~V|SOFT S.A.|FIEBDC-3/2002|Presto 8.7||ANSI|
~K|\2\2\3\2\2\2\2\EUR\|0|
~C|%15|%|Mermas s/cap. nominal|15|300197|2|
~C|%16|%|Axuda de albanelaría|16|150299|2|
~C|%3|%|Medios auxiliares/ peq. material|3|231001|2|
~C|%CI|%|Costes indirectos..(s/total)|3|140209|0|
~C|015.001|u|ACUMULADOR ACS CON BOMBA DE CALOR|1002.45|231001|0|
~D|015.001|O01004\1\4\CTE120\1\1\AABC\1\1\56\1\13.085\%3\1\0.03\|
~C|015.003|ud|ARQ. POLIPROPILENO 40x40cm COLOCACIÓN VALVULAS|111.22|171200|0|
~D|015.003|O01004\1\3\P17XE050XX\1\2\ARQ.40X40\1\1\E0050026\1\0.05\56\1\1.281\U01EZ030\1\0.05\EXCZAN\1\0.05\%3\1\0.03\|
~C|015.009|m.|TUBERÍA INOX AISI-304L DN15 mm.|4.96|231001|0|
~D|015.009|O01004\1\0.15\FILTUBE30415\1\1.1\FILTUBECODO15\1\0.4\56\1\0.058\%3\1\0.03\|
~C|015.010|m.|TUBERÍA INOX AISI-304L DN18 mm.|5.52|231001|0|
~D|015.010|O01004\1\0.15\FILTUBE30418\1\1.1\FILTUBECODO18\1\0.4\56\1\0.065\%3\1\0.03\|
~C|015.011|m.|TUBERÍA INOX AISI-304L DN28 mm.|7.22|231001|0|
~D|015.011|O01004\1\0.15\FILTUBE30428\1\1.1\FILTUBECODO28\1\0.4\56\1\0.088\%3\1\0.03\|
~C|015.012|m.|TUBERÍA INOX AISI-304L DN35 mm.|9.56|231001|0|
~D|015.012|O01004\1\0.15\FILTUBE30435\1\1.1\FILTUBECODO35\1\0.4\56\1\0.119\%3\1\0.03\|
~C|015.013|u|VÁLVULA DE BOLA INOX AISI-316 1"|16.28|231001|0|
~D|015.013|O01004\1\0.2\VALBOLA25\1\1\56\1\0.205\%3\1\0.03\|
~C|015.014|u|VÁLVULA DE BOLA INOX AISI-316 1-1/4"|20.21|231001|0|
~D|015.014|O01004\1\0.2\VALBOLA32\1\1\56\1\0.257\%3\1\0.03\|
~C|03.007|ml|TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  125mm|16.26|171200|0|
~D|03.007|O01004\1\0.1\O01006\1\0.1\U01EZ030\1\0.5\EXCZAN\1\0.25\P02CVM0125\1\1\P02CVW010\1\0.003\P02TVO125\1\1\%3\1\0.03\|
~C|03.008|m.|TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm|18.66|101100|0|
~D|03.008|O01004\1\0.062\O01006\1\0.062\U01EZ030\1\0.5\EXCZAN\1\0.25\P01AA020\1\0.232\P02CVM010\1\0.16\P02CVW010\1\0.003\P02TVO100\1\1\%3\1\0.03\|
~C|03.011||POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00 m. C/TAPA|350.76|101100|0|
~D|03.011|O01004\1\1\O01006\1\0.8\M07CG010\1\0.6\U01EZ030\1\2.5\EXCZAN\1\1.5\A02A050\1\0.001\P01HA020\1\0.283\P03AM070\1\1.131\P06001\1\0.3\P02EPW010\1\7\REDUCPEHD1\1\1\EMPALMPE_1\1\2\BASEACAN_1\1\1\P02PC270\1\1\%3\1\0.03\|
~C|03.016|ud|SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 15x15|36.65|231001|0|
~D|03.016|O01004\1\0.093\O01006\1\0.093\P17KA020\1\1\P01DW090\1\1\%3\1\0.03\|
~C|03.017|ud|INSTALACIÓN DESAG.ASEO VESTUARIO FEMENINO|626.98|310100|0|
~D|03.017|O01004\1\4\O01006\1\4\P17SW010\1\4\P17PS110\1\20\P17PWS01\1\12\E20WBV020\1\40\E20WJF020\1\3\%3\1\0.03\|
~C|03.018|ud|INSTALACIÓN DESAG. BAÑO 3 PIEZAS CON SIFON IND.|254|310100|0|
~D|03.018|O01004\1\6\O01006\1\4\P17SW010\1\1\P17PS110\1\8\P17PWS01\1\2\E20WBV020\1\3.4\E20WJF020\1\3\%3\1\0.03\|
~C|03.019.PF2|ud|CALDERETA SIFÓNICA PVC 200x200 SV 80-110mm|18.26|231001|0|
~D|03.019.PF2|O0200115X\1\0.182\P02EDC010\1\1\P01DW090\1\1\%3\1\0.03\|
~C|03.022|ml|TUBERIA PP-R DN75|12.38|231001|0|
~D|03.022|O01004\1\0.015\O01006\1\0.015\TUPPR75\1\1\ACCTUB75\1\0.25\%3\1\0.03\|
~C|03.023|ml|TUBERIA PP-R DN63|11.28|231001|0|
~D|03.023|O01004\1\0.015\O01006\1\0.015\TUPPR63\1\1.05\ACCTUBPPR63\1\1\%3\1\0.03\|
~C|03.024|ml|TUBERIA PP-R DN50|7.7|231001|0|
~D|03.024|O01004\1\0.015\O01006\1\0.015\TUBPPR50\1\1.05\ACCTUBPPR50\1\1\%3\1\0.03\|
~C|03.025|ml|TUBERIA PP-R DN40|6.65|231001|0|
~D|03.025|O01004\1\0.015\O01006\1\0.015\TUPPR40\1\1.05\ACCTUBACE11.4\1\1\%3\1\0.03\|
~C|03.026|ml|TUBERIA PP-R DN32|4.64|231001|0|
~D|03.026|O01004\1\0.015\O01006\1\0.015\TUBPPR32\1\1.05\ACCTUBPPR32\1\1\%3\1\0.03\|
~C|03.027|mL|AISLAMIENTO SH 30*64 mm|3|231001|0|
~D|03.027|O01004\1\0.015\O01006\1\0.015\COSH272\1\1\ADH\1\0.01\%3\1\0.03\|
~C|03.028|ml|AISLAMIENTO SH 30*48 mm|2.46|231001|0|
~D|03.028|O01004\1\0.015\O01006\1\0.015\COSH1911.2\1\1\ADH\1\0.01\%3\1\0.03\|
~C|03.029|ml|AISLAMIENTO SH 30*42 mm|2.02|231001|0|
~D|03.029|O01004\1\0.015\O01006\1\0.015\COSH1911.4\1\1\ADH\1\0.01\%3\1\0.03\|
~C|03.030|mL|AISLAMIENTO SH 24*35 mm|1.5|231001|0|
~D|03.030|O01004\1\0.015\O01006\1\0.015\COSH191\1\1\ADH\1\0.01\%3\1\0.03\|
~C|03.31|ml|AISLAMIENTO SH 30*76 mm|3.46|231001|0|
~D|03.31|O01004\1\0.015\O01006\1\0.015\COSH75\1\1\ADH\1\0.01\%3\1\0.03\|
~C|03EREW|ud|INSTALACIÓN DESAG. ASEOS OFICINAS  3 PIEZAS CON SIFON IND.|184.55|310100|0|
~D|03EREW|O01004\1\3\O01006\1\3\P17SW010\1\1\P17PS110\1\8\P17PWS01\1\2\E20WBV020\1\3.4\E20WJF020\1\3\%3\1\0.03\|
~C|03EREZFTT|ud|INSTALACIÓN DESAG. OFICE  2 PIEZAS CON SIFON IND.|184.55|310100|0|
~D|03EREZFTT|O01004\1\3\O01006\1\3\P17SW010\1\1\P17PS110\1\8\P17PWS01\1\2\E20WBV020\1\3.4\E20WJF020\1\3\%3\1\0.03\|
~C|04.20.01|ml|TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm. 1"|7.73|310100|0|
~D|04.20.01|O01004\1\0.1\O01006\1\0.1\SP..197\1\1.1\SP..198\1\0.3\SP..201\1\0.1\U01EZ030\1\0.25\EXCZAN\1\0.1\%3\1\0.03\|
~O|04.20.01|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.20.02|ud|INS.POLIET.W-PEX Y ASEO C/LAV+2 INOD|135.45|310100|0|
~D|04.20.02|O01004\1\3\O01006\1\3\SP..207\1\7.5\SP..208\1\3\SP..214\1\1\SP..213\1\1\SP..209\1\1\SP..210\1\3\SP..211\1\6\SP..212\1\3\SP..216\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.20.02|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.20.03|ud|INS.POLIET.W-PEX Y DESAG.ASEO C/LAV+INOD+URINARIO|66.96|310100|0|
~D|04.20.03|O01004\1\1\O01006\1\1\SP..207\1\10\SP..208\1\6\SP..214\1\1\SP..213\1\1\SP..209\1\1\SP..210\1\3\SP..211\1\6\SP..212\1\3\%3\1\0.03\|
~O|04.20.03|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.21.01|ud|CUADRO GENERAL FUERZA EDIFICIO IJK|2227.05|310100|0|
~D|04.21.01|O01004\1\18\O01006\1\18\SP..168\1\1\SP..146\1\12\SP..147\1\18\SP..148\1\2\SP..153\1\2\SP..154\1\2\SP..155\1\1\SP..156\1\1\SP..150\1\24\SP..151\1\4\%3\1\0.03\|
~O|04.21.01|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.21.02|ud|CUADRO GENERAL ALUMBRADO EDIFICIO IJK|3179.49|310100|0|
~D|04.21.02|O01004\1\8\O01006\1\8\SP..168\1\1\SP..154\1\1\SP..146\1\18\SP..152\1\1\FK100REG\1\6\P15C56MOD\1\1\FA10REG\1\1\FST1240\1\8\FUD1254\1\6\%3\1\0.03\|
~O|04.21.02|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.21.03|ml|TUBO FLEX. EXENTO HALÓGENOS DOBLE CAPA DN 40+ACCE|2.7|231001|0|
~D|04.21.03|O01004\1\0.05\O01006\1\0.05\SP..367\1\1\SP..28\1\0.24\%3\1\0.03\|
~O|04.21.03|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.21.032|ud|CUADRO GENERAL FUERZA EDIFICIO GH|1624.53|310100|0|
~D|04.21.032|O01004\1\12\O01006\1\12\SP..168\1\1\SP..146\1\12\SP..147\1\6\SP..148\1\2\SP..153\1\2\SP..154\1\2\SP..156\1\1\SP..150\1\18\SP..151\1\4\%3\1\0.03\|
~O|04.21.032|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.21.04|ml|TUBO FLEX. EXENTO HALÓGENOS DOBLE CAPA DN25 +ACCE|2.03|231001|0|
~D|04.21.04|O01004\1\0.05\O01006\1\0.05\SP..366\1\1\SP..27\1\0.25\%3\1\0.03\|
~O|04.21.04|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.21.05|ml|TUBO FLEX. EXENTO HALÓGENOS DOBLE CAPA DN20 +ACCE|0.49|231001|0|
~D|04.21.05|O01004\1\0.01\O01006\1\0.009\SP..365\1\1\SP..26\1\0.05\%3\1\0.03\|
~O|04.21.05|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.21.07|ud|BASE ENCHUFE SCHUKO JUNG LS990 ACERO SUPERFICIE|26.07|231001|0|
~D|04.21.07|O01004\1\0.3\O01006\1\0.3\SP..49\1\1\SP..47\1\1\SP..18\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.21.07|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.21.08|ud|INTERRUPTOR SUPERFICIE JUNG LS990 ACERO|20.38|231001|0|
~D|04.21.08|O01004\1\0.3\O01006\1\0.3\SP..15\1\1\SP..18\1\1\SP..50\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.21.08|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.21.09|ud|CAJA 3 MEC. DOBLES SUPERFICIE|23.64|231001|0|
~D|04.21.09|O01004\1\0.25\O01006\1\0.25\SP..159\1\1\SP..162\1\2\SP..163\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.21.09|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.21.0SWEFR|ud|CUADRO GENERAL EDIFICIO D|1012.5|310100|0|
~D|04.21.0SWEFR|O01004\1\12\O01006\1\12\SP..168\1\1\SP..146\1\3\SP..147\1\1\SP..148\1\1\SP..153\1\1\SP..154\1\1\SP..150\1\12\SP..151\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.21.0SWEFR|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.21.10|ud|CAJA 4 MEC. DOBLES SUPERFICIE|31.29|231001|0|
~D|04.21.10|O01004\1\0.25\O01006\1\0.25\SP..160\1\1\SP..164\1\1\SP..162\1\3\SP..163\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.21.10|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.21.11|ud|CAJA 6 PORTAM.DOBLES BAJO PAVIMENTO|51.01|231001|0|
~D|04.21.11|O01004\1\0.25\O01006\1\0.25\SP..166\1\1\SP..158\1\1\SP..161\1\2\SP..162\1\1\SP..167\1\1\SP..163\1\2\%3\1\0.03\|
~O|04.21.11|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.21.12|ud|CAJA 3 PORTAM.DOBLES BAJO PAVIMENTO|37.94|231001|0|
~D|04.21.12|O01004\1\0.25\O01006\1\0.25\SP..165\1\1\SP..157\1\1\SP..161\1\1\SP..162\1\1\SP..163\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.21.12|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.21.13|ml|LINEA ELECTRICA H07Z 2x(1x2.5 Cu) + TT|2.36|231001|0|
~D|04.21.13|O01004\1\0.05\O01006\1\0.05\SP..59\1\3\%3\1\0.03\|
~O|04.21.13|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.21.14|ml|LINEA ELECTRICA H07Z 2x(1x1.5 Cu) + TT|2.27|231001|0|
~D|04.21.14|O01004\1\0.05\O01006\1\0.05\SP..58\1\3\%3\1\0.03\|
~O|04.21.14|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.21.15|ml|LINEA ELECTRICA H07Z 2x(1x6 Cu) + TT|4.43|231001|0|
~D|04.21.15|O01004\1\0.1\O01006\1\0.1\SP..57\1\3\%3\1\0.03\|
~O|04.21.15|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.21.16|ml|LINEA ELECTRICA H07Z 4x(1x6 Cu) + TT|6.82|231001|0|
~D|04.21.16|O01004\1\0.15\O01006\1\0.15\SP..57\1\5\%3\1\0.03\|
~O|04.21.16|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.21.17|ud|DETECTOR DE PRESENCIA JUNG LS990 ACERO 180º|90.41|231001|0|
~D|04.21.17|O01004\1\0.3\O01006\1\0.3\SP..12\1\1\SP..46\1\1\SP..48\1\1\SP..18\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.21.17|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.21.18|ud|PUESTA A TIERRA EDIFICIO|295.05|310100|0|
~D|04.21.18|O01004\1\2\O01006\1\2\SP..142\1\105\SP..280\1\1\SP..281\1\1\SP..282\1\1\SP..81\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.21.18|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.21SEE|ud|CUADRO CONTROL CLIMA IJK|874.2|310100|0|
~D|04.21SEE|O01004\1\4\O01006\1\4\SP..168\1\1\SP..153\1\2\SP..150\1\20\SP..146\1\5\S.P.168\1\20\%3\1\0.03\|
~O|04.21SEE|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.22.02|ud|FIL MED LINEA CONTINUA SUSPENDER. 2x54w|121.47|231001|0|
~D|04.22.02|O01004\1\0.2\O01006\1\0.2\SP..53\1\1\SP..75\1\2\%3\1\0.03\|
~O|04.22.02|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.22.06|ud|BLQ.AUT.EMER.DAISALUX HYDRA N7|47.07|310100|0|
~D|04.22.06|O01004\1\0.5\SP..187\1\1\SP..189\1\1\SP..81\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.22.06|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.22.07|ud|BLQ.AUT.EMER.DAISALUX HYDRA N2|30.67|310100|0|
~D|04.22.07|O01004\1\0.5\SP..188\1\1\SP..189\1\1\SP..81\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.22.07|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.22.099|ud|FIL MED EMPOTRAR. 1x54w|112.3|231001|0|
~D|04.22.099|O01004\1\0.5\O01006\1\0.5\SP..1290\1\1\SP..75\1\2\%3\1\0.03\|
~O|04.22.099|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.22.190|ud|LUMINARIA LISILUX THPG TUBULAR MATE E27|46.25|231001|0|
~D|04.22.190|O01004\1\0.5\O01006\1\0.2\LISLUX\1\1\LAMPGF\1\1\%3\1\0.03\|
~C|04.22.196|ud|LUMINARIA SUSP. MINIYES FL 70W|148.07|231001|0|
~D|04.22.196|O01004\1\0.5\O01006\1\0.5\MINYES\1\1\TDTEL70\1\1\%3\1\0.03\|
~C|04.23.12|ud|RADIADOR JAGA TEMPO PARED TIPO 11 H60 LARGO 600|120.21|310100|0|
~D|04.23.12|O01004\1\0.5\O01006\1\0.5\SP..70\1\1\SP..254\1\0.1\SP..255\1\0.1\SP..256\1\0.5\SP..257\1\0.1\%3\1\0.03\|
~O|04.23.12|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.24.01|ml|T.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=100mm|18.61|231001|0|
~D|04.24.01|O01004\1\1\SP..267\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.24.01|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.24.02|ud|VENTILADOR S&P TD SILENT 160/100|62.21|231001|0|
~D|04.24.02|O01004\1\1\SP..353\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.24.02|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.24.03|ud|VENTILADOR S&P SILENT100 CZ|34.33|231001|0|
~D|04.24.03|O01004\1\1\SP..354\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.24.03|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.24.04|m2|CONDUCTO CLIMAVER PLUS R|24.59|310100|0|
~D|04.24.04|O01004\1\1\SP..265\1\1\SP..266\1\0.2\%3\1\0.03\|
~O|04.24.04|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.24.06|ud|REJILLA CXT 125|18.57|231001|0|
~D|04.24.06|O01004\1\0.5\SP..39\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.24.06|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.24.07|ud|RECUNOVO F 50 B.E. INST. VERT|3040.48|231001|0|
~D|04.24.07|O01004\1\3\RENOV5\1\1\ACCRNOF5\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.24.07|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.24.08|ml|SOMBRERETE RIXAAB A24 ZINC D.125mm|97.2|231001|0|
~D|04.24.08|O01004\1\1\SP..17\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.24.08|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.24.27|ud|REJILLA CXT 160|26.27|231001|0|
~D|04.24.27|O01004\1\0.456\SP1600\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.24.27|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.25.01|ud|BIE BOXFIREPC1515|312.09|231001|0|
~D|04.25.01|O01004\1\1\O01006\1\1\SP..341\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.25.01|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.25.02|ud|EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC|50.06|231001|0|
~D|04.25.02|O01004\1\0.1\O01006\1\0.1\L01054\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.25.02|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.25.03|ml|TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/4"|20.89|231001|0|
~D|04.25.03|O01004\1\0.5\O01006\1\0.5\SP..278\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.25.03|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.25.04|ml|TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 2"|22.63|231001|0|
~D|04.25.04|O01004\1\0.5\O01006\1\0.5\SP..279\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.25.04|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.25.05|ud|CENTRAL ANALOGICA ESSER IQ8 CONTROL M0 5 LAZOS|894.03|231001|0|
~D|04.25.05|O01004\1\1\O01006\1\1\SP..51\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.25.05|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.25.06|ud|DET. ANALOGICO ESSER IQ8 O CON BASE VIA RADIO|122.88|231001|0|
~D|04.25.06|O01004\1\0.1\O01006\1\0.1\SP..45\1\1\SP..413\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.25.06|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.25.07|ud|SIRENA ANALOGICA ESSER IQ8 ALARM CON FLASH IP65 BASE VIA RADIO|198.15|231001|0|
~D|04.25.07|O01004\1\0.25\O01006\1\0.25\SP..350\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.25.07|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.25.08|ud|PULSASDOR ESSER IQ8 O CON BASE VIA RADIO|159.02|231001|0|
~D|04.25.08|O01004\1\0.1\O01006\1\0.1\SP..40\1\1\SP..414\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.25.08|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.25.09|ud|TRANSPORTER VIA RADIO IQ8 CONTROL|108.35|231001|0|
~D|04.25.09|O01004\1\0.1\O01006\1\0.1\SP..364\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.25.09|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.25.10|ml|CABLE TRENZADO APANTALLADO 2x1,5 mm2 Cu RF90|1.62|231001|0|
~D|04.25.10|O01004\1\0.01\O01006\1\0.01\SP..343\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.25.10|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.25.11|ud|INGENIERIA DE INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS|502.08|231001|0|
~D|04.25.11|O01004\1\10\O01006\1\10\SP..355\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.25.11|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.26.01|ud|UNIDAD DE CONTROL DE INTRUSION HONEYWELL MODELO G2-44|303|231001|0|
~D|04.26.01|O01004\1\1\O01006\1\11\SP..54\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.26.01|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.26.02|ud|CONSOLA LCD ALFANUMÉRICA DE 2 LÍNEAS Y 16 CARATC. MOD. GXY-MK7|70.3|231001|0|
~D|04.26.02|O01004\1\0.1\O01006\1\0.1\SP..56\1\1\SP..342\1\6\%3\1\0.03\|
~O|04.26.02|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.26.03|ud|BATERÍA DE 12 Vcc 18 Ah MARCA ULTRATECH|23.89|231001|0|
~D|04.26.03|O01004\1\0.1\O01006\1\0.1\SP..372\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.26.03|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.26.04|ud|MODULO EXPANSOR MARCA HONEYWELL MODELO G2-PORTALRF/C079|70.65|231001|0|
~D|04.26.04|O01004\1\0.1\O01006\1\0.1\SP..55\1\1\SP..342\1\12\%3\1\0.03\|
~O|04.26.04|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.26.05|ud|SENSOR DOBLE TECNOLOGÍA VÍA RADIO MODELO DT8M HONEYWELL|40.27|231001|0|
~D|04.26.05|O01004\1\0.1\O01006\1\0.1\SP..41\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.26.05|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.26.06|ud|SIRENA PARA MONTAJE EXTERIOR MARCA HONEYWELL MODELO AG9/WB|51.86|231001|0|
~D|04.26.06|O01004\1\0.1\O01006\1\0.1\SP..20\1\1\SP..19\1\1\SP..342\1\25\%3\1\0.03\|
~O|04.26.06|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.27.01|ud|RACK|3429.92|231001|0|
~D|04.27.01|O01004\1\10\O01006\1\10\SP..21\1\1\SP..356\1\2\SP..29\1\20\SP..30\1\1\SP..344\1\1\SP..347\1\6\SP..339\1\2\SP..34\1\1\SP..37\1\16\SP..337\1\4\SP..338\1\3\SP..72\1\40\%3\1\0.03\|
~O|04.27.01|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.27.02|ud|CABLEADO U/UTP CAT6 LSZH|2.04|231001|0|
~D|04.27.02|O01004\1\0.05\SP..31\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.27.02|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.27.03|ud|ARMARIO PRINCIPAL DE TELEFONIA|72.55|231001|0|
~D|04.27.03|O01004\1\0.05\SP..16\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.27.03|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.27.04|ud|REGLETAS DE 10 PARES DE TELEFONIA EN ARMARIO PRINCIPAL|3.54|231001|0|
~D|04.27.04|O01004\1\0.05\SP..13\1\1\SP..14\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.27.04|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.27.05|ud|CABLEADO DE TELEFONÍA 75 PARES|6.62|231001|0|
~D|04.27.05|O01004\1\0.05\SP..78\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.27.05|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.27.06|ud|CONECTORES CAT6 UTP|5.66|231001|0|
~D|04.27.06|O01004\1\0.05\SP..35\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.27.06|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.27.07|ud|REGISTROS DE 45 X 45 X 15 cm.|56.88|231001|0|
~D|04.27.07|O01004\1\0.05\SP..346\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.27.07|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.27.08|ml|CANALIZACIÓN PRINCIPAL 3T D=50 mm.|5.12|231001|0|
~D|04.27.08|O01004\1\0.05\SP..369\1\1\SP..60\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.27.08|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.27.09|ml|CANALIZACIÓN INTERIOR 1T D=20mm.|1.07|231001|0|
~D|04.27.09|O01004\1\0.05\SP..368\1\1\%3\1\0.03\|
~O|04.27.09|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.2SDR|ud|CUADRO GENERAL ALUMBRADO EDIFICIO GH|2025.41|310100|0|
~D|04.2SDR|O01004\1\8\O01006\1\8\SP..168\1\1\SP..154\1\1\SP..146\1\18\SP..152\1\1\FK100REG\1\1\P15C56MOD\1\1\FA10REG\1\1\FST1240\1\4\FUD1254\1\3\%3\1\0.03\|
~O|04.2SDR|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|04.IIE7P|ud|CONEXION A CUADRO GENERAL DEL EDIFICIO|778.37|231001|0|
~D|04.IIE7P|O01004\1\2\O01006\1\2\NG125N 4 50\1\2\NG 125N 4 25\1\3\%3\1\0.03\|
~C|06.06.02|ml|TUBERÍA POLIETILENO DN63 mm. 2 1/2"|17.42|310100|0|
~D|06.06.02|O01004\1\0.1\O01006\1\0.1\P19009\1\1.1\SP..203\1\0.3\SP..200\1\0.3\SP..205\1\0.1\U01EZ030\1\0.5\EXCZAN\1\0.25\%3\1\0.03\|
~O|06.06.02|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|06.06.03|ml|TUBERÍA POLIETILENO DN50 mm. 2"|14.92|310100|0|
~D|06.06.03|O01004\1\0.1\O01006\1\0.1\P19007\1\1.1\SP..202\1\0.3\SP..199\1\0.3\SP..204\1\0.1\U01EZ030\1\0.5\EXCZAN\1\0.25\%3\1\0.03\|
~O|06.06.03|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|06.06.06|ud|VÁLVULA DE CORTE ABASTECIMIENTO DN25mm|18.46|231001|0|
~D|06.06.06|O01004\1\0.1\O01006\1\0.1\SP..360\1\1\%3\1\0.03\|
~O|06.06.06|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|06.07.05|ud|ARQUETA ELECTRICIDAD 2 PUNTO ACCESO 638x990mm|423.75|231001|0|
~D|06.07.05|O01004\1\5.6\SP..23\1\1\SP..363\1\2\A01002\1\2.206\A01008\1\0.5\TRA..01\1\1.632\%3\1\0.03\|
~O|06.07.05|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|06.07.08|ml|CANAL. ELECTRICIDAD; 4 PP 160 (ROJO)|9.67|310100|0|
~D|06.07.08|O01004\1\0.25\U01EZ030\1\0.05\EXCZAN\1\0.05\SP..138\1\4\SP..307\1\3\SP..309\1\0.018\SP..310\1\0.036\SP..308\1\6.6\TRA..01\1\0.13\%3\1\0.03\|
~O|06.07.08|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|06.09.01|ml|TUBERIA PREAISLADA PEXa 75x6,8mm|35.74|231001|0|
~D|06.09.01|O01004\1\0.015\O01006\1\0.015\SP..408\1\1\%3\1\0.03\|
~O|06.09.01|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|06.11.01|ud|ARQUETA DE TELECOMUNICACIONES|318.94|231001|0|
~D|06.11.01|O01004\1\4\O01006\1\4\SP..22\1\1\%3\1\0.03\|
~O|06.11.01|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|06.11.02|ml|CANALIZACIÓN EXTERIOR 4T D=63 mm.|12.32|231001|0|
~D|06.11.02|O01004\1\0.2\O01006\1\0.2\SP..370\1\1\SP..349\1\1\SP..60\1\1\%3\1\0.03\|
~O|06.11.02|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|16.021|m|LINEA ES07Z1-K(AS) 4x(1x16 Cu) + TT|11.74|231001|0|
~D|16.021|O01004\1\0.05\O01006\1\0.04\HO71 16\1\5\%3\1\0.03\|
~C|16.022|m|LINEA ES07Z1-K(AS) 4x(1x25 Cu) + TT|14.32|231001|0|
~D|16.022|O01004\1\0.05\O01006\1\0.04\H071 25\1\5\%3\1\0.03\|
~C|17.037|m2|CONDUCTO AIR.ACOND. AISL.CH.GAL.0,8|29.05|231001|0|
~D|17.037|O01004\1\0.5\O01006\1\0.405\PF00980120\1\1.1\PF00910221\1\1\PF00980222\1\3\PF0010021\1\2\%3\1\0.03\|
~C|17.041|ud|VENTILADOR TD-SILENT 800-200|222.03|231001|0|
~D|17.041|O01004\1\1\SPTDS200\1\1\CFYLG4\1\1\COMP20\1\1\%3\1\0.03\|
~C|18.19|ml|TUBO RIGIDO METALICO Cu/Inox DN20 + ACCES|3|231001|0|
~D|18.19|O01004\1\0.095\TUBR20\1\1\ATUBR20\1\0.1\%3\1\0.03\|
~C|18.20|ml|TUBO RIGIDO METALICO Cu/Inox DN25 + ACCES|2.27|231001|0|
~D|18.20|O01004\1\0.097\TUBR25\1\1\ATUB25\1\0.25\%3\1\0.03\|
~C|20.014|m|CABLE FO, int./ext., 6 PARES 12 FIBRAS OM3 ig, D rev/n 125/50,|9.48|231001|0|
~D|20.014|O01004\1\0.1\O01006\1\0.2\BFO50125OM3\1\1\%3\1\0.03\|
~C|20.015|ud|LATIGUILLO FO, MM 62, 5/125, SC simplex+soldar, L=2m, inst.Opto|17.54|231001|0|
~D|20.015|O01004\1\0.25\O01006\1\0.2\BP4AS220DTU7\1\1\%3\1\0.03\|
~C|22.08|ud|SEÑAL POLIPROP.210x297 mm. FOTOL.|3.67|231001|0|
~D|22.08|O01006\1\0.1\P23FK030\1\1\%3\1\0.03\|
~C|22.10|ud|DET. ANALOGICO ESSER IQ8 QUAD O2T CON SIR. FLASH Y MENS. BASE V.|175.61|231001|0|
~D|22.10|O01004\1\0.1\O01006\1\0.1\DEESERIQ8Q2T\1\1\SP..413\1\1\%3\1\0.03\|
~C|24.06|ud|FANCOIL JAGA BRISE 02|744.41|231001|0|
~D|24.06|O01004\1\0.54\O01006\1\0.5\BRISE02\1\1\ACCJBRIS\1\1\%3\1\0.03\|
~C|24.8|ud|JAGA MINICANAL H009 B18 L190|424.58|231001|0|
~D|24.8|O01004\1\1\O01006\1\1\JMCB18190\1\1\ACCMN\1\1\%3\1\0.03\|
~C|25.08|ud|TERMOSTATO AMBIENTE CONTROL FANCOILS|101.11|231001|0|
~D|25.08|O01004\1\0.405\TA22\1\1\%3\1\0.03\|
~C|25.09|ud|INSTALACIÓN ELECTRICA CONTROL CLIMATIZACIÓN|491.59|231001|0|
~D|25.09|O01004\1\3.97\O01006\1\3.965\PICTAP215\1\156\TUBR16\1\42\ATUBR16\1\12\TUBFLEX16\1\1\%3\1\0.03\|
~C|25.14|ud|FANCOIL JAGA BRISE 03|810.51|231001|0|
~D|25.14|O01004\1\0.5\O01006\1\0.5\BRISE03\1\1\ACCJBRIS\1\1\%3\1\0.03\|
~C|31.01#||PROTECCIONES INDIVIDUALES|1065.21|231001|0|
~D|31.01#|31.01.01\1\15\31.01.02\1\15\31.01.03\1\15\31.01.04\1\3\31.01.05\1\5\31.01.06\1\15\31.01.07\1\15\31.01.08\1\15\31.01.09\1\5\31.01.10\1\10\31.01.11\1\15\31.01.12\1\15\31.01.13\1\15\31.01.14\1\2\31.01.15\1\2\31.01.16\1\1\31.01.17\1\1\31.01.18\1\1\31.01.19\1\1\|
~O|31.01#|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|31.01.01|ud|CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES|4.95|231001|0|
~D|31.01.01|L01066\1\1\%3\1\0.03\|
~O|31.01.01|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~A|31.01.01|anclaje\seguridad\círculo\eléctrico\punto\casco\|
~C|31.01.02|ud|TRAJE AGUA VERDE INGENIERO|14.56|231001|0|
~D|31.01.02|L01103\1\1\%3\1\0.03\|
~O|31.01.02|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~A|31.01.02|círculo\traje\agua\color\verde\amortización\|
~C|31.01.03|ud|MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN|13.58|231001|0|
~D|31.01.03|L01094\1\1\%3\1\0.03\|
~O|31.01.03|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~A|31.01.03|mono\amortización\círculo\trabajo\pieza\|
~C|31.01.04|ud|ARNÉS AM. DORSAL + CINTURÓN|16.18|231001|0|
~D|31.01.04|SP..334\1\0.2\%3\1\0.03\|
~O|31.01.04|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~A|31.01.04|metal\lateral\cinturón\automático\seguridad\fabricación\doble\cinta\anillo\regulación\círculo\amortización\inoxidable\acero\nylon\norma\|
~C|31.01.05|ud|FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR|6.57|231001|0|
~D|31.01.05|L01122\1\1\%3\1\0.03\|
~O|31.01.05|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~A|31.01.05|círculo\amortización\protección\|
~C|31.01.06|ud|PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD|7.7|260315|0|
~D|31.01.06|L01156\1\1\%3\1\0.03\|
~O|31.01.06|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~A|31.01.06|amortización\acero\puntera\seguridad\bota\círculo\par\|
~C|31.01.07|ud|PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD|12.34|260315|0|
~D|31.01.07|L01151\1\1\%3\1\0.03\|
~O|31.01.07|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~A|31.01.07|seguridad\par\bota\acero\círculo\amortización\puntera\|
~C|31.01.08|ud|PAR GUANTES DE LONA|1.82|260315|0|
~D|31.01.08|L01135\1\1\%3\1\0.03\|
~O|31.01.08|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~A|31.01.08|estándar\círculo\par\guante\lona\protección\|
~C|31.01.09|ud|PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE|0.62|260315|0|
~D|31.01.09|SP..331\1\1\%3\1\0.03\|
~O|31.01.09|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~A|31.01.09|círculo\corte\guante\látex\goma\par\|
~C|31.01.10|ud|GAFAS CONTRA IMPACTOS|1.53|260315|0|
~D|31.01.10|SP..328\1\0.333\%3\1\0.03\|
~O|31.01.10|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~A|31.01.10|gafa\incoloro\impacto\círculo\protección\amortización\|
~C|31.01.11|ud|PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD|2.95|260315|0|
~D|31.01.11|SP..330\1\0.333\%3\1\0.03\|
~O|31.01.11|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~A|31.01.11|rojo\color\amarillo\persona\amortización\seguridad\círculo\reflejo\|
~C|31.01.12|ud|JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA|2.29|260315|0|
~D|31.01.12|L01073\1\1\%3\1\0.03\|
~O|31.01.12|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~A|31.01.12|tapón\ruido\silicona\juego\círculo\|
~C|31.01.13|ud|MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE|0.47|260315|0|
~D|31.01.13|L01078\1\1\%3\1\0.03\|
~O|31.01.13|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~A|31.01.13|polvo\trabajo\ambiente\humo\mascarilla\celulosa\|
~C|31.01.14|ud|SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS|9.3|260315|0|
~D|31.01.14|L01076\1\1\%3\1\0.03\|
~O|31.01.14|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~A|31.01.14|amortización\polvo\doble\filtro\círculo\|
~C|31.01.15|ud|FILTRO RECAMBIO MASCARILLA|7.75|260315|0|
~D|31.01.15|L01077\1\1\%3\1\0.03\|
~O|31.01.15|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~A|31.01.15|filtro\recambio\mascarilla\polvo\humo\círculo\|
~C|31.01.16|ud|MANDIL CUERO PARA SOLDADOR|2.12|260315|0|
~D|31.01.16|SP..329\1\0.333\%3\1\0.03\|
~O|31.01.16|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~A|31.01.16|soldadura\amortización\círculo\mandil\cuero\|
~C|31.01.17|ud|PAR DE POLAINAS SOLDADURA|1.54|260315|0|
~D|31.01.17|SP..333\1\0.333\%3\1\0.03\|
~O|31.01.17|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~A|31.01.17|polaina\círculo\soldadura\par\amortización\|
~C|31.01.18|ud|PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR|8.09|260315|0|
~D|31.01.18|L01086\1\1\%3\1\0.03\|
~O|31.01.18|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~A|31.01.18|vulcanizado\cristal\pantalla\seguridad\soldadura\amortización\círculo\fibra\cabeza\|
~C|31.01.19|ud|MANGUITOS PARA SOLDADOR|9.67|260315|0|
~D|31.01.19|SP..402\1\1\%3\1\0.03\|
~O|31.01.19|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|31.02#||PROTECCIONES COLECTIVAS|1416.32|101100|0|
~D|31.02#|31.02.01\1\52.2\31.02.02\1\8\E28PH110\1\71.6\E28PR025\1\385.23\|
~O|31.02#|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|31.02.01|ml|BARANDILLA DE PROTECCIÓN|4.34|260315|0|
~D|31.02.01|O01004\1\0.1\O01009\1\0.1\P01144\1\0.05\SP..324\1\0.02\SP..326\1\0.003\SP..325\1\0.003\SP..327\1\0.15\%3\1\0.03\|
~O|31.02.01|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|31.02.02|ud|VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES|13.98|260315|0|
~D|31.02.02|L01045\1\1\%3\1\0.03\|
~O|31.02.02|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~A|31.02.02|amarillo\metal\color\valla\peatonal\contenedor\amortización\colocación\desmontable\|
~C|31.03#||INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR|828.09|231001|0|
~D|31.03#|31.03.01\1\8\31.03.02\1\1\|
~O|31.03#|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|31.03.01|mes|ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA|87.69|231001|0|
~D|31.03.01|L01009\1\1\%3\1\0.03\|
~O|31.03.01|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|31.03.02|ud|MONTAXE E DESMONTAXE DE CASETA|126.57|231001|0|
~D|31.03.02|SP..10\1\2\%3\1\0.03\|
~O|31.03.02|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|31.04#||SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PREVENCIÓN|922.57|260315|0|
~D|31.04#|31.04.01\1\15\31.04.02\1\8\|
~O|31.04#|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|31.04.01|ud|RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I|52.79|260315|0|
~D|31.04.01|L01063\1\1\%3\1\0.03\|
~O|31.04.01|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~A|31.04.01|control\visible\compuesto\trabajo\anual\básico\médico\|
~C|31.04.02|ud|COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.|16.34|260315|0|
~D|31.04.02|L01062\1\1\%3\1\0.03\|
~O|31.04.02|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~A|31.04.02|trabajo\hora\seguridad\mes\|
~C|31.05#||VARIOS|502.87|231001|0|
~D|31.05#|31.05.01\1\1\31.05.02\1\1\31.05.03\1\2\31.05.04\1\4\31.05.05\1\4\31.05.06\1\4\31.05.07\1\50\|
~O|31.05#|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|31.05.01|ud|BOTIQUÍN DE URGENCIA|40.72|231001|0|
~D|31.05.01|L01059\1\1\%3\1\0.03\|
~O|31.05.01|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~A|31.05.01|color\chapa\anticorrosivo\fabricación\acero\pintura\colocación\blanco\contenedor\cruz\obligar\botiquín\horno\|
~C|31.05.02|ud|REPOSICIÓN BOTIQUÍN|28.87|260315|0|
~D|31.05.02|L01060\1\1\%3\1\0.03\|
~O|31.05.02|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~A|31.05.02|botiquín\material\|
~C|31.05.03|ud|SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE|76.74|260315|0|
~D|31.05.03|L01046\1\1\%3\1\0.03\|
~O|31.05.03|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~A|31.05.03|galvanizar\metal\acero\seguridad\norma\soporte\amortización\pozo\hormigón\desmontable\circulación\colocación\|
~C|31.05.04|ud|PUNTO DE ANCLAJE FIJO|8.72|260315|0|
~D|31.05.04|O01004\1\0.05\O01009\1\0.1\SP..335\1\1\%3\1\0.03\|
~O|31.05.04|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~A|31.05.04|taco\inclinación\estructura\punto\anclaje\color\trabajo\plano\vertical\químico\barra\acero\inoxidable\tornillo\horizontal\círculo\|
~C|31.05.05|ud|EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC|46.65|231001|0|
~D|31.05.05|L01054\1\1\%3\1\0.03\|
~O|31.05.05|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~A|31.05.05|AENOR\manómetro\soporte\extintor\químico\manguera\difusor\norma\brasa\polvo\|
~C|31.05.06|ud|PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO|3.08|260315|0|
~D|31.05.06|L01047\1\1\%3\1\0.03\|
~O|31.05.06|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~A|31.05.06|amortización\mecánico\desmontable\fijación\placa\PVC\colocación\|
~C|31.05.07|ml|BANDA BICOLOR AMARILLA-NEGRA|0.92|260315|0|
~D|31.05.07|L01049\1\1\%3\1\0.03\|
~O|31.05.07|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|56||Medios Auxiliares|1.87|290513|2|
~C|84740|ud|Alimentador MBTS 1Wat 1-4 luminarias|29.89|180609|3|
~C|86ZJPBS11012|ud|JUNTA GOMA P/PROLO.B.S.110-120|1.38|310507|3|
~C|A01002|m³|Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco|1.87|231001|0|
~D|A01002|O0200320X\1\0.021\M01058\1\0.021\%3\1\0.03\|
~O|A01002|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|A01008|m³|Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular, D<= 3 km|8.29|231001|0|
~D|A01008|O0200320X\1\0.1\M01049\1\0.02\M01058\1\0.04\I02026\1\1\I02027\1\1\%3\1\0.03\|
~O|A01008|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|A02A050|m3|Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de|55.68|101100|3|
~D|A02A050|O01004\1\0.96\P01CC020\1\0.44\|
~C|A05M110|ms|ALQ. M2 ENCOF. MURO ULMA (ORMA) 2 CARAS h=2,70m.|7.49|101207|3|
~D|A05M110|M13EA511\1\4.62\M13EA521\1\6.93\M13EA525\1\9.24\M13EA535\1\18.51\|
~A|A05M110|mes\cara\aceptar\alquiler\muro\bastidor\acero\panel\encofrar\presión\|
~C|A06T050|h.|GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.|19.55|210207|3|
~D|A06T050|M02GT250\1\0.006\M02GT360\1\0.006\M02GT370\1\0.006\M02GT320\1\0.001\M02GE050\1\0.036\M02GT380\1\0.001\E04AB040\1\0.638\E04CM050\1\0.015\|
~A|A06T050|montaje\cimiento\grúa\torre\flecha\desmontable\medio\auxiliar\carga\punta\alquiler\|
~C|A07M100|t.|GALVANIZADO (D) EN CALIENTE|491.4|231001|0|
~D|A07M100|O0200050X\1\1.5\M03N020\1\1\M03N010\1\1\M03N030\1\70\M07CB010\1\0.375\%3\1\0.03\|
~C|A07M100.PF2|kg|GALVANIZADO EN CALIENTE|0.49|231001|0|
~D|A07M100.PF2|A07M100\1\0.001\|
~C|AABC|ud|Accesorios conexionado bomba de calor|199.54|060315|3|
~C|ACCAGUA|ud|Accesorios hidrálicos|132.55|060315|3|
~C|ACCELECB|ud|Accesorios conexion eléctrica|28.51|060315|3|
~C|ACCESROCA|ud|Lavabo minusv access roca|59.68|050315|3|
~C|ACCJBRIS|ud|  Accesorios conexion brise|57.01|060315|3|
~C|ACCMN|ud|Accesorio Minicanal|8.56|060315|3|
~C|ACCRNOF5|ud|Accesorios Recunovo F 50|128.28|060315|3|
~C|ACCTUB75|ud|Accesorios PPR DN 75mm|16.91|060315|3|
~C|ACCTUBACE11.4|ud|Accesorios tubería DIN 2440 de 1 1/4"|2.9|100308|3|
~C|ACCTUBPPR32|ud|Accesorios PPR 32x2,9MM|2|020708|3|
~C|ACCTUBPPR50|ud|Accesorios PPR 50x4,6mm|2.71|020708|3|
~C|ACCTUBPPR63|ud|Accesorios tubería PPR 63x5,8|3.71|020708|3|
~C|ADH|kg|Adhesivo 520 Armaflex|1.21|060315|3|
~C|AMT1050|ud|Rejila Madel CMT 1000x500|75.54|060315|3|
~C|ARQ.40X40|ud|Arqueta hormigón c/tapa 40x40x50|20.39|280307|3|
~C|ASDEYYE|ud|BOMBA DE CAPTACIÓN DE AGUA EN POZO|767.27|231001|0|
~D|ASDEYYE|O01004\1\3\O01006\1\3\WILOTW4\1\1\ACCELECB\1\1\ACCAGUA\1\1\%3\1\0.03\|
~C|ASDHHU|ud|GRUPO DE PRESIÓN Y CONTROL CALEFACCIÓN V3V|4527.92|310100|0|
~D|ASDHHU|O01004\1\2\O01006\1\2\WS501-16\1\1\P20TV230\1\2\P20TV190\1\1\P15GA010\1\20\P15GD010\1\20\P20TV300\1\2\P20TV110\1\1\P20TV130\1\1\BOT90\1\1\ELFTHERM\1\1\MOCAM\1\1\%3\1\0.03\|
~C|ASDR55|ud|ARQUETA DE PASO|75.24|171200|0|
~D|ASDR55|O01004\1\2.477\P01078\1\0.07\P01081\1\2.5\I15009\1\0.57\I14008da\1\0.058\I14009da\1\0.035\I13009\1\0.025\I13006\1\0.035\U01EZ030\1\0.5\EXCZAN\1\0.25\%3\1\0.03\|
~O|ASDR55|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|ASDREW|ud|INSTALACIÓN DESAG.ASEO VESTUARIO MASCULINO|681.36|310100|0|
~D|ASDREW|O01004\1\6\O01006\1\4\P17SW010\1\4\P17PS110\1\20\P17PWS01\1\9\E20WBV020\1\40\E20WJF020\1\5\%3\1\0.03\|
~C|ASDRWW|ud|ARQUETA CAPTACIÓN DE AGUA|75.66|171200|0|
~D|ASDRWW|O01004\1\2.5\P01078\1\0.07\P01081\1\2.5\I15009\1\0.57\I14008da\1\0.058\I14009da\1\0.035\I13009\1\0.025\I13006\1\0.035\U01EZ030\1\0.5\EXCZAN\1\0.25\%3\1\0.03\|
~O|ASDRWW|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|ATUB25|ud|Accesorios tubo rígido Cu/Inox 25mm|1.28|160310|3|
~C|ATUBR16|ud|Accesrios tubo rígido Cu/inox diametro 16mm|1.1|160310|3|
~C|ATUBR20|ud|Accesorios tubo rígido Cu/Inox 20mm|1.77|160310|3|
~C|BASEACAN_1|ud|ud. Base acanalada pozo PE HD d.1000mm|52.65|051113|3|
~C|BFO50125OM3|m|Cable FO, int/ext, 6 pares (12 fibras) (OM3) 125/50 LSZH|4.3|290909|3|
~C|BMC4075|ud|Rejilla Madel BMC 600X75|22.81|060315|3|
~C|BOT90|ud|Botello hidraulico 2"|502.41|060315|3|
~C|BP4AS220DTU7|ud|Pigtail L=2m, multimodo 62, 5 micras, c/1 conector SC, Opto de I|9.56|300309|3|
~C|BRISE02|ud|Fan coil suelo jag brise 02|648.49|060315|3|
~C|BRISE03|ud|Fan coil suelo jaga brise 03|713.34|060315|3|
~C|C01.011|ud|TRITURADOR COMPACTO COCINA 2 PIEZAS|247.46|231001|0|
~D|C01.011|O01004\1\0.095\86ZJPBS11012\1\1\SANIPLUS\1\1\%3\1\0.03\|
~C|C07.004|m.|T.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=150mm|20.61|310100|0|
~D|C07.004|O01004\1\1\P21CH080\1\1\%3\1\0.03\|
~C|C07.013|ud|REJILLA MADEL BMC 600x75mm|32.34|231001|0|
~D|C07.013|O01004\1\0.5\BMC4075\1\1\%3\1\0.03\|
~C|C07.0WERT|ud|REJILLA MADEL AMT 1000x500mm|86.65|231001|0|
~D|C07.0WERT|O01004\1\0.5\AMT1050\1\1\%3\1\0.03\|
~C|C09.023|ud|LUMINARIA ILED NUANTIS IP68 3X1LED|301.31|231001|0|
~D|C09.023|O01004\1\0.5\L87024\1\1\84740\1\0.5\%3\1\0.03\|
~C|C0SAEE|ud|TOBERA MADEL KAM 160|52.16|231001|0|
~D|C0SAEE|O01004\1\0.5\KAM160\1\1\%3\1\0.03\|
~C|CAP01#|1|AUXILIARES|22695.55|231001|0|
~D|CAP01#|PONTEP54\1\3374.08\PONTEP55\1\3374.08\E0050155.PF2\1\1\E0050160.PF2\1\1\|
~C|CAP02#|1|DEMOLICIONS|8778.64|010188|0|
~D|CAP02#|PONTEP37.PF2\1\12\E0100220.PF2\1\10\E0100165.PF2\1\9.8\PONTEP56\1\1\E0100110.PF2\1\209.15\E0100130.PF2\1\15\E0100095.PF2\1\7.6\E0100195.PF2\1\1\PONTEP68\1\2\E0100175.PF2\1\10.7\PONTEP04.PF2\1\421.06\PF2.DEMOL.01\1\2\E0100360CABIL\1\1\PF2.DEMOL.02\1\2\MOD15.PF2\1\20\MOD16.PF2\1\31\E0100030.PF2\1\10\E0100035.PF2\1\9.5\|
~C|CAP03#|1|MOVEMENTO DE TERRAS|9175.87|010188|0|
~D|CAP03#|E0110101.PF2\1\38.01\E0110100.PF2\1\136.68\PONTEP90.PF2\1\181.42\MOD26.PF2\1\1.35\E02SA060.PF2\1\25\|
~C|CAP04#|1|SOLEIRAS E CIMENTACIÓN|30996.68|310100|0|
~D|CAP04#|E0110110.PF2\1\247.99\EXTRA06.PF2\1\832.98\E04CM040.PF2\1\39.71\PONTEP34.PF2\1\793.88\PONTEP15.PF2\1\12.81\E04LA130.PF2\1\4.38\E04MA040.PF2\1\2.96\IG_01_03B.PF2\1\1\U02LV040.PF2\1\36.8\U02LV060.PF2\1\16\U02LV070\1\12.5\|
~C|CAP05#|1|CANTARÍA|63443.56|010188|0|
~D|CAP05#|PF2.CANTE.01\1\56.88\PF2.CANTE.02\1\35.42\PF2.CANTE.03\1\2.63\PF2.CANTE.04\1\4\PF2.CANTE.05\1\2.8\DEC040.PF2\1\61.65\PF2.CANTE.07\1\2.54\PONTEP83.PF2\1\3\MOD13.PF2\1\1.33\ECM020.PF2\1\1.34\MOD39.PF2\1\2.76\PONTEP51.PF2\1\82\PF2.CANTE.09\1\3.15\E0200050.PF2\1\0.31\PF2.CANTE.10\1\2.53\PF2.CANTE.11\1\10\PF2.CANTE.13\1\1\PF2.CANTE.14\1\1\PONTEP39.PF2\1\2\R08P110RC.PF2\1\1\MOD24.PF2\1\1\XELNEW218.PF2\1\1\|
~C|CAP06#|1|ESTRUCTURA DE MADEIRA|53989.66|231001|0|
~D|CAP06#|PF2.ESMAD.01\1\28.99\PF2.ESMAD.02\1\3.75\PF2.ESMAD.03\1\0.94\PF2.ESMAD.04\1\1.13\PF2.ESMAD.05\1\0.05\|
~C|CAP07#|1|CUBERTAS|5294|231001|0|
~D|CAP07#|PF2.CUBER.01\1\6\E1250090.PF2\1\14\E1250105.PF2\1\9\PONTEP95.PF2\1\1\|
~C|CAP08#|1|IMPERMEABILIZACIÓN E ILLAMENTO|26833.34|231001|0|
~D|CAP08#|PONTEP07.PF2\1\39.49\MOD28.PF2\1\8.8\E03DMP010.PF2\1\27.37\MOD43.PF2\1\1097.18\E1200085.PF2\1\740.9\E1200160.PF2\1\7.6\E1200165.PF2\1\3.18\PONTEP50.PF2\1\303.3\PONTEP08.PF2\1\303.3\PF2.IMPER.01\1\1\|
~C|CAP09#|1|TABICARÍA EN SECO|23308.25|231001|0|
~D|CAP09#|MOD45.PF2\1\191.99\E07TYC060.PF2\1\34.38\U16ZV060.PF2\1\26.24\PONTEP105.PF2\1\214.03\D14KS001.PF2\1\5\|
~C|CAP10#|1|ALBANELERIA E REVOCADURAS|66974.72|010188|0|
~D|CAP10#|E0200065.PF2\1\2098.4\E0200070.PF2\1\540.89\PONTEP20.PF2\1\1557.51\MOD19.PF2\1\1557.51\E0350020.PF2\1\1159.56\PF2.ALBAN.01\1\44.19\PF2.ALBAN.02\1\33.12\PF2.ALBAN.03\1\23.1\E0250020.PF2\1\33.72\E0350060.PF2\1\82.39\E0400001.PF2\1\0.06\E05HVA030.PF2\1\0.29\MOD35.PF2\1\14.25\MOD34.PF2\1\6\|
~C|CAP11#|1|AZULEXADOS E CHAPADOS|6649.2|231001|0|
~D|CAP11#|E0400015.PF2\1\157.08\|
~C|CAP12#|1|PAVIMENTOS: CERÁMICOS E DE PEDRA|31508.38|101100|0|
~D|CAP12#|PONTEP38.PF2\1\228.48\E0450090.PF2\1\104\E04SA020.PF2\1\494\RSN200.PF2\1\434\|
~C|CAP13#|1|PAVIMENTOS: MADEIRA E FLEXIBLES|29788.49|231001|0|
~D|CAP13#|E0650045.PF2\1\53.2\MOD49.PF2\1\6.91\PONTEP42.PF2\1\303.3\PONTEP60.PF2\1\303.3\E0500081.PF2\1\303.3\E11SAP130.PF2\1\48.65\E0500045.PF2\1\81.3\|
~C|CAP14#|1|CARPINTARÍA EXTERIOR|107742.67|231001|0|
~D|CAP14#|TIPO A\1\96.38\TIPOA2\1\11.89\TIPO G\1\16.44\TIPO C\1\27\TIPO Q\1\15.75\TIPO N\1\42\TIPO B\1\36.34\TIPO O\1\1.38\TIPO P\1\3.08\TIPO P2\1\6.17\TIPO E\1\2.86\TIPO D\1\3.01\TIPO L\1\5.44\|
~C|CAP15#|1|CARPINTARÍA INTERIOR|37474.37|231001|0|
~D|CAP15#|TIPO I\1\13.57\TIPO J\1\12\TIPO M\1\1\TIPO F\1\20.28\TIPO H\1\3\TIPO HB\1\2\TIPO Ñ\1\1\TIPO K1\1\26.56\TIPO K2\1\12.5\TIPO K3\1\32.5\E11RRA091.PF2\1\18.5\E11RRA090.PF2\1\33.86\RSD010B.PF2\1\13.95\RSD010.PF2\1\1.36\|
~C|CAP16#|1|CERRALLARÍA E FERRAXES|8116.59|150299|0|
~D|CAP16#|R041038.PF2\1\345.72\DXELMIR36.PF2\1\12.19\D024397.PF2\1\25.15\PONTEP75.PF2\1\15.43\E0750020.PF2\1\1.03\E0750035.PF2\1\4.08\XELMN340B.PF2\1\36\XELMN340.PF2\1\12\XELMN342B.PF2\1\37\XELMN342.PF2\1\20\PF2.CERRAL.02\1\5\E14AW010.PF2\1\9.75\PF2.CERRAL.03\1\1\|
~C|CAP17#|1|PINTURAS E ACABADOS|32993.63|231001|0|
~D|CAP17#|PONTEP59.PF2\1\1815.64\E1150090.PF2\1\658.75\E1150040.PF2\1\13.47\E1150060.PF2\1\198.32\RMB030.PF2\1\81.3\RMB031.PF2\1\27.11\MOD67.PF2\1\5\PF2.PINTU.01\1\6\|
~C|CAP18#|1|APARELLOS SANITARIOS E ACCESORIOS|7964.31|231001|0|
~D|CAP18#|E0850060.PF2\1\5\E21ANS050.PF2\1\2\E0850070.PF2\1\4\E0850150.PF2\1\2\PONTEP65.PF2\1\1\PONTEP64.PF2\1\7\PONTEP63.PF2\1\3\RVE010.PF2\1\8.86\E21ADA050.PF2\1\3\E21AWV010.PF2\1\1\E0850045.PF2\1\4\E21ALE020.PF2\1\6\E21ALS010.PF2\1\1\|
~C|CAP19#|1|APARELLOS ELEVADORES|20417.24|050612|0|
~D|CAP19#|PONTEP16.PF2\1\1\|
~C|CAP20#|1|SANEAMENTO E EVACUACIÓN DE AUGAS|5332.67|310100|0|
~D|CAP20#|03.011\1\1\03.017\1\1\ASDREW\1\1\03.018\1\1\03EREW\1\1\03EREZFTT\1\1\03.007\1\62\03.008\1\66\03.016\1\1\ASDR55\1\7\C01.011\1\1\|
~C|CAP21#|1|ABASTECEMENTO DE AUGAS|6434.5|310100|0|
~D|CAP21#|04.20.01\1\47\04.20.02\1\1\04.20.03\1\1\06.06.02\1\108\06.06.03\1\20\NUO\1\1\06.06.06\1\2\015.001\1\1\015.003\1\4\015.009\1\40\015.010\1\20\015.011\1\32\015.012\1\9\015.013\1\6\015.014\1\2\ASDRWW\1\1\ASDEYYE\1\1\SISGESI\1\1\E22TAE020\1\1\|
~C|CAP22#|1|ELECTRICIDADE: FORZA|40159.2|310100|0|
~D|CAP22#|06.07.05\1\3\06.07.08\1\85\04.21.01\1\1\04.21.02\1\1\04.21SEE\1\1\04.21.032\1\1\04.2SDR\1\1\04.21.0SWEFR\1\1\04.21.07\1\54\04.21.03\1\132\04.21.04\1\320\04.21.05\1\1555\04.21.08\1\52\04.21.09\1\3\04.21.10\1\11\04.21.11\1\26\04.21.12\1\1\04.21.13\1\2330\04.21.14\1\1515\04.21.15\1\400\04.21.16\1\32\18.19\1\430\18.20\1\97\04.21.17\1\22\04.21.18\1\3\16.021\1\220\16.022\1\170\04.IIE7P\1\1\|
~C|CAP23#|1|ELECTRICIDADE: ALUMEADO|22372.42|310100|0|
~D|CAP23#|04.22.02\1\82\04.22.099\1\22\04.22.190\1\50\04.22.196\1\24\04.22.06\1\41\04.22.07\1\11\C09.023\1\6\|
~C|CAP24#|1|CALEFACCIÓN: SOLO RADIANTE E RADIADORES|41242.54|310100|0|
~D|CAP24#|MOD71\1\160\MOD72\1\1\MOD73\1\1\MOD74\1\40\04.23.12\1\7\25.14\1\11\24.06\1\11\24.8\1\6\25.08\1\9\25.09\1\1\06.09.01\1\120\03.022\1\35\03.023\1\52\03.024\1\70\03.025\1\40\03.026\1\60\03.31\1\35\03.027\1\52\03.028\1\35\03.029\1\35\03.030\1\60\ASDHHU\1\1\E22NTS010\1\128\E22NTS030\1\168\|
~C|CAP25#|1|VENTILACIÓN E CALEFACCIÓN POR AIRE|34312.25|310100|0|
~D|CAP25#|04.24.01\1\15\04.24.02\1\2\04.24.03\1\1\04.24.04\1\58\04.24.06\1\12\04.24.27\1\2\04.24.07\1\8\04.24.08\1\1\17.037\1\33.01\KAMK\1\32\C0SAEE\1\2\C07.013\1\10\17.041\1\1\C07.004\1\2\UTNVV\1\1\E23DCH180\1\22\C07.0WERT\1\10\|
~C|CAP26#|1|CONTRA INCENDIOS|16945.66|310100|0|
~D|CAP26#|04.25.01\1\7\04.25.02\1\15\04.25.03\1\14\04.25.04\1\85\06.06.03\1\105\04.25.05\1\2\22.10\1\18\04.25.06\1\12\04.25.07\1\3\04.25.08\1\7\04.25.09\1\6\04.25.10\1\99\22.08\1\39\04.25.11\1\1\SA55\1\208\|
~C|CAP27#|1|SEGURIDADE|3134.81|231001|0|
~D|CAP27#|04.26.01\1\3\04.26.02\1\3\04.26.03\1\3\04.26.04\1\5\04.26.05\1\23\04.26.06\1\3\SAKKU\1\165\|
~C|CAP28#|1|TELECOMUNICACIÓNS|14919.72|231001|0|
~D|CAP28#|04.27.01\1\1\04.27.02\1\2235\04.27.03\1\2\04.27.04\1\7\04.27.05\1\12\04.27.06\1\68\04.27.07\1\9\04.27.08\1\95\04.27.09\1\1130\06.11.01\1\3\06.11.02\1\60\20.014\1\245\20.015\1\4\|
~C|CAP30#|1|CORTAVENTOS I-J|22095.47|231001|0|
~D|CAP30#|R041038.PF2\1\554.94\A07M100.PF2\1\554.94\E27SF040.PF2\1\13.1\E1150130.PF2\1\17\PF2.CORTA.01\1\28.6\PF2.CORTA.02\1\5.2\E09ISH021.PF2\1\3.9\XELMN320.PF2\1\1\PF2.CORTA.03\1\28.6\PF2.CORTA.04\1\5.67\MOD20.PF2\1\28.6\MOD22.PF2\1\2\|
~C|CAP31#|1|PÉRGOLA|35485.23|010188|0|
~D|CAP31#|PF2.PERGO.01\1\1\E0110100.PF2\1\43.48\D008007.PF2\1\16\PF2.PERGO.02\1\120\D010176.PF2\1\2.66\E0110110.PF2\1\4.31\EXTRA06.PF2\1\124.23\E04CM040.PF2\1\6.59\U47625052.PF2\1\124.23\D013152.PF2\1\2.83\D013149.PF2\1\8.97\D013150.PF2\1\35.05\PN.009.PF2\1\4\PN.010.PF2\1\4\D022186.PF2\1\134.82\D016161.PF2\1\6.1\03.019.PF2\1\3\D017143.PF2\1\47.3\D022070.PF2\1\105.23\|
~C|CAP32#|1|SEGURIDADE E SAUDE|4735.06|101100|0|
~D|CAP32#|31.01\1\1\31.02\1\1\31.03\1\1\31.04\1\1\31.05\1\1\|
~O|CAP32#|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|CAP33#|1|XESTIÓN DE RESIDUOS|1742.83|010188|0|
~D|CAP33#|RES01\1\1.66\RES02\1\0.8\RES03\1\2.24\RES04\1\4.6\RES05\1\2.42\RES08\1\12.48\|
~O|CAP33#|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|CAP34#|1|CONTROL DE CALIDADE|5854.97|010110|0|
~D|CAP34#|PF2.CCALI.01\1\190\PF2.CCALI.02\1\140\E29BFD020\1\1\E29CS010\1\1\E29CS050\1\1\E29IS040\1\1\E29IFI020\1\1\E29IEI010\1\1\E29IEI020\1\1\E29IEI030\1\1\E29IEI040\1\1\E29IEI050\1\1\E29IEI070\1\1\E29ICI030\1\1\E29IL010\1\1\PF2.CCALI.03\1\8\PF2.CCALI.04\1\6\PF2.CCALI.05\1\8\PF2.CCALI.06\1\6\|
~C|CCALI.MAD.01||Ensayo cortante en línea adhesivo|6.02|020315|3|
~C|CCALI.MAD.02||Ensayo empalme union dentada encolada|8.5|020315|3|
~C|CFYLG4|ud|Caja filtrante|31.22|040613|3|
~C|CH030|ud|Conexion hidraulica con v3v + filtro|128.28|060315|3|
~C|CM1000250|ud|Marco acero galvanizado rejilla|2.27|110711|3|
~C|CMT250150|ud|Rejilla Madel CMT 250x150 +sp|21.3|040613|3|
~C|COMP20|ud|Compuerta sobrepresión D200mm|29.39|040613|3|
~C|CORR.520X210|ud|Porta peatonal automatica 1ªcalidad 520x210 i/accesorios|2422.67|060315|3|
~C|CORR.PUESTAM|ud|Posta en marcha porta peatonal automática|208.7|060315|3|
~C|COSH191|ml|Coquilla SH ARMAFLEX de 24x35|0.94|060315|3|
~C|COSH1911.2|ml|Coquilla SH ARMAFLEX de 27x48|1.88|060315|3|
~C|COSH1911.4|ml|Coquilla SH ARMAFLEX de 27x42|1.45|060315|3|
~C|COSH272|ml|Coquilla SH ARMAFLEX de30x64|2.4|060315|3|
~C|COSH75|ml|Coquilla SH Armafles 30x76|2.85|060315|3|
~C|CRLE|ud|Reles de contato gestion bomba|14.01|060315|3|
~C|CTE120|ud|Calentador termodinámico Nuos EVO110|680.56|060315|3|
~C|D001033| kg.|kg. Acero corrugado, B 500-S, cortado, elaborado y colocado.|0.78|051113|0|
~D|D001033|O0200085X\1\0.013\U029080\1\1.05\U017001\1\0.01\|
~C|D001065| m2.|m2. Encofrado y desencofrado en pozos, encepados y vigas de|7.88|070813|0|
~D|D001065|O0200115X\1\0.29\U044214\1\1\U017014\1\0.1\U017003\1\0.1\U017001\1\0.05\U044013\1\0.08\|
~C|D001075| m2.|m2. Encofrado recuperable para soportes de hormigón visto de|19.99|051113|0|
~D|D001075|O0200030X\1\0.46\U044249\1\1\U044013\1\0.05\|
~C|D001077| m2.|m2. Encofrado recuperable para losas de hormigón visto de|20.51|051113|0|
~D|D001077|O0200030X\1\0.245\O0200050X\1\0.236\U044013\1\0.05\U044251\1\1\|
~C|D001078| m2.|m2. Encofrado recuperable para vigas de hormigón visto de|22.94|051113|0|
~D|D001078|O0200030X\1\0.277\O0200050X\1\0.267\U044252\1\1\U044013\1\0.05\|
~C|D003001| hr.|hr. Hormigonera|20.59|051113|2|
~C|D003002|h|Transporte de materiales en camión|23.76|060315|2|
~C|D003005| hr.|hr. Pala excavadora y retroexcavadora.|24.58|060315|2|
~C|D003022| hr.|hr. Pala cargadora.|23.95|060315|2|
~C|D005048| m3.|m3. Hormigón en masa H-25, de 25 N/mm2, con arido rodado de|59.28|070813|0|
~D|D005048|O0200050X\1\0.598\U011002\1\0.48\U005004\1\0.63\U005047\1\1.25\U044002\1\0.18\D003001\1\0.5\|
~C|D008007.PF2|m3|EXCAVACION EN ENCEPADOS Y ZANJAS|11.42|231001|0|
~D|D008007.PF2|O0200050X\1\0.12\D003005\1\0.2\D003022\1\0.03\D003002\1\0.08\U044110\1\1\%3\1\0.03\|
~C|D010176.PF2|m3|HORMIGÓN ARMADO EN ENCEPADOS|149.78|231001|0|
~D|D010176.PF2|O0200050X\1\0.241\U011020\1\1.025\D001033\1\102\D001065\1\2.1\%3\1\0.03\|
~C|D013149.PF2|m3|HORMIGÓN ARMADO EN VIGAS PLANAS Y DE CANTO|349.18|231001|0|
~D|D013149.PF2|O0200115X\1\0.271\D005048\1\1.025\D001033\1\160\D001078\1\6.4\U011039\1\2\%3\1\0.03\|
~C|D013150.PF2|m3|HORMIGÓN ARMADO EN LOSAS HORIZONTALES VISTAS|215.41|231001|0|
~D|D013150.PF2|O0200115X\1\0.146\O0200050X\1\0.146\D005048\1\1.025\D001033\1\83\D001077\1\3.75\U011039\1\2\%3\1\0.03\|
~C|D013152.PF2|m3|HORMIGÓN ARMADO EN SOPORTES VISTOS|420.55|231001|0|
~D|D013152.PF2|O0200115X\1\0.278\D005048\1\1.025\D001033\1\155\D001075\1\11\U011039\1\2\%3\1\0.03\|
~C|D016161.PF2|m|BAJANTE ACERO GALVANIZADO ACERO D=100|19.87|231001|0|
~D|D016161.PF2|O0200115X\1\0.407\U043144\1\1.05\U043147\1\1\%3\1\0.03\|
~C|D017143.PF2|m|ALBARDILLA PREFABRICADA HORMIGÓN ARMADO|46.76|231001|0|
~D|D017143.PF2|O0200115X\1\0.465\U036214\1\1\U011028\1\7\U044253\1\0.72\D003002\1\0.05\%3\1\0.03\|
~C|D022070.PF2|m2|GARBANCILLO EN CUBIERTA|2.71|231001|0|
~D|D022070.PF2|O0200050X\1\0.131\U005046\1\0.05\D003002\1\0.005\%3\1\0.03\|
~C|D022186.PF2|m2|IMPERMEABILIZACIÓN AZOTEA NO TRANSITABLE|20.34|231001|0|
~D|D022186.PF2|O0200115X\1\0.292\U024050\1\0.4\U024051\1\1\U024056\1\1.15\U024026\1\1.15\U024057\1\0.05\U024058\1\1\%3\1\0.03\|
~C|D024397.PF2|ml|BARANDILLA METÁLICA ESMALTE|99.87|231001|0|
~D|D024397.PF2|O0200085X\1\0.48\O0200040X\1\0.48\U013652\1\1\U036215\1\0.5\U002012\1\0.2\O0200060X\1\0.41\U033006\1\0.2\U033083\1\0.165\U033057\1\0.02\U033059\1\0.045\%3\1\0.03\|
~C|D14KS001.PF2|m²|FALSO TEITO VIRUTA HERAKLITH 120x60|28.8|231001|0|
~D|D14KS001.PF2|O0200130X\1\0.2\O0200115X\1\0.2\U14KS005\1\1.1\U14FA920\1\1.2\U14AL507\1\2.4\U14AL550X\1\0.6\%3\1\0.03\|
~C|DEC040.PF2|m3|DESMONTAXE MURO CACHOTERIA|137.91|010188|0|
~D|DEC040.PF2|O0200045X\1\3.6\O0200050X\1\3.6\E0050135\1\1\%3\1\0.03\|
~C|DEESERIQ8Q2T|ud|Detector de humos Esser IQ8 Quad O2T analogico con flash|84.99|060315|3|
~C|DR130453|m2|PINTURA SOBRE ACEIRO SIGMA|11.13|231001|0|
~D|DR130453|O0200060X\1\0.27\O0200130X\1\0.27\P2500320\1\0.208\P2500325\1\0.208\%3\1\0.03\|
~C|DXELMIR36.PF2|ml|PASAMÁNS ACEIRO ESMALTE|58.63|231001|0|
~D|DXELMIR36.PF2|O0200085X\1\1\O0200090X\1\1\P1400086\1\1.1\E1150130.PF2\1\0.08\%3\1\0.03\|
~C|E0050000|m3|CAL MORTO EN PASTA|78.28|110506|0|
~D|E0050000|O0200135X\1\2.405\P1000010\1\0.39\P3000005\1\0.77\|
~C|E0050010|m3|ARGAMASA CAL GRAXO 1:3|112.01|231001|0|
~D|E0050010|O0200135X\1\3\P1000015\1\0.36\P0800005\1\1.08\M0300080\1\3\%3\1\0.03\|
~C|E0050015|m3|ARGAMASA CAL GRAXO 1:4|101.82|231001|0|
~D|E0050015|O0200135X\1\3\P1000015\1\0.27\P0800005\1\1.05\M0300080\1\3\%3\1\0.03\|
~C|E0050026|m3|MASA 1:3; AREA MIGA|91.88|261201|0|
~D|E0050026|O01004\1\2.625\P1200020\1\0.44\P0800035\1\0.98\P3000005\1\0.26\P17VE220\1\0.983\|
~C|E0050060|m3|CEMENTO BRANCO EN COADA|84.77|290803|0|
~D|E0050060|O0200050X\1\2.65\P1200005\1\0.35\P3000005\1\0.8\|
~C|E0050065|m3|PASTA CEMENTO BRANCO|281.85|150107|0|
~D|E0050065|O0200050X\1\2\UNIT53\1\1.35\P3000005\1\0.51\|
~C|E0050070|m3|COADA CEMEN. BRANCO|117.41|150107|0|
~D|E0050070|O0200050X\1\1.5\UNIT53\1\0.5\P3000005\1\0.9\|
~C|E0050071|m3|COADA DE CEMENTO 1/2|60.29|261201|0|
~D|E0050071|O0200050X\1\1.5\P1200020\1\0.43\P3000005\1\0.85\|
~C|E0050080|m3|MASA CEMENTO 1/4|67.26|231001|0|
~D|E0050080|O0200050X\1\1.475\P1200020\1\0.35\P0800021\1\1.03\P3000005\1\0.26\M0300080\1\0.4\%3\1\0.03\|
~C|E0050081|m3|MASA CEMENTO 1/6|85.87|231001|0|
~D|E0050081|O0200050X\1\1.5\P1200020\1\0.25\P0800015\1\1.1\P3000005\1\0.26\M0300080\1\0.4\%3\1\0.03\|
~C|E0050082|m3|MASA CEMENTO 1/8|55.45|231001|0|
~D|E0050082|O0200050X\1\1.5\P1200020\1\0.19\P0800021\1\1.14\P3000005\1\0.25\M0300080\1\0.4\%3\1\0.03\|
~C|E0050082X|m3|MORTEIRO SECO CAL|87.38|231001|0|
~D|E0050082X|O0200050X\1\1.5\P1000020\1\0.25\P0800015\1\1.1\%3\1\0.03\|
~C|E0050115|h|EQ. COMPRESOR 2000 l/min. 1 MART|19.91|110506|0|
~D|E0050115|O0200050X\1\0.749\M0300065\1\1\M0000095\1\1\M0300075\1\4\|
~C|E0050135|m3|CONTEDOR PECHADO 5 m3.|18.9|010188|0|
~D|E0050135|M0300055\1\0.2\%15\1\0.15\|
~C|E0050155.PF2|ud|ALUG. PLATAFORMA ELEV. CON TESOIRA AUTOPROP.|74.74|231001|0|
~D|E0050155.PF2|M0300145.PF2\1\8\%3\1\0.03\|
~C|E0050160.PF2|ud|PORTES DE PLATAFORMA ELEVADORA|149.44|231001|0|
~D|E0050160.PF2|M0300150.PF2\1\1\%3\1\0.03\|
~C|E0100030.PF2|ml|LEVANT. CANLÓN EXT. METAL/PVC|2.9|010188|0|
~D|E0100030.PF2|O0200120X\1\0.08\O0200135X\1\0.079\E0050135\1\0.01\%3\1\0.03\|
~C|E0100035.PF2|ml|LEVANT. BAIXANTE PLUVIALES|3.45|010188|0|
~D|E0100035.PF2|O0200120X\1\0.095\O0200135X\1\0.096\E0050135\1\0.01\%3\1\0.03\|
~C|E0100095.PF2|m2|LEVANT. TÁBOAS PISO C/REC.|15.13|010188|0|
~D|E0100095.PF2|O0200145X\1\0.425\E0050135\1\0.02\%3\1\0.03\|
~C|E0100110.PF2|m2|LEVANT. SOL.PEZAS PEDRA  GRAN.C/REC.|21.44|010188|0|
~D|E0100110.PF2|O0200150X\1\0.579\E0050135\1\0.1\%3\1\0.03\|
~C|E0100130.PF2|m2|DEMOL. CREC.MASA CAL/CEMENT|9.6|010188|0|
~D|E0100130.PF2|O0200050X\1\0.22\E0050115\1\0.15\E0050135\1\0.15\%3\1\0.03\|
~C|E0100165.PF2|ml|LEVANT. CHANZO PEDRA C/REC.|6.99|010188|0|
~D|E0100165.PF2|O0200150X\1\0.17\E0050135\1\0.065\%3\1\0.03\|
~C|E0100175.PF2|m2|LEVANT. CARPINT. METÁLICA OU MADEIRA|8.32|010188|0|
~D|E0100175.PF2|O0200130X\1\0.33\O0200135X\1\0.1\E0050135\1\0.05\%3\1\0.03\|
~C|E0100195.PF2|ud|RETIRADA TORNACHUVIAS ZINC|19.12|010188|0|
~D|E0100195.PF2|O0200055X\1\0.533\O0200135X\1\0.533\E0050135\1\0.01\%3\1\0.03\|
~C|E0100220.PF2|ud|LEV. REIXADO METALICO C/REC.|9.28|010188|0|
~D|E0100220.PF2|O0200150X\1\0.2\O0200050X\1\0.15\E0050135\1\0.005\%3\1\0.03\|
~C|E0100360CABIL|ud|LEVANT. FREGADEIRO FORMIGÓN|14.09|010188|0|
~D|E0100360CABIL|O0200145X\1\0.35\E0050135\1\0.1\%3\1\0.03\|
~C|E0110100.PF2|m3|EXC.VAC.T.DUROS MECÁN.|22.27|010188|0|
~D|E0110100.PF2|O0200050X\1\0.105\M05ZC025\1\0.1\E0050135\1\1\%3\1\0.03\|
~C|E0110101.PF2|m3|EXC.VAC. MANUAL C/AGOT.|43.82|010188|0|
~D|E0110101.PF2|O0200050X\1\1.2\M0300030\1\1.2\M01DA030\1\1.2\E0050135\1\1\%3\1\0.03\|
~C|E0110110.PF2|m3|ENCACHADO PEDRA 40/80 mm|34.48|231001|0|
~D|E0110110.PF2|O0200050X\1\0.884\P0800160\1\1\%3\1\0.03\|
~C|E0200050.PF2|m2|LABRADO GRANITO|94.76|231001|0|
~D|E0200050.PF2|O0200065X\1\5\%3\1\0.03\|
~C|E0200065.PF2|m2|LIMPEZA PEDRA CEPILLO AUGA|5.51|010188|0|
~D|E0200065.PF2|O0200135X\1\0.321\E0050135\1\0.01\%3\1\0.03\|
~C|E0200070.PF2|m2|CINTAXE AO CAL DE CANTARIA|8.06|010188|0|
~D|E0200070.PF2|O0200115X\1\0.237\O0200135X\1\0.15\E0050015\1\0.01\E0050135\1\0.01\%3\1\0.03\|
~C|E0250020.PF2|m2|MEDIO PÉ LADRILLO PERFORADO|17.76|231001|0|
~D|E0250020.PF2|O0200030X\1\0.32\O0200040X\1\0.31\O0200050X\1\0.1\P1300025\1\36\E0050081\1\0.02\%3\1\0.03\|
~C|E0250060|ud|RECIBIDO AP. SANIT./VERT.|18.42|231001|0|
~D|E0250060|O0200030X\1\0.515\O0200040X\1\0.515\E0050080\1\0.005\E0050060\1\0.001\%3\1\0.03\|
~C|E02SA060.PF2|m3|MOVIMIENTO TIERRAS S/APORTE C/RETROEXCAV|5.5|101100|0|
~D|E02SA060.PF2|O0200045X\1\0.012\O0200050X\1\0.1\M05PN010\1\0.075\M08RN010\1\0.02\%3\1\0.03\|
~A|E02SA060.PF2|abierto\aportación\auxiliar\cielo\relleno\tierra\refino\medio\próctor\compacto\apisonado\riego\graduación\talud\mecánico\|
~C|E0350020.PF2|m2|REVOCADURA CAL ACABADO FINAL|19.66|231001|0|
~D|E0350020.PF2|O0200115X\1\0.57\O0200135X\1\0.44\E0050010\1\0.01\E0050000\1\0.01\%3\1\0.03\|
~O|E0350020.PF2|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|E0350060.PF2|m2|RECEBO CON ESPARAVEL BASTARDO 1/1/6|14.72|231001|0|
~D|E0350060.PF2|O0200030X\1\0.311\O0200040X\1\0.311\O0200050X\1\0.1\P1200055\1\0.02\%3\1\0.03\|
~C|E03DMP010.PF2|m2|MEM.DRENANTE NODULAR|6.08|231001|0|
~D|E03DMP010.PF2|O0200135X\1\0.016\O0200040X\1\0.016\P06BG080\1\1.1\P02EM100\1\3\P02EM110\1\0.33\%3\1\0.03\|
~C|E0400001.PF2|m3|RECRECIDO MORTEIRO CEMENTO 1/8|150.67|231001|0|
~D|E0400001.PF2|O0200030X\1\2.6\O0200040X\1\1.5\O0200050X\1\1.3\E0050082\1\1\%3\1\0.03\|
~C|E0400015.PF2|m2|REVESTIMENTO VITREO|42.33|231001|0|
~D|E0400015.PF2|O0200030X\1\0.68\O0200050X\1\0.42\P2800135\1\1.05\E0050065\1\0.004\E0050070\1\0.001\%3\1\0.03\|
~C|E0450090.PF2|m2|SOLLADO GRANITO C/LOUSAS REAPROVEITADAS|52.34|231001|0|
~D|E0450090.PF2|O0200065X\1\1\O0200070X\1\1\O0200050X\1\0.25\E0050010\1\0.02\E0050082X\1\0.1\%3\1\0.03\|
~C|E04AB020|kg|ACERO CORRUGADO B 500 S|1.21|230311|0|
~D|E04AB020|O0200350X\1\0.014\O0200355X\1\0.014\P03ACC080\1\1.1\P03AAA020\1\0.006\|
~C|E04AB040|kg|ACERO CORR. PREFOR. B 500 S|1.37|210207|0|
~D|E04AB040|O0200350X\1\0.01\O0200355X\1\0.01\P03ACD010\1\1.05\P03AAA020\1\0.006\|
~A|E04AB040|taller\colocación\corrugado\acero\|
~C|E04AM020|m2|MALLA 15x15 cm. D=5 mm.|1.18|030903|0|
~D|E04AM020|O0200141X\1\0.005\O0200145X\1\0.005\P2300100\1\1.25\|
~C|E04AM060|m2|MALLA 15x15 cm. D=6 mm.|2.86|101100|0|
~D|E04AM060|O0200350X\1\0.009\O0200355X\1\0.009\P03AM030\1\1.267\%3\1\0.03\|
~C|E04CM040.PF2|m3|FORM.LIMPEZA HM-20/P/40/I  V.MAN|84.29|231001|0|
~D|E04CM040.PF2|O0200050X\1\0.6\P01HM020\1\1.15\%3\1\0.03\|
~C|E04CM050|m3|HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL|88.62|150708|0|
~D|E04CM050|O0200030X\1\0.36\O0200050X\1\0.36\M11HV120\1\0.36\P01HA010\1\1.15\|
~A|E04CM050|zanja\norma\muro\elaboración\central\relleno\zapata\hormigón\masa\soporte\vertedero\medio\manual\colocación\cimiento\vibración\|
~C|E04LA130.PF2|m3|F.ARM. HA-25/P/40/IIa  LOSA V.BO.ENC.|174.79|231001|0|
~D|E04LA130.PF2|E04LM050\1\1\E04LE020\1\0.25\E04AB020\1\50\%3\1\0.03\|
~C|E04LE020|m2|ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACIÓN|10.17|230311|0|
~D|E04LE020|O0200300X\1\0.25\O0200305X\1\0.25\P01EM290\1\0.005\P03AAA020\1\0.1\P01UC030\1\0.05\|
~C|E04LM010|m3|HORM. HA-25/P/40/IIa  LOSA V. MAN.|88.33|150708|0|
~D|E04LM010|O0200030X\1\0.35\O0200050X\1\0.35\M11HV120\1\0.37\P01HA010\1\1.15\|
~C|E04LM050|m3|HORM. HA-25/P/40/IIa  LOSA V.BOM.|106.66|150708|0|
~D|E04LM050|O0200050X\1\0.25\E04LM010\1\1\P01HB021\1\1\P01HB090\1\0.015\|
~C|E04MA040.PF2|m3|F.ARM. HA-25/P/40/IIa 2 CARAS 0,25 V.BO|250.39|231001|0|
~D|E04MA040.PF2|E04MEF020\1\4\E04MM050\1\1.05\E04AB020\1\60\%3\1\0.03\|
~A|E04MA040.PF2|muro\vibración\desencofrante\panel\metal\cara\vertedero\grúa\central\elaboración\colocación\hormigón\encofrar\armadura\consistencia\plástico\ambiente\norma\|
~C|E04MEF020|m2|ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m.|19.35|210207|0|
~D|E04MEF020|O0200300X\1\0.35\O0200305X\1\0.35\A05M110\1\0.095\P01DC010\1\0.082\P01UC030\1\0.01\M13EA440\1\1.235\A06T050\1\0.33\|
~A|E04MEF020|panel\metal\módulo\muro\encofrar\desencofrante\cara\|
~C|E04MM050|m3|HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa V.BOMBA|88.67|210207|0|
~D|E04MM050|O0200300X\1\0.185\O0200305X\1\0.185\P01HA010\1\1.05\M11HV120\1\0.185\P01HB010\1\1\P01HB130\1\0.02\|
~A|E04MM050|central\norma\hormigón\masa\consistencia\ambiente\muro\vertedero\medio\vibración\colocación\elaboración\plástico\|
~C|E04SA020.PF2|m2|SOLEIRA DE FORMIGÓN HA-25, 12cm.|13.8|101100|0|
~D|E04SA020.PF2|E04SE090\1\0.12\E04AM060\1\1\|
~C|E04SE090|m3|HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA|91.16|231001|0|
~D|E04SE090|O0200030X\1\0.6\O0200050X\1\0.6\P01HA010\1\1.05\%3\1\0.03\|
~C|E0500045.PF2|m2|TARIMA DE CASTIÑEIRO DE 25 mm|63.17|231001|0|
~D|E0500045.PF2|O0200005X\1\0.7\O0200050X\1\0.25\P2200136\1\1.05\P2500075\1\0.3\%3\1\0.03\|
~C|E0500081.PF2|m2|PAVIMENTO LINOLEO 2,5 mm|33.18|231001|0|
~D|E0500081.PF2|O0200030X\1\0.221\O0200050X\1\0.221\P3000125\1\1.05\P3000130\1\1\P0400100\1\2\P0400115\1\1\%3\1\0.03\|
~C|E05HVA030.PF2|m3|FORMIGÓN ARMADO EN VIGAS|553.24|230311|0|
~D|E05HVA030.PF2|E05HVM010\1\1\E05HVE010\1\9.17\E04AB020\1\150\M02GT002\1\0.1\|
~C|E05HVE010|m2|ENCOF. MADERA JÁCENAS 4 POST.|32.12|230311|0|
~D|E05HVE010|O0200300X\1\0.65\O0200305X\1\0.65\M13EM030\1\1.1\P01EM290\1\0.028\P01UC030\1\0.07\P03AAA020\1\0.07\M13CP100\1\0.02\|
~C|E05HVM010|m3|HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/IIa  JÁC.|75.44|230311|0|
~D|E05HVM010|O0200300X\1\0.2\O0200305X\1\0.2\O0200330X\1\0.1\M02GT002\1\0.1\P01HA010\1\1\|
~C|E0650045.PF2|ml|CHANZO M/T MADEIRA DE CASTIÑEIRO|69.1|231001|0|
~D|E0650045.PF2|O0200005X\1\0.886\O0200015X\1\0.6\P1100185\1\1.05\%3\1\0.03\|
~C|E0750020.PF2|m2|REIXA FERRO FORXADO|170.89|231001|0|
~D|E0750020.PF2|O0200085X\1\0.22\O0200040X\1\0.22\P1400085\1\1\%3\1\0.03\|
~C|E0750035.PF2|ml|COLOCAC.REIXA FERREIRO|21.34|150299|0|
~D|E0750035.PF2|O0200085X\1\0.517\O0200040X\1\0.517\%16\1\0.16\%3\1\0.03\|
~C|E07TYC060.PF2|m2|TRASDOS.CARTÓN YESO AUTOPORT (15+15+46) 76MM/600|30.14|231001|0|
~D|E07TYC060.PF2|O0200135X\1\0.25\O0200040X\1\0.25\P04PY330\1\2.1\P07AL380\1\1.05\P04PW590\1\0.4\P04PW010\1\1.3\P04PW240\1\0.95\P04PW160\1\2.33\P04PW520\1\14\P04PW090\1\8\P04PW550\1\0.47\%3\1\0.03\|
~C|E0850045.PF2|ud|LAVABO BRANCO MURAL|240.98|231001|0|
~D|E0850045.PF2|O0200040X\1\0.733\O0200050X\1\0.733\E0250060\1\1\P0700035\1\1\P0700140\1\1\P1900420\1\1\P1900115\1\1\P1900650\1\1\%3\1\0.03\|
~C|E0850060.PF2|ud|INODORO TANQUE ALTO/BAIXO|291.52|231001|0|
~D|E0850060.PF2|O0200040X\1\1.468\O0200050X\1\1.468\E0250060\1\1\P0700055\1\1\P1900115\1\1\P1900650\1\1\%3\1\0.03\|
~C|E0850070.PF2|ud|URITO MURAL B.TEMPORIZ.BRANCO|228.32|231001|0|
~D|E0850070.PF2|O0200040X\1\0.733\O0200050X\1\0.733\E0250060\1\1\P0700065\1\1\P0700150\1\1\P1900655\1\1\P1900115\1\1\%3\1\0.03\|
~C|E0850150.PF2|ud|BARRA/AGARRADOIRO ACEIRO INOX.|74.79|231001|0|
~D|E0850150.PF2|O0200130X\1\0.782\P0700083\1\1\%3\1\0.03\|
~C|E09ISH021.PF2|m2|CHAPA DE ACEIRO GALVANIZADA EN QUENTE|43.17|231001|0|
~D|E09ISH021.PF2|O0200085X\1\0.3\O0200090X\1\0.3\P05TWV201\1\1\P05FWT070\1\8\%3\1\0.03\|
~C|E1150040.PF2|m2|PINTURA AO SILICATO|8.8|231001|0|
~D|E1150040.PF2|O0200060X\1\0.117\O0200130X\1\0.116\P2500175\1\0.3\P2500205\1\0.5\%3\1\0.03\|
~C|E1150060.PF2|m2|PINT.ACRILICA MICROPOROSA|4.44|231001|0|
~D|E1150060.PF2|O0200060X\1\0.098\O0200130X\1\0.098\P2500240\1\0.07\P2500185\1\0.4\%3\1\0.03\|
~C|E1150070|m2|PINTURA ANTICOUZA S/MADEIRA|6.8|231001|0|
~D|E1150070|O0200060X\1\0.155\O0200130X\1\0.155\P2500025\1\0.15\%3\1\0.03\|
~C|E1150090.PF2|m2|PINTURA PORO ABERTO LASUR|8.96|231001|0|
~D|E1150090.PF2|O0200060X\1\0.16\O0200130X\1\0.138\P2500230\1\0.1\P2500220\1\0.27\P2500225\1\0.08\%3\1\0.03\|
~C|E1150120M|m2|IMPRIMACION METAL|1.35|231001|0|
~D|E1150120M|O0200060X\1\0.007\O0200130X\1\0.015\P2500285\1\0.1\P2500270\1\0.002\%3\1\0.03\|
~C|E1150130.PF2|m2|ESMALTE SATINADO S/METAL|10.94|231001|0|
~D|E1150130.PF2|O0200060X\1\0.24\O0200130X\1\0.228\P2500285\1\0.1\P2500270\1\0.08\P2500135\1\0.2\%3\1\0.03\|
~C|E1150130M|m2|ESMALTE SATINADO S/METAL|10.97|231001|0|
~D|E1150130M|O0200060X\1\0.235\O0200130X\1\0.235\P2500285\1\0.1\P2500270\1\0.08\P2500135\1\0.2\%3\1\0.03\|
~C|E11RRA090.PF2|m|RODAPIE DM PINTADO|4.77|231001|0|
~D|E11RRA090.PF2|O0200005X\1\0.1\P08MR141\1\1.05\E1150090.PF2\1\0.085\%3\1\0.03\|
~C|E11RRA091.PF2|m|TAPETA MADEIRA EN RECERCADO VELUX|5.8|231001|0|
~D|E11RRA091.PF2|O0200005X\1\0.1\P2200375X\1\0.1\E1150090.PF2\1\0.085\%3\1\0.03\|
~C|E11SAP130.PF2|m2|PAV. PVC ANTIDESLIZANTE ROLLOS 2mm.|37.56|231001|0|
~D|E11SAP130.PF2|O0200030X\1\0.159\O0200050X\1\0.159\P08SC130\1\1.04\P08MA020\1\0.35\P08MA040\1\2\%3\1\0.03\|
~C|E1200085.PF2|m2|BARREIRA VAPOR POLIETILENO|9.93|231001|0|
~D|E1200085.PF2|O0200030X\1\0.073\O0200050X\1\0.074\P0500070\1\1.15\%3\1\0.03\|
~C|E1200160.PF2|m2|LAMINA IMPER.SCHLÜTER DITRA|16.48|231001|0|
~D|E1200160.PF2|O0200030X\1\0.11\O0200040X\1\0.11\P2000005\1\1.05\P2000010\1\1.05\%3\1\0.03\|
~C|E1200165.PF2|m2|LAMINA IMPER. SCHLÜTER KERDI|14.45|231001|0|
~D|E1200165.PF2|O0200030X\1\0.11\O0200040X\1\0.11\P2000015\1\1.05\%3\1\0.03\|
~C|E1250090.PF2|ml|CANLON ZINC-TITANIO|32.11|231001|0|
~D|E1250090.PF2|O0200115X\1\0.154\O0200130X\1\0.154\P1600110\1\1.05\P1600125\1\1.42\P1600115\1\0.2\P1600130\1\0.2\P1600120\1\0.35\P1600080\1\1.05\%3\1\0.03\|
~O|E1250090.PF2|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|E1250105.PF2|ml|BAIXANTE DE ZINC-TITANIO|21.48|231001|0|
~D|E1250105.PF2|O0200115X\1\0.077\O0200130X\1\0.077\P1600165\1\1\P1600195\1\0.66\P1600205\1\0.66\P1600180\1\0.2\P1800085\1\1\%3\1\0.03\|
~C|E14AW010.PF2|m|REMATE ENTABOADO CON CHAPA METÁLICA|20.79|231001|0|
~D|E14AW010.PF2|O0200085X\1\0.2\O0200090X\1\0.2\P12V010X\1\1\%3\1\0.03\|
~A|E14AW010.PF2|aluminio\mortero\terminación\garra\río\cemento\construcción\areno\junta\limpieza\vierteaguas\auxiliar\fachada\material\hueco\desarrollar\gota\natural\color\ánodo\chapa\medio\|
~C|E20WBV020|m.|TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.|9.98|310100|0|
~D|E20WBV020|O01004\1\0.27\O01006\1\0.27\P17VC020\1\1\P17VP020\1\0.3\P17VP180\1\0.1\|
~C|E20WJF020|m.|BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.|12.72|310100|0|
~D|E20WJF020|O01004\1\0.27\O01006\1\0.27\P17VC060\1\1\P17VP060\1\0.3\P17JP070\1\1\|
~C|E21ADA050.PF2|ud|PLATO DUCHA BLANCO 140x70|383.66|231001|0|
~D|E21ADA050.PF2|O0200200X\1\0.8\P18DA080\1\1\P18GD010\1\1\P17SV010\1\1\%3\1\0.03\|
~C|E21ALE020.PF2|ud|LAVABO PARA ENCASTRAR|134.16|231001|0|
~D|E21ALE020.PF2|O0200200X\1\1\P18LE020\1\1\P18GL030\1\1\P17SV100\1\1\P17XT030\1\2\%3\1\0.03\|
~C|E21ALS010.PF2|ud|LAVABO ADAPTADO|271.08|231001|0|
~D|E21ALS010.PF2|O0200200X\1\1.1\ACCESROCA\1\1\P18GL160\1\1\P17SV100\1\1\P17XT030\1\2\P18GW040\1\2\%3\1\0.03\|
~C|E21ANS050.PF2|ud|INOD. CISTERNA EMPOTRADA|495.21|231001|0|
~D|E21ANS050.PF2|O0200200X\1\1.1\O0200130X\1\0.5\P18IA050\1\1\P18WW140\1\1\P18WW150\1\1\P18WW160\1\1\P17XT030\1\1\P18GW230\1\1\%3\1\0.03\|
~C|E21AWV010.PF2|ud|VERTEDERO DE PORCELANA VITRIFICADA|186.78|231001|0|
~D|E21AWV010.PF2|O0200200X\1\1\P18WV010\1\1\P18GF030\1\1\P17SV070\1\1\%3\1\0.03\|
~C|E22NTS010|m.|TUB.CALEFACCIÓN UNIPIPE 16x2 mm.|3.26|231001|0|
~D|E22NTS010|O01004\1\0.05\P20TS010\1\1\P20TS050\1\1\%3\1\0.03\|
~C|E22NTS030|m.|TUB.CALEFACCIÓN UNIPIPE 20x2,25 mm.|4.1|231001|0|
~D|E22NTS030|O01004\1\0.05\P20TS030\1\1\P20TS070\1\1\%3\1\0.03\|
~C|E22TAE020|ud|TERMO ELÉCTRICO 30 l.|178.21|310100|0|
~D|E22TAE020|O01004\1\1\O01006\1\1\P20AE020\1\1\P20TV020\1\2\P20AE140\1\2\%3\1\0.03\|
~C|E23DCH180|m.|T.PARED DOBLE GALVAN. D=400mm|38.01|310100|0|
~D|E23DCH180|O01004\1\0.2\P21CH180\1\1\%3\1\0.03\|
~C|E27SF040.PF2|m2|PINTURA INTUMESCENTE|67|231001|0|
~D|E27SF040.PF2|O0200060X\1\0.724\O0200040X\1\0.724\P25OU030\1\0.25\P25PF020\1\2.56\P25WW220\1\0.15\%3\1\0.03\|
~C|E28PH110|m2|PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES|4.94|101100|0|
~D|E28PH110|U340\1\0.05\U344\1\0.05\P31CB030\1\0.03\P31CB200\1\0.02\%3\1\0.03\|
~A|E28PH110|madero\amortización\desmontable\tablón\clavazón\horizontal\hueco\protección\unión\pino\|
~C|E28PR025|m2|RED SEGURIDAD BAJO MONTAJE DE CUBIERTA|1.88|101100|0|
~D|E28PR025|O01OA030\1\0.03\O01OA060\1\0.03\P31CR140\1\2\P31CR175\1\0.2\%3\1\0.03\|
~A|E28PR025|encofrar\poliamida\dimensión\malla\forjado\sujeción\red\seguridad\sopanda\cuerda\horizontal\entablado\perímetro\madero\puntal\gancho\amortización\|
~C|E29BFD020|u|ENSAYO CARACTERÍSTICO DE RESISTENCIA HORMIGÓN, S/ EHE-08|357.42|210214|0|
~D|E29BFD020|P32HF010\1\6\P32HF020\1\6\|
~A|E29BFD020|consistencia\simple\compresión\rotura\laboratorio\curado\ensayo\construcción\suministro\propiedad\hormigón\resistencia\muestra\probeta\inferior\toma\comprobación\conservación\|
~C|E29CS010|u|ENSAYO SOLDADURAS, LÍQUIDOS PENETRANTES|13.76|210214|0|
~D|E29CS010|P32M050\1\1\|
~A|E29CS010|soldadura\construcción\líquido\ensayo\cordón\|
~C|E29CS050|u|EXAMEN VISUAL DE SOLDADURAS|10.31|100315|0|
~D|E29CS050|P32M045\1\1\|
~A|E29CS050|construcción\metal\estructura\ejecución\soldadura\control\|
~C|E29ICI030|u|PRUEBA ESTANQUEIDAD, CIRCUITO CALEFACCIÓN|141.76|010110|0|
~D|E29ICI030|O01OB520\1\2\|
~A|E29ICI030|presión\circuito\calefacción\hidráulico\comprobación\máximo\frío\estanquidad\red\trabajo\periodo\hora\emisor\construcción\carga\prueba\|
~C|E29IEI010|u|PRUEBA FUNCIONAMIENTO, C.G.M.P. ELÉCTRICO|70.88|010110|0|
~D|E29IEI010|O01OB520\1\1\|
~A|E29IEI010|cuadro\eléctrico\protección\mando\emisor\construcción\prueba\automatismo\|
~C|E29IEI020|u|PRUEBA EQU.DE FASES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA|35.44|010110|0|
~D|E29IEI020|O01OB520\1\0.5\|
~A|E29IEI020|comprobación\protección\construcción\emisor\eléctrico\mando\cuadro\prueba\|
~C|E29IEI030|u|PRUEBA CONTINUIDAD, CIRCUITO TOMA TIERRA|70.88|010110|0|
~D|E29IEI030|O01OB520\1\1\|
~A|E29IEI030|eléctrico\construcción\emisor\comprobación\toma\circuito\continuidad\tierra\prueba\|
~C|E29IEI040|u|MED.RES. TIERRA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA|70.88|010110|0|
~D|E29IEI040|O01OB520\1\1\|
~A|E29IEI040|prueba\eléctrico\construcción\emisor\circuito\medio\medición\resistencia\tierra\|
~C|E29IEI050|u|PRU.FUN., MECANISMOS INSTALACIÓN ELÉCTRICA|106.32|010110|0|
~D|E29IEI050|O01OB520\1\1.5\|
~A|E29IEI050|emisor\construcción\luz\punto\prueba\eléctrico\mecanismo\|
~C|E29IEI070|u|MEDICIÓN AISLAMIENTO, CONDUCTORES|35.44|010110|0|
~D|E29IEI070|O01OB520\1\0.5\|
~A|E29IEI070|medición\emisor\eléctrico\prueba\conductor\aislamiento\construcción\|
~C|E29IFI020|u|PRUEBA FUNCIONAMIENTO, CIRCUITO FONTANERÍA|70.88|010110|0|
~D|E29IFI020|O01OB520\1\1\|
~A|E29IFI020|emisor\red\fontanería\circuito\prueba\regulación\construcción\grifería\suministro\agua\|
~C|E29IL010|u|PRUEBA FUNCIONAMIENTO, ASCENSOR|70.88|010110|0|
~D|E29IL010|O01OB520\1\1\|
~A|E29IL010|comprobación\mando\prueba\puerta\emisor\ascensor\construcción\|
~C|E29IS040|u|PRUEBA FUNCIONAMIENTO, RED SANEAMIENTO|106.32|010110|0|
~D|E29IS040|O01OB520\1\1.5\|
~A|E29IS040|saneamiento\construcción\prueba\red\|
~C|ECM020.PF2|m3|MURO DE SILLERÍA GRANÍTICA|1217.19|231001|0|
~D|ECM020.PF2|O0200065X\1\11.5\O0200070X\1\11.5\MT06PIL020C\1\1.05\E0050015\1\0.25\%3\1\0.03\|
~C|ELFTHERM|ud|Elfatherm E8.0631|359.88|060315|3|
~C|EMPALMPE_1|ud|ud. Empalme pozo polietileno PE HD d.1000mm L=1170mm|30.26|051113|3|
~C|ENCAM.PIL|m|Encamisado PVC|11.68|170215|3|
~C|EXCZAN|m3|RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION|7.56|030508|0|
~D|EXCZAN|O01004\1\0.15\O01006\1\0.15\M08CA110\1\0.015\M05RN010\1\0.015\M08RL010\1\0.15\|
~C|EXTRA06.PF2|m2|LAMINA XEOTEXTIL|1.5|050207|0|
~D|EXTRA06.PF2|O0200050X\1\0.037\U15EG017\1\1.1\%CI\1\0.03\|
~C|FA10REG|ud|Actuador via radio FA10REG|76.31|160310|3|
~C|FASEII##||Rest rehab e posta en valor curtidoría de Pontepedriña (FASE II)|843057.51|010188|0|
~D|FASEII##|CAP01\1\1\CAP02\1\1\CAP03\1\1\CAP04\1\1\CAP05\1\1\CAP06\1\1\CAP07\1\1\CAP08\1\1\CAP09\1\1\CAP10\1\1\CAP11\1\1\CAP12\1\1\CAP13\1\1\CAP14\1\1\CAP15\1\1\CAP16\1\1\CAP17\1\1\CAP18\1\1\CAP19\1\1\CAP20\1\1\CAP21\1\1\CAP22\1\1\CAP23\1\1\CAP24\1\1\CAP25\1\1\CAP26\1\1\CAP27\1\1\CAP28\1\1\CAP30\1\1\CAP31\1\1\CAP32\1\1\CAP33\1\1\CAP34\1\0\|
~C|FIJA9882|ud|Taco de fijación estructural nylon 8x120 mm acero galvanizado|1.42|280814|3|
~C|FILTUBE30415|m.|Tubo Filtube inox AISI-304L DN15|1.14|310513|3|
~C|FILTUBE30418|m.|Tubo Filtube inox AISI-304L DN18|1.53|310513|3|
~C|FILTUBE30428|m.|Tubo Filtube inox AISI-304L DN28|2.49|310513|3|
~C|FILTUBE30435|m.|Tubo Filtube inox AISI-304L DN35|3.78|310513|3|
~C|FILTUBECODO15|ud|Codo inox de DN15 mm.|2.19|310513|3|
~C|FILTUBECODO18|ud|Codo inox de DN18 mm.|2.45|310513|3|
~C|FILTUBECODO28|ud|Codo inox de DN28mm.|3.82|310513|3|
~C|FILTUBECODO35|ud|Codo inox de DN35mm.|5.79|310513|3|
~C|FK100REG|ud|Cabeza radio FK100REG de Jung|80.31|160310|3|
~C|FST1240|ud|Regulador via radio FST1240REG fluorescencia|102.62|160310|3|
~C|FUD1254|ud|Regulador via radio FUD1254REG universal|102.81|160310|3|
~C|GALVC001|Kg|Galvanizado en caliente de acero con transporte|11.79|280814|3|
~C|GOM4010|m|Banda neopreno comercial 45 x 10 mm|10.6|280814|3|
~C|H071 25|m|Cable ES07Z1-K(AS) 1x25mm2|2.48|030613|3|
~C|HO71 16|m|Cable ES07Z1-K(AS) 1x16mm2|1.98|190510|3|
~C|I02026|m³|Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m|0.44|010911|0|
~D|I02026|M01053\1\0.008\|
~O|I02026|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|I02027|m³|Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km|1.73|010911|2|
~C|I02029ba|m³|Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 10 km|2.42|231001|0|
~D|I02029ba|I02029f\1\1\I02029v\1\10\%3\1\0.03\|
~O|I02029ba|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|I02029f|m³|Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km|0.85|010911|2|
~C|I02029v|kmm³|(Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km|0.15|010911|2|
~C|I13006|m³|Mortero cemento 1/6, D<= 3 km|77.47|231001|0|
~D|I13006|O0200320X\1\2.5\P01006\1\0.25\P02001\1\1.1\P01001\1\0.255\I02027\1\1.1\%3\1\0.03\|
~O|I13006|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|I13009|m³|Mortero cemento 1/10, D<= 3 km|69.68|231001|0|
~D|I13009|O0200320X\1\2.4\P01006\1\0.16\P02001\1\1.15\P01001\1\0.25\I02027\1\1.15\%3\1\0.03\|
~O|I13009|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|I14008da|m³|Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta D = 40 km|95.23|231001|0|
~D|I14008da|O0200320X\1\1.4\P03003\1\1\M02018\1\0.1\I14032da\1\1\%3\1\0.03\|
~O|I14008da|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|I14009da|m³|Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 40 km|95.23|231001|0|
~D|I14009da|O0200320X\1\1.4\P03004\1\1\M02018\1\0.1\I14032da\1\1\%3\1\0.03\|
~O|I14009da|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|I14032da|ud|Suplemento transporte de hormigón, D = 40 km|19.78|231001|0|
~D|I14032da|I14032v\1\40\%3\1\0.03\|
~O|I14032da|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|I14032v|kmud|(Variable distancia) Suplemento transporte hormigón|0.48|060813|2|
~C|I15009|m²|Malla electrosoldada ME 15x30 ø 6-6 mm, B500T, colocada|2.11|231001|0|
~D|I15009|O01004\1\0.01\O0200320X\1\0.01\P01053\1\1.1\P01045\1\0.01\M01020\1\0.006\%3\1\0.03\|
~O|I15009|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|IG_01_03B.PF2|ud|ARQUETA CON VÁLVULA ANTIRRETORNO|218.42|310100|0|
~D|IG_01_03B.PF2|O0200030X\1\2.5\P01HM020\1\0.058\P01LT020\1\0.07\P01MC040\1\0.035\P01MC010\1\0.025\P02CVC010\1\1\P02EAT030\1\1\JIMTENS220\1\1\%3\1\0.03\|
~C|IMPRIM56|l|Imprimación fijadora aluminio|29.53|280814|3|
~C|JIMTENS220|ud|Válvula antirretorno 1 clapeta diam.110|137.6|280215|3|
~C|JMCB18190|ud|Jaga Minicanal H009 B18 L190|370.56|060315|3|
~C|KAM160|ud|Tobera KAM 160|42.05|060315|3|
~C|KAMK|ud|REJILLA MADEL CTM-AC+SP 250x100|35.94|231001|0|
~D|KAMK|O01004\1\0.5\CMT250150\1\1\CM1000250\1\1\PLRX500100\1\1\%3\1\0.03\|
~C|L01009|mes|Alquiler barracón. Modelo aseo 10 personas|85.14|260315|0|
~C|L01045|ud|Valla autónoma metálica, colocada|13.57|260315|3|
~C|L01046|ud|Señal normalizada tráfico con soporte, colocada|74.5|010911|3|
~C|L01047|ud|Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado|2.99|010911|3|
~C|L01049|m|Cordón balizamiento, colocado|0.89|010911|3|
~C|L01054|ud|Extintor polvo ABC 6 kg, colocado|45.29|010911|3|
~C|L01059|ud|Botiquín portátil de obra|39.53|010911|0|
~C|L01060|ud|Reposición material sanitario|28.03|010911|0|
~C|L01062|h|Formación en Seguridad y Salud|15.86|010911|0|
~C|L01063|ud|Reconocimiento médico obligatorio|51.25|010911|0|
~C|L01066|ud|Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco|4.81|260315|3|
~C|L01073|ud|Protector auditivo tapones con banda|2.22|010911|3|
~C|L01076|ud|Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje|9.03|010911|3|
~C|L01077|par|Recambio de filtro polivalente|7.52|010911|3|
~C|L01078|ud|Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase FFP1|0.45|010911|3|
~C|L01086|ud|Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza|7.85|010911|3|
~C|L01094|ud|Mono (casaca-pantalón) manga larga tergal con anagrama|13.18|260315|3|
~C|L01103|ud|Traje impermeable. Clase 3. Mal tiempo.|14.14|260315|3|
~C|L01122|ud|Cinturón antilumbago con hebillas|6.38|260315|3|
~C|L01135|par|Guantes piel protección  riesgos mecánicos, forrado en palma|1.77|010911|3|
~C|L01151|par|Botas de seguridad media caña Categoría S1|11.98|010911|3|
~C|L01156|par|Botas de seguridad goma o PVC Categoría S1+P(SB+P)|7.47|010911|3|
~C|L87024|ud|Luminaria Iled Nautis 3x1W orientable|268.99|060315|3|
~C|LAM..01|ml|PVC Edgetie CB 210 mm|8.02|280814|3|
~C|LAMPGF|ud|Lampara Fl compacta globo 28W|1.78|060315|3|
~C|LISLUX|ud|Lisilux tubular mate THPG|31.35|060315|3|
~C|M..002|ud|Parthenocissus spp.1-1,5 m.cont.|11.21|030714|3|
~C|M..003|kg|Substrato vegetal fertilizado|0.7|030714|3|
~A|M..003|vegetal\|
~C|M0000095|ud|Lubric. e p. mat. para compresor|0.06|110506|2|
~C|M01020|h|Camión volquete grúa 101/130 CV|38.86|010911|2|
~C|M01049|h|Pala cargadora oruga 131/160 CV|68.71|010911|2|
~C|M01053|h|Pala cargadora ruedas 131/160 CV|54.49|010911|2|
~C|M01058|h|Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV|69.02|010911|2|
~C|M01DA030|h|Bomba autoaspirante gasolina 5,5 CV|2.72|150708|2|
~C|M01HA030|h|Autob.hormig.h.40 m3,pluma 42m.|179.24|101100|2|
~A|M01HA030|pluma\|
~C|M02018|h|Vibrador hormigón o regla vibrante|20.76|010911|2|
~C|M02GE050|h|Grúa telescópica autoprop. 60 t.|105.54|150708|2|
~C|M02GT002|h.|Grúa pluma 30 m./0,75 t.|17.6|230311|2|
~C|M02GT250|ms|Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.|1214.2|150708|2|
~C|M02GT320|ud|Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha|3502.5|150708|2|
~C|M02GT360|ms|Contrato mantenimiento|108.34|150708|2|
~C|M02GT370|ms|Alquiler telemando|108.34|150708|2|
~C|M02GT380|ud|Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.|1462.64|150708|2|
~C|M0300030|h|Cinta transportadora|1.1|110506|2|
~C|M0300055|ud|Contedor 5 m3.-2007|82.22|010188|2|
~C|M0300065|h|Equipo compresor 1 martielo|5.2|110506|2|
~C|M0300075|l|Gasoil|0.69|110506|2|
~C|M0300080|h|Formigoneira|1.29|110506|2|
~C|M0300145.PF2|h|Plataforma elev. con tesoira autopropulsada|9.07|060315|2|
~C|M0300150.PF2|ud|Portes de plataf.elev.con tijera autopropu.|145.09|060315|2|
~C|M03N010|ud|Maq. y energía t. galvanización|144.15|230311|2|
~C|M03N020|ud|Elementos químic.t.galvanización|75.45|230311|2|
~C|M03N030|kg|Zinc fundido para galvanización|3.18|230311|2|
~C|M04PS900|h|Equipo perf. rotc. micropilotes|252|101100|2|
~A|M04PS900|perforación\equipo\micropilote\|
~C|M05EC020|h.|Excavadora hidráulica cadenas 135 CV|75.84|310103|2|
~C|M05PN010|h|Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3|37.64|101100|2|
~A|M05PN010|pala\neumático\cargador\|
~C|M05RN010|h.|Retrocargadora neumáticos 50 CV|20.08|030508|2|
~C|M05ZC025|h|Miniexcavadora orugas goma 11,7CV|10.51|210512|2|
~C|M06CH010|h.|Compresor portátil eléctrico 2 m3/min.|2.2|180814|2|
~A|M06CH010|portátil\eléctrico\compresor\|
~C|M06MR230|h.|Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.|6.53|150609|2|
~C|M07CB010|h.|Camión basculante 4x2 10 t.|29.52|230311|2|
~C|M07CB020|h|Camión basculante 4x4 14 t.|21.32|060315|2|
~A|M07CB020|basculante\camión\|
~C|M07CG010|h|Camión con grúa 6 t.|28.42|051113|2|
~C|M07N060|m3|Canon de desbroce a vertedero|3.56|180209|2|
~C|M07N080|m3|Canon de tierra a vertedero|0.29|171200|2|
~C|M07Z030|ud|Transporte equipo mecánico pilotes|3729.95|101100|3|
~A|M07Z030|transporte\pilote\mecánico\equipo\|
~C|M08CA110|h|Cisterna agua s/camión 10.000 l.|38.46|060315|2|
~A|M08CA110|agua\cisterna\|
~C|M08RB020|h|Bandeja vibrante de 300 kg.|4.83|101100|2|
~A|M08RB020|bandeja\vibración\|
~C|M08RL010|h.|Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.|11.38|160209|2|
~C|M08RN010|h|Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.|37.06|101100|2|
~A|M08RN010|vibración\mixto\rodillo\|
~C|M08RN040|h|Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.|44.91|101100|2|
~A|M08RN040|mixto\vibración\rodillo\|
~C|M11HV120|h|Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.|4.52|150708|2|
~C|M12T020|h.|Equipo perforador diamante D=100 mm.|3.69|280814|2|
~A|M12T020|perforación\equipo\diamante\|
~C|M12T020.200|h.|Equipo perforador diamante D=200 mm.|17.65|180814|2|
~A|M12T020.200|perforación\equipo\diamante\|
~C|M13CP100|ud|Puntal telesc. normal 1,40m|14.49|240311|2|
~C|M13EA440|ud|Cono terminal tubo 22/26|0.07|150708|2|
~C|M13EA511|d.|Panel Orma 2,70x2,40|1.43|101207|2|
~C|M13EA521|d.|Grapa unión regulable|0.06|101207|2|
~C|M13EA525|d.|Barra roscada 1,20|0.01|101207|2|
~C|M13EA535|d.|Tuerca Placa Campana|0.02|121207|2|
~C|M13EM030|m2|Tablero encofrar 22 mm. 4 p.|2.13|240311|2|
~C|MAD855|m3|Madera de Cedro Canada PEFC|1407.54|080315|3|
~C|MATHERRESTPA|PA|Ferraxes para 1m3 de pilares madeira|1401|130215|3|
~C|MATHERRESTSFS|ud|Parafuxos estruturais tipo SFS WT 8,2x220|2.51|130215|3|
~C|MATHERRESTVGZ|ud|Parafuxos estruturais tipo VGZ 7x340|2.15|130215|3|
~C|MATMADEUCLAM|m3|Madeira laminada de castaño/eucalipto|1033.84|130215|3|
~C|MATNEOC10|m2|Neopreno CE10 - e=10 mm|268|130215|3|
~C|MECCNC|m3|Mecanización por control numérico 6 eixos e oficina técnica|168.12|130215|2|
~C|MINYES|ud|Luminaria susp. Miniyes Fl 70W|121.15|060315|3|
~C|MNOVA01|ud|Montaxe e desmontaxe andamio|3.74|090512|2|
~C|MNOVA02|ud|alquiler diario andamio|0.06|090512|2|
~C|MNOVA03|ud|Portes de transporte e retirada de andamio|0.93|090512|2|
~C|MOCAM|ud|Modulo control ambiente|30.64|060315|3|
~C|MOD13.PF2|m3|PEDRA GRANÍTICA LABRADA EN PEZAS ESPECIAIS|1562.58|010188|0|
~D|MOD13.PF2|O0200065X\1\28\O0200070X\1\22.5\UNIT02B\1\1\E0050015\1\0.151\E0050135\1\0.1\%3\1\0.03\|
~C|MOD15.PF2|ud|RETIRADA DE PORLONS PEQUENOS|10.01|231001|0|
~D|MOD15.PF2|O0200055X\1\0.528\%3\1\0.03\|
~O|MOD15.PF2|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\A Coruña\0\Lugo\0\Ourense\0\Pontevedra\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|MOD16.PF2|ud|RETIRADA DE PORLONS GRANDES|18.44|231001|0|
~D|MOD16.PF2|O0200055X\1\0.973\%3\1\0.03\|
~O|MOD16.PF2|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\A Coruña\0\Lugo\0\Ourense\0\Pontevedra\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|MOD19.PF2|m2|CINTAXE AO CAL DE CACHOTARÍA|10|010188|0|
~D|MOD19.PF2|O0200030X\1\0.24\O0200135X\1\0.24\E0050135\1\0.01\E0050010\1\0.013\%3\1\0.03\|
~C|MOD20.PF2|m2|ESTRUTURA PARA EMPARRADO|62.89|231001|0|
~D|MOD20.PF2|O0200085X\1\0.789\O0200090X\1\0.789\R041038.PF2\1\2\PARRA.01\1\1\%3\1\0.03\|
~C|MOD22.PF2|ud|PARTHENOCISSUS SPP.1-1,5 m.CONT.|21.73|231001|0|
~D|MOD22.PF2|O0200115X\1\0.54\M..002\1\1\M..003\1\0.4\P01001\1\0.03\%3\1\0.03\|
~A|MOD22.PF2|alcorque\plantación\riego\parra\contenedor\virgen\suministro\mano\|
~C|MOD24.PF2|ud|INXERTO DE GRANITO ATA 60x25x40|297.38|231001|0|
~D|MOD24.PF2|O0200065X\1\7\O0200070X\1\7\P0400130\1\0.1\UNIT02B\1\0.06\E0050015\1\0.01\%3\1\0.03\|
~C|MOD26.PF2|m3|EXC. MANUAL DE LAMA EN FOSOS C/AGOT.|67.36|010188|0|
~D|MOD26.PF2|O0200050X\1\2.5\M01DA030\1\2.5\E0050135\1\1\%3\1\0.03\|
~O|MOD26.PF2|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\A Coruña\0\Lugo\0\Ourense\0\Pontevedra\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|MOD28.PF2|ml|XUNTA INTERIOR MURO ASCENSOR|10.17|231001|0|
~D|MOD28.PF2|O0200115X\1\0.104\LAM..01\1\1\%3\1\0.03\|
~O|MOD28.PF2|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\A Coruña\0\Lugo\0\Ourense\0\Pontevedra\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|MOD34.PF2|m|TALADRO EN MUROS PETREOS DIAM 200|115.72|231001|0|
~D|MOD34.PF2|O0200030X\1\2.1\O0200050X\1\2.1\M12T020.200\1\2.1\M06CH010\1\2.1\P01001\1\0.53\%3\1\0.03\|
~O|MOD34.PF2|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\A Coruña\0\Lugo\0\Ourense\0\Pontevedra\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|MOD35.PF2|m|TALADRO EN MUROS PETREOS DIAM 80|85.66|231001|0|
~D|MOD35.PF2|O0200030X\1\2.1\O0200050X\1\2.1\M12T020\1\2.1\M06CH010\1\2.1\P01DW050\1\0.54\%3\1\0.03\|
~C|MOD39.PF2|m3|CACHOT. ORDINA. GRANITO 2C/VTA|232.29|231001|0|
~D|MOD39.PF2|O0200065X\1\4.55\O0200070X\1\4.55\O0200050X\1\2\E0050015\1\0.3\%3\1\0.03\|
~O|MOD39.PF2|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\A Coruña\0\Lugo\0\Ourense\0\Pontevedra\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|MOD43.PF2|m2|AISL.POLIEST. EXT. 30mm|10.19|231001|0|
~D|MOD43.PF2|O0200135X\1\0.13\O0200040X\1\0.15\P07TX010\1\1.15\%3\1\0.03\|
~O|MOD43.PF2|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\A Coruña\0\Lugo\0\Ourense\0\Pontevedra\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|MOD45.PF2|m2|TABIQUE CARTÓN YESO (15+15+70+15+15) 130MM/600|44.61|231001|0|
~D|MOD45.PF2|O0200135X\1\0.15\O0200040X\1\0.15\P04PY330\1\4.2\P04PW590\1\0.9\P04PW010\1\3.15\P04PW250\1\0.95\P04PW170\1\2\P04PW090\1\22\P04PW080\1\42\P04PW560\1\0.47\P07AL380\1\1.05\%3\1\0.03\|
~O|MOD45.PF2|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\A Coruña\0\Lugo\0\Ourense\0\Pontevedra\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~A|MOD45.PF2|carril\estándar\placa\plazo\vertical\terminación\galvanizar\tabiquería\aéreo\lámina\montante\estructura\placo\base\acero\metal\yeso\ladrillo\perímetro\módulo\fijación\horizontal\banda\junta\cinta\pasta\mineral\perfil\lana\norma\resistencia\estanco\documentación\ruido\acústico\aislamiento\fuego\máximo\tornillo\nivel\|
~C|MOD49.PF2|m2|TARIMA DE CASTIÑEIRO DE 35 mm|75.79|231001|0|
~D|MOD49.PF2|O0200005X\1\0.7\O0200050X\1\0.25\P2500075\1\0.3\P2200147\1\1.05\%3\1\0.03\|
~C|MOD67.PF2|m2|PINT. RED FALUN S/ MADEIRA|10.15|231001|0|
~D|MOD67.PF2|O0200060X\1\0.2\O0200130X\1\0.2\SP..294\1\0.08\red falun\1\0.2\%3\1\0.03\|
~C|MOD71|m2|SUELO RADIANTE ALB DIFUTEC 20MM NOMAL SUELO RAD|32.71|231001|0|
~D|MOD71|O01004\1\0.27\O01006\1\0.27\mt38alb120a\1\1\mt38alb115d\1\0.2\MT38ALB010C\1\1\mt37alb200a\1\6\mt38alb130a\1\5\%3\1\0.03\|
~O|MOD71|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\A Coruña\0\Lugo\0\Ourense\0\Pontevedra\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|MOD72|ud|COLECTOR CAUDALÍMETRO 9 VIAS Y GRUPO PREMONTADO|1092.24|231001|0|
~D|MOD72|O01004\1\2\O01006\1\2\mt38alb201cc\1\1\mt38alb270a\1\1\mt38alb235a\1\1\mt38alb190c\1\1\mt38alb195a\1\1\%3\1\0.03\|
~O|MOD72|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\A Coruña\0\Lugo\0\Ourense\0\Pontevedra\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|MOD73|ud|TERMOSTATO DIGITAL LCD INCORPORADO|75.69|231001|0|
~D|MOD73|O01004\1\1\O01006\1\1\TERM.01\1\1\%3\1\0.03\|
~O|MOD73|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\A Coruña\0\Lugo\0\Ourense\0\Pontevedra\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|MOD74|ml|TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN A COLECTORES|9.91|231001|0|
~D|MOD74|O01004\1\0.112\O01006\1\0.111\P20TR050\1\1\SP..352\1\1\P20TR170\1\0.2\%3\1\0.03\|
~O|MOD74|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\A Coruña\0\Lugo\0\Ourense\0\Pontevedra\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|MOLEVTOP|ud|Levantamento topografico con p.p. traballo en oficina|373.6|130215|3|
~C|MT06PIL020C|m3|Pedra granítica para sillería|708.35|030315|3|
~C|MT18RPP010C|m|Rodapie liso aluminio anodizado 80mm altura|14.01|040315|3|
~C|MT18RPP020B|m|Rodapié liso acero inox 80mm altura|22.14|040315|3|
~C|MT21LPE010AA|m|Perfileria aluminio estrusionada 6063 T-5 i/tornilleria|70.05|060315|3|
~C|MT21VSJ020B|m2|Espejo incoloro 5mm|31.71|050315|3|
~C|MT21VVA012|l|Masilla aplicación pistola base neutra monocomponente|13.68|050315|3|
~C|MT21VVA030|m|Canteado de espejo|2.15|050315|3|
~C|MT27BAJ010A|l|Barniz al agua interior mate|14.22|040315|3|
~C|MT27BAJ020A|l|Barniz de fondo al agua interior mate|8.2|040315|3|
~C|MT38ALB010C|m²|Panel aislante liso Difutec 10 mm de espesor (EPS),|14.48|060315|3|
~C|MT47ADC110A|kg|Adhesivo especial de poliuretano bicomponente|20.05|040315|3|
~C|NEOP1502|m2|Neoporeno comercial 20 mm|205.95|280814|3|
~C|NG 125N 4 25|ud|Int. aut magnetotérmico 4x25 A|129.32|290410|3|
~C|NG125N 4 50|ud|Int. aut magnetotérmico 4x50 A|150.78|290410|3|
~C|NUO|ud|VÁLVULA DE CORTE ABASTECIMIENTO DN50mm|57.65|231001|0|
~D|NUO|O01004\1\0.1\O01006\1\0.1\SP..362\1\1\%3\1\0.03\|
~O|NUO|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|O01004|h|Oficial 1ª|17.17|060315|1|
~C|O01006|h|Oficial 3ª|15.92|010911|1|
~C|O01009|h|Peón régimen general|9.1|010911|1|
~C|O01OA030|h|Oficial primera|19.18|101100|1|
~C|O01OA060|h|Peón especializado|16.43|101100|1|
~A|O01OA060|especial\|
~C|O01OB520|h|Equipo técnico laboratorio|70.88|010110|1|
~A|O01OB520|mano\equipo\laboratorio\|
~C|O0200005X|h|Oficial 1ª carpinteiro|18.4|280215|1|
~C|O0200015X|h|Axudante carpinteiro|17.47|020315|1|
~C|O0200025X|h|Peón carpintaría|16.06|280215|1|
~C|O0200030X|h|Oficial 1ª albanel|17.56|280215|1|
~C|O0200040X|h|Axudante|16.35|281113|1|
~C|O0200045X|h|Peón especializado|16.06|280215|1|
~C|O0200050X|h|Peón ordinario|15.88|280215|1|
~C|O0200055X|h|Oficial primeira ferreiro|18.4|121213|1|
~C|O0200060X|h|Oficial 1ª pintor|17.37|040315|1|
~C|O0200065X|h|Oficial canteiro|18.4|040114|1|
~C|O0200070X|h|Axudante canteiro|17.47|040114|1|
~C|O0200085X|h|Oficial 1ª cerraxeiro|18.21|040315|1|
~C|O0200090X|h|Axudante cerraxeiro|17.28|040315|1|
~C|O0200115X|h|Oficial 1ª especialista|17.75|040114|1|
~C|O0200120X|h|Oficial 2ª especialista|17|281113|1|
~C|O0200130X|h|Axudante especialista|16.72|040114|1|
~C|O0200135X|h|Peón especialista|16.06|280215|1|
~C|O0200141X|h|Cuadrilla A|34.67|150107|1|
~C|O0200145X|h|Cuadrilla B|33.68|160306|1|
~C|O0200150X|h|Cuadrilla C|32.69|160306|1|
~C|O0200160X|h|Cuadrilla Of.1ª+2 peóns esp.|49.69|280215|1|
~C|O0200200X|h|Oficial 1ª fontaneiro|17.75|050315|1|
~C|O0200220X|h|Oficial 1ª cristalero|17.75|050315|1|
~C|O0200300X|h.|Oficial 1ª encofrador|17.55|230311|1|
~C|O0200305X|h.|Axudante encofrador|16.47|230311|1|
~C|O0200320X|h|Oficial 1ª especializado|17.46|010911|1|
~C|O0200330X|h.|Oficial 1ª gruísta|17.1|230311|1|
~C|O0200350X|h.|Oficial 1ª ferralla|17.55|230311|1|
~C|O0200355X|h.|Axudante ferralla|16.47|230311|1|
~C|O0200400X|h.|Especialista cosidos estáticos|16.81|260209|1|
~A|O0200400X|especial\estático\|
~C|O0200450X|h|Ingeniero o arquitecto|40|090315|1|
~C|O0200455X|ud|Jornada ingeniero o arquitecto|200|100315|1|
~C|O0200460X|h|Arquitecto técnico|30|090315|1|
~C|O0200465X|ud|Jornada arquitecto técnico|100|100315|1|
~C|O0200505X|h|Especialista desfeluxador|18.68|140711|1|
~C|O0200510X|h|Axudante desfeluxador|16.63|090315|1|
~C|ORCHDIEAMARC|ud|Marco puerta Orchidea DM|62.58|080315|3|
~C|ORCHIDEA110|ud|Estructura Orchidea Placa yeso 90 x 210|270.86|080315|3|
~C|ORCHIDEA90|ud|Estructura Orchidea Placa yeso 90 x 210|189.6|080315|3|
~C|ORCHIDEACIERR|ud|Kit manecilla simple|16.26|020810|3|
~C|OSC.01|ud|Incremento herraje oscilobatiente|28.02|080315|3|
~C|P01001|m³|Agua (p.o.)|0.81|010911|3|
~C|P01006|t|Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)|71.26|010911|3|
~C|P01045|kg|Alambre (p.o.)|0.98|010911|3|
~C|P01053|m²|Malla electrosoldada ME 15x30 ø 6-6 B500T (p.o.)|1.34|010911|3|
~C|P01078|mil|Ladrillo hueco sencillo (p.o.)|97.07|010911|3|
~C|P01081|ud|Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm  (p.o.)|0.74|010911|3|
~C|P01144|ud|Puntal telescópico universal de 250-450 cm (p.o.)|7.27|010911|3|
~C|P01AA020|m3|Arena de río 0/6 mm.|14.14|101100|3|
~A|P01AA020|río\areno\|
~C|P01CC020|t|Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos|89.08|101100|3|
~A|P01CC020|cemento\|
~C|P01DC010|l.|Desencofrante p/encofrado metálico|1.6|150708|3|
~C|P01DW050|m3|Agua obra|1.04|280814|3|
~A|P01DW050|agua\|
~C|P01DW090| ud.|ud. Pequeño material|0.59|051113|3|
~C|P01EB210XX|m3|Tratamento madeira autoclave R4|102.74|251113|3|
~C|P01EM290|m3|Madera pino encofrar 26 mm.|243.11|250311|3|
~C|P01EW100|kg|Lodo tixotrópico (bentonita)|0.81|101100|3|
~A|P01EW100|tixotrópico\lodo\bentonita\|
~C|P01HA010|m3|Hormigón HA-25/P/20/IIa central|65.17|240311|3|
~C|P01HA020|m3|Hormigón HA-25/P/40/I central|44.37|051113|3|
~C|P01HB010|m3|Bomb.hgón. 41a55 m3, pluma <=32m|13.07|210207|2|
~C|P01HB021|m3|Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m|12.4|240311|3|
~C|P01HB090|h.|Desplazamiento bomba|130.49|240311|3|
~C|P01HB130|km|Desplazamiento camión-bomba|1.63|210207|2|
~C|P01HM020|m3|Hormigón HM-20/P/40/I central|62.88|040315|3|
~C|P01HM030|m3|Hormigón HM-25/P/20/I central|50.62|310100|3|
~C|P01LT020|mud|Ladrillo perfora. tosco 25x12x7|38.48|310100|3|
~C|P01MC010|m3|Mortero preparado en central (M-100)|38.05|310100|3|
~C|P01MC040|m3|Mortero 1/6 de central (M-40)|35.63|310100|3|
~C|P01UC030|kg|Puntas 20x100|7.21|250311|3|
~C|P02001|m³|Arena (en cantera)|10.57|010911|3|
~C|P02CVC010|ud|Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mm|8.23|310103|3|
~C|P02CVM010|ud|Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm|5.68|310103|3|
~C|P02CVM0125|ud|Manguito H-H PVC s/tope . j.elást. D= 125mm|2.78|150310|3|
~C|P02CVW010|kg|Lubricante tubos PVC j.elástica|3.06|030508|3|
~C|P02EAT030|ud|Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm|13.79|310103|3|
~C|P02EDC010| ud.|ud. Cal.sif. PVC/rej.L=200 s.vert.D=80-110|13.91|051113|3|
~C|P02EM100|ud|Roseta PE ad p/membranas drenantes|1.09|260311|3|
~C|P02EM110|m|Perfil de remate p/membranas drenantes|0.97|260311|3|
~C|P02EPW010|ud|Pates PP 30x25|2.01|051113|3|
~C|P02PC270|ud|ud. Tapa rtro.calza.fund.D=62,5 cm D-400 REXEL c.seg|62.03|051113|3|
~C|P02RVC040|m|Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=100mm|2.2|101100|3|
~A|P02RVC040|simple\drenaje\PVC\|
~C|P02RVC060|m|Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm|5.38|101100|3|
~A|P02RVC060|PVC\drenaje\simple\|
~C|P02RVC070|m|Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=200mm|8.02|101100|3|
~A|P02RVC070|simple\PVC\drenaje\|
~C|P02TVO100|m.|Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=160mm|4.49|310103|3|
~C|P02TVO125|m.|Tub. PVC liso j.elástica SN2 D=125mm|2.31|150310|3|
~C|P03003|m³|Hormigón estructural en masa HM-20/sp/40, árido 40 mm, planta|46.15|010911|3|
~C|P03004|m³|Hormigón estructural en masa HM-20/sp/20, árido 20 mm, planta|46.15|010911|3|
~C|P03AAA020|kg|Alambre atar 1,30 mm.|0.79|260311|3|
~C|P03ACC080|kg|Acero corrugado B 500 S/SD|0.66|260311|3|
~C|P03ACD010|kg|Acero corrugado elab. B 500 S|0.98|210207|3|
~C|P03ALT120|m|Tubo acero S355 D=88,9 e=7mm|12.28|101100|3|
~A|P03ALT120|tubo\acero\|
~C|P03AM030|m2|Malla electrosoldada B500S #15x15x6___2,870 kg/m2|1.95|101100|3|
~A|P03AM030|malla\|
~C|P03AM070|m2|Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2|0.43|070813|3|
~C|P0400100|kg|Pasta niveladora|0.51|110506|3|
~C|P0400115|Kg|Adhesivo Epoxi o Poliuretano|5.63|150202|3|
~C|P0400130|m2|Resina adhesiva "Marmolina"|11.21|290814|3|
~C|P04PW010|m|Cinta de juntas yeso|0.06|260311|3|
~C|P04PW080|ud|Tornillo 3,9 x 35|0.01|260311|3|
~C|P04PW090|ud|Tornillo 3,9 x 25|0.01|260311|3|
~C|P04PW160|m|Montante de 36 mm.|1.14|260311|3|
~C|P04PW170|m|Montante de 70 mm.|3.25|030315|3|
~A|P04PW170|montante\|
~C|P04PW240|m|Canal 48 mm.|0.88|260311|3|
~C|P04PW250|m|Canal 73 mm.|1.06|030315|3|
~A|P04PW250|canal\|
~C|P04PW520|ud|Tornillo 3,9 x 45|0.01|260311|3|
~C|P04PW550|m|Junta estanca al agua 46 mm.|0.3|260311|3|
~C|P04PW560|m|Junta estanca al agua 70 mm.|0.42|260311|3|
~C|P04PW590|kg|Pasta de juntas SN|0.9|260311|3|
~C|P04PY330|m2|Placa yeso antihumedad 15x1200 mm.|5.83|050315|3|
~C|P04TB060X|m2|Chapa alum.perforado|107.97|251113|3|
~C|P04TW190X|m|Angular aluminio 30x30mm|3.5|260311|3|
~C|P0500070|m2|Lámina polietileno (acústico)|6.24|060803|3|
~C|P05CW040|m2|Lámina de separación de fibra de poliamida|5.61|010110|3|
~A|P05CW040|material\lámina\fibra\poliamida\|
~C|P05FWT070|ud|Torn. autotal.6,3x120 p/correas laminadas cal|0.99|260311|3|
~C|P05TWV201|m|Chapa acero galv e=3mm|23.35|060315|3|
~C|P06001|ud|Macizado C/ hormigón HM-25 (100x30x30cm.)|31.42|051113|3|
~C|P06BG080|m2|Lámina drenante Danodren H-15|1.63|260311|3|
~C|P0700035|ud|Lavabo ang. branco c/fixacións|69.34|110506|3|
~C|P0700055|ud|Inodoro tanque alto-baixo c/tapa|212.98|110506|3|
~C|P0700065|ud|Urito mural c/fixación branco|117.05|070803|3|
~C|P0700083|ud|Barra ang.120º aceiro inox.|59.53|261201|3|
~C|P0700140|ud|Billa monomando p/lavabo|116.89|070803|3|
~C|P0700150|ud|B.Temporizador urinario|53.7|070803|3|
~C|P07AL380|m2|Panel lana mineral Arena-60|4.39|260311|3|
~C|P07TX010|m2|P.polies.extr.30 kg/m3 30 mm. c/recto|4.65|280814|3|
~C|P0800005|tm|Area de río entrefina|17.83|110506|3|
~C|P0800015|m3|Area de río granulom. selec.|34.67|110506|3|
~C|P0800021|m3|Area de río 0/5 mm.|11.89|110506|3|
~C|P0800035|tm|Area de canteira (lavada); miga|9.74|110506|3|
~C|P0800160|m3|Grava 40/80 mm|19.43|091107|3|
~C|P08MA020|kg|Adhesivo contacto|3.43|260311|3|
~C|P08MA040|kg|Pasta niveladora|0.52|260311|3|
~C|P08MR141|m|Rodapié DM para pintar 8,5x1,6 cm.|1.93|070315|3|
~C|P08SC130|m2|Pav. PVC antideslizante 2 mm.|27.8|260311|3|
~C|P1000010|tm|Cal vivo/queimado en sacos 20 kg.|99.06|110506|3|
~C|P1000015|m3|Cal morto en pasta|104.01|110506|3|
~C|P1000020|tm|Cal hidráulico|91.53|070803|3|
~C|P1100105X|ml|Garnición Cedro Canada PEFC 80x12 mm.|3.49|050315|3|
~C|P1100185|ud|Chanzo mesa/tabica cast.mac. 30mm|38.39|070803|3|
~C|P11RW051X|m|Guía y herrajes colgar Klein|42.03|080315|3|
~A|P11RW051X|galvanizar\perfil\material\|
~C|P11WX010|u|Garra acero cuadradillo 12x12|3.98|010110|3|
~A|P11WX010|acero\garra\material\|
~C|P1200005|tm|Cemento branco V-B/20 sacos|118.91|290803|3|
~C|P1200020|tm|Cemento II/A-P 32.5R|82.16|261201|3|
~C|P1200055|m3|Mort. bast. cal 1/1/6 CEM II/A-P 32.5 R|108.2|121206|3|
~C|P12V010X|m|Vierteaguas aluminio anodiz.natural|13.08|070315|3|
~A|P12V010X|natural\material\aluminio\vierteaguas\|
~C|P12V020X|m2|Chapa alum.anodiz.nat. 2 mm.|74.72|060315|3|
~C|P12V021X|m2|Chapa alum.anodiz.nat. 3 mm.|112.08|060315|3|
~C|P1300025|ud|Ladrillo perforado 25x12x10|0.09|290803|3|
~C|P13TA010|kg|Alambre galv. nº 10 1,5 mm.|1.16|260311|3|
~C|P13TC010|kg|Chapa galvanizada 4 mm|1|231013|3|
~A|P13TC010|galvanizar\material\chapa\|
~C|P13TC020|kg|Chapa sin galvanizar 4 mm|1.05|231013|3|
~A|P13TC020|material\galvanizar\chapa\|
~C|P13TF031|m|Angular acero 35x35x4 mm|1.92|251013|3|
~A|P13TF031|acero\material\angular\|
~C|P13TP030|kg|Pletina acero 40/5 mm.|0.63|260311|3|
~C|P13TT201|kg|Redondo macizo liso D=25 mm.|1.12|260311|3|
~C|P1400075|m2|Reixa plat. e  red macizo|88.61|290803|3|
~C|P1400085|m2|Reixa ferro forxado 20x20 mm|158.3|290803|3|
~C|P1400086|ml|Pasamáns aceiro d.25 mm i/soportes e fixacións|18.68|120213|3|
~C|P14ESG350|m2|Vidro 6+6 extraclaro c.solar / 16 / 6 temperado extraclaro|86.63|060315|3|
~C|P14ESG351|m2|Vidro 6+6 extraclaro c.solar / 16 / 4+4 extraclaro|63.44|060315|3|
~C|P14ME030X|m2|Perfiles y accesorios aluminio lucernario|139.17|060315|3|
~C|P15C56MOD|ud|Caja de superficie Legrand XL3 72 modulos|141.1|160310|3|
~C|P15GA010|m.|Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu|0.07|230710|3|
~C|P15GD010|m.|Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5|0.29|230710|3|
~C|P1600080|ml|Babeiro zinc-titanio 20 cm|4.41|020903|3|
~C|P1600110|ml|Canlón zinc-titanio d=280 mm.|12.14|110612|3|
~C|P1600115|ud|Esquina inglete zinc|12.14|110612|3|
~C|P1600120|ud|Tapa lateral zinc|2.76|020903|3|
~C|P1600125|ud|Soporte canlón platina zincada|2.54|020407|3|
~C|P1600130|ud|Saída baixante zinc|7.38|020903|3|
~C|P1600165|ml|Baixante redonda zinc D=80 mm|12.66|110612|3|
~C|P1600180|ud|Codo saída-baixante zinc|7.42|020407|3|
~C|P1600195|ud|Abrazadeira baixante pluv.|1.34|020407|3|
~C|P1600205|ud|Brazalete dobre golilla en zinc|2.26|020407|3|
~C|P1600265|ud|Grapas y material de fijación AISI316|3.27|110512|3|
~C|P1600266|ud|Beatas, chemineas, remates|5.98|110512|3|
~C|P1600275|m2|Chapa "elZinc" zinc-titanio 0.65 mm espesor|18.31|160512|3|
~C|P17JP070|ud|Collarín bajante PVC D=110mm.|0.84|310100|3|
~C|P17KA020|ud|Sumid. sifónico acero inox. 15x15 cm.|31.91|310103|3|
~C|P17PS110|ud|Anillo Quick y Easy 20 mm.|0.13|310100|3|
~C|P17PWS01|ud|Sifón individual|2.33|170210|3|
~C|P17SV010|ud|Válvula p/ducha sal horiz 50mm|3.74|090315|3|
~C|P17SV070|ud|Válv.gigante inox.p/fregade.40mm|5.58|270311|3|
~C|P17SV100|ud|Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena|3.66|270311|3|
~C|P17SW010|ud|Conexión PVC a inodoro D=90 mm.|2.11|310100|3|
~C|P17VC020|m.|Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm|0.82|310100|3|
~C|P17VC060|m.|Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm|2.45|310100|3|
~C|P17VE220|ud|Manguito H-H PVC presión 50 mm|0.77|170910|3|
~C|P17VP020|ud|Codo M-H PVC evacuación j.peg. 40 mm.|0.58|310100|3|
~C|P17VP060|ud|Codo M-H PVC evacuación j.peg. 110mm.|1.63|310100|3|
~C|P17VP180|ud|Manguito M-H PVC evac. j.peg. 40 mm.|0.51|310100|3|
~C|P17XE050XX|ud|Válvula esfera latón roscar 2"|14.08|300513|3|
~C|P17XT030|ud|Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"|4.05|270311|3|
~C|P1800005|ud|Ferraxes e mecanismos galería|104.61|050315|3|
~C|P1800055|kg|Cravos planos 17x70|1.98|030903|3|
~C|P1800085|ud|Xuntas e accesorios|1.68|030903|3|
~C|P1800220|ud|Porlón laton plano 8 cm.|0.81|030903|3|
~C|P1800230|ud|Porlón ac.inox|7.38|080315|3|
~C|P1800230X1|ud|Porlón platina aceiro|7.38|030903|3|
~C|P1800230X2|ud|Gancho retención ventá rasada|8.31|080315|3|
~C|P1800265|ud|Cremona dorada canto|8.76|030903|3|
~C|P1800275|ud|Picaportes, cerre c/resbalón|32.29|080315|3|
~C|P1800300|ud|Pomo tirador exterior acero inox|69.34|080315|3|
~C|P18CC010|ud|Dosificador jabón a.inox. 1 l. c/cerrad.|46.7|050612|3|
~C|P18CC050|ud|Portarrollos acero inox. c/tapa|19.61|150708|3|
~C|P18CW045|ud|Secamanos elect.autom.2750 W.inox.sat.|266.19|181207|3|
~C|P18DA080|ud|P.duch.acrí.140x70 c/desagüe|287.67|090315|3|
~C|P18GD010|ud|Mezclador ext ducha tel.cromo s.n.|66.87|090315|3|
~C|P18GF030|ud|Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.|56.69|270311|3|
~C|P18GL030|ud|Grif.monobloc lavabo cromo s.n.|39.83|270311|3|
~C|P18GL160|ud|Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom|168.47|270311|3|
~C|P18GW040|ud|Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"|1.87|270311|3|
~C|P18GW230|ud|Manguito conexión tubo descarga|15.88|270311|3|
~C|P18IA050|ud|Inodoro simple c/fijación|126.09|050315|3|
~C|P18LE020|ud|Lavabo 56x47cm. bla. Java|60.91|050315|3|
~C|P18WV010|ud|Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan.|101.32|050315|3|
~C|P18WW140|ud|Cisterna empotrada 50x59 cm 6/9 l.|86.86|270311|3|
~C|P18WW150|ud|Pulsador acero inox. 24x16 cm|101.4|050315|3|
~C|P18WW160|ud|Estructura cisterna empotrada|118.62|270311|3|
~C|P1900115|ud|Chave escuadra de ½" a ½"|1.49|030903|3|
~C|P1900420|ud|Válvula p/lavabo-bidé 32 mm|1.37|030903|3|
~C|P1900650|ud|Latiguillo flex.20cm. ½" a ½"|2.83|030903|3|
~C|P1900655|ud|Enlace para urinario de ½"|7.39|030903|3|
~C|P19007|m|Tubo de PEAD 100 ø 50 mm, 1,6 MPa (p.o.)|1.34|100713|3|
~C|P19009|m|Tubo de PEAD 100 ø 63 mm, 1,6 MPa (p.o.)|2.12|100713|3|
~C|P2000005|m2|Lámina Schlüter-Ditra|10.9|280307|3|
~C|P2000010|ml|Cinta adhesiva Ditra|0.78|030903|3|
~C|P2000015|m2|Lámina Schlüter-Kerdi|9.81|280307|3|
~C|P2000061|m2|Pezas CAVITI altura:25cm|10.96|300107|3|
~C|P20AE020|ud|Acumulador eléctrico 30 l.|125.97|310100|3|
~C|P20AE140|ud|Latiguillo flexible 20 cm.1/2"|3.1|310100|3|
~C|P20TR050|m|Tuber.polietil.ret.D=32 mm|3.62|290814|3|
~A|P20TR050|retícula\|
~C|P20TR170|ud|Accesorio polietileno D=32 mm|4.74|290814|3|
~A|P20TR170|polietileno\accesorio\|
~C|P20TS010|m.|Tubería Unipipe 16x2,00 mm.|1.49|310103|3|
~C|P20TS030|m.|Tubería Unipipe 20x2,25 mm.|2.1|310103|3|
~C|P20TS050|m.|P.P. acc. Pressfitng Unipipe 16x2,00 mm.|0.81|310103|3|
~C|P20TS070|m.|P.P. acc. Pressfitng Unipipe 20x2,25 mm.|1.02|310103|3|
~C|P20TV020|ud|Válvula de esfera 1/2"|3.88|310100|3|
~C|P20TV110|ud|Válvula tres vías 1 1/2"|255.67|310100|3|
~C|P20TV130|ud|Servomotor|165.44|310100|3|
~C|P20TV190|ud|Válv.ret.PN10/16 2" c/bridas|38.53|310100|3|
~C|P20TV230|ud|Válv.comp. bronce.2 1/2"|94.58|310100|3|
~C|P20TV300|ud|Antivibrador DN-50/PN-10|18.65|310100|3|
~C|P21CH080|m.|Tubo pared lisa galvanizad.D=150|2.84|310100|3|
~C|P21CH180|m.|Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=400|33.47|310100|3|
~C|P21PR010|u|Compuerta regulación 500x310|93.41|010110|3|
~A|P21PR010|regulación\compuerta\material\|
~C|P21PR070|u|Actuador compuerta proporcional|227.3|010110|3|
~A|P21PR070|compuerta\material\|
~C|P2200136|m2|Tarima castiñeiro agarg. 25 mm.|41.1|050315|3|
~C|P2200147|m2|Tarima castiñeiro agarg. 35mm espesor|52.77|050315|3|
~C|P2200373|m2|Taboleiro contrachapado marino abedul e:20mm|13.23|191110|3|
~C|P2200375X|m2|Taboeiro contrachapado exteriores WBP|30.26|251113|3|
~C|P2300100|m2|Malla electrosold. 20x30.5|0.67|030903|3|
~C|P2300135|kg|Acero laminado S275|1.4|221110|3|
~C|P23FK030|ud|Señal poliprop. 210x297mm. fotol.|1.97|310103|3|
~C|P2400015|m3|Pedra cachotería ordinaria|62.5|030903|3|
~C|P2500025|l|Prot. mad. anticarc alta penetr|8.78|030903|3|
~C|P2500030|l|Prot. mad. funx antic. ampl espt|12.3|030903|3|
~C|P2500075|kg|Tapaporos|4.41|040315|3|
~C|P2500135|kg|Esmalte satinado s/metal|7.87|030903|3|
~C|P2500175|l|Pintura imprimación fondos|5.58|030903|3|
~C|P2500185|kg|Pintura plástica lisa branca|2.18|030903|3|
~C|P2500205|l|Silicato exteriores|5.79|030903|3|
~C|P2500220|l|Lasur|10.66|030903|3|
~C|P2500225|l|Imprimación antitaninos|7.88|030903|3|
~C|P2500230|l|Metanol|0.99|030903|3|
~C|P2500240|kg|Plaste|1.42|030903|3|
~C|P2500270|kg|Augarrás|1.63|030903|3|
~C|P2500285|kg|Minio electrolítico|9.39|030903|3|
~C|P2500320|l|Sigmacap Primer EP|3.82|100104|3|
~C|P2500325|l|Sigmacap Miocap EP|3.93|100104|3|
~C|P25OU030|l|Imp. epoxidica 2 comp.|13.31|270311|3|
~C|P25PF020|l|P. intumescente  para met/mad/obra|14.51|270311|3|
~C|P25WD025|l|Disolvente especial|5.6|090315|3|
~C|P25WW220|ud|Pequeño material|1|270311|3|
~C|P2800006|m2|Vidrio 4 mm extraclaro|14.01|080315|3|
~C|P2800007X|m2|Vidrio 4+4 mm extraclaro|28.02|080315|3|
~C|P2800120|ml|Selado masilla de poliuretano|0.68|030903|3|
~C|P2800130|kg|Selado c/ masilla de cristaleiro|1.34|030903|3|
~C|P2800135|m2|Baldosín de vidro ou vitrificado 36x36|20.23|030903|3|
~C|P28DA030|m3|Tierra vegetal cribada fertiliz.|21.48|101100|3|
~A|P28DA030|vegetal\tierra\|
~C|P28MP039|kg|Mezcla sem.césped fino 3 varied.|5.38|101100|3|
~A|P28MP039|fino\césped\mezcla\|
~C|P28SD030X|m2|Fieltro geotextil poliester 200 g/m2|0.64|070215|3|
~A|P28SD030X|geotextil\drenaje\|
~C|P3000005|m3|Auga|1.34|150612|3|
~C|P3000095|m2|Apuntalamento madeira/metal|13.39|030903|3|
~C|P3000125|m2|Linoleum Marmoleum Real 2,5mm|16.69|160107|3|
~C|P3000130|ml|Cantonera de PVC|0.65|150202|3|
~C|P30EV081|m2|División panel estructura a. inox. completa|190.44|010110|3|
~A|P30EV081|inoxidable\material\estructura\panel\división\|
~C|P30PM060|u|Material de fijación|0.75|210214|3|
~A|P30PM060|fijación\material\|
~C|P31CB030|m3|Tablón madera pino 20x7 cm.|124.13|101100|3|
~A|P31CB030|tablón\pino\madero\|
~C|P31CB200|kg|Puntas planas acero 20x100|0.46|101100|3|
~A|P31CB200|plano\punta\acero\|
~C|P31CR140|ud|Gancho montaje red D=12 mm.|0.31|101100|3|
~A|P31CR140|montaje\gancho\red\|
~C|P31CR175|m2|Redes bajo estructura|0.7|260315|3|
~A|P31CR175|encofrar\red\forjado\|
~C|P32HF010|u|Consistencia cono Abrams|4.59|210214|3|
~A|P32HF010|consistencia\cono\material\|
~C|P32HF020|u|Resist. a compresión, serie de 2 probetas|54.98|210214|3|
~A|P32HF020|material\probeta\compresión\|
~C|P32M045|u|Examen visual de cordón soldadura|10.31|100315|3|
~A|P32M045|cordón\soldadura\material\|
~C|P32M050|u|Ensayo de soldadura por líquid.penetrantes|13.76|210214|3|
~A|P32M050|material\ensayo\soldadura\|
~C|P33A090|kg|Adhesivo epoxi 100/35|14.76|260209|3|
~A|P33A090|epoxi\adhesivo\|
~C|P33A140|kg|Masilla araldit 812/813|8.7|260209|3|
~A|P33A140|masilla\|
~C|P33OB010|m.|Varilla fibra de vidrio Robi D=4mm|4.53|260209|3|
~A|P33OB010|vidrio\varilla\fibra\|
~C|P33OE150|ud|Boquilla de inyección manual resinas|0.07|260209|3|
~A|P33OE150|resina\manual\boquilla\inyección\|
~C|P33OE160|ud|Pistola de inyección de mano|47.48|260209|3|
~A|P33OE160|mano\inyección\|
~C|P33XB330|h.|Perforadora a rotación en seco|7.29|260209|3|
~A|P33XB330|perforación\rotación\seco\|
~C|P80011|ud|Xestión de residuos ladrillos|54.12|040612|3|
~C|PARRA.01|m2|CABLEADO EMPARRADO|28.02|290814|3|
~C|PF0010021|ud|Pequeño material|0.06|250512|3|
~C|PF00910221|m2|Climliner Roll G1|3.12|040613|3|
~C|PF00980120|m2|Chapa de Acero galvanizada e. 0.8mm|7.65|040613|3|
~C|PF00980222|ud|Soportes chapa galvanizada y anclaj|0.5|250512|3|
~C|PF2.ALBAN.01|m2|SANEAMENTO RECERCADOS OCO CACHOTARÍA|25.29|010188|0|
~D|PF2.ALBAN.01|PONTEP04.PF2\1\1\E0200065.PF2\1\1\PONTEP20.PF2\1\1\MOD19.PF2\1\1\|
~C|PF2.ALBAN.02|m2|REMATE RECERCADOS OCOS ABERTOS FIO DIAMANTE|19.2|010188|0|
~D|PF2.ALBAN.02|E0200065.PF2\1\1\PONTEP20.PF2\1\1\MOD19.PF2\1\1\|
~C|PF2.ALBAN.03|m2|RECONSTRUCCIÓN RECERCADOS DE OCO|55.59|231001|0|
~D|PF2.ALBAN.03|O0200030X\1\1.2\O0200135X\1\1.2\P01EM290\1\0.01\E0050010\1\0.1\%3\1\0.03\|
~C|PF2.AUX.01|m3|Preparacion vigas madeira recuperada|607.1|070315|3|
~C|PF2.CANTE.01|m|CORTE MURO PEDRA CON FIO DIAMANTADO|272|231001|0|
~D|PF2.CANTE.01|O0200045X\1\2.5\O0200050X\1\2.5\PF2.CORTDIAM\1\2.5\M12T020.200\1\2.5\%3\1\0.03\|
~C|PF2.CANTE.02|m|APEO MURO PEDRA EN APERTURA OCOS|57.03|231001|0|
~D|PF2.CANTE.02|O0200025X\1\1\O0200050X\1\1\P3000095\1\1.75\%3\1\0.03\|
~C|PF2.CANTE.03|m3|DINTEL DE SILLERÍA GRANÍTICA|1559.19|231001|0|
~D|PF2.CANTE.03|O0200065X\1\24.15\O0200070X\1\20\UNIT02\1\1.2\E0050015\1\0.1\%3\1\0.03\|
~C|PF2.CANTE.04|m3|DINTEL DE F.ARM. HA-25/P/20/IIa|1097.57|231001|0|
~D|PF2.CANTE.04|O0200065X\1\14\O0200070X\1\14\E05HVA030.PF2\1\1\E0050015\1\0.1\%3\1\0.03\|
~C|PF2.CANTE.05|m3|DINTEL MADEIRA RECUPERADA|1005.26|231001|0|
~D|PF2.CANTE.05|O0200065X\1\10\O0200070X\1\10\PF2.AUX.01\1\1\E0050015\1\0.1\%3\1\0.03\|
~C|PF2.CANTE.07|m3|SILLERÍA EN XAMBAS E SOLEIRAS|1536.94|231001|0|
~D|PF2.CANTE.07|O0200065X\1\24\O0200070X\1\24\UNIT02\1\1.05\E0050015\1\0.1\%3\1\0.03\|
~C|PF2.CANTE.09|m|CORNIXA-CANZORRO LINEAL DE SILLERÍA GRANÍTICA|287.42|010188|0|
~D|PF2.CANTE.09|O0200065X\1\4\O0200070X\1\4\UNIT02\1\0.2\E0050015\1\0.151\E0050135\1\0.1\%3\1\0.03\|
~C|PF2.CANTE.10|m2|POSTA A COTA SOLEIRA PEDRA UMBRAL PORTA|88.08|231001|0|
~D|PF2.CANTE.10|O0200065X\1\2.1\O0200070X\1\2.1\E0050015\1\0.1\%3\1\0.03\|
~C|PF2.CANTE.11|ud|APERTURA CAIXA MURO PARA APOIO VIGA|38|231001|0|
~D|PF2.CANTE.11|O0200065X\1\1\O0200070X\1\1\E0050015\1\0.01\%3\1\0.03\|
~C|PF2.CANTE.13|ud|ASENTO E NIVELACIÓN DE MESADO EXISTENTE|195.22|231001|0|
~D|PF2.CANTE.13|O0200065X\1\5\O0200070X\1\5\E0050015\1\0.1\%3\1\0.03\|
~C|PF2.CANTE.14|ud|MONTAXE ESCALEIRAS EXISTENTES|317.07|231001|0|
~D|PF2.CANTE.14|O0200065X\1\5\O0200070X\1\5\E0050015\1\0.1\UNIT02B\1\0.2\%3\1\0.03\|
~C|PF2.CCALI.01|ud|ENSAYO DE CORTANTE EN LINEA DE ADHESIVO|6.02|020315|0|
~D|PF2.CCALI.01|CCALI.MAD.01\1\1\|
~C|PF2.CCALI.02|ud|ENSAYO DE EMPALME POR UNION DENTADA ENCOLADA|8.5|020315|0|
~D|PF2.CCALI.02|CCALI.MAD.02\1\1\|
~C|PF2.CCALI.03|h|HORA CONTROL DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES|40|090315|0|
~D|PF2.CCALI.03|O0200450X\1\1\|
~C|PF2.CCALI.04|ud|JORNADA CONTROL DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES|200|100315|0|
~D|PF2.CCALI.04|O0200455X\1\1\|
~C|PF2.CCALI.05|h|HORA CONTROL DE EJECUCIÓN ARQ.TÉCNICO|30|090315|0|
~D|PF2.CCALI.05|O0200460X\1\1\|
~C|PF2.CCALI.06|ud|JORNADA CONTROL DE EJECUCIÓN ARQ.TÉCNICO|100|100315|0|
~D|PF2.CCALI.06|O0200465X\1\1\|
~C|PF2.CERRAL.02|ud|ESTRUTURA DE COLGUE DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN|158.15|231001|0|
~D|PF2.CERRAL.02|O0200085X\1\3\O0200090X\1\3\P13TT201\1\21.56\P13TP030\1\10\P13TA010\1\1\A07M100.PF2\1\31.56\%3\1\0.03\|
~C|PF2.CERRAL.03|ud|COMPORTA MOTORIZADA|489.65|231001|0|
~D|PF2.CERRAL.03|O0200135X\1\2\P21PR010\1\1\P21PR070\1\1\O0200005X\1\2\P2200375X\1\2\UNIT63\1\4\E1150090.PF2\1\2\%3\1\0.03\|
~C|PF2.CORTA.01|m2|PERFILERIA DE ALUMINIO EN LUCERNARIO|198.18|231001|0|
~D|PF2.CORTA.01|O0200085X\1\1\O0200090X\1\1\O0200115X\1\1\P14ME030X\1\1\%3\1\0.03\|
~C|PF2.CORTA.02|m|CHEMINEA DE VENTILACION EN LUCERNARIO|876.73|231001|0|
~D|PF2.CORTA.02|O0200115X\1\14\O0200130X\1\14\P2200375X\1\1.5\UNIT29\1\0.5\UNIT63\1\4\MT21LPE010AA\1\1.75\P01EB210XX\1\0.15\P1600265\1\4\P12V020X\1\1.35\P12V021X\1\0.5\P04TW190X\1\2\%3\1\0.03\|
~C|PF2.CORTA.03|m2|DOBRE ACRISTAL 6+6 C.SOLAR / 16 / 6 LAMINADO (EXTRACLAROS)|128.6|231001|0|
~D|PF2.CORTA.03|O0200115X\1\2\P14ESG350\1\1\P2800120\1\4\%3\1\0.03\|
~C|PF2.CORTA.04|m2|DOBRE ACRISTAL 6+6 C.SOLAR / 16 / 4+4 LAMINADO (EXTRACLAROS)|104.71|231001|0|
~D|PF2.CORTA.04|O0200115X\1\2\P14ESG351\1\1\P2800120\1\4\%3\1\0.03\|
~C|PF2.CORTDIAM|h.|Equipo corte hilo diamante|56.04|030315|2|
~C|PF2.CUBER.01|ud|PEZA DE CUMIO PARA RENOV DE AIRE (CUMIO MODIFICADO)|752.71|231001|0|
~D|PF2.CUBER.01|O0200115X\1\12\O0200130X\1\12\P1600275\1\2\P2200375X\1\4\UNIT63\1\1.3\P01EB210XX\1\0.05\P1600265\1\4\P04TB060X\1\1\P04TW190X\1\2\P1600266\1\4\%3\1\0.03\|
~C|PF2.DEMOL.01|ud|LEVANT. CANZORRO FORMIGÓN|12.35|010188|0|
~D|PF2.DEMOL.01|O0200145X\1\0.3\E0050135\1\0.1\%3\1\0.03\|
~C|PF2.DEMOL.02|ud|LEVANT. DINTEL MADEIRA|19.29|010188|0|
~D|PF2.DEMOL.02|O0200145X\1\0.5\E0050135\1\0.1\%3\1\0.03\|
~C|PF2.ESMAD.01|m3|TRABE MAD.LAM. FRONDOSA 140x260 L<6.30m EN FORXADOS|1521.31|231001|0|
~D|PF2.ESMAD.01|O0200005X\1\6.8\O0200015X\1\6.8\MOLEVTOP\1\0.03\MATMADEUCLAM\1\1\MATHERRESTVGZ\1\8.9\MATHERRESTVGZ\1\0.36\MECCNC\1\1\%3\1\0.03\|
~C|PF2.ESMAD.02|m3|TRABE MAD.LAM. FRONDOSA 140x200 L<6.30m EN FORXADOS|1689.63|231001|0|
~D|PF2.ESMAD.02|O0200005X\1\6.8\O0200015X\1\6.8\MOLEVTOP\1\0.03\MATMADEUCLAM\1\1\MATHERRESTVGZ\1\3\MATNEOC10\1\0.66\MECCNC\1\1\%3\1\0.03\|
~C|PF2.ESMAD.03|m3|TRABE MAD.LAM. FRONDOSA 120x180 L<4.00m EN FORXADOS|1607.94|231001|0|
~D|PF2.ESMAD.03|O0200005X\1\6.8\O0200015X\1\6.8\MOLEVTOP\1\0.03\MATMADEUCLAM\1\1\MATHERRESTVGZ\1\17.7\MATHERRESTSFS\1\26.28\MECCNC\1\1\%3\1\0.03\|
~C|PF2.ESMAD.04|m3|TRABE MAD.LAM. FRONDOSA 120x240 L<4.00m|1674.44|231001|0|
~D|PF2.ESMAD.04|O0200005X\1\8.6\O0200015X\1\8.6\MOLEVTOP\1\0.03\MATMADEUCLAM\1\1\MATHERRESTVGZ\1\17.7\MATHERRESTSFS\1\26.28\MECCNC\1\1\%3\1\0.03\|
~C|PF2.ESMAD.05|m3|PE DEREITO MAD.LAM. FRONDOSA 140x140 L<3.00m|2943.83|231001|0|
~D|PF2.ESMAD.05|O0200005X\1\6.8\O0200015X\1\6.8\MOLEVTOP\1\0.03\MATMADEUCLAM\1\1\MATHERRESTPA\1\1\MECCNC\1\1\%3\1\0.03\|
~C|PF2.IMPER.01|ud|TRABALLOS IMPERMEABILIZACIÓN CHEMINEA|182.26|231001|0|
~D|PF2.IMPER.01|O0200030X\1\4\O0200050X\1\4\SIKA .01\1\5\SIKA.02\1\15\SIKA.03\1\2.5\P01001\1\0.01\E0050015\1\0.1\%3\1\0.03\|
~C|PF2.PERGO.01|ud|DESMONTAXE-MONTAXE ELEMENTOS ANEXOS PERGOLA|346.39|231001|0|
~D|PF2.PERGO.01|O0200115X\1\10\O0200050X\1\10\%3\1\0.03\|
~C|PF2.PERGO.02|m|MICROPILOTE DE Ø 150MM ARMADO 88,9X7MM CON CAMISA PVC|87.69|101100|0|
~D|PF2.PERGO.02|O0200115X\1\0.132\O0200050X\1\0.132\M04PS900\1\0.12\P01CC020\1\0.2\P01EW100\1\1.5\P03ALT120\1\1\ENCAM.PIL\1\1\M07Z030\1\0.002\%3\1\0.03\|
~C|PF2.PINTU.01|m|LIMPEZA PINTURAS S/GALVANIZADO|11.89|231001|0|
~D|PF2.PINTU.01|O0200060X\1\0.6\P25WD025\1\0.2\%3\1\0.03\|
~C|PICTAP215|ud|Cable trenzado apantallado RF90 2x1,5mm2|1.78|170310|3|
~C|PIFJDH|m3|Grava 80/160 mm|27.83|140711|3|
~C|PLAT8807|ud|Grapa de acero D=160 mm, L=1500 mm, E=4 mm|34.74|280814|3|
~C|PLAT8808|ud|Grapa de acero D=163 mm, L=50 mm, E=4 mm|9.56|280814|3|
~C|PLAT8810|ud|Pletina L 40x40 mm, E= 4 mm, L=1500 mm|13.82|280814|3|
~C|PLET5455|m|Pletina aluminio anodizado natural 30x3 mm|9.96|280814|3|
~C|PLET5456|m|Pletina aluminio anodizado natural plegada D=90 mm x 1 mm|9.96|280814|3|
~C|PLET5457|m|Pletina acero galvanizado 50x4 mm|5.53|280814|3|
~C|PLET5458|m|Pletina aluminio anodizado natural plegada D=100 mm x 1 mm|10.3|280814|3|
~C|PLRX500100|ud|Plenum de conexión para rejilla|2.73|090812|3|
~C|PN.009.PF2|ud|CONECTORES JUNTAS ESTRUCTURALES LOSA|121.99|231001|0|
~D|PN.009.PF2|O0200115X\1\0.6\O0200050X\1\0.6\PN.009_1\1\1\%3\1\0.03\|
~C|PN.009_1|ud.|Conector junta dilatacion para transmision de VRd .126 kN|98.26|060315|3|
~C|PN.010.PF2|ud|CONECTORES JUNTAS ESTRUCTURALES VIGA|165.02|231001|0|
~D|PN.010.PF2|O0200115X\1\0.8\O0200050X\1\0.8\PN.010_1\1\1\%3\1\0.03\|
~C|PN.010_1|ud.|Conector junta dilatacion para transmision de VRd .129 kN|133.31|060315|3|
~C|PONTEP04.PF2|m2|PICADURA DE REVOCADURAS EN MUROS|6.09|010188|0|
~D|PONTEP04.PF2|O0200045X\1\0.339\E0050135\1\0.025\%3\1\0.03\|
~C|PONTEP07.PF2|m2|LAMINA PREPRUFE 300R|46.03|231001|0|
~D|PONTEP07.PF2|O0200030X\1\0.22\O0200040X\1\0.22\UNIT12\1\1\UNIT40\1\1.5\%3\1\0.03\|
~O|PONTEP07.PF2|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|PONTEP08.PF2|m2|AILL.ACÚST.P.LÁ MINERAL ARENA-40|4.68|231001|0|
~D|PONTEP08.PF2|O0200115X\1\0.078\O0200135X\1\0.078\UNIT29\1\1.05\%3\1\0.03\|
~C|PONTEP105.PF2|m2|ENTABOADO MAD. PIÑEIRO VERMELLO 22mm|34.71|231001|0|
~D|PONTEP105.PF2|O0200005X\1\0.07\O0200015X\1\0.067\UNIT64\1\1.02\P1800055\1\0.1\UNIT63\1\2.15\P2500030\1\0.5\%3\1\0.03\|
~C|PONTEP15.PF2|m3|FORMIGON CICLOPEO|70.67|231001|0|
~D|PONTEP15.PF2|O0200030X\1\0.355\O0200050X\1\0.355\P01HM020\1\0.75\PIFJDH\1\0.25\M11HV120\1\0.58\%3\1\0.03\|
~C|PONTEP16.PF2|ud|ASCENSOR OTIS 2 PARADAS DOBLE EMBARQUE|20417.24|050612|0|
~D|PONTEP16.PF2|UNIT41\1\1\|
~C|PONTEP20.PF2|m2|RETACADO DE PEDRA EN MUROS|3.69|010188|0|
~D|PONTEP20.PF2|O0200135X\1\0.16\P2400015\1\0.005\E0050015\1\0.005\E0050135\1\0.01\%3\1\0.03\|
~C|PONTEP34.PF2|m2|FORXADO SANITARIO PEZAS CAVITI H: 25cm|18.47|310100|0|
~D|PONTEP34.PF2|O0200030X\1\0.085\P01HM030\1\0.085\E04AM020\1\1\P2000061\1\1\%3\1\0.03\|
~C|PONTEP37.PF2|ud|DEMOL. ELEM. ESTRUTURAIS MADEIRA|10.11|010188|0|
~D|PONTEP37.PF2|O0200160X\1\0.19\E0050135\1\0.02\%3\1\0.03\|
~C|PONTEP38.PF2|m2|SOLLADO GRANITO|72.2|231001|0|
~D|PONTEP38.PF2|O0200065X\1\0.464\O0200070X\1\0.464\O0200050X\1\0.2\UNIT17\1\1\E0050081\1\0.08\E0050071\1\0.001\%3\1\0.03\|
~C|PONTEP39.PF2|ud|GRAPA PARA COSIDO DE GRETA|23.01|231001|0|
~D|PONTEP39.PF2|O0200065X\1\0.7\UNIT18\1\0.45\UNIT19\1\4\%3\1\0.03\|
~O|PONTEP39.PF2|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|PONTEP42.PF2|m2|RESTREL ABETO 50x50mm|9.78|231001|0|
~D|PONTEP42.PF2|O0200030X\1\0.04\O0200050X\1\0.04\UNIT63X\1\2.5\P1800055\1\1.15\P2500030\1\0.05\%3\1\0.03\|
~C|PONTEP50.PF2|m2|AILL. ACÚSTICO ChovACUSTIC 65|14.67|231001|0|
~D|PONTEP50.PF2|O0200030X\1\0.074\O0200040X\1\0.073\UNIT68\1\1.05\%3\1\0.03\|
~C|PONTEP51.PF2|ud|CANZORRO DE SILLERÍA GRANÍTICA|166.4|010188|0|
~D|PONTEP51.PF2|O0200065X\1\2.2\O0200070X\1\2.2\UNIT22\1\1\E0050015\1\0.151\E0050135\1\0.1\%3\1\0.03\|
~C|PONTEP54|m2|MONTAXE E DESMONTAXE DE ESTADAS|4.81|231001|0|
~D|PONTEP54|MNOVA01\1\1\MNOVA03\1\1\%3\1\0.03\|
~C|PONTEP55|mes|ALQUILER ESTADA HOMOLOGADA|1.85|231001|0|
~D|PONTEP55|MNOVA02\1\30\%3\1\0.03\|
~C|PONTEP56|ud|ESFELUXADO INTERIOR CHEMINEA|133.7|010188|0|
~D|PONTEP56|O0200505X\1\4\O0200510X\1\3.18\E0050135\1\0.117\%3\1\0.03\|
~C|PONTEP59.PF2|m2|PINTURA AO CAL JABELGA|13.68|231001|0|
~D|PONTEP59.PF2|O0200060X\1\0.14\O0200130X\1\0.127\P2500240\1\0.2\P2500175\1\0.3\UNIT31\1\0.66\%3\1\0.03\|
~C|PONTEP60.PF2|m2|TABOLEIRO CONTRACHAPADO MARINO|18.45|231001|0|
~D|PONTEP60.PF2|O0200005X\1\0.112\O0200015X\1\0.112\P2200373\1\1.05\%3\1\0.03\|
~C|PONTEP63.PF2|ud|DOSIFIC. JABÓN ACEIRO 1 L. C/CERRAD.|52.08|231001|0|
~D|PONTEP63.PF2|O0200030X\1\0.22\P18CC010\1\1\%3\1\0.03\|
~A|PONTEP63.PF2|cerrajería\inoxidable\jabón\robo\acero\plástico\pared\tornillo\taco\|
~C|PONTEP64.PF2|ud|PORTARROLLOS ACEIRO INOX.|24.18|231001|0|
~D|PONTEP64.PF2|O0200030X\1\0.22\P18CC050\1\1\%3\1\0.03\|
~A|PONTEP64.PF2|taco\acero\portarrollo\pared\inoxidable\simple\módulo\|
~C|PONTEP65.PF2|ud|SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 2750W. INOX.SAT.|278.15|231001|0|
~D|PONTEP65.PF2|O0200030X\1\0.22\P18CW045\1\1\%3\1\0.03\|
~A|PONTEP65.PF2|acero\automático\inoxidable\suministro\protección\nivel\pieza\secamanos\electrónico\eléctrico\carcasa\térmico\sensor\dimensión\turbina\limitador\detección\colocación\anclaje\fijación\pared\satinado\centrífugo\|
~C|PONTEP68|ud|DEMOL. APOIO METÁLICO|17.88|010188|0|
~D|PONTEP68|O0200141X\1\0.5\E0050135\1\0.001\%3\1\0.03\|
~C|PONTEP75.PF2|m2|REPARACIÓN REIXA E PINTURA|41.27|231001|0|
~D|PONTEP75.PF2|O0200085X\1\0.504\O0200090X\1\0.504\E1150120M\1\1.8\E1150130M\1\1.8\%3\1\0.03\|
~C|PONTEP83.PF2|ud|APERT.OCO RECERC SILLERIA GRANITICA Jve1|543.65|010188|0|
~D|PONTEP83.PF2|O0200065X\1\3.75\O0200070X\1\3.75\UNIT02\1\0.52\PF2.CANTE.02\1\1.2\E0050015\1\0.01\E0050135\1\0.86\%3\1\0.03\|
~C|PONTEP90.PF2|m3|EXC.VAC.T.DUROS MECÁN. C/AGOT.|23.36|010188|0|
~D|PONTEP90.PF2|O0200050X\1\0.13\M05ZC025\1\0.13\M01DA030\1\0.13\E0050135\1\1\%3\1\0.03\|
~C|PONTEP95.PF2|ud|GÁRGOLAS ZINC-TITANIO|134.88|231001|0|
~D|PONTEP95.PF2|O0200115X\1\0.39\O0200130X\1\0.38\UNIT75\1\1.05\%3\1\0.03\|
~C|R041038.PF2|kg|ACEIRO S275 ESTRUCT. SOLD. PINT.SIGMA|2.52|231001|0|
~D|R041038.PF2|R041045\1\1\DR130453\1\0.02\|
~C|R041045|Kg|ACEIRO S275 ESTRUCT. SOLD.|2.3|231001|0|
~D|R041045|O0200085X\1\0.022\O0200090X\1\0.021\P2300135\1\1.05\%3\1\0.03\|
~C|R08P110RC.PF2|m2|PEGADO FRAGMENTOS+COSIDO FV 4mm|120.98|231001|0|
~D|R08P110RC.PF2|O0200400X\1\0.3\O0200065X\1\0.25\O0200070X\1\0.25\O0200135X\1\0.3\P33OE150\1\2\P33A140\1\0.09\P33A090\1\3.05\P33OB010\1\0.5\P01DW050\1\0.01\P33XB330\1\0.4\P33OE160\1\1\%3\1\0.03\|
~A|R08P110RC.PF2|soplete\previo\taladro\rotación\fraguar\medio\regulación\sensor\taladrador\sanear\trenzado\elevación\corte\diámetro\descarga\componente\tixotrópico\refuerzo\limpieza\fijación\unión\adhesivo\pérdida\fraguado\masa\piedra\sujeción\varilla\cara\seguridad\pieza\superficie\carga\|
~C|REDUCPEHD1|ud|ud. Reducción pozo polietileno PE HD d.1000mm|43|051113|3|
~C|RENOV5|ud|Recunovo F 50 bateria electrica Vert|2772.13|060315|3|
~C|RES01|m³|XESTIÓN RESIDUOS FORMIGÓN|59.64|010188|0|
~D|RES01|p80001\1\1\E0050135\1\0.2\%3\1\0.03\|
~C|RES02|m³|XESTIÓN RESIDUOS LADRILLOS|59.64|010188|0|
~D|RES02|P80011\1\1\E0050135\1\0.2\%3\1\0.03\|
~C|RES03|m³|XESTIÓN RESIDUOS MATERIAIS CERÁMICOS|59.64|010188|0|
~D|RES03|p80002\1\1\E0050135\1\0.2\%3\1\0.03\|
~C|RES04|m³|XESTION RESIDUOS MADEIRA|55.91|010188|0|
~D|RES04|p80003\1\1\E0050135\1\0.2\%3\1\0.03\|
~C|RES05|m³|XESTIÓN RESIDUOS METALICOS|55.91|010188|0|
~D|RES05|p80006\1\1\E0050135\1\0.2\%3\1\0.03\|
~C|RES08|m³|XESTIÓN RESIDUOS MEZCLADOS|85.74|010188|0|
~D|RES08|p80010\1\1\E0050135\1\0.2\%3\1\0.03\|
~C|RMB030.PF2|m2|BARNIZ AL AUGA ACABADO MATE S/TARIMA|9.48|231001|0|
~D|RMB030.PF2|O0200060X\1\0.238\O0200130X\1\0.05\MT27BAJ020A\1\0.2\MT27BAJ010A\1\0.182\%3\1\0.03\|
~C|RMB031.PF2|m2|BARNIZ AL AUGA ACABADO MATE S/ESCALERA|13.33|231001|0|
~D|RMB031.PF2|O0200060X\1\0.453\O0200130X\1\0.05\MT27BAJ020A\1\0.2\MT27BAJ010A\1\0.182\%3\1\0.03\|
~C|RSD010.PF2|m|RODAPIE ACERO INOX|27.58|231001|0|
~D|RSD010.PF2|O0200045X\1\0.12\MT18RPP020B\1\1.05\MT47ADC110A\1\0.08\%3\1\0.03\|
~C|RSD010B.PF2|m|RODAPIE ALUMINIO ANODIZADO|18.79|231001|0|
~D|RSD010B.PF2|O0200045X\1\0.12\MT18RPP010C\1\1.05\MT47ADC110A\1\0.08\%3\1\0.03\|
~C|RSN200.PF2|m2|PULIDO MECÁNICO FORMIGÓN|6.34|231001|0|
~D|RSN200.PF2|O0200115X\1\0.16\O0200130X\1\0.155\mq06aca030\1\0.155\%3\1\0.03\|
~C|RV14365|cu|Tuerca ciega M8 inox|73.32|280814|3|
~C|RVE010.PF2|m2|ESPELLO FIXADO AO PARAMENTO|53.28|231001|0|
~D|RVE010.PF2|O0200220X\1\0.55\MT21VSJ020B\1\1.005\MT21VVA030\1\4\MT21VVA012\1\0.11\%3\1\0.03\|
~C|S.P.168|ud|Contarcto Rele 10A|8.62|060315|3|
~C|SA55|ml|CABLE BUS CONEXION SISTEMAS INCENDIOS|3.08|231001|0|
~D|SA55|O01004\1\0.1\O01006\1\0.05\SP..342\1\1\%3\1\0.03\|
~C|SAKKU|ml|CABLE BUS CONEXION SISTEMAS SEGURIDAD|3.08|231001|0|
~D|SAKKU|O01004\1\0.1\O01006\1\0.05\SP..342\1\1\%3\1\0.03\|
~C|SANIPLUS|ud|SANIPLUS SFA|237.24|060315|3|
~C|SIKA .01|Kg|Sika Seal 75 Plug|1.48|280814|3|
~C|SIKA.02|Kg|Sikaceram clean grout|1.52|280814|3|
~C|SIKA.03|l|Sikaceram latex grout|1.12|280814|3|
~C|SISGESI|ud|SISTEMA DE SONDAS DE NIVEL DE AGUA EN BALSAS|362|231001|0|
~D|SISGESI|O01004\1\3\O01006\1\3\SISISNI\1\2\CRLE\1\2\%3\1\0.03\|
~C|SISISNI|ud|Sondas de gestion de nivel de agua sumergibles|112.08|060315|3|
~C|SP..10|ud|Portes de transporte y retirada de caseta|61.44|260315|2|
~C|SP..12|ud|Mecanismo interruptor empotrable|30.02|170310|3|
~C|SP..1290|UD|Fil med 1x54 empotrar|85.52|060315|3|
~C|SP..13|ud|Regletas de 10 pares de corte y prueba|1.66|230708|3|
~C|SP..138|ml|Tubo polipropileno Ø 160 mm.|0.75|060315|3|
~C|SP..14|ud|Carátula identificativa de 10|0.92|230708|3|
~C|SP..142|ml|Conduc cobre desnudo 50 mm2|0.79|310100|3|
~C|SP..146|ud|Int.aut.di. Legrand 2x25 A 30 mA|18.63|310100|3|
~C|SP..147|ud|Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA|18.93|310100|3|
~C|SP..148|ud|Int.aut.d. Legrand 4x25 A 300 mA|73.44|310100|3|
~C|SP..15|ud|Interruptor unipolar Jung LS|2.09|130512|3|
~C|SP..150|ud|PIA Legrand (I+N) 16 A|5.76|310100|3|
~C|SP..151|ud|PIA Legrand (I+N) 25 A|6.05|310100|3|
~C|SP..152|ud|Reloj programable con contactor|8.96|140410|3|
~C|SP..153|ud|PIA Legrand 4x16 A|21.73|130512|3|
~C|SP..154|ud|PIA Legrand 4x25 A|48.6|060315|3|
~C|SP..155|ud|PIA Legrand 4x40 A|124.71|060315|3|
~C|SP..156|ud|PIA Legrand 4x63A|135.4|060315|3|
~C|SP..157|ud|Caja falso suelo 3 módulos (CF73) 70 mm.|13.16|310103|3|
~C|SP..158|ud|Caja falso suelo 3 módulos (CF76) 70 mm.|17.36|310103|3|
~C|SP..159|ud|Caja superficie 2 mód. (CA3S) 115x186x63|4.58|310103|3|
~C|SP..16|ud|Armario con capacidad de hasta 200 pares|69.58|110512|3|
~C|SP..160|ud|Caja superficie 4 mód. (CA4S) 115x244x63|5.63|310103|3|
~C|SP..161|ud|Mód.schuko doble 2P+TT 16A (MP02)|4.04|310103|3|
~C|SP..162|ud|Mód.schuko doble 2P+TT 16A rojo (MP02/3)|4.04|310103|3|
~C|SP..163|ud|Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)|2.02|310103|3|
~C|SP..164|ud|Placa porta autom/diferenc.c/tapa (MAT0)|2.34|310103|3|
~C|SP..165|ud|Registro plástico pavimento regul.(RP03)|5.31|310103|3|
~C|SP..166|ud|Registro plástico pavimento regul.(RP06)|6.94|310103|3|
~C|SP..167|ud|Mód.reservado usos varios (MDxx)|0.79|310103|3|
~C|SP..168|ud|Cofret modulo Pragma 24 con para 144 modulos con puerta|292.17|060315|3|
~C|SP..17|ml|Sombrerete Rixaab A24 zinc. D.125mm|77.2|281211|3|
~C|SP..18|ud|Accesorios Jung LS990 Acero superficie|1.56|170310|3|
~C|SP..187|ud|Emergencia Daisalux Hydra N7|32.9|130512|3|
~C|SP..188|ud|Emergencia Daisalux Hydra N2 empotrada|16.98|290212|3|
~C|SP..189|ud|Caja enrasar Daisalux Hydra|3.8|290212|3|
~C|SP..19|ud|Batería para sirena exterior AG9|6.96|181110|3|
~C|SP..197|ml|Tubo polietileno ad (PE100A)(16MPa)25mm|0.3|310100|3|
~C|SP..198|ud|Codo polietileno de 25 mm.|0.79|310100|3|
~C|SP..199|ud|Codo polietileno de 50 mm.|2.71|310100|3|
~C|SP..20|ud|Sirena montaje exterior blanca/azul|28.33|181110|3|
~C|SP..200|ud|Codo polietileno de 63 mm.|4.52|310100|3|
~C|SP..201|ud|Te polietileno de 25 mm.|1.2|310100|3|
~C|SP..202|ud|Te polietileno de 50 mm.|4.21|310100|3|
~C|SP..203|ud|Te polietileno de 63 mm.|7.05|310100|3|
~C|SP..204|ud|Enlace recto polietileno de 50 mm.|2.49|310100|3|
~C|SP..205|ud|Enlace recto polietileno de 63 mm.|4.06|310100|3|
~C|SP..207|ml|Tubo polietileno Wirsbo PEX 16x1,8|0.68|310103|3|
~C|SP..208|ml|Tubo polietileno Wirsbo PEX 20x1,9|0.84|310100|3|
~C|SP..209|ud|Te reducida Master Q & E20x16x16|1.58|310100|3|
~C|SP..21|ud|Armario de 24 U 600 x 600 cm.|1091.75|060315|3|
~C|SP..210|ud|Codo terminal Q & E16x1/2"|1.28|310103|3|
~C|SP..211|ud|Anillo Quick y Easy 16 mm.|0.09|310100|3|
~C|SP..212|ud|Anillo Quick y Easy 20 mm.|0.1|310100|3|
~C|SP..213|ud|Llave corte empotrar Q & E16x16|6.91|310103|3|
~C|SP..214|ud|Llave corte empotrar Q & E20x20|6.91|310103|3|
~C|SP..216|ud|Curva 90º PVC a inodoro D=110mm.|4.53|310100|3|
~C|SP..22|ud|Arqueta prefabricada de 80 X 80 X 60 cm|177.29|110512|3|
~C|SP..23|ud|Arqueta prefabricada tipo UF baja tensión 527x884|139.15|110512|3|
~C|SP..239|ud|Paraf. ensamble zinc/pavón|0.06|030903|3|
~C|SP..254|ud|Llave termostática 3/8"|9.55|180309|3|
~C|SP..255|ud|Purgador automático|0.23|310100|3|
~C|SP..256|ud|Soporte radiador panel|0.25|310100|3|
~C|SP..257|ud|Detentor 3/8" recto|1.02|020708|3|
~C|SP..26|ud|Accesorios tubo flexible libre de halógenos diametro 20mm|0.25|160310|3|
~C|SP..265|m2|Panel l.v.a.d. Climaver plus R|5.73|310100|3|
~C|SP..266|ud|Cinta de aluminio Climaver|4.83|310100|3|
~C|SP..267|ml|Tubo pared lisa galvanizad.D=100|0.9|300609|3|
~C|SP..27|ud|Accesorios tubo flexible libre de halógenos diametro 25mm|0.44|160310|3|
~C|SP..278|ml|Tubo ac. DIN 2440 neg.pt. 1 1/4"|3.73|170310|3|
~C|SP..279|ml|Tubo ac. DIN 2440 neg. pint. 2"|5.42|170310|3|
~C|SP..28|ml|Accesorios tubo flexible libre de halógenos diametro 40mm|0.71|160310|3|
~C|SP..280|ud|Arqueta reg. Ac. galv. 400x400 mm.|31.03|310103|3|
~C|SP..281|ud|Puente de comprobación|16.15|310103|3|
~C|SP..282|ud|Placa cobre 700x700x1,5 mm.|89.73|310103|3|
~C|SP..29|ud|Bandeja de rejilla para armario 24 U|14.17|140512|3|
~C|SP..294|l|Imprimación antitaninos|7.88|030903|3|
~C|SP..30|ud|Bandeja de ventiladores 600 mm.|97.78|110512|3|
~C|SP..307|ud|Soporte separador 160 mm 4 aloj.|0.05|180209|3|
~C|SP..308|ml|Cuerda plástico N-5 guía cable|0.02|310100|3|
~C|SP..309|kg|Limpiador unión Polipropileno|0.53|310100|3|
~C|SP..31|ml|U/UTP CAT6 LSZH 5OO mts.|1.12|060315|3|
~C|SP..310|kg|Adhesivo unión Polipropileno|0.67|310100|3|
~C|SP..324|ud|Trípode metálico|32.7|150708|3|
~C|SP..325|m3|Tabla madera pino 15x5 cm.|134.03|150708|3|
~C|SP..326|ml|Pasamanos tubo D=50 mm.|3.04|150708|3|
~C|SP..327|ud|Brida soporte para barandilla|1.07|150708|3|
~C|SP..328|ud|Gafas protectoras|4.44|150708|3|
~C|SP..329|ud|Mandil cuero para soldador|6.2|150708|3|
~C|SP..330|ud|Peto reflectante amarillo/rojo|8.58|150708|3|
~C|SP..331|ud|Par guantes de goma látex anticorte|0.6|150708|3|
~C|SP..333|ud|Par polainas para soldador|4.47|150708|3|
~C|SP..334|ud|Arnés am. dorsal h. autom. + cinturón|78.56|260315|3|
~C|SP..335|ud|Punto de anclaje fijo|6.69|150708|3|
~C|SP..337|ud|Panel 24P integrado cat. 6  UTP|139.15|140512|3|
~C|SP..338|ud|Panel Telefónico 50 Puertos RJ45|67.37|110512|3|
~C|SP..339|ud|Pasahilos horizontal 1 U|12.75|110512|3|
~C|SP..34|ud|Caja para 12/24fibras ópticas|44.57|110512|3|
~C|SP..341|ud|BIE 25 Boxfire PC1515 puerta y caja inox|269.91|170310|3|
~C|SP..342|ud|Cable trenzado apantallado 2x1mm2|0.47|060315|3|
~C|SP..343|ud|Cable trenzado apantallado RF90 2x1,5mm2|1.24|170310|3|
~C|SP..344|ud|Placa ventilada 600 mm.|12.77|110512|3|
~C|SP..346|ud|Registro secundario 45 X 45 X 15 cm.|54.36|110512|3|
~C|SP..347|ud|Regleta 6 enchufes tipo SHUCKO|33.21|110512|3|
~C|SP..349|ud|Soporte Separador D=63 mm.|0.89|110512|3|
~C|SP..35|ud|Conector CAT 6 UTP genérico hembra|4.63|091007|3|
~C|SP..350|ud|Sirena Esser modelo IQ8 Alarm con Flash montaje en superficie IP|184.11|150512|3|
~C|SP..352|ml|Coquilla SH-25X035 armaflex|1.36|191010|3|
~C|SP..353|ud|Extractor de conducto Silent 160/100|43.23|130512|3|
~C|SP..354|ud|Extractor Silent100CDZ|16.16|010709|3|
~C|SP..355|ud|Software Esser IQ8|156.55|170310|3|
~C|SP..356|ud|Soportes laterales|13.09|110512|3|
~C|SP..360|ud|Válvula de corte cromada abastemiento agua DN25mm|14.61|110512|3|
~C|SP..362|ud|Válvula de corte cromada abastecimiento agua DN50mm|52.66|110512|3|
~C|SP..363|ud|Tapa fundicion arqueta tipo UF baja tensión 639x495mm|78.52|110512|3|
~C|SP..364|ud|Transporder via radio IQ8|101.88|130512|3|
~C|SP..365|ml|Tubo flexible libre de halogenos diametro 20mm|0.15|060612|3|
~C|SP..366|ml|Tubo flexible libre de halogenos diametro 25mm|0.2|130112|3|
~C|SP..367|ml|Tubo flexible libre de halógenos diametro 40mm|0.79|160310|3|
~C|SP..368|ml|1 Tubo de PVC Flexible de D=20 mm.|0.18|110512|3|
~C|SP..369|ml|3 Tubos de PVC Flexible D = 50mm.|4.04|110512|3|
~C|SP..37|ud|CONECTOR MULTIMODO FO|9.2|110512|3|
~C|SP..370|ml|4 Tubos Polietileno D=63 mm.|4.39|110512|3|
~C|SP..372|ud|Bateria de 12 Vcc 18 Ah marca Ultratech|19.88|181110|3|
~C|SP..374|m2|Dobre luna+cam. 6/12/8 extraclaro|74.72|090315|3|
~C|SP..374X|m2|Dobre luna+cam. 4+4/8/4+4 extraclaro|98.07|080315|3|
~C|SP..375X|m2|Dobre luna+cam. 6+6/12/8+8 extraclaro|116.75|090315|3|
~C|SP..375XX|m2|Dobre luna+cam. 6+6 silence/12/8+8 silence|126.09|090315|3|
~C|SP..39|ud|Rejilla Madel CXT H125mm|9.44|180210|3|
~C|SP..40|ud|Pulsador manual de alarma IQ8|29.32|130512|3|
~C|SP..402|ud|Manguitos para soldador|9.39|080612|3|
~C|SP..408|ml|Tuberia Uponor thermo PEX 75x200|34.2|060315|3|
~C|SP..41|ud|Sensor de doble tecnologia DT8M|35.79|191110|3|
~C|SP..413|ud|Base via radio para detector IQ8|82.19|060315|3|
~C|SP..414|ud|Base vía radio pulsador alarma IQ8|121.76|150512|3|
~C|SP..45|ud|Detector optico humos IQ8 O|33.8|130512|3|
~C|SP..46|ud|Lente detector 180º montaje 2.20 ref ES1180-1|40.27|170310|3|
~C|SP..47|ud|Base enchufe Schuko JungLS990Acero con protección niños|7.17|170310|3|
~C|SP..48|ud|Marco para teclado superficie vía radio|6|170310|3|
~C|SP..49|ud|Caja mecanismos simple Jung LS990 Acero superficie ES2981al|6.65|170310|3|
~C|SP..50|ud|Pulsador LS880 Acero|6.21|130512|3|
~C|SP..51|ud|Central Esser modelo IQ8 control MO analógica|834.9|170310|3|
~C|SP..53|ud|Fil med final para suspender en linea continua 2x54W|104.36|130512|3|
~C|SP..54|ud|Unidad de control de intrusión de 12 a 44 zonas G2-44|101.88|181110|3|
~C|SP..55|ud|Modulo expansor hasta 32 zonas via radio G2 RF/C079|59.64|181110|3|
~C|SP..56|ud|Consola alfanumérica de 2 líneas y 16 caracteres|62.12|181110|3|
~C|SP..57|ml|Cable H07 Z 1x6mm2|0.33|060315|3|
~C|SP..58|ml|Cable H07 Z 1x1,5 mm2|0.18|060315|3|
~C|SP..59|ml|Cable H07Z 1x2,5 mm2|0.21|060315|3|
~C|SP..60|ml|Hilo guía acerado D = 3 mm.|0.07|110512|3|
~C|SP..70|ud|Jaga Tempo modelo H60 L600 tipo 11|98.95|130512|3|
~C|SP..72|ud|Latiguillo RJ45 CAT6 genérica l=2m|7.8|130508|3|
~C|SP..75|ud|Lámpara fluorescente T5 HE HO 54w|3.48|290312|3|
~C|SP..78|m|Cableado telefonía 75 pares|5.57|120512|3|
~C|SP..81|ud|Pequeño material|0.41|310100|3|
~C|SP1600|ud|Rejilla Madel CXT 160mm|17.67|060315|3|
~C|SPTDS200|ud|TD Silent 8007200|137.78|040613|3|
~C|TA22|ud|Termostato ambiente electrónico Honeywell|91.21|240409|3|
~C|TABREITER|m2|Tabique móvil acústico 40dB|323.16|090315|3|
~C|TDTEL70|ud|Luminaria fluorescente comp 70W|6.06|060315|3|
~C|TERM.01|ud|Termostato digital LCD|40.39|290814|3|
~C|TIPO A|m2|CARPINTARÍA CEDRO ROJO P. EUROPEO OSCILOBATIENTE|468.71|231001|0|
~D|TIPO A|O0200005X\1\8\O0200015X\1\5.5\MAD855\1\0.05\P1800220\1\6\P1800265\1\1\OSC.01\1\1.1\NEOP1502\1\0.016\SP..239\1\9\SP..374\1\0.75\VIERT524\1\1.295\IMPRIM56\1\0.032\MOD67.PF2\1\2.1\%3\1\0.03\|
~O|TIPO A|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\A Coruña\0\Lugo\0\Ourense\0\Pontevedra\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|TIPO B|m2|PUERTA EXTERIOR CEDRO ROJO / AL HO COR 60 RPT|623.75|231001|0|
~D|TIPO B|O0200005X\1\8\O0200015X\1\3\MAD855\1\0.065\P1800300\1\0.5\P1800230\1\2\P1800275\1\0.5\PLET5455\1\1.223\PLET5456\1\0.36\PLET5457\1\0.478\PLET5458\1\0.478\VENT525\1\0.357\SP..374X\1\0.4\UNIT29\1\0.35\MOD67.PF2\1\2.1\%3\1\0.03\|
~O|TIPO B|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\A Coruña\0\Lugo\0\Ourense\0\Pontevedra\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|TIPO C|ud|VIDRO FIXO EN PECHE DE TRONEIRA 4+4 MM|40.45|231001|0|
~D|TIPO C|O0200115X\1\1\P11WX010\1\4\P2800007X\1\0.2\%3\1\0.03\|
~C|TIPO D|m2|PUERTA EXTERIOR CEDRO ROJO C/REJA|428.68|231001|0|
~D|TIPO D|O0200005X\1\7.5\O0200015X\1\3\MAD855\1\0.065\P1800300\1\0.5\P1800230\1\2\P1800275\1\0.5\PLET5457\1\0.478\P1400075\1\0.5\E1150130.PF2\1\0.04\MOD67.PF2\1\2.1\%3\1\0.03\|
~C|TIPO E|m2|PUERTA EXTERIOR REJA METÁLICA|160.57|231001|0|
~D|TIPO E|O0200085X\1\1\O0200090X\1\1\P1400075\1\1\P1800230\1\2\P1800275\1\0.5\E1150130.PF2\1\0.08\%3\1\0.03\|
~O|TIPO E|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\A Coruña\0\Lugo\0\Ourense\0\Pontevedra\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|TIPO F|m2|PORTA ABATIBLE ENTABLADA CEDRO CON ILLAMENTO|329.49|231001|0|
~D|TIPO F|O0200005X\1\5\O0200015X\1\2.75\MAD855\1\0.065\P1800300\1\0.5\P1800230\1\2\P1800275\1\0.5\UNIT29\1\0.8\MOD67.PF2\1\2.1\%3\1\0.03\|
~C|TIPO G|m2|CARPINTARÍA CEDRO ROJO ENRASADA PRACTICABLE|281.17|231001|0|
~D|TIPO G|O0200005X\1\7.5\O0200015X\1\3\MAD855\1\0.03\P1800220\1\6\P1800265\1\1\P2800006\1\0.8\P2800130\1\4\MOD67.PF2\1\1\%3\1\0.03\|
~O|TIPO G|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\A Coruña\0\Lugo\0\Ourense\0\Pontevedra\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|TIPO H|ud|PORTA ESCAMOTEABLE DM PASO 80 CM|469.18|231001|0|
~D|TIPO H|O0200005X\1\1.7\O0200015X\1\1.7\mt22pxh020BLA\1\1\ORCHIDEA90\1\1\ORCHDIEAMARC\1\1\ORCHIDEACIERR\1\1\%3\1\0.03\|
~C|TIPO HB|ud|PORTA ESCAMOTEABLE DM PASO 105 CM|578.39|231001|0|
~D|TIPO HB|O0200005X\1\2\O0200015X\1\2\mt22pxh020BLX\1\1\ORCHIDEA110\1\1\ORCHDIEAMARC\1\1\ORCHIDEACIERR\1\1\%3\1\0.03\|
~C|TIPO I|m2|PORTA CORREDEIRA APLACADA CEDRO|250.08|231001|0|
~D|TIPO I|O0200005X\1\2.3\O0200025X\1\2.3\MAD855\1\0.05\P1800300\1\0.5\P1800275\1\0.5\P11RW051X\1\0.5\MOD67.PF2\1\2.1\%3\1\0.03\|
~C|TIPO J|ud|PORTAABATIBLE DM 35 MM LACADA|298.83|140209|0|
~D|TIPO J|O0200005X\1\2\O0200025X\1\2\mt22aap011cba\1\1\mt22aga010BLA\1\5.1\mt22ata010BLA\1\10.4\mt22pxh020BLA\1\1\mt23iba010bab\1\3\mt23ppb011\1\18\mt23ppb200\1\1\mt23hba010aba\1\1\%CI\1\0.03\|
~C|TIPO K1|m2|MAMPARA VIDRO FIXO XUNQUILLO ACEIRO|173.45|231001|0|
~D|TIPO K1|O0200005X\1\1\O0200015X\1\1\P13TF031\1\2.5\SP..375XX\1\1\E1150130.PF2\1\0.15\%3\1\0.03\|
~C|TIPO K2|ml|CARGADERO IPE 240 ACERO|130.74|231001|0|
~D|TIPO K2|O0200085X\1\0.1\O0200090X\1\0.1\R041045\1\50\E1150130.PF2\1\0.6\UNIT29\1\1\%3\1\0.03\|
~C|TIPO K3|m2|TABIQUE MÓVIL ACÚSTICO CORREDEIRO|350.61|231001|0|
~D|TIPO K3|O0200115X\1\0.5\O0200130X\1\0.5\TABREITER\1\1\%3\1\0.03\|
~C|TIPO L|m2|PUERTA CEDRO EXTERIOR ENTABLADA|318.79|231001|0|
~D|TIPO L|O0200005X\1\5\O0200015X\1\3\MAD855\1\0.065\P1800300\1\0.5\P1800275\1\0.5\UNIT29\1\0.8\MOD67.PF2\1\2.1\%3\1\0.03\|
~C|TIPO M|ud|PORTAABATIBLE DM 35 MM RASADA|305.93|140209|0|
~D|TIPO M|O0200005X\1\2.2\O0200025X\1\2.2\mt22aap011cba\1\1\mt22aga010BLA\1\5.1\mt22ata010BLA\1\10.4\mt22pxh020BLA\1\1\mt23iba010bab\1\3\mt23ppb011\1\18\mt23ppb200\1\1\mt23hba010aba\1\1\%CI\1\0.03\|
~C|TIPO N|m2|VENTANAL FIJO CON VENTÁS INFERIORES PARA VENTILACIÓN|378.91|231001|0|
~D|TIPO N|O0200005X\1\4.4\O0200015X\1\2\MAD855\1\0.025\PLAT8807\1\0.144\PLAT8808\1\1.729\P05CW040\1\0.33\P13TC010\1\10\PLAT8810\1\0.144\GALVC001\1\2.378\GOM4010\1\0.36\TOR906\1\0.022\RV14365\1\0.022\TOR8771\1\0.009\FIJA9882\1\4.32\SP..374\1\0.9\VENT525B\1\0.22\MOD67.PF2\1\0.5\%3\1\0.03\|
~O|TIPO N|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\A Coruña\0\Lugo\0\Ourense\0\Pontevedra\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|TIPO O|m2|VIDRO FIXO CON CANLE|140.86|030903|0|
~D|TIPO O|O0200135X\1\0.8\O0200065X\1\0.4\SP..374X\1\1\U23OV510\1\3.5\NEOP1502\1\0.07\SP..239\1\9\U23OV520\1\1\%CI\1\0.03\|
~C|TIPO P|m2|PUERTA EXTERIOR CEDRO ROJO ENTABLADA CON VENTANUCO|507.04|231001|0|
~D|TIPO P|O0200005X\1\10.5\O0200015X\1\5\MAD855\1\0.08\P1800300\1\0.33\P1800230\1\2\P1800275\1\0.33\PLET5455\1\1.223\PLET5456\1\0.36\PLET5457\1\0.478\PLET5458\1\0.478\SP..374X\1\0.05\UNIT29\1\0.7\MOD67.PF2\1\2.1\%3\1\0.03\|
~C|TIPO P2|m2|PUERTA EXTERIOR CEDRO ROJO ENTABLADA  / AL HO COR 60 RPT|489.05|231001|0|
~D|TIPO P2|O0200005X\1\8\O0200015X\1\3\MAD855\1\0.065\P1800300\1\0.16\P1800230\1\1.5\P1800275\1\0.16\PLET5455\1\1.223\PLET5456\1\0.36\PLET5457\1\0.478\PLET5458\1\0.478\VENT525\1\0.17\SP..374X\1\0.33\UNIT29\1\0.6\MOD67.PF2\1\2.1\%3\1\0.03\|
~C|TIPO Q|m2|GALERIA TRADICIONAL DE MADEIRA DE CEDRO ROJO E VIDRO|306.01|231001|0|
~D|TIPO Q|O0200005X\1\4.2\O0200015X\1\3\MAD855\1\0.06\P1100105X\1\1\P1800005\1\0.3\E1150070\1\1.5\P2800006\1\0.8\P2800130\1\4\MOD67.PF2\1\2.1\%3\1\0.03\|
~O|TIPO Q|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\A Coruña\0\Lugo\0\Ourense\0\Pontevedra\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|TIPO Ñ|ud|MAMPARA DE PECHE DE ARCO|2738.16|231001|0|
~D|TIPO Ñ|O0200005X\1\30\O0200015X\1\30\MAD855\1\0.45\P13TC020\1\50\GALVC001\1\4\SP..375X\1\5.87\UNIT29\1\12\MOD67.PF2\1\14\%3\1\0.03\|
~O|TIPO Ñ|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|TIPOA2|m2|CARPINTARÍA CEDRO ROJO P. EUROPEO ABATIBLE|436.97|231001|0|
~D|TIPOA2|O0200005X\1\8\O0200015X\1\5.5\MAD855\1\0.05\P1800220\1\6\P1800265\1\1\NEOP1502\1\0.016\SP..239\1\9\SP..374\1\0.75\VIERT524\1\1.295\IMPRIM56\1\0.032\MOD67.PF2\1\2.1\%3\1\0.03\|
~O|TIPOA2|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\A Coruña\0\Lugo\0\Ourense\0\Pontevedra\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|TOR8771|cu|Tornillo rosca madera 5.0x50 Inox|14.16|280814|3|
~C|TOR906|cu|Tornillo acero galvanizado cabeza plana sin boca 8x100 mm|42.22|280814|3|
~C|TRA..01|m3|TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.|6.61|231001|0|
~D|TRA..01|M07N060\1\1\I02026\1\1\I02029ba\1\1\%3\1\0.03\|
~O|TRA..01|000\0\001\0\002\0\003\0\004\0\005\0\Z0000\0\Z0100\0\Z0300\0\Z0500\0\Z0600\0\Z0700\0\Z1200\0\Z1900\0|
~C|TUBFLEX16|ml|Tubo flexible libre halogenos 16mm|1.35|170310|3|
~C|TUBPPR32|ml|Tuebría PPR 32x2,9mm|1.9|020708|3|
~C|TUBPPR50|ml|Tubería PPR 50x4,6mm|4.06|020708|3|
~C|TUBR16|ml|Tubo rígido Cu/Inox diametro 16mm|1.28|160310|3|
~C|TUBR20|ml|Tubo rígido Cu/Inox diametro 20mm|1.1|060315|3|
~C|TUBR25|m|Tubo rigido 25mm|0.21|060315|3|
~C|TUPPR40||Tubería PPR 40x3,7mm|2.9|020708|3|
~C|TUPPR63|ml|Tubería PPR 63x5,8mm|6.42|020708|3|
~C|TUPPR75|ml|Tubería PPR DN 75mm|7.29|060315|3|
~C|U002012| kg.|kg. Resina epoxy|12.52|070813|3|
~C|U005004| tn.|tn. Arena de rio|4.84|051113|3|
~C|U005046|m3|Garbancillo de rio|8.6|051113|3|
~C|U005047| tn.|tn. Garbancillo de rio|8.12|051113|3|
~C|U011002| tn.|tn. Cemento gris CEM II/A 42,5.|54.65|051113|3|
~C|U011020| m3.|m3. Hormigón preparado H-25, con arido de 20 mm.|44.37|051113|3|
~C|U011028| kg.|kg. Cemento cola.|0.17|070813|3|
~C|U011039| kg.|kg. Aditivo superfluidificante|0.91|051113|3|
~C|U013652| ml.|ml. Barandilla metálica con pasamanos de redondo macizo 0 20 mm.|59.52|070813|3|
~C|U017001| kg.|kg. Alambre recocido.|0.71|051113|3|
~C|U017003| kg.|kg. Puntas de acero.|1.82|051113|3|
~C|U017014| ml.|ml. Fleje metálico|0.27|070813|3|
~C|U01EZ030|m3|EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO|10.97|171200|0|
~D|U01EZ030|O01004\1\0.2\O01006\1\0.1\M05EC020\1\0.06\M06MR230\1\0.04\M07CB020\1\0.04\M07N080\1\1\|
~C|U024026| m2.|m2. Lámina de betún elastómero de 4 kg/m2, con fieltro de|6.11|051113|3|
~C|U024050| kg.|kg. Emulsión asfáltica de base acuosa.|1.21|051113|3|
~C|U024051| kg.|kg. Oxiasfalto 90/20|1.46|051113|3|
~C|U024056| m2.|m2. Lámina de betún elastómero de 3 kg/m2, con armadura de fibra|4.01|051113|3|
~C|U024057| m2.|m2. Lámina de betún elastómero GP autoprotegica de 4 kg/m2, con|5.92|051113|3|
~C|U024058| ud.|ud. Perfil de aluminio fijado mecanicamente y sellado con|0.69|051113|3|
~C|U029080| Kg.|Kg. Acero corrugado B 500-S|0.5|051113|3|
~C|U02LV040.PF2|m|DREN CIRCULAR PVC d=100 mm|5.51|101100|0|
~D|U02LV040.PF2|O0200030X\1\0.07\O0200050X\1\0.07\M08RB020\1\0.05\P01AA020\1\0.015\P02RVC040\1\1.02\P28SD030X\1\0.5\%3\1\0.03\|
~A|U02LV040.PF2|terminación\nivel\superficie\tubería\corrugado\diámetro\ranura\drenaje\PVC\circulación\asiento\preparación\compacto\|
~C|U02LV060.PF2|m|DREN CIRCULAR PVC d=160 mm|10.41|101100|0|
~D|U02LV060.PF2|O0200030X\1\0.11\O0200050X\1\0.11\M08RB020\1\0.05\P01AA020\1\0.018\P02RVC060\1\1.02\P28SD030X\1\0.7\%3\1\0.03\|
~A|U02LV060.PF2|diámetro\nivel\drenaje\ranura\corrugado\preparación\tubería\compacto\PVC\circulación\asiento\terminación\superficie\|
~C|U02LV070|m|DREN CIRCULAR PVC d=200 mm|14.93|101100|0|
~D|U02LV070|O0200030X\1\0.15\O0200050X\1\0.15\M08RB020\1\0.1\P01AA020\1\0.02\P02RVC070\1\1.02\P28SD030X\1\0.85\%3\1\0.03\|
~A|U02LV070|nivel\corrugado\circulación\diámetro\preparación\asiento\terminación\PVC\drenaje\tubería\compacto\ranura\superficie\|
~C|U02SA060|Hr|Cortadora doble disco|1.51|110210|2|
~C|U033006| kg.|kg. Esmalte sintético con poliuretano, satinado.|6.04|281013|3|
~C|U033057| lt.|lt. Aguarrás.|2.18|070813|3|
~C|U033059| kg.|kg. Aparejo sintético.|3.04|281013|3|
~C|U033083| kg.|kg. Imprimación antioxidante de cromato de cinc.|4.96|070813|3|
~C|U036214| ml.|ml. Albardilla prefabricada de hormigón armado, en forma de L,|32.8|051113|3|
~C|U036215| ud.|ud. Pieza prefabricada de hormigón armado de 60x40x15 cm.|18.04|070813|3|
~C|U043144| ml.|ml. Bajante de acero galvanizado de 0 100 mm., espesor 0,6 mm.,|10.02|051113|3|
~C|U043147| ud.|ud. Abrazadera galvanizada de fijación, para bajante de 0 100|1.55|051113|3|
~C|U044002| m3.|m3. Agua.|0.27|070813|3|
~C|U044013| lt.|lt. Desencofrante.|1.46|051113|3|
~C|U044110| ud.|ud. Canon de vertedero.|1.64|051113|3|
~C|U044214| m2.|m2. Encofrado panel metálico|2.36|051113|3|
~C|U044249| m2.|m2. Encofrado recuperable para soportes de hormigón visto de|11.84|051113|3|
~C|U044251| m2.|m2. Encofrado recuperable para losas de hormigón visto de|12.39|051113|3|
~C|U044252| m2.|m2. Encofrado recuperable para vigas de hormigón visto de|13.77|051113|3|
~C|U044253| ml.|ml. Masilla elástica de poliuretano Sikaflex|2.74|051113|3|
~C|U04MX930X|m3|Horm. HA-25/P/20/IIa árido selecc. mach. 6-12 mm|68.72|080215|3|
~C|U14AL507|Ml|Primario T40 DONN p.oculta|1.1|110210|3|
~C|U14AL550X|Ml|Perfil ang.PLADUR P. oculta|1.27|241013|3|
~C|U14FA920|Ud|Pieza de suspensión|0.08|110210|3|
~C|U14KS005|M2|Panel viruta madera 1200x600|15.97|110210|3|
~C|U15EG017|m2|Geotextil Danofelt PY 200 gr/m2|0.78|050207|3|
~C|U16ZV060.PF2|m2|MAMPARA DIVISION CABINAS ASEOS Y VESTUARIOS|233.78|231001|0|
~D|U16ZV060.PF2|O0200030X\1\1.07\O0200050X\1\1.07\P30EV081\1\1\P30PM060\1\1\%3\1\0.03\|
~A|U16ZV060.PF2|perfil\frente\prefabricado\tablero\acero\sanitario\división\estrato\compacto\resina\sintético\montaje\soporte\estructura\pasador\inoxidable\pared\construcción\rojo\cerrajería\indicador\pata\blanco\herraje\bisagra\muelle\colocación\cabina\telescópico\|
~C|U18WA365|Lt|Desactivante|4.99|190514|3|
~C|U23OV510|m|Sellado con silicona incolora|0.7|100414|3|
~C|U23OV520|ud|Materiales auxiliares|1.07|100414|3|
~C|U340|Hr|Oficial primera|11.43|080713|1|
~C|U344|Hr|Peón ordinario|9.98|080713|1|
~C|U47625052.PF2|m2|HORMIGÓN DESACTIVADO ÁRIDO SELECCIONADO e=12cm|30.11|101100|0|
~D|U47625052.PF2|O0200030X\1\0.195\O0200050X\1\0.195\VIBR1\1\0.03\M08RN040\1\0.03\M08CA110\1\0.03\M05PN010\1\0.02\M01HA030\1\0.03\U02SA060\1\0.2\P01EM290\1\0.005\P03AAA020\1\0.05\P01UC030\1\0.05\U04MX930X\1\0.12\P03AM030\1\1.15\U18WA365\1\0.3\P28DA030\1\0.005\P28MP039\1\0.008\%3\1\0.03\|
~C|UNIT02|m3|Pedra granitica abuxardada recercados ocos|591.53|070612|3|
~C|UNIT02B|m3|Pedra granitica abuxardada recercados ocos|591.53|070612|3|
~C|UNIT12|m2|Lámina preprufe 300R|32.04|010612|3|
~C|UNIT17|m2|Solado granito 5 cm. acabado abujardado|43.34|160512|3|
~C|UNIT18|kg|Barra corrugada Ø=8 mm|1.47|070512|3|
~C|UNIT19|kg|Morteiro "Grout" alta resistencia|2.2|140711|3|
~C|UNIT22|ud|Canzorro granito 25x25x115 cm|65.38|250412|3|
~C|UNIT29|m2|Panel Isover ARENA-60 40mm|1.82|150512|3|
~C|UNIT31|kg|Pintura plástica jabelga|10.27|011211|3|
~C|UNIT40|ml|Cinta preprufe tape, porex|3.46|010612|3|
~C|UNIT41|ud|Ascensor Otis 2 paradas|20417.24|050612|3|
~C|UNIT53|tm|Cemento Branco BL-V 22.5|184.75|150107|3|
~C|UNIT63|ml|Restrel 40x40 mm. abeto|1.83|150512|3|
~C|UNIT63X|ml|Restrel 50x50 mm. abeto|2.1|040315|3|
~C|UNIT64|m2|Tarima piñeiro vermello agarg. 22x90 mm.|20.55|150512|3|
~C|UNIT68|m2|Illamento acústico ChovACUSTIC 65. (6,9kg/m2)|11.19|240512|3|
~C|UNIT75|ud|Gárgola zinc-titanio|112.08|050612|3|
~C|UTNV30|ud|Unidad UTNV 2 tubos con filtros G4 E EFl|2957.41|060315|3|
~C|UTNVV|ud|UNIDAD TERMINAL UTNV 030 2 TUBOS|3249|231001|0|
~D|UTNVV|O01004\1\4\UTNV30\1\1\CH030\1\1\%3\1\0.03\|
~C|VALBOLA25|ud|Válv. bola INOX AISI-316 PN64 roscar 1"|12|310513|3|
~C|VALBOLA32|ud|Válv. bola INOX aisi-316 PN64 roscar 1 1/4"|15.71|310513|3|
~C|VENT525|ud|Ventana COR - 60 oculta RPT 1010x1180 mm|460.46|280814|3|
~C|VENT525B|ud|Ventana COR - 60 oculta RPT 1340x600 mm|311.02|080315|3|
~C|VIBR1|h|Vibrado gslm agj º20-80 12000rpm|0.8|220514|2|
~A|VIBR1|nivel\|
~C|VIERT524|m|Vierteaguas aluminio e=3mm, acabado natural D=80 mm|11.44|080315|3|
~C|WILOTW4|ud|Bomba sumergible Wilo TW4 -5|484.59|060315|3|
~C|WS501-16|ud|Bomba Stratos 50-1-16|2743.63|060315|3|
~C|XELMN320.PF2|ud|MECANISMO PORTA CORREDERA 2F+2C 520x210cm|2852.33|231001|0|
~D|XELMN320.PF2|O0200115X\1\4\O0200130X\1\4\CORR.520X210\1\1\CORR.PUESTAM\1\1\%3\1\0.03\|
~C|XELMN340.PF2|ud|RENOVACIÓN PORLÓN VENTÁ RASADA|24.18|231001|0|
~D|XELMN340.PF2|O0200055X\1\0.8\P1800230X1\1\1\E1150130.PF2\1\0.08\A07M100.PF2\1\1\%3\1\0.03\|
~C|XELMN340B.PF2|ud|SANEAMENTO PORLÓN VENTÁ RASADA|6.59|231001|0|
~D|XELMN340B.PF2|O0200055X\1\0.3\E1150130.PF2\1\0.08\%3\1\0.03\|
~C|XELMN342.PF2|ud|RENOVACIÓN GANCHO RETENCION VENTÁ RASADA|32.71|231001|0|
~D|XELMN342.PF2|O0200055X\1\1.2\P1800230X2\1\1\E1150130.PF2\1\0.08\A07M100.PF2\1\1\%3\1\0.03\|
~C|XELMN342B.PF2|ud|SANEAMENTO GANCHO RETENCION VENTÁ RASADA|12.28|231001|0|
~D|XELMN342B.PF2|O0200055X\1\0.6\E1150130.PF2\1\0.08\%3\1\0.03\|
~C|XELNEW218.PF2|ud|INXERTO DE GRANITO ATA 15x15x15|100.15|231001|0|
~D|XELNEW218.PF2|O0200065X\1\2.5\O0200070X\1\2.5\P0400130\1\0.1\UNIT02B\1\0.01\E0050015\1\0.005\%3\1\0.03\|
~C|mq06aca030|h|Pulidora para pavimentos de hormigón|4.66|090114|2|
~C|mt22aap011cba|Ud|Precerco de madera de pino, 80x40 mm, para puerta de una hoja, c|15.77|260215|3|
~C|mt22aga010BLA|m|Galce de MDF lacado 80x30 mm|3.99|260215|3|
~C|mt22ata010BLA|m|Tapajuntas de MDF lacado 80x12 mm|2.05|260215|3|
~C|mt22pxh020BLA|Ud|Puerta de paso ciega lacada en taller, de 203x82,5x3,5 cm|126.09|090315|3|
~C|mt22pxh020BLX|Ud|Puerta de paso ciega lacada en taller, de 203x110x4 cm|140.1|090315|3|
~C|mt23hba010aba|Ud|Juego de manivela y escudo de roseta de aluminio anodizado, seri|16.52|260215|3|
~C|mt23iba010bab|Ud|Pernio de 100x58 mm con remate, en aluminio anodizado, para puer|3.56|260215|3|
~C|mt23ppb011|Ud|Tornillo de acero 19/22 mm.|0.02|260215|3|
~C|mt23ppb200|Ud|Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p|10.12|260215|3|
~C|mt37alb200a|m|Tubo multicapa (PE-AD), aluminio de 0,2, capa interior (PE-RT)|0.98|290814|3|
~C|mt38alb115d|m|Banda perimetral de espuma de polietileno de 8x80 mm|1.09|290814|3|
~C|mt38alb120a|m²|Film de polietileno de baja densidad, de 0,3 mm|1.94|290814|3|
~C|mt38alb130a|ud|Grapa de plástico de 10 mm de altura para fijación de tubo|0.06|290814|3|
~C|mt38alb190c|Ud|Coquilla de espuma elastomérica, para colector|13.55|290814|3|
~C|mt38alb195a|Ud|Coquilla de espuma elastomérica para terminal|12.29|290814|3|
~C|mt38alb201cc|Ud|Colector modular premontado de latón cromado|263.61|290814|3|
~C|mt38alb235a|Ud|Grupo hidráulico de regulación a punto fijo|683.5|290814|3|
~C|mt38alb270a|Ud|Regulador de presión diferencial|21.3|290814|3|
~C|p80001|ud|Xestión residuos formigón|54.12|131010|0|
~C|p80002|ud|Xestión residuos materiais cerámicos|54.12|131010|0|
~C|p80003|ud|Xestión residuos madeira|50.5|131010|0|
~C|p80006|ud|Xestión residuos ferro-aceiro|50.5|131010|0|
~C|p80010|ud|Xestión residuos mezclados|79.46|131010|0|
~C|red falun|l|Pintura Red Falun|12.05|290814|3|
~T|015.001|Suministro e instalación de calentador termodinámico con bomba de calor y acumulador de 110L para agua caliente sanitarioa hasta 60ºC Nuos 110 de Ariston o similar. Con resistencia eléctrica de 1200w incorporada con consigna de funcionamiento a Tª de aire inferiores a +8ºC. sistema con Bomba de calor de 1400w, con COP según EN255 a aire a +15ºC de 3,7.Incluido conexiones a conducto de acero galvanizado y conexiones eléctricas, conducto pasamuros y rejilla de descarga exterior, vaso de expansión, y p.p. proporcional de accesorios para un correcto funcionamiento. Probado y totalmente instalado.
|
~T|015.003|Arqueta de registro para colocación de llaves de paso de instalación de fontanería, formada por arqueta prefabricada de polipropileno de 40 x 40 x 50 cm., con tapa, i/medios auxiliares y pequeno material. Incluida la instalación de de dos válvulas de esfera de 2" mm.|
~T|015.009|Tubería Filtube de acero inoxidable AISI-304L, de 15 mm diámetro nominal y espesor 0,6mm con sistema de uniones a presión Filpress, o similar, colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente según normas UNE-19049-1 y UNE-EN 10312, con p.p. de piezas especiales de acero inox., instalada y funcionando, según normativa vigente.|
~T|015.010|Tubería Filtube de acero inoxidable AISI-304L, de 18 mm diámetro nominal y espesor 0,7mm con sistema de uniones a presión Filpress, o similar, colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente según normas UNE-19049-1 y UNE-EN 10312, con p.p. de piezas especiales de acero inox., instalada y funcionando, según normativa vigente.|
~T|015.011|Tubería Filtube de acero inoxidable AISI-304L, de 28 mm diámetro nominal y espesor 0,7mm con sistema de uniones a presión Filpress, o similar, colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente según normas UNE-19049-1 y UNE-EN 10312, con p.p. de piezas especiales de acero inox., instalada y funcionando, según normativa vigente.|
~T|015.012|Tubería Filtube de acero inoxidable AISI-304L, de 35 mm diámetro nominal y espesor 1mm con sistema de uniones a presión Filpress, o similar, colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente según normas UNE-19049-1 y UNE-EN 10312, con p.p. de piezas especiales de acero inox., instalada y funcionando, según normativa vigente.|
~T|015.013|Suministro y colocación válvula de bola paso total dos piezas, de  1" (25 mm.) de diámetro,  roscar DIN-2999 PN64, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.|
~T|015.014|Suministro y colocación válvula de bola paso total dos piezas, de  1-1/4" (32 mm.) de diámetro,  roscar DIN-2999 PN64, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.|
~T|03.007|Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2 con un diámetro 125 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares e incluido la excavación y el tapado posterior de las zanjas.
|
~T|03.008|Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares e incluido la excavación y el tapado posterior de las zanjas.|
~T|03.011|ud. Pozo de registro prefabricado modular completo de Polietileno PE HD, marca Rasan, o similar, de diámetro de100 cm. de diámetro interior y de alturas entre 1,5 y 2,5 m., formado por redución, empalmes y base acanalada según necesidades. Colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, macizo de anillo hormigón perimetral a boca de registro. Con cierre de marco y tapa de fundición REXEL Saint Gobain, estanca cierre de sefuridad y anillo PE amortiguador de ruido), incluso macizo de hormigón HM-25 de 100x100x30 cm. envolviendo tapas en coronación, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, incluida la excavación del pozo, su relleno y compactación perimetral posterior. Se incluye también en esta partida p.p. de codos, manguitos, tubería, transiciones a PVC y otros accesorios para su correcta conexión a la red de evacuación. Conectado a red saneamiento y totalmente instalado  |
~T|03.016|Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 15x15 cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe de 50 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares.|
~T|03.017|Instalación de saneamiento para aseo y vestuario femenino con tuberías de PVC, serie B para la red de desagüe, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio compuesto por: 2 inodoros; 3 lavabos; 2 duchas; y 2 lavabos independients. Con sifón individual en aparatos y sumideros sifónicos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. Los desagües se entregarán con tapones.|
~T|03.018|Instalación de saneamiento para un baño dotado de lavabo, inodoro y vertdero de limpieza, realizada con tuberías de PVC, serie B para la red de desagüe, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifón individual en aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. Los desagües se entregarán con tapones.|
~T|03.019.PF2|Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, con salida vertical desde 80 a 110 mm. y con rejilla de PVC de 200x200 mm.; instalada y conexionada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo.  |
~T|03.022|ml tubería dePPR climatherm 75x6,0mm  p.p. codos, curvas, derivaciones, entronques, abrazaderas y soportes.|
~T|03.023|ml tubería dePPR climatherm 63x5,8mm  p.p. codos, curvas, derivaciones, entronques, abrazaderas y soportes.|
~T|03.024|ml tubería de PPR climatherm 50x4,6mm p.p. codos, curvas, derivaciones, entronques, abrazaderas y soportes.|
~T|03.025|ml tubería de PPR climatherm 40x3,7mm p.p. codos, curvas, derivaciones, entronques, abrazaderas y soportes.|
~T|03.026|ml tubería de PPR climtherm 32x2,9mm p.p. codos, curvas, derivaciones, entronques, abrazaderas y soportes.|
~T|03.027|ml espuma elastomérica flexible en coquilla de Armaflex o equivalente, serie SH de30*64 mm, p.p. adhesivo|
~T|03.028|ml espuma elastomérica flexible en coquilla de Armaflex o equivalente, serie SH de 30*48 mm, p.p. adhesivo|
~T|03.029|ml espuma elastomérica flexible en coquilla de Armaflex o equivalente, serie SH de 27*42 mm, p.p. adhesivo|
~T|03.030|ml espuma elastomérica flexible en coquilla de Armaflex o equivalente, serie SH de 24*35 mm, p.p. adhesivo|
~T|03.31|ml espuma elastomérica flexible en coquilla de Armaflex o equivalente, serie SH de 30*76 mm, p.p. adhesivo|
~T|03EREW|Instalación de saneamiento para aseos de oficinas  dotado de lavabo y dos inodoros, realizada con tuberías de PVC, serie B para la red de desagüe, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifón individual en aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. Los desagües se entregarán con tapones.|
~T|03EREZFTT|Instalación de saneamiento para aseos de oficinas  dotado de lavabo y dos inodoros, realizada con tuberías de PVC, serie B para la red de desagüe, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifón individual en aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. Los desagües se entregarán con tapones.|
~T|04.20.01|Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad y para 16 MPa de presión máxima, colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial.|
~T|04.20.02|Instalación de fontanería para un aseo dotado de lavabo y dos inodoros realizada con tuberías de polietileno reticulado Wirsbo-PEX  (método Engel)  para las redes de agua fría y caliente utilizando el sistema Wirsbo Quick & Easy de derivaciones por tes, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio,  terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones.|
~T|04.20.03|Instalación de fontanería para un ofice dotado lavabo y lavavajillas realizada con tuberías de polietileno reticulado Wirsbo-PEX  (método Engel)  para las redes de agua fría y caliente utilizando el sistema Wirsbo Quick & Easy de derivaciones por tes, terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones.|
~T|04.21.01|Cuadro general de fuerza en edificio IJK, albergando aparamenta según se indica en esquemas unifilares de la documentación gráfica de proyecto, incluso accesorios de conexionado interno, borna colectora de tierra y regletas de salida, rotulado mecanografiado indeleble y esquema unifilar incorporado, con certificado de ensayos conforme UNE 60439 y CEI 439-.|
~T|04.21.02|Cuadro general de alumbrado edificios IJK, albergando aparamenta según se indica en esquemas unifilares de la documentación gráfica de proyecto,incluso cabeza de radio Jung FK100RG y reguladores via radio FA10REG, FUD 1254REG y FST1240REG según esquema unifilar para control de iluminación via radio,  incluso accesorios de conexionado interno, borna colectora de tierra y regletas de salida, rotulado mecanografiado indeleble y esquema unifilar incorporado, con certificado de ensayos conforme UNE 60439 y CEI 439-1, completamente instalado en caja de superficie Legrand XL3.|
~T|04.21.03|Tubo flexible exento de halógenos doble capa IP677 DN 40, color según EN 50086-1, i/, abrazaderas plásticas, guía pasacables, completamente instalado conforme REBT.|
~T|04.21.032|Cuadro general de fuerza en edificios GH, albergando aparamenta según se indica en esquemas unifilares de la documentación gráfica de proyecto, incluso accesorios de conexionado interno, borna colectora de tierra y regletas de salida, rotulado mecanografiado indeleble y esquema unifilar incorporado, con certificado de ensayos conforme UNE 60439 y CEI 439-.|
~T|04.21.04|Tubo flexible exento de halógenos doble capa IP677 DN 25, color según EN 50086-1, i/ pp de cajas de derivación, abrazaderas plásticas, guía pasacables, completamente instalado conforme REBT.|
~T|04.21.05|Tubo flexible exento de halógenos doble capa IP677 DN 20, color según EN 50086-1, i/ abrazaderas plásticas, guía pasacables, completamente instalado conforme REBT.|
~T|04.21.07|Base de enchufe Shuko 10-16A 2P+T con toma de tierra lateral con caja de superficie Jung LS990 Acero o similar realizada con caja de superficie ref. ES2981 A-L y base de enchufe ref. ES 2521KI con todos los accesorios necesarios para la correcta instalación.|
~T|04.21.08|Interruptor para punto de luz sencillo con caja de superficie Jung LS990 Acero o similar realizada con caja de superficie ref. ES2981 A-L, mecanismo interruptor 10A ref. 502U y tecla sencilla para interruptor ref. ES2990 con todos los accesorios necesarios para la correcta instalación.|
~T|04.21.09|Suministro y colocación de caja superficie para pared para 3 mód. dobles Cima o similar de medidas 115x186x63 (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir por la dirección facultativa y formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A dos de ellas color rojo para SAI con led y obturador y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45  precableada en fábrica.|
~T|04.21.0SWEFR|Cuadro general de fuerza en edificio IJK, albergando aparamenta según se indica en esquemas unifilares de la documentación gráfica de proyecto, incluso accesorios de conexionado interno, borna colectora de tierra y regletas de salida, rotulado mecanografiado indeleble y esquema unifilar incorporado, con certificado de ensayos conforme UNE 60439 y CEI 439-.|
~T|04.21.10|Suministro y colocación de caja superficie para pared para 4 mód. dobles Cima o similar de medidas 115x244x63  (incluye cubeta, marco y separadir energía-datos), de color a elegir por la dirección facultativa y formada por, 6 tomas schuko 2P+TT 16A do de ellas color rojo para SAI con led y obturador y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45  precableada en fábrica con regletas .|
~T|04.21.11|Suministro y colocación de registro plástico pavimento y caja suelo Cima o similar, (incluye cubeta, tapa, marco portamecanismos y separador energía-datos),  de color a elegir por la dirección facultativa y formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para usos varios con led y obturador, 2 tomas schuko 2P+TT 16A color rojo para SAI con led y obturador, 2 placas para usos varios y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45  precableada en fábrica con regletas.|
~T|04.21.12|Suministro y colocación de registro plástico pavimento y caja suelo Cima o simialar (incluye cubeta, tapa, marco portamecanismos y separador energía-datos),  de color a elegir por la dirección facultativa y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para usos varios con led y obturador,  2 tomas schuko 2P+TT 16A color rojo para SAI con led y obturador y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45 precableada en fábrica.|
~T|04.21.13|Línea eléctrica H07Z1 2X(1x2.5 mm2 Cu), no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, libre de halógenos, conforme UNE 211002, i/ pp de cable de protección de puesta a tierra y accesorios de conexionado, señalizado y rotulado, completamente instalado.|
~T|04.21.14|Cable eléctrico H07Z1 1x1.5 mm2 Cu, no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, libre de halógenos, conforme UNE 211002, i/ pp de cable de protección de puesta a tierra y accesorios de conexionado, señalizado y rotulado, completamente instalado.|
~T|04.21.15|Línea eléctrica H07Z1 2X(1x6 mm2 Cu), no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, libre de halógenos, conforme UNE 211002, i/ pp de cable de protección de puesta a tierra y accesorios de conexionado, señalizado y rotulado, completamente instalado.|
~T|04.21.16|Línea eléctrica trifásica H07Z1 4X(1x6 mm2 Cu), no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, libre de halógenos, conforme UNE 211002, i/ pp de cable de protección de puesta a tierra y accesorios de conexionado, señalizado y rotulado, completamente instalado.|
~T|04.21.17|Detector de presencia 180º Jung LS990 Acero compuesto por lente detector 180º IR  universal ref. ES1180-1 montaje a 2.20m retardo a la desconexión 10seg a 30min, nivel luminoso ajustalble, sensibilidad ajustable, mecanismo detector empotrable ref 1201 URE y marco simple ES2981. Totalmente montado con todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. |
~T|04.21.18|Instalación de puesta a tierra realizada en conductor de cobre recocido desnudo trenzado de 50 mm2 de sección enterrado a una profundidad media de 1 m perimetralmente a la cimentación del edificio y en contacto con el terreno, electrodos de picas acero-cobre de 300 um de espesor capa de cobre, 2 m longitud y 14.6 mm de diámetro hasta lograr resistencia inferior a 5 ohm, unión mediante soldadura aluminotérmica, registro de comprobación de resistencia de p.a.t. con machetes de desconexión; i/ unión del conductor de cobre a la ferralla de la cimentación, accesorios y piezas especiales, completamente instalada.|
~T|04.21SEE|Cuadro general de climatización edificios IJK, albergando aparamenta según se indica en esquemas unifilares de la documentación gráfica de proyecto,según esquema unifilar para control de iluminación via radio,  incluso accesorios de conexionado interno, borna colectora de tierra y regletas de salida, rotulado mecanografiado indeleble y esquema unifilar incorporado, con certificado de ensayos conforme UNE 60439 y CEI 439-1, completamente instalado en caja de superficie Legrand XL3.|
~T|04.22.02|Suministro y colocación de luminaria para suspender haciendo lineas continuas Lamp FIL MED modulo fina/intermedio 2X54 W o similar, con equipos electrónicos para lámparas T5 HE HO 54w incluidas, difusor opal de policarbonato, cableado para línea continua y accesorios para suspensión. Totalmente instalada 	|
~T|04.22.06|Luminaria de emergencia autónoma Daisalux Hydra N7, IP42 IK04,de 350 lúmenes y lampara de emergencia  FL 8w, autonomía de  1 hora, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93, para instalación enrasada en pared, incluso caja para empotrar. Cumple con las Directivas de compatibilidad electromagnéticas y baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. con transformador de seguridad. Componentes certificados, materiales resistentes al calor y al fuego.  Apto para montaje en superficies inflamables. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, o similar.|
~T|04.22.07|Luminaria de emergencia autónoma Daisalux Hydra N2, IP42 IK04, 90 lúmenes en emergenciay lampara de emergencia  FL 8w, autonomía de  1 hora, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93, para instalación empotrada en pared, incluso caja para empotrar. Cumple con las Directivas de compatibilidad electromagnéticas y baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. con transformador de seguridad. Componentes certificados, materiales resistentes al calor y al fuego.  Apto para montaje en superficies inflamables. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, o similar.|
~T|04.22.099|Suministro y colocación de luminaria para suspender Lamp FIL MED  para empotrar con difusor 1X54 W o similar, con equipos electrónicos para lámparas T5 HE HO 54w incluidas y accesorios para empotrar. Totalmente instalada 	|
~T|04.22.190|Suministro e instalación de luminaria Lisilux para instalación adosada tipo THPG tubular mate con lámpara fluorescente compata incluida de tipo globo. Totalmente instalada.|
~T|04.22.196|Suministro y colocación de luminaria Mini-Yes TCTE 70 W de Lamp, con accesorios de suspensión, y difusor ref 8405020 para luz directa e indirecta. Totalmente instalado incluso accesorios de suspensión regulable


 |
~T|04.23.12|Radidador modelo Jaga Tempo modelo de pared  tipo 10 H60 largo 600 , probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave termostática Jaga Pro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques.|
~T|04.24.01|Tubería helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.|
~T|04.24.02|Unidad de extractro heliocentirfugol de bajo perfil y muy bajo nivel sonoro (con carcasa fonoabsorvente) para colocar en conductos, pintado con pintura epoxi con caja de bornes externa con motor monofásico modelo TD Silent 160/100 de S&P o similar con p.p. de accesorios para ancalaje con antivibratorios y uniones flexibles a conductos.|
~T|04.24.03|Unidad de extractro helicoidal de bajo nivel sonoro para colocar adosado en falso techo con motor monofásico Silent 100CDZ con detector de presencia  de S&P o similar.|
~T|04.24.04|Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado con el Panel Climaver Plus R de Isover, lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora lámina de aluminio y kraftt incluso revistiendo su "canto macho", aporta altos rendiemientos térmicos y acústicos, reacción al fuego M1 y clasificación F0 al índice de humos, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22.|
~T|04.24.06|Suministro y colocación de rejilla de aire exterior Madel CXT diametro 125mm o similar totalmente instalada.|
~T|04.24.07|Recuperador de calor modelo Recunovo F 50  en instalación vertical (D) con filtros F8+G4, batería eléctrica en zona de entrada de aire para evitar condensados, control electrónico integrado con display, presostato diferencial. Totalmente instalado, incluso antivibratorios, tirantes de instalación, y todo lo necesario para su correcto funcionameinto.

|
~T|04.24.08|Sombrerete marca Rixaab modelo A24 zinc diámetro 125mm, de acero galvanizado incluido conexiones, manguitos y demás accesorios. Totalmente instalado|
~T|04.24.27|Suministro y colocación de rejilla de aire exterior Madel CXT diametro 160mm o similar totalmente instalada.|
~T|04.25.01|Boca de incendio equipada (B.I.E.) de GRUPO DE INCENDIOS modelo BOXFIRE, fija con toma de alimentación con BARRA de aluminio con tuerca loca, contiene: armario inox. de 750 alto x 600 ancho x 245 fondo con puerta ciega inox. Construido en chapa blanca, pintado en pintura poliéster, con rejilla lateral para ventilación, entrada troquelada para toma de agua y taladro en parte inferior para desagüe. Bisagra integral y cerradura vertical abrefácil GISA. Puerta con metacrilato 625 x 410 desmontable, carrete pintado en rojo Ral 3002, de  525 mm fijo. Colector de poliamida-fibra de vidrio, anticorrosión y muy resistente a la fricción. No abatible. Montado sobre soporte reversible lo que permite, una vez montado el cajón, posicionar el carrete con la entrada de agua mediante tubo rígido de aluminio por la parte superior o inferior. Manguera semirrígida de 25 mm. y 20 metros de longitud, fabricada según Norma EN 694:2001 y con certificado de producto AENOR. Modelo SATUR - 25, válvula de 25 de esfera 1'', con desmultiplicador, latón cromado con toma para manómetro y pieza para su comprobación, lanza variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca hembra de 1”. Diámetro equivalente de 10mm, manómetro con rosca de ¼” GAS. Escala de 0-16 kg/cm2, y dispositivo arientador para un fácil despliegue de la manguera en cualquier sentido.|
~T|04.25.02|Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/133B, de 6 kg. de agente extintor,  con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR.|
~T|04.25.03|Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.|
~T|04.25.04|Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.|
~T|04.25.05|Central de detección de incendios marca ESSER modelo IQ8 Control MO, o similar, analógica multiprogramable y con adaptación individualizada de cada sensor al medio ambiente, equipada para 5 lazos, con capacidad de 127 elementos de campo por lazo, 3 relés de salida programables, frontal de operación dotada de pantalla LCD, teclado de membrana con teclas de función y control y llave de acceso,  y frontal de operación con indicación de zonas, equipada con tarjetas de comunicaciones ISO-RS232/TTY/RS485 compatible con periféricos y paneles remotos, memoria para 10.000 eventos, alimentación 230V 50Hz, consumo sin unidad de operación 300mA, temperatura de funcionamiento -5ºC a 45ºC, carcasa en ABS 10% fibra reforzada, nivel protección IP30, peso aprox. 6 kg sin baterías, medidas 450x320x185 mm, cumpliendo especificaciones EN54 partes II y IV, CE, homologación VdS y VDE 0833, i/ baterías de 12V 10,7Ah,  software de programación y mantenimiento TOOLS 8000 versión 1.8 o superior, programación y calibración sistema, conexionado de bus comunicaciones y alimentación eléctrica, competamente instalada y funcionando.|
~T|04.25.06|Detector optico de perfil extraplano marca ESSER modelo IQ8 O, o similar con base vía radio para detectores IQ8, función autocomprobación, función modo fallo CPU, memoria de datos y alarmas interna, direccionamiento por software, con módulo aislador de línea incorporado, fabricado en ABS pirorretardante, equipado con led de estado; no necesita alimentación auxiliar;homologaciones EN 54-7/5B y EN 54-3, cubierta provisional de protección de detectores ref.805589, replanteo, conexionado de bus comunicaciones, programación y calibración, competamente instalado y funcionando.|
~T|04.25.07|Sirena electrónica direccionable rectangular con flash incorporado marca ESSER modelo modelo IQ8 Alarm con Flash, equivalente o de calidad superior, ref. 807224, montaje en superficie según replanteo en obra, hasta 99 dB(A)/1m, no necesita alimentación auxiliar, homologación EN 54-3, incluyendo caja de montaje ref. 806202 para incrementar nivel de protección a IP65, y base vía radio para sirenas ESSER i/ replanteo, conexionado de bus comunicaciones, programación y calibración, competamente instalada y funcionando.|
~T|04.25.08|Pulsador de alarma de incendios rearmable analógico Diseño Compacto IQ8P-AE o simimar con aislador de cortocircuito de línea, dispone de botón de accionamiento, LED rojo de indicación de alarma, serigrafía impresa según EN54-11 con indicación de operación en caso de alarma. Incluye base de conexión a sistemas vía radio IQ8 de Esser. Totalmente instalado.|
~T|04.25.09|Suministro e instalación de transporder vía radio para conexión directa al lazo de centrales IQ8Contro C/M. Permite la comunicación con hasta 32 módulos o dispositivos vía radio con alimentación externa. Incluso p.p. de conexiones a centrales|
~T|04.25.10|Instalación cableado del sistema de detección de incendios formado por cable  trenzado y apantallado, resistente al fuego RF90, de dos conductores de 1,5 mm2 de sección para los equipos inteligentes, tipo ESSER 2x1,5 LH RF o equivalente, instalación bajo tubo, incluso p.p. de cajas de derivación, pequeño material y accesorios, totalmente instalado.|
~T|04.25.11|Ingeniería de la instalación de detección y alarma de incendios, i/ instalación de software, programación, documentación de la instalación e ingeniería de detalle.|
~T|04.26.01|Suministro y colocación de unidad de control de intrusión honeywell modelo G2-44 o similar con las siguientes características:
* Cumple normativa europea EN50131-1:2004 grado 2 clase ambiental II .
* Hasta 44 zonas programables, 12 en placa base.
* 23 códigos de usuario.
* Hasta 28 salidas programables.
* 3 grupos (particiones) más un área común.
* Memoria de eventos de las últimas 387 incidencias.
* 1 bus de comunicaciones RS485 de hasta 1 Km. de distancia más un bus ECP (tecnología gama Vista).
* COMPATIBLE CON LOS MÓDULOS EXPANSORES Y CONSOLAS ALFANUMÉRICAS DE LA GAMA VISTA.
* Ampliación de zonas mediante módulos de expansión direccionables de 8 zonas y 4 salidas (bus RS485).
* Ampliación de zonas mediante módulos de expansión de 8 zonas ó 8 zonas y 2 salidas de relé (bus ECP).
* Hasta 4 teclados direccionables alfanuméricos (conectados a bus RS485 ó ECP).
* Control de accesos integrado mediante teclados con lector de proximidad (hasta 4).
* Módulos de comunicación:
- Comunicador telefónico incorporado.
- Módulo de impresora opcional.
- Puerto serie RS232 integrado.
- Módulo GSM opcional.
* Posibilidad de conexión de periféricos vía radio.
* Autodiagnóstico.
* 18 tipos de zona y 23 tipos de salida programables.
Totalmente instalada y funcionando.|
~T|04.26.02|Suministro y colocación de consola alfanumérica Honeywell GXY-MK7 o similar con las siguientes características:
• Teclas retroiluminadas
• Zumbador incorporado
• 2 teclas programables
• Tapa de protección extraíble de apertura horizontal
• Tamper antisabotaje
• Compatible con todos los paneles Galaxy
• Se puede montar directamente en el panel y hasta una distancia
de 1.000 metros
Totalmente montada y funcionado incluso con conexión mediante cable apantallado 2x1mm2 con central de seguridad hasta una distancia de 5 metros. |
~T|04.26.03|Suministro y colocación de batería de 12 Vc 18Ah Ultratecho (ADI internacional) Modelo UL12180 o similar con las siguientes características
* Batería de ácido / plomo de 12 Vcc 18 Ah
* Medidas: 181 x 77 x 165 mm|
~T|04.26.04|Suministro y colocación de modulo expansor de hasta 32 zonas via radio conectado a bus galaxy marca Honeywell modelo G2-PORTALRF/C079 o similar, con las siguientes características:
* Módulo expansor vía radio para inclusión de zonas vía radio en plataforma GALAXY.
* Suministrado en caja de plástico autoprotegida.
* Led indicador de comunicaciones con el panel.
* Compatible con transmisores vía radio de la serie H. Frecuencia 868,95 MHZ.
* Detección de jamming según los estándares de la norma EN50131-5-3.
* Alimentación : 10,5 a 16 Vcc.
* Consumo : 50 mA (sin activación de las salidas).
Totalmente montada y funcionado incluso con conexión mediante cable apantallado 2x1mm2 con central de seguridad hasta una distancia de 12 metros. |
~T|04.26.05|Suministro y colocación de sensor doble tecnología vía radio modelo DT8M marca Honeywell o similar con las siguientes características:
• Frecuencia Banda K: 24,2 GHz
• Alimentación: 4 x 1,5 V AA, batería de litio
• Tamper: carcasa, pared y rótula de montaje en esquina con tamper
• Cumple la normativa EN50131-1 Grado 2, Clase medioambiental II
• Dimensiones: 125 x 75 x 52
• Alcance: 15m x 18m (lente de alta seguridad instalada)
11m x 12m (lente con inmunidad a animales domésticos)
Totalmente instalado con accesorios y ayudas necesarias.	|
~T|04.26.06|Suministro y colocación de sirena para montaje exterior blanca/azul marca Honeywell modelo AG9/WB o similar con las siguientes características:
* Sirena para montaje exterior.
* Potencia de altavoz 85 dB ó 108 dB.
* Supervisión continua del funcionamiento del microondas.
* Temporización de sirena programable por ciclos para cumplimiento no ordenanzas municipales.
* Batería opcional BATERÍA-AG9.
* Instalación horizontal ó vertical.
* Tapa (serigrafiable) color blanco.
* Focos color azul
Totalmente montada incluso cablado con cable apantallado 2x1mm2 en tubo de acero inoxidable por exterior hasta una distancia de 25 metros y batería AG9 incluida.|
~T|04.27.01|suministro y colocación de armario Rack metálico de 19" formado por estructura vertical facilamente desmontable, marco superior e inferior de ancho y fondo 600mm y con 24 U de altura 1240mm, totalmente instalado.|
~T|04.27.02|Suministro e instalación de cable cat. 6 de infra+ de 100 ohms UTP frecuencia de transmisión de hasta 300 Mhz 4 pares AWG24 con cumplimento de las normativas  ISO 11801 - EN 50288-5-1 -EN 50173 - EIA/TIA 568-A Y PN -4425 Y CUBIERTA LS0H. Totalmente instalado.|
~T|04.27.03|Suministro e instalación de armario principal de telefonía para 200 pares donde se instalarán al menos 7 regletas de 10 pares, autoportante, con soporte portarregletas profil incluidos, carril en C, guia hilos, tomas de tierra y cerradura.Totalemente instalado.|
~T|04.27.04|Suministro e instalación de regletas de 10 pares de corte y prueba de salida hacia red de distribución instalados en armario principal de telefonía, totalmente identificadas.|
~T|04.27.05|Suministro e instalción cableado de telefonía 75 pares totalmente instalado cumpliendo normativa vigente.|
~T|04.27.06|Suministro e instalación de conector Cat 6 UTP hembra, totalmente instalado.|
~T|04.27.07|
Suministro y colocación de recintos secundarios de planta de dimensiones 45x45x15cm ajustandose a norma EN50298, totalmente instalados
0.|
~T|04.27.08|Canalización prinicipal para unión de Rack con planta superior en edificio de oficioas, compuesto por 3 tubos de PVC flexibles de diametro 50mm, no propagadores de llama y con opacidad reducida de humos. Totalmente instalados|
~T|04.27.09|Canalización interior compuesta por un tubo de PVC flexible de diametro 20mm para instalación de telecomuniaciones, con tubo no propagador de la llama y opacidad reducida de humos. Totalmente instalado|
~T|04.2SDR|Cuadro general de alumbrado edificios GH, albergando aparamenta según se indica en esquemas unifilares de la documentación gráfica de proyecto,incluso cabeza de radio Jung FK100RG y reguladores via radio FA10REG, FUD 1254REG y FST1240REG según esquema unifilar para control de iluminación via radio,  incluso accesorios de conexionado interno, borna colectora de tierra y regletas de salida, rotulado mecanografiado indeleble y esquema unifilar incorporado, con certificado de ensayos conforme UNE 60439 y CEI 439-1, completamente instalado en caja de superficie Legrand XL3.|
~T|04.IIE7P|Partida de conexión de nuevas líneas de fuerza y alumbrado de edificios nuevos a cuadro general de baja tensión, incluso la incorporación de interruptores magnetotérmicos y diferenciales de protección según documentación gráfica del proyecto.|
~T|06.06.02|Tubería de polietileno sanitario, de 63 mm. (2 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 16 MPa de presión máxima y tratada para su colocación en exterior, colocada enterrada para agua fría e, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, según normativa vigente, incluyendo ecavación y tapado de zanja.|
~T|06.06.03|Tubería de polietileno sanitario, de 50 mm. (2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 16 MPa de presión máxima, colocada enterrada, para agua fría, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, según normativa vigente,incluso excavación y tapado de zanjas.|
~T|06.06.06|Suministro y colocación de válvula para abastecimiento de agua tipo Tajo 2000 PN50 con palanca de acero inoxidable para colocar en exterior de diametro 25mm (1"), totalamente instalada y probada.|
~T|06.07.05|Arqueta registrable de acceso a B.T. prefabricada de hormigón,  tipo Unión Fensoa con doble tapa de fundición con dimensiones de la arqueta 527x884mm interiores según proyecto tipo de la compañía; con sumidero de PVC conectado a pozo de saneamiento. Incluso excavación de zanja en terreno flojo, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.|
~T|06.07.08|Canalización de electricidad en zanja bajo calzada, para 4 conductos en material termoplástico, 4 de PP (rojo)de 160 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Fenosa y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.|
~T|06.09.01|Suministro y colocación de tubería preaislada flexibe especialmente diseñada para distribución de energía en sistemas distrit-heating Upono Thermo 75x200mm, compuesto por tubería PEX-a con EVOH SDR11 con espuma de PE reticulado y tubo envolvente en PE HD para agua de calefacción. Totalmente instalada en zanja, incluso p.p. de accesorios de empalme, accesorios de distribución, arqueta y llaves de corte.|
~T|06.11.01|Arqueta para instalación de telecomunicaciones de tamaño 80x80x60cm utilizada para el acceso de los operadores por cable y telefonía con tapa de seguridad. Totalmente instalada|
~T|06.11.02|Canalización exterior enterrada compuesta por cuatro tubos de polietileno de diametro nominal 63mm, con guías para facilitar el tendido de acometidas de servicios de telecomunicaciones y pared lisa interior. Totalmente instalada.|
~T|16.021|Línea eléctrica constituida por conductor ES07Z1-K(AS) 4X(1x16 mm2 Cu), no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, libre de halógenos, conforme UNE 211002, i/ pp de cable de protección de puesta a tierra y accesorios de conexionado, señalizado y rotulado, completamente instalado en bandeja o equivalente en falso techo (sin incluir esta).|
~T|16.022|Línea eléctrica constituida por conductor ES07Z1-K(AS) 4X(1x25 mm2 Cu), no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, libre de halógenos, conforme UNE 211002, i/ pp de cable de protección de puesta a tierra y accesorios de conexionado, señalizado y rotulado, completamente instalado en bandeja o equivalente en falso techo (sin incluir esta).|
~T|17.037|Conducto de aire realizado en chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor, y aislamiento interior tipo CLimlinerRoll G1 o similar. Marcos de unión mediante perfiles M2, 20 mm de altura, escuadras, pinzas corredera, juntas y juntas de esquina de espuma de polietileno, pernos de suensión tipo AB en marco, escuadras de suspensión MBZ con arandela de goma, varillas roscadas y tuercas, masilla butilica para sellado. Sistema y elementos de montaje tipo Metu System o equivalente. Incluso p.p. codos, pantalones, derivaciones, piezas especiales, tapas de registro según R.I.T.E., con sellado de juntas, elementos de fijación, anclaje, flejes, cordones adhesivos y pequeño material. Unidad totalmente instalada, según UNE 100-101, 100-102, 100-103 y 100-104, y probada.|
~T|17.041|Ventiladores helicocentrífugos in-line de bajo perfil, TD-800/200 SILENT de S&P, extremedamente silenciosos, fabricados en material plástico, con elementos acústicos (estructura interna perforada que direcciona las ondas sonoras, y aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado), cuerpo-motor desmontable para mantenimiento, juntas de goma en impulsión y descarga para absorber las vibraciones, caja de bornes externa orientable 360º, motor 230V-50Hz, de 2 velocidades, regulables por variación de tensión, IP44, Clase B, rodamientos a bolas de engrase permanente, condensador y protector térmico. Incluso caja filtrante FYL con filtro G4 y compuerta sobrepresión incluidas.|
~T|18.19|Tubo rígido metálico Cu/Inox DN 20, i/ p.p. de cajas de derivación metálicas, abrazaderas metálicas montaje en superficie, guía pasacables, completamente instalado conforme REBT.|
~T|18.20|Tubo rígido metálico Cu/Inox DN 25, i/ p.p. de cajas de derivación metálicas, abrazaderas metálicas montaje en superficie, guía pasacables, completamente instalado conforme REBT.|
~T|20.014|Cable de fibra óptica para uso interior/exterior de 6 pares (12 fibras), multimodo optimizada por laser OM3 de índice gradual, con diametro del revestimiento de 125 micrometros y núcleos de 50 micrometros. Suministrado con cubierta libre de halogenos y baja emisión de humos (LSZH), terminada en panles LC en ambos extremos y y pulido APC. Totalmente instalado y funcionando.|
~T|20.015|Latiguillo de fibra óptica con fibra multimodo 62,5/125, con conector SC simplex en un extremo y el otro soldado, de 2 m de longitud.|
~T|22.08|Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en polipropileno de 1 mm, de dimensiones 210 x 297 mm. Medida la unidad instalada.|
~T|22.10|Detector multisensorial analógico inteligente de perfil extraplano con base via radio marca ESSER modelo IQ8 Quad O2T, equivalente o de calidad superior, ref. 802385, con doble cámara óptica y sensor térmico, provisto de procesador individual con funcionamiento en sistemas de inteligencia distribuida, función autocomprobación, función modo fallo CPU, memoria de datos y alarmas interna, direccionamiento por software, con módulo aislador de línea incorporado, fabricado en ABS pirorretardante, equipado con led de estado; provisto de sirena de alarma de hasta 92 dB/1m, configuración de nivel sonoro por software, tipo de tono configurable, no necesita alimentación auxiliar; con flash luminoso 360º, sincronizado con los dispositivos de lazo, no necesita alimentación auxiliar; sistema integrado de mensajes de voz, hasta 92 dB/1m, configuración de nivel sonoro por software, posibilidad de repetición de patrones según configuración, tipo de tono y mensaje configurable, mensajes en varios idiomas, no necesita alimentación auxiliar;homologaciones EN 54-7/5B y EN 54-3, i/ base de montaje de detectores ref. 805590, cubierta provisional de protección de detectores ref.805589, replanteo, conexionado de bus comunicaciones, programación y calibración, competamente instalado y funcionando.|
~T|24.06|Fancoil de suelo con carcasa y pies modelo Jaga Brise 02 o similar son potencia 3,60kW  en condiciones 75/65/20ºC incluidas la conexiones eléctricas e hidráulicas. Se incluye accesorio de conexion compuesto por manguitos de tuberias flexible mod. jaga.|
~T|24.8|Suministro e instalación de radiaador empotrado en suelo Jaga MiniCanal H009 B18 L190 DMN DON DBN, con fijación regulable en altura, aislamiento a tres caras, cabezal termostático, manguitos de conexion flexibles y rejilla a seleccionar por dirección facultativa. Totalmente instalado incluso p.p. de conexiones hidráulicas y eléctricas.|
~T|25.08|Termostato electrónico marca Honeywell o equivalente  actuación sobre válvulas y ventilador, selector de velocidades, selector paro-marcha-frío-calor, visualización en pantalla de la temperatura ambiente, escala 15 a 30 ºC, tensión alimentación 220V-50Hz, p.p. conexionado.|
~T|25.09|Instalación de cableado para control de instalación de control de climatización en edificio mediante bomba de calor de dos tubos, se incluye el cableado de conexión de central de regulación con siete termostatos de control de zona, con conexión de estes con los fancoils y la conexión de la cental de regulación con los diferentes componentes de generación y distribución de energía.|
~T|25.14|Fancoil de suelo con carcasa y pies modelo Jaga Brise 03 o similar son potencia 5kW  en condiciones 75/65/20ºC incluidas la conexiones eléctricas e hidráulicas. Se incluye accesorio de conexion compuesto por manguitos de tuberias flexible mod. jaga.|
~T|31.01.01|Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|31.01.02|Traje de agua color verde tipo ingeniero (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|31.01.03|Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|31.01.04|Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros y hebillas automáticas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|31.01.05|Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|31.01.06|Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|31.01.07|Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|31.01.08|Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|31.01.09|Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|31.01.10|Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|31.01.11|Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|31.01.12|Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|31.01.13|Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.|
~T|31.01.14|Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|31.01.15|Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|31.01.16|Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|31.01.17|Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|31.01.18|Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|31.01.19|Manguitos para soldador. Marcado CE.|
~T|31.02.01|Barandilla de protección en cubiertas, compuesta por puntales metálicos telescópicos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), asegurados con trípode en el arranque (amortizable en 10 usos), pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.|
~T|31.02.02|Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.|
~T|31.03.01|Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante; revestimiento de tablero melaminado en paredes; placa turca, plato de ducha y lavabo de tres grifos, de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante; puerta de madera en placa turca y cortina en ducha. Incluído transporte y colocación en obra, entrega y recogida.|
~T|31.04.01|Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.|
~T|31.04.02|Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.|
~T|31.05.01|Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.|
~T|31.05.02|Reposición de material de botiquín de urgencia.|
~T|31.05.03|Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.|
~T|31.05.04|Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|31.05.05|Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.|
~T|31.05.06|Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.|
~T|31.05.07|Banda bicolor amarilla-negra para señalización|
~T|A01002|Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terreno franco, medido sobre perfil.|
~T|A01008|Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, procedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado desde una distancia máxima de 3 km.|
~T|A02A050|m3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/3 (M-160), confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97.  |
~T|A05M110|Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 2,7 m. de altura con panel Orma con bastidores de acero y acabado fenólico de 2,70x2,40 m. Presión admisible 60 kn/m2.|
~T|A06T050|Alquiler de grúa torre de 40 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmontaje y medios auxiliares.|
~T|A07M100|Protección contra oxidación de elementos metálicos mediante galvanización de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvanización, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas de grasa etc., decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatura de 445-465 ºC. extrayendo.  Nueva carga y transporte sobre camión a obra.  Medido por peso teórico del material tratado.|
~T|A07M100.PF2|Protección contra oxidación de elementos metálicos mediante galvanización de cinc por el método (D) en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de galvanización, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas manchas de grasa etc., decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatura de 445-465 ºC. extrayendo.  Nueva carga y transporte sobre camión a obra.  Medido por peso teórico del material tratado.|
~T|ASDEYYE|Suministro e instalación de bomba sumergible para instalación en pozo de bombeo modelo WIlo TW4-04-5 incluso válvula de corte, válvula de retención y demás accesroios para su correcto funcionamientp. Se además p.p. de conexión a tubos existentesy conexiones electricos|
~T|ASDHHU|Suministro e instalacion de grupo de impulsión y regulación de calefacción en edificio IJK, compuesto principalmente por:

Botella de equilbrado de 2" (100-200kW)
válvulas de corte
Circulador de calefacción de alta eficiencia Wilo Stratos 50 1-16.
Valvula de tres vias con servomotor proporcional
Válvulas antiretorno
Antivibratorios
Central de regulación para circuito con V3V Elfatherm E80631 con modulo ambiente E8-BM

Incluso p.p. de conexiones hidráulica, eléctricas y de sistemas de control|
~T|ASDR55|Arqueta enterrada sin tapa y rellena de cantos rodados y grava de grano grueso, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, incluso la excavación, ni el relleno perimetral posterior.|
~T|ASDREW|Instalación de saneamiento para aseo y vestuario maculino con tuberías de PVC, serie B para la red de desagüe, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio compuesto por: 2 inodoros; 3 lavabos; 1 ducha, cuatro urinarios y 1 lavabo independiente. Con sifón individual en aparatos y sumideros sifónicos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. Los desagües se entregarán con tapones.|
~T|ASDRWW|Arqueta enterrada sin tapa y rellena de cantos rodados y grava de grano grueso, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, incluso la excavación, ni el relleno perimetral posterior.|
~T|BASEACAN_1|ud. Base acanalada pozo PE HD d.1000mm  |
~T|C01.011|Suministro e instalación de sistema de evacuación compacto tipo Santrit de SFA, preparado para la evacuación de cocina con lavabo y lavavajillas, con conexiones eléctricas e hidraulicas incluidas. |
~T|C07.004|Tubería helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.|
~T|C07.013|Sum. y col. de rejilla de doble deflexión para conductos circulares con aletas orientables individualmente y 1ªfila paralelas a la dimensión menor serie Madel CMC-SD M9006 (T) dim. 600x75 o similar. Construida en acero galvanizado y lacado color gris M9006 con regulador-captador de caudal, construido en acero SD, fijación con tornillos visibles (T).|
~T|C07.0WERT|Sum. y col. de rejilla de doble deflexión para instalación de impulsión u retorno Madel CMT dim. 1000x500 o similar. Construida en acero galvanizado y lacado color gris.Totalmente instalada.|
~T|C09.023|Luminaria iLed especial para inmersión IP68 regulable y orienatble 3lesx1W  referencia 87024 w30  incluso  alimentador transformador a 24V 600mA para lámparas en imensión y MBTS. Totalmente instalada según REBT|
~T|C0SAEE|Sum. y col. de tobera Madel KAM 160 para difusión de aire en grandes espacios, construida en aluminio y junta rotacional. Totalmente instalada.|
~T|CAP05#|
|
~T|CAP10#|
|
~T|D001033|kg. Acero corrugado, B 500-S, cortado, elaborado y colocado.  |
~T|D001065|m2. Encofrado y desencofrado en pozos, encepados y vigas de cimentación, incluso desencofrante (previsto 50 puestas).  |
~T|D001075|m2. Encofrado recuperable para soportes de hormigón visto de calidad, sistema Alispilar, fabricado en acero de alta reistencia y superficie encofrante de tablero contrachapado fenólico con berenjenos y todos sus elementos, modulación según despiece, incluso desencofrante y desencofrado.  |
~T|D001077|m2. Encofrado recuperable para losas de hormigón visto de calidad, sistema Vistaform, compuesto por vigas de madera y soportes con puntales o andamios y superficie encofrante de tablero contrachapado fenólico con berenjenos, con todos sus elementos, modulación según despiece, incluso separadores, desencofrante y desencofrado.  |
~T|D001078|m2. Encofrado recuperable para vigas de hormigón visto de calidad, sistema Vistaform, compuesto por estructura de soporte de vigas de madera y perfiles de acero y superficie encofrante de tablero contrachapado fenólico con berenjenos, con todos sus elementos, modulación según despiece, incluso separadores, desencofrante y desencofrado.  |
~T|D003001|hr. Hormigonera  |
~T|D003002|hr. Transporte de materiales en camión  |
~T|D003005|hr. Pala excavadora y retroexcavadora.  |
~T|D003022|hr. Pala cargadora.  |
~T|D005048|m3. Hormigón en masa H-25, de 25 N/mm2, con arido rodado de tamaño máximo 12 mm.  |
~T|D008007.PF2|Excavación de tierras en encepados y zanjas, efectuado con medios mecánicos, con refinado de taludes y fondos, incluso carga, descarga, canón y transporte a vertedero.  |
~T|D010176.PF2|Hormigón armado en encepados, con hormigón HA-25, de 25 N/mm2, armadura de acero corrugado B 500-S, según planos, con encofrado y desencofrado con desencofrante, incluso vertido, vibrado y curado.  |
~T|D013149.PF2|Hormigón armado en vigas planas y de canto vistas, con hormigón HA-25, de 25 N/mm2, armadura de acero corrugado B 500-S, según planos, con parte proporcional de encofrado y desencofrado visto de calidad, incluso desencofrante, superfluidificante, vertido, vibrado y curado.  |
~T|D013150.PF2|Hormigón armado en losas horizontales vistas, con hormigón HA-25, de 25 N/mm2, armadura de acero corrugado B 500-S, según planos, con parte proporcional de encofrado y desencofrado visto de calidad, incluso desencofrante, superfluidificante, vertido, vibrado y curado.  |
~T|D013152.PF2|Hormigón armado en soportes vistos, con hormigón HA-25, de 25 N/mm2, armadura de acero corrugado B 500-S, según planos, con parte proporcional de encofrado y desencofrado visto de calidad, incluso desencofrante, superfluidificante, vertido, vibrado y curado.  |
~T|D016161.PF2|Bajante de acero galvanizado en caliente de diámetro 100 mm. y 0,6 mm. de espesor, con piezas especiales (codos, codos dobles, derivaciones, etc.) y abrazaderas galvanizadas de fijación, colocada.  |
~T|D017143.PF2|Albardilla prefabricada de hormigón armado, en forma de L, de 45x20/6 cm., realizada con hormigón HA-50, armadura interior de acero corrugado B-500S, con acabado liso en todas sus caras y cantos vistos, con vueltas de piezas de esquina, aristas vistas redondeadas, tratamiento impermeabilizante en partes horizontales mediante tapado de poros quimicamente, sentada con mortero cola exterior, almacenamiento, protección de golpes, replanteo, rejuntado con masilla elástica de poliuretano Sikaflex, colocación y limpieza posterior; preparación de muestra en obra; todo ello según detalles.  |
~T|D022070.PF2|Capa de garbancillo en cubierta (arido rodado lavado 10-20 mm.), de 50 mm. de espesor, con transporte, vertido y extendido.  |
~T|D022186.PF2|Impermeabilización de azotea no transitable o peatonal, sistema adherido, a base de limpieza de superficie, aplicación de emulsión asfáltica de base acuosa de 0,4 kg/m2, una vez seca se aplicará capa de oxiasfalto en caliente de 0,5 kg/m2, tipo 90/20, encima se colocará primera lámina de betún elastómero de 3 kg/m2 con armadura de fibra de vidrio de 50 gr/m2, con solapes de 10 cm., extendido de nueva capa de oxiasfalto en caliente, igual anterior, de 0,5 kg/m2, sellando las juntas entre láminas, encima se colocará segunda lámina de betún elastómero de 4 Kg/m2 con armadura de fieltro de poliester reforzado de 160 gr/m2, incluso remates en desagües, juntas de dilatación y perimetrales con refuerzo de lámina autoprotegida de betún elastómero de 4 kg/m2 con armadura de poliester reforzado y perfil de aluminio fijado mecanicamente con sellado de silicona, colocada.  |
~T|D024397.PF2|Barandilla metálica de cerrajeria maciza, formada por pasamanos de redondo de 0 20 mm., con uniones, codos y extremos, balaustres de redondo de 0 20 mm., cada 12 cm. y perfil inferior TPN-70x50x5 mm., adaptandose a las formas existentes, con preparación de bordes para gargantas de soldaduras, con lijado y repasado de rebabas de las mismas, incluso pletinas, elementos de fijación y recibido sobre paramentos horizontales y verticales, colocada según indicaciones de la Dirección Facultativa. Incluso pintado a dos caras, con dos manos de imprimación antioxidante de cromato de cinc y dos manos de esmalte sintético con poliuretano satinado, color a elegir, previa limpieza, aparejado y lijado.  |
~T|D14KS001.PF2|Falso teito tipo HERAKLITH-F de 1200x600 mm. formado por paneis de viruta de madeira colgados de perfilería oculta, incluso p.p. de perfil angular de remates e elementos de pendurar e fixación, fosa perimetral aberta, completamente instalado. i/medios auxiliares e pequeno material.|
~T|DEC040.PF2|Desmontaxe de cachotería ordinaria (ou sillaría) en muros de ata 75 cm. de espesor, realizado por medios manuais i/medios auxiliares, con p.p. de limpeza de áreas de traballo e saneamento de soportes. Na apertura de ocos, a desmontaxe farase despóis do apeo da fábrica (non incluido nesta partida). Incluso carga, transporte e descarga de entullos a vertedoiro.|
~T|DR130453|M2. Pintura de resinas epoxi con alto contenido en sólidos e curado con poliamidas, aplicada sobre superficies de aceiro, man de imprimación especial SIGMACAP PRIMER EP, espesor 125 micras, e unha man de acabado de SIGMACAP MIOCOAT EP, cor gris ou a elexir pola D.F. no transcurso da obra, espesor 125 micras. O espesor total do revestimento será de 250 micras. Ata limpeza previa das superficies a pintar, granallado e chorreado moi profundo con abrasivo ao grado ISO-Sa2 1/2.|
~T|DXELMIR36.PF2|Pasamáns de redondo macizo de aceiro de ate 25 mm de diámetro, fixado mediante soportes de redondo de aceiro de 5 mm, aparafusados ao pasamáns e introducidos na fábrica ou entaboado de soporte. Ata p.p. de soldaduras, cortes, ancoraxes químicos e pezas especiais, despuntes, replanteo auxiliar e nivelación, apertura de furados, fixación de tacos e colocación de parafusos, roscas, i/axuste. Acabado con pintura ao esmalte satinado, dúas mans e unha man de minio ou antioxidante sobre carpintaría metálica. Elaborada en taller e montaxe en obra. Ata p.p. de medios auxiliares. Totalmente executado segundo detalle do proxecto e indicacións da D.F. no transcurso da obra.|
~T|E0050000|Pasta de cal morto, de tres meses de tempo de morte como mínimo.|
~T|E0050010|Argamasa de cal graxo 1:3, de 216 kg de cal graxo en pasta e area de río.|
~T|E0050015|Argamasa de cal graxo 1:4, de 160 kg de cal graxo en pasta e area de río.|
~T|E0050026|Masa 1:3, de 440 kg de cemento (PA-350) e area de miga, i/medios auxiliares.|
~T|E0050060|Lechada de cemento blanco.|
~T|E0050065|Pasta de cemento branco, amasado á man, s/RC-03.|
~T|E0050070|Coada de cemento branco, amasado á man, s/RC-03.|
~T|E0050071|Coada de cemento 1/2 amasada á man, s/RC-03.|
~T|E0050080|Masa de cemento e area de río de dosaxe 1/4 M-80 confeccionado con formigoneira de 250 l.|
~T|E0050081|Masa de cemento e area de río de dosaxe 1/6 M-40 confeccionado con formigoneira de 250 l.|
~T|E0050082|Masa de cemento e area de río de dosaxe 1/8 M-20 confeccionado con formigoneira de 250 l.|
~T|E0050115|Equipamento compresor, formado por compresor de 2000 l aire/minuto, cun martelo.|
~T|E0050135|Evacuación de entullo en contedor cerrado de 5 m3 de capacidade nominal, mesmo transporte á obra e ao vertedoiro, así como descarga neste.|
~T|E0050155.PF2|Aluguer dun día de plataforma elevadora con tesoira, autopropulsada a motor diesel, con plataforma de 5 m. de lonxitude e 0,9 m. de ancho, e 15 m. de altura de traballo. (Non se inclúen portes)|
~T|E0050160.PF2|Portes de entrega e recollida de plataforma elevadora autopropulsada con tesoira.|
~T|E0100030.PF2|Levantamento de canlón exterior metálico/P.V.C., mesmo ancoraxes, porcas de orellas e accesorios, realizado por medios manuais, con p.p. de limpeza de áreas de traballo e saneamento de soportes, así como carga, transporte e descarga de entullos a vertedoiro.|
~T|E0100035.PF2|Levantamento de baixante exterior de pluviais metálica/PVC, mesmo ancoraxes, abrazadeiras, gardacanos e accesorios, realizado por medios manuais, coidando especialmente a extracción de calquera resto metálico incrustado en cantarías, con p.p. de limpeza de áreas de traballo e saneamento de soportes, así como carga, transporte e descarga de entullos a vertedoiro. Medios auxiliares e de seguranza incluídos.|
~T|E0100095.PF2|Levantamento de táboas de piso de madeira, "a tope" ou agargaladas, de variado formato, mesmo fixacións e pequeno material, realizado por medios manuais, con recuperación e limpeza, empillamento e protección en almacén de materiais e elementos aproveitables. Incluso levantamento de estrutura de soporte de entaboado formada por rastreis de madeira, con p.p. de limpeza de áreas de traballo e saneamento de soportes, así como carga, transporte e descarga de entullos a vertedoiro.|
~T|E0100110.PF2|Levantamento de sollado de pezas de pedra granítica de grosores e/ou formatos variables, mesmo rodapé e capa de crecido e nivelación de masa de cal/cemento/mixta de 5 cm. de grosor medio, realizado por medios manuais, con recuperación e limpeza, empillamento e protección en almacén de pezas aproveitables, con p.p. de limpeza de áreas de traballo e saneamento de soportes, así como carga, transporte e descarga de entullos a vertedoiro.|
~T|E0100130.PF2|Demolición de solo-base de masa de cal/cemento/mixta dun grosor medio ate 10 cm., mesmo recheo de subbase, realizada por medios manuais con auxilio de equipamento compresor, con p.p. de limpeza de áreas de traballo e saneamento de soportes, así como carga, transporte e descarga de entullos a vertedoiro.|
~T|E0100165.PF2|Levantamento de chanzo de pedra granítica existente, de ata 55x20 cm de sección, mesmo masa de recibido, fixacións ou elementos de apoio, realizado por medios manuais, con p.p. de limpeza de áreas de traballo e saneamento de soportes, con recuperación e limpeza, almacenamento e protección ao pé da obra das pezas aproveitables, así como carga, transporte e descarga de pezas non aproveitables a vertedoiro.|
~T|E0100175.PF2|Levantamento de carpintaría exterior/interior metálica ou madeira, de follas fixas e/ou practicables, mesmo vidros, premarcos, ancoraxes e recibido, realizado por medios manuais, con p.p. de limpeza de áreas de traballo e saneamento de soportes, así como carga, transporte e descarga de entullos a vertedoiro. Incluso empillamento e protección en almacén na obra de materiais aproveitables.|
~T|E0100195.PF2|Retirada de tornachuvias tradicionais de zinc sobre ventá, mesmo deschumbaxe de elementos de rixidización e retirada de todos os elementos metálicos, deixando o sitio preparado para a instalación do novo tornachuvias ou para o seu tapado con cintaxe de cal. Todos os medios auxiliares e de seguranza incluídos, con limpeza final e carga e transporte de entullos a vertedoiro. O momento da demolición aproveitarase para tomar medidas e en compañía da dirección facultativa, se a houbese, definir o novo tornachoivas e a súa fixación sobre o muro.|
~T|E0100220.PF2|Levantamento de reixado metálico de protección de ocos, mesmo ancoraxes e recibido, realizado por medios manuais, con recuperación e limpeza, empillamento e protección en almacén de obra ou de préstamo de material aproveitable, con p.p. de limpeza de áreas de traballo e saneamento de soportes, así como carga, transporte e descarga de entullos a vertedoiro.|
~T|E0100360CABIL|Levantamento de fregadeiro de formigón, mesmo fixacións e accesorios realizado por medios manuais, con p.p. de limpeza de áreas de traballo e saneamento de soportes, así como carga, transporte e descarga de entullos a vertedoiro. i/ Medios auxiliares e pequeno material.|
~T|E0110100.PF2|Excavación en terreos duros, realizada con auxilio de miniexcavadora de orugas de goma de 11,7 CV, mesmo perfilación e retirada de pedras e cascotes, con p.p. de extracción, carga, transporte e descarga de terras sobrantes a vertedoiro; medida en perfil natural.|
~T|E0110101.PF2|Excavación en terreos de calquera consistencia, realizada por medios manuais, incluso con agotamento de augas, mesmo perfilación, con p.p. de extracción, carga, transporte e descarga de terras sobrantes a vertedoiro; medida en perfil natural.|
~T|E0110110.PF2|Encachado de pedra caliza 40/80 mm en sub-base de soleira, de espesor 10 cms. Incluso extendido e compactado. i/ Medios auxiliares e pequeno material.|
~T|E0200050.PF2|Traballos de labrado a cicel en cantaría granítica, en operacións de rebaixes, formación de arestas, modificación de pendientes, etc. A medición efectuarase por metro cuadrado de superficie, considerando unha profundidade máxima dos traballos de 10cm. Acabado final apiconado a decidir pola DF. I/p.p. de medios auxiliares.|
~T|E0200065.PF2|Limpeza de muros de cantaría granítica consistente en: 1º.- Retirada desde a raíz de herbas e plantas, 2º.- Rascadura e cepilladura en seco eliminando cintaxes deterioradas, 3º.- Cepilladura manual uniforme con cepillo de raíces e auga limpa até eliminar manchas e residuos. Someterase ao criterio da dirección facultativa, se a houbese, o uso en disolución de productos biocidas. Sen incluír a montaxe, aluguer e desmontaxe de estadas. Non deben usarse lanzadores de auga ou area a calquera presión. Medios auxiliares e de seguranza incluídos, mesmo protección, se for necesario, de carpintarías, retablos, pavimentos, revocaduras etc. Limpeza final con carga e transporte de entullos a vertedoiro.|
~T|E0200070.PF2|Cintaxe ao cal de fábrica de cantaría granítica realizada con argamasa de cal graxo e area limpa cunha dosaxe 1:4 en volume, mesmo racheamento con rachas de xisto ou lousa, se for necesario. Antes de aplicar a argamasa realizarase unha limpeza cepillando a xunta e empapando con auga limpa a xunta e as superficies adxacentes. A textura e cor da cintaxe deberá decidirse sobre mostras perfectamente secas realizadas "in situ". Engadirase ladrillo machucado como granulado á argamasa de cintaxe, se así fose necesario, na proporción xusta. As cores obteranse controlando a propia da area e, se for preciso, engadindo á argamasa na amasada pigmentos a base de terras naturais. Protección de mobles, carpintarías, pavimentos ou revocaduras e limpeza final con carga e transporte de entullos a vertedoiro e medios auxiliares e de seguranza incluídos. As estadas mídense á parte.|
~T|E0250020.PF2|Tabicón de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. recibido con argamasa de cemento e area de río 1/6, ou con argamasa de xeso negro, i/p.p. de tracexamento, achumbado e recibido de cercos, roturas, humedecmento das pezas, limpeza e medios auxiliares.|
~T|E0250060|Recibido de aparello sanitario, lavabo, bidé ou inodoro, con argamasa de cemento e area de río 1/4, i/selaxe de xuntas, tacos e parafusos de ancoraxe e p.p. de pequeno material, limpeza e medios auxiliares.|
~T|E02SA060.PF2|MovimIento de tierras exteriores con medios mecánicos, consistente en excavaciones en vaciados y desmontes, rellenos, extendidos y apisonados de tierras propias, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes. i/ medios auxiliares y pequeño material.|
~T|E0350020.PF2|Revocadura de cal acabado final, executada sobre encintado realizado en FASE I, composta por argamasa de cal graxo e area de río lavada e seca de granulometría a concretar en obra segundo probas ou criterio da dirección facultativa se a houbese, e dosaxe 1:3, realizada nunha capa e lucido fino ao cal, sen pechar o poro, deixando o paramento acabado ou listo para pintar. Realizado con acabado final tipo edificio F realizado en FASE I.  i/regreado, sacado de arestas e recantos e expulsión de area final con cepillo. Medios auxiliares e de seguranza, preparación previa do soporte, protección de mobles, pavimentos, elementos vexetais etc., limpeza de áreas de traballo e transporte de entullos a vertedoiro incluídos. Estadas medidas á parte.|
~T|E0350060.PF2|Recebo con esparavel sen mestrar con argamasa bastardo de cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal e area de río 1/1/6, en paramentos verticais e horizontais de 20 mm. de grosor, i/desempenado, sacado de recantos, arestas e estadas, medido deducindo ocos.|
~T|E03DMP010.PF2|Membrana drenante Danodren H-15 o similar de polietileno de alta densidad nodulado, colocada con los nódulos contra el muro y solapes mínimos de 12 cm.|
~T|E0400001.PF2|Crecido en capa de limpeza e nivelación con morteiro de cemento CEM II/A-P 32,5 R e area de río 1/8 (M-20), maestreado..|
~T|E0400015.PF2|Revestimento con baldosa vitrificada de 36x36 mm., recibido con pasta de cemento branco ou con cemento cola, i/cintaxe con cemento branco, eliminación de papel e limpeza, medido deducindo ocos superiores a 1 m2.|
~T|E0450090.PF2|Sollado de pedra granítica irregular de ata 20 cm. de grosor, realizado con lousas de granito procedentes da propia obra, asentado e nivelado sobre morteiro seco de cal e area de miga 1/6, i/cintaxe con morteiro de cal e limpeza, medida a superficie executada. i/ medios auxiliares e pequeno material. i/preparación de pedras e posta da pedra a pe de taxo. Totalmente rematado.|
~T|E04AB020|Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE y CTE-SE-A.|
~T|E04AB040|Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra.  Según EHE y CTE-SE-A.|
~T|E04AM020|Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según EHE.|
~T|E04AM060|Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE y CTE-SE-A.|
~T|E04CM040.PF2|Formigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpeza e nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales e colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.|
~T|E04CM050|Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.|
~T|E04LA130.PF2|Formigón armado HA-25/P/40/IIa, de 40 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 40 mm., elaborado en central en lousa de cimentación ou zapata corrida, incluso armadura (50 kg/m3.), encofrado e desencofrado, vertido por medio de camión-bomba, vibrado e colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.|
~T|E04LE020|Encofrado y desencofrado con madera suelta en losas de cimentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.|
~T|E04LM010|Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central en losas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.|
~T|E04LM050|Hormigón en masa para armar HA-25 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de losas de cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.|
~T|E04MA040.PF2|Formigón armado HA-25/P/40/IIa, de 25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 40 mm., elaborado en central, en muro de ata 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado e desencofrado con paneis metálicos de 2,70x2,40 m. a dúas caras, vertido por medio de camión-bomba, encofrado e desencofrado, vibrado e colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.|
~T|E04MEF020|Encofrado e desencofrado en muros de dúas caras vistas de 3,00 m. de altura, con paneis metálicos modulares de 2,70 m. de altura considerando 20 posturas.  Según NTE.|
~T|E04MM050|Formigón en masa HA-25/P/40/IIa N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado e colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.|
~T|E04SA020.PF2|Soleira de formigón armado de 12 cm. de espesor, realizada con formigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm, i/vertido, colocación e armado con mallazo con acero corrugado B 500-S, 15x15x6, con p.p. execución de xuntas con despece segundo indicacións da Dirección Facultativa. Incluso vertido, extendido, vibrado e curado. Segundo NTE-RSS y EHE.|
~T|E04SE090|Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.|
~T|E0500045.PF2|Formación de pavimento de madeira, mediante tablas de madeira de castiñeiro de primeira calidade de 25 mm. de espesor e anchos variables de entre 12 e 22 cm, colocada sobre rastreis ou pontóns (medidos á parte),  i/unha man de tapaporos de protección, medios auxiliares e pequeno material. A tarima non vai machihembrada nas testas. Medida a superficie executada.|
~T|E0500081.PF2|Revestimento de linoleo tipo Marmoleum Real de FORBO 2,5 mm. ou semellante, homoxéneo con superficie lisa de deseño de gran marmorizado en rolos de 200 cm. de ancho ata 14 ml., revés rugoso con tea de iute para fixación con adhesivo de contacto ou poliuretano de 2 compoñentes, i/p.p. selado, soldadura de xuntas con cordón de Marmoweld de 3,5 mm. de diámetro, cor a elixir, formación de zócalo curvo en media cana en encontros con paramentos verticais, cantoneira de PVC para formación de media cana, remates e medios auxiliares, totalmente executado.|
~T|E05HVA030.PF2|Formigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en vigas, executadas in situ ou prefabricadas, i/p.p. de armadura (150 kg/m3.) e encofrado de madeira ou metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.|
~T|E05HVE010|Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino de 22 mm. confeccionados previamente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.|
~T|E05HVM010|Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en obra, en jácenas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHV y EHE.|
~T|E0650045.PF2|Chanzo de madeira de castiñeiro para vernizar ou tratar ao aceite ou cera, de 28 cm. de profundidade e 3 cm. de grosor de mesa e 18 cm. de altura e 3 cm. de grosor en tabica, ensamblados en realce e talón mediante caixa nas propias pezas ou lingüetas de contrachapado perfectamente encolados, i/ sobrezancas de apoio en zancas, restreis de apoio en paramento e p.p. de pezas especiais, totalmente colocado, medida na súa lonxitude.|
~T|E0750020.PF2|Reixa de ferro forxado realizada con “cuadradillo” macizo de 20x20 mm. en verticais e 30x20 mm. en horizontais, platina perimetral de 40x8 mm.,  i/garras de fixación de 12 cm., elaborada en taller e montaxe en obra (sen incluír recibido).|
~T|E0750035.PF2|Colocación de reixa por ferreiro, con apertura e saneamento de furados e chumbaxe sobre fábricas, i/axuste, realizada en obra. I/axudas de albanelaría e medios auxiliares.|
~T|E07TYC060.PF2|Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado "Pladur" o similar de 15 mm. de espesor y resistente al agua WA, con un ancho total de 76 mm., con aislamiento de panel de lana mineral Arena-60 de Isover o similar de 60 mm. de espesor ejecutado una vez realizadas las instalaciones I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido sin dedución de huecos.|
~T|E0850045.PF2|Lavabo de porcelana vitrificada branco mural, frontal ou angular, colocado mediante xogo de ganchos (3) á parede, i/estes, con billa monomando, con crebachorros, desaugadoiro automático, mesmo válvula de desaugadoiro de 32 mm.,  chaves de escuadro de ½” cromadas, e tubos de conexión flexibles de 20 cm. e de ½”, totalmente instalado e funcionando. Mesmo recibido, medios auxiliares e pequeno material.Selaxe con masilla de poliuretano ou silicona neutra.|
~T|E0850060.PF2|Inodoro de porcelana vitrificada branco, de tanque baixo, colocado mediante tacos e parafusos ao sollado, mesmo selaxe con masilla de poliuretano ou silicona neutra, e composto por: bacía, tanque baixo de porcelana con toma de auga e mecanismos internos e de paso de auga desde o tanque, e asento con tampa lacados, con palmelas de aceiro inoxidable, totalmente instalado, mesmo con chave de escuadro de ½” cromada e latiguillo flexible de 20 cm. e de ½”, funcionando. (O manguito está incluído nas instalacións do desaugadoiro). Mesmo recibido, medios auxiliares e pequeno material.|
~T|E0850070.PF2|Urito mural de porcelana vitrificada branco, colocado mediante ancoraxes de fixación á parede, i/estes, instalado con billa temporizador para urinarios, mesmo enlace de ½” e chave de escuadro de ½”, funcionando. (O sifón está incluído nas instalacións do desaugadoiro). Mesmo recibido, medios auxiliares e pequeno material.para paso de auga desde tanque, mesmo con chave de escuadro de ½” cromada e latiguillo flexible de 20 cm. e de ½ ”, funcionando.|
~T|E0850150.PF2|Barra mural para minusválidos de aceiro inoxidable, ángulo 120º d=32mm. 305mm+305mm.,  fixada a paramento, i/ pequeno material e medios auxiliares. Totalmente instalada.|
~T|E09ISH021.PF2|Chapa de aceiro galvanizada en quente de e=3mm, en remates. Incluso p/p de plegados, e elementos de fixación. Totalmente montada.|
~T|E1150040.PF2|Pintura ao silicato con pigmentos minerais estables á luz, impermeable e transpirable ao vapor de auga, aplicada segundo normas do fabricante, en paramentos horizontais e verticais interiores ou exteriores en bo estado e secos, cor á escolla pola dirección facultativa, aplicando unha primeira man de fixativo en función da absorción do soporte e dúas mans de pintura ao silicato mediante brocha, rolo ou cepillo, deixando un tempo de secado de 12 horas entre man e man, i/preparación e limpeza de superficies e protección de mobiliario, pavimentos etc. Medios auxiliares e de seguranza, excepto estadas que se miden á parte.|
~T|E1150060.PF2|Pintura plástica lisa mate en paramentos interiores horizontais e verticais, lavable dúas mans, i/lavado, man de imprimación con plástico diluído, emplastecemento, lixadura e acabamento.|
~T|E1150070|Pintura anticouza de poro aberto, dúas mans sobre madeira, i/lixadura, man de preparación e relixadura.|
~T|E1150090.PF2|Pintura de poro aberto para exteriores sobre madeira a base de lasures con bloqueador de taninos incorporado, aplicada en até tres mans de lasur cor segundo criterio da dirección facultativa sobre imprimación previa a base de lasur incoloro nunha man i/lixadura fina e limpeza previa á aplicación de cada unha das capas. Totalmente rematado o traballo segundo indicacións do fabricante. Medios auxiliares e de seguranza incluídos. Os traballos de eliminación de pinturas vellas mídense á parte.|
~T|E1150120M|Imprimación anticorrosiva para metais a base de pigmentos de minio de chumbo, despois de raspar o óxido mediante cepillo metálico e  de limpar a superficie, aplicado con brocha ou pistola.|
~T|E1150130.PF2|Pintura ao esmalte satinado, dúas mans e unha man de minio ou antioxidante sobre carpintaría metálica, i/raspadura dos óxidos e limpeza manual.|
~T|E1150130M|Pintura ao esmalte satinado, dúas mans e unha man de minio ou antioxidante sobre carpintaría metálica, i/raspadura dos óxidos e limpeza manual.|
~T|E11RRA090.PF2|Rodapié de DM clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27, pintado con lasur o esmalte al agua, en color a decidir por la Dirección Facultativa, medido en su longitud. Totalmente terminado|
~T|E11RRA091.PF2|Tapeta de madeira en recercado de ventana de cuberta tipo Velux de ata 10cm de ancho e 22mm de grosor, pintada con lasur o esmalte al agua, en color a decidir por la Dirección Facultativa, medido en su longitud. Totalmente colocada.
|
~T|E11SAP130.PF2|Pavimento antideslizante (Rd clase 2 s/n UNE-ENV 12633:2003) de PVC en rollos de 2 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, soldadura de juntas con cordón de PVC, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-7, con certificado ISO 9000 y comportamiento al fuego CFL (s/n UNE-23727), medida la superficie ejecutada.|
~T|E1200085.PF2|Illamento barreira de vapor realizada con lámina de polietileno de 1 mm. de grosor, totalmente instalada, i/medios auxiliares e custos indirectos.|
~T|E1200160.PF2| Fornezo e colocación de lámina impermeabilizante tipo "Schlüter-Ditra" ou semellante, colocada sobre unha capa de pasta-cola de nivelación, i/p.p. de mortero-cola para baldosa e medios auxiliares, selada mediante cinta Ditra, medida a superficie executada.|
~T|E1200165.PF2|Fornezo e colocación de esterilla impermeable tipo "Schlüter-Kerdi" ou semellante, colocada solapando o encontro entre muro e pavemento, superpoñéndoa non menos de 6 cm., sobre unha capa de pasta-cola, i/mortero cola para azulexo e medios auxiliares, medida a superficie executada.|
~T|E1250090.PF2|Canlón redondo ou de sección rectangular de ata 340 mm. de desenvolvemento realizado en chapa de cinc-titanio de 0,6 mm. de grosor de "elZinc", montado sobre fixas realizadas en platina de aceiro cincada perfectamente tracexadas a distancias non superiores a 65 cm.,  as unións do canlón realizaranse por superposición de 5 cm. e soldadura continua interior facendo coincidir a superposición cunha fixa para que quede a xunta oculta, mesmo babeiro de chapa de cinc-cobre-titanio de 5+15 cm. de largo e 0,6 mm. de grosor, peza especial de conexión baixante-canlón, pezas especiais e pequeno material, con todos os medios auxiliares e de seguranza. Prohíbese o uso de siliconas ou colas. Instalarase unha xunta de dilatación cada 10 metros.|
~T|E1250105.PF2|Baixante redonda de aliaxe zinc-titanio natural de diámetro 80 mm. e grosor 0,6 mm. de "elZinc",  tubo electrosoldado e empalme por embocadura sen soldar perfectamente achumbada sobre o muro, abrazadeiras de aceiro cincado fixadas sobre brazalete con dobre gola, tracexando perfectamente as abrazadeiras e colocando ao menos dúas por tramo cunha separación non maior de 1,5 metros, totalmente instalada, mesmo p.p. de pezas especiais de zinc, axudas de albanelaría, todos os medios auxiliares e de seguranza, con limpeza final de áreas de traballo e baixante, e transporte de entullos a vertedoiro. (Prohíbese terminantemente o uso de calquera tipo de siliconas ou colas).|
~T|E14AW010.PF2|Remate de entaboado consistente en execución de chapa de zinc ou aluminio plegado, de desenvolvemento máximo 30cm, incluso formación de goteróns e elementos de fixación. Totalmente colocado segundo indicacións da Dirección Facultativa.|
~T|E20WBV020|Tubería de PVC de evacuación serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.|
~T|E20WJF020|Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (EN1453), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.|
~T|E21ADA050.PF2|Plato ducha acrílico de grado sanitario reforzado con resinas y fibra de vidrio con fondo antideslizante de 160x80x3,5 cm. blanco, con grifería empotrada monomando cromada, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.|
~T|E21ALE020.PF2|Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de mármol o equivalente (sin incluir), con grifo monobloc, con rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.|
~T|E21ALS010.PF2|Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando.|
~T|E21ANS050.PF2|Inodoro de porcelana vitrificada blanca, con cisterna empotrada de 6/9 l. de descarga total de polietileno de alta densidad y de dimensiones 50x59 cm y 8 cm de espesor, con llave de escuadra de 1/2" con anillo adaptador, codo de descarga enchufable, incluso estructura de soporte para tabiquería de placa de yeso laminado y pulsador de acero inoxidable de dimensiones 24x16 cm, incluso racor de unión y brida. Instalado y funcionando.|
~T|E21AWV010.PF2|Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagüe y enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando.  (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe).|
~T|E22NTS010|Tubería Unipipe, compuesta en el interior por un tubo de polietileno PERT, una capa intermedia de aluminio y una capa exterior de polietileno PERT, s/UNE 53.960, para red de distribución de calefacción por radiadores (sistema monotubo, bitubo y colectores), de diámetro 16x2 mm., con p.p. de accesorios M-Fitting.  Instalada.|
~T|E22NTS030|Tubería Unipipe, compuesta en el interior por un tubo de polietileno PERT, una capa intermedia de aluminio y una capa exterior de polietileno PERT, s/UNE 53.960, para red de distribución de calefacción por radiadores (sistema monotubo, bitubo y colectores), de diámetro 20x2,25 mm., con p.p. de accesorios M-Fitting.  Instalada.|
~T|E22TAE020|Termo eléctrico de 30 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.|
~T|E23DCH180|Tubería de pared doble con aislamiento de D=400 mm.  y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada lisa, 0,8 mm en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado.|
~T|E27SF040.PF2|Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-90 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 100 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 1501 micras secas totales|
~T|E28PH110|Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a clavazón, incluso instalación y desmontaje  (amortizable en 2 usos). s/R.D. 486/97.|
~T|E28PR025|Red horizontal de seguridad bajo encofrado de forjado, formada por malla de poliamida de 10x10 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm, de 1,10x15 m. de dimensiones, para amarre mediante gancho de sujeción, tipo "rabo de cochinillo" y grosor mínimo de 8 mm.,  a los puntales de las sopandas del encofrado de entablado de madera (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.|
~T|E29BFD020|Ensayo característico de resistencia, s/ art. 2 del Anejo 22 de EHE-08, para comprobar antes del suministro que las propiedades de resistencia del hormigón a suministrar a obra no son inferiores a las previstas, mediante la toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2009, de 6 series de 2 probetas c.u. de formas, medidas y características, s/ UNE-EN 12390-1:2001/AC:2005, su conservación y curado en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresión simple a 28 días, s/ UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del hormigón fresco, s/ UNE-EN 12350-2:2009.|
~T|E29CS010|Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes, s/UNE-EN 571-1:1997.|
~T|E29CS050|Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras metálicas, s/UNE-EN ISO 17637:2011.|
~T|E29ICI030|Prueba hidráulica, s/ IT.IC.21, para comprobar en frío la estanqueidad de la red de la instalación de calefacción, mediante la carga a presión = 1,5 veces la presión máxima de trabajo mantenida durante un periodo mínimo de 24 horas, comprobando descensos en la presión de la prueba.  Incluso emisión del informe de la prueba.|
~T|E29IEI010|Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protección e instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.|
~T|E29IEI020|Prueba de comprobación del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y protección de instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.|
~T|E29IEI030|Prueba de comprobación de la continuidad del circuito de puesta a tierra en instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.|
~T|E29IEI040|Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.|
~T|E29IEI050|Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.|
~T|E29IEI070|Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.|
~T|E29IFI020|Prueba de funcionamiento de la red de suministro de agua de la instalación de fontanería mediante el accionamiento del 100 % de la grifería y elementos de regulación. Incluso emisión del informe de la prueba.|
~T|E29IL010|Prueba de funcionamiento de ascensores, comprobando los elemento de mando y el accionamiento de puertas.  Incluso emisión del informe de la prueba.|
~T|E29IS040|Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento, s/ UNE-EN 1610:1998.|
~T|ECM020.PF2|Muro de sillería granítica de ata 30 cm de espesor, realizado con sillares con acabado abuxardado a dúas caras vista, recibidos con morteiro de cal graxo 1:4, con despeces e dimensións segundo indicacións da dirección facultativa. Incluso execución de dinteles de granito para apertura de ocos de ancho menor de 150cm. Totalmente rematado. i/ Medios auxiliares e pequeno material. |
~T|EMPALMPE_1|ud. Empalme pozo polietileno PE HD d.1000mm L=1170mm  |
~T|EXCZAN|Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.|
~T|EXTRA06.PF2|Subministración e colocación de xeotextil DANOFELT PY 200 de DANOSA ou similar de poliéster non tecido punzonar, cun peso de 200 gr/m2 e 20 mm. de apertura en ensaio de perforación dinámica, extendido sobre terreo con lapelas de 20 cm., para posterior recheo con terras.|
~T|I02026|Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  |
~T|I02027|Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.|
~T|I02029ba|Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.|
~T|I02029f|Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia menor de 30 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.|
~T|I13006|Mortero de cemento y arena de dosificación 1/6, a una distancia máxima de 3 km.|
~T|I13009|Mortero de cemento y arena de dosificación 1/10, a una distancia máxima de 3 km.|
~T|I14008da|Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 40 km desde la planta. Incluida puesta en obra.|
~T|I14009da|Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 40 km desde la planta. Incluida puesta en obra.|
~T|I15009|Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x30 cm, colocada en obra, incluidos solapes.|
~T|IG_01_03B.PF2|Arqueta registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, con válvula antirretorno tipo S-220 de Jimten o similar, con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Incluso conexionado de la válvula antirretorno a los colectores de saneamiento que acometen a la arqueta.|
~T|KAMK|Rejilla modelo Madel CTM-AC P 250x100 con lamas horizontales y bastidor plano de longitud, totalmente montada incluso marco de acero galvanizado de color a definir por dirección facultativa.|
~T|L01009|Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 10 personas completamente equipado, sin incluir acometida eléctrica y de agua.|
~T|L01045|Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.|
~T|L01046|Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.|
~T|L01047|Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.|
~T|L01049|Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado|
~T|L01054|Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado|
~T|L01059|Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997|
~T|L01060|Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.|
~T|L01062|Formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el Trabajo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.|
~T|L01063|Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.|
~T|L01066|Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.|
~T|L01073|Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones desechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.|
~T|L01076|Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación / exhalación y atalaje con doble filtro de inhalación recambiable. Clase P3. Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141|
~T|L01077|Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con protección contra: vapores orgánicos (A), inorgánicos (B), gases ácidos (E), amoníaco (K) y partículas (P). Clase P3. ABEK2P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143|
~T|L01078|Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un sólo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas.Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149|
~T|L01086|Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempañante, protección frente a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166|
~T|L01094|Mono (casaca - pantalón) de señora/caballero, color verde, compuesto de: casaca en tergal, con botones, 3 bolsillos, manga larga (con puño camisero); con anagrama, cuello redondo y pantalón en tergal color verde, 6 bolsillos con botón y cremallera. Norma UNE-EN 340|
~T|L01103|Traje impermeable de clase 3, impermeable contra la influencia del mal tiempo, viento y lluvia a temperaturas superiores a -5ºC, resistente a la penetración del agua y resistente al vapor de agua (50% de poliuretano y 50% de poliamida).
Norma UNE-EN 343|
~T|L01122|Cinturón  de seguridad antivibratorio para protección de la zona lumbar con hebillas.|
~T|L01135|Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera, forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420|
~T|L01151|Botas de seguridad de media caña en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 (SB + A + E). Norma UNE-EN 345|
~T|L01156|Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  puntera 200 J (SB); suela con resistencia a la perforación (P); antideslizante con resaltes. Categoría: S1+P(SB+P).|
~T|M01058|Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV Cazo: 1,0-1,5 m3|
~T|M07CG010|hr. Camión con grúa 6 t.  |
~T|MOD13.PF2|Suministro e colocación de pedra granítica en pezas especiais, labrada de forma tradicional, acabado abuxardado, en formación de dinteles, pilastras, basas, soleiras, mobiliario, ata rexuntado con argamasa de cal graxo e area limpa cunha dosaxe 1:4 en volume, e limpeza. I/p.p. de medios auxiliares e pequeno material. Totalmente realizado según detalles especificados en planos e indicacións da D.F. no transcurso da obra.|
~T|MOD15.PF2|Retirada de porlons (ou outras ferraxes de similares características: ganchos, peches, etc) de pequenas dimensions emplomados nos muros sen danar a pedra na que se aloxan, realizado mediante taladrado con brocas de distintos diámetros, con retirada completa de todos os elementos metálicos e deixando os ocos perfectamente saneados, según indicacions da DF.|
~T|MOD16.PF2|Retirada de porlons (ou outras ferraxes de similares características: ganchos, peches, etc) de grandes dimensions emplomados nos muros sen danar a pedra na que se aloxan, realizado mediante taladrado con brocas de distintos diámetros, con retirada completa de todos os elementos metálicos e deixando os ocos perfectamente saneados, según indicacions da DF.|
~T|MOD19.PF2|Cintaxe ao cal de fábrica de cachotaría granítica realizada con argamasa de cal graxo e area limpa cunha dosaxe 1:3 en volume, mesmo racheamento con rachas de xisto ou lousa, se for necesario. Antes de aplicar a argamasa realizarase unha limpeza cepillando a xunta e empapando con auga limpa a xunta e as superficies adxacentes. A textura e cor da cintaxe deberá decidirse sobre mostras perfectamente secas realizadas "in situ". Engadirase ladrillo machucado como granulado á argamasa de cintaxe, se así fose necesario, na proporción xusta. As cores obteranse controlando a propia da area e, se for preciso, engadindo á argamasa na amasada pigmentos a base de terras naturais. Protección de mobles, carpintarías, pavimentos ou revocaduras e limpeza final con carga e transporte de entullos a vertedoiro e medios auxiliares e de seguranza incluídos. As estadas mídense á parte.|
~T|MOD20.PF2|Estructura de emparrado consistente en redondos de aceiro inox embebidos en muro para fixación de unha L perforada cada 50 cm onde se fixará o alambrado de estructura de cable galvanizado de 3mm (cable de 17 especial emparrado) de grosor cada 500mm, se colocara en cada extremo una pieza de varilla roscada con terminal cerrado adonde se fijara  tensor, y de estés saldrán los cables hasta la pieza de varilla roscada con terminal opuesto fijado. Cerrado el cable mediante nudo tradicional. Se colocarán puntones de madera de sección 50mm x 50mm y en tramos de  4000 mm  tratada con imprimación de exterior y protección y tratamiento clase 4 (autoclaves). La sujeción de los mismos se realizara  mediante un cable de 14 anudando en los vértices en los cables de acero y abrazando dicho punton. Según croquis e indicacions da DF.
|
~T|MOD22.PF2|Parthenocissus spp. (Parra virgen) de 1 a 1,5 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo, incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.|
~T|MOD24.PF2|ud. Cajeado e injerto in situ sobre recercado de hueco de volumen de piedra de granito perdido o deteriorado estimado en unas dimensiones aproximadas máximas del sólido capaz de hasta 60x25x40 cm, mediante el modelado in situ sobre la pieza injertada, realizado con granito de grano, color y dureza similar al existente, previo saneado y caneado de piedra deteriorada a sustituir, incluso cuando sea preciso y siempre con conocimiento de la D.F., medidas complementarias para garantizar anclaje fuerte de  la prótesis natural a injertar, mediante anclajes de varillas de fibra de vidrio de 12-20 cm de longitud   y diámetro 4 mm. introducidas en pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, y practicados sobre el soporte saneado, con brocas de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxi tixotrópico de dos componentes y de dosificación 100/34, tipo araldit GY255-HY955 o similar, impregnado    las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, la prótesis de granito propuesta, una vez recibida, se labrará in situ reproduciendo las texturas y marcas de labra originales, batientes de ventana en continuidad y cajas para recibir porlones de carpinterías u otros herrajes, sellando con mortero de cal hidráulica natural muy fluida la junta, para evitar filtraciones, incluso si fuera oportuno a juicio de la D.F. entonación cromática para igualar el tono del injerto sobre el contexto, incluso cortes, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo. Documentación fotográfica del proceso imprescindible para acreditar certificación consistente como mínimo en las siguientes fotografías desde el mismo ángulo: 1.- Previa de pieza deteriorada una vez realizado y aprobado por D.F. el trazado de la caja a realizar que será visible. 2.- Fotografía de la caja una vez ejecutada. 3.- Fotografía del injerto en bruto antes de labrar. 4.- Fotografía de la pieza terminada. Todo siempre de acuerdo con indicaciones de dirección facultativa. Midiendo una unidad por cada injerto.|
~T|MOD26.PF2|Excavación manual en pozo hasta 2 m de profundidad en terreno compacto y acopio de materiales a pie de foso con posterior acarreo manual para retirada a contenedor, incluso agotamiento de aguas mediante bomba.|
~T|MOD28.PF2|Junta interior entre losa y murete de ascensor mediante lámina PVC Edgetie CB o similar de 210 mm soldada a tope e introducida entre armadura de murete según indicaciones de la DF.|
~T|MOD34.PF2|Taladro sobre fábrica pétrea, de diámetro medio 200 mm. mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome  en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del  taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida en metros de espesor de muro taladrado.|
~T|MOD35.PF2|Taladro sobre fábrica pétrea, de diámetro medio 80 mm. mediante máquina de perforación con corona hueca (portatestigos) de widia sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome  en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del  taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida en metros de espesor de muro taladrado.|
~T|MOD39.PF2|Cachotaría ordinaria a duas caras vistas, de pedra granítica xa acopiada en obra, recibida con argamasa de cal graxo en muros até 75 cm. de grosor, i/preparación de pedras, asento, recibido, cintaxe, limpeza e medios auxiliares, i/posta da pedra a pe de taxo. Totalmente rematado.|
~T|MOD43.PF2|Suministro e colocación de illamento a base de pranchas de poliestireno extruído, de superficie lisa e mecanizado lateral recto, de 30 mm de espesor, resistencia a compresión >=300 kPa, resistencia térmica 1,5 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK). Totalmente instalada. i/ Medios auxiliares e pequeno material.|
~T|MOD45.PF2|Tabique de cartón yeso laminado con estructura autoportante de 70 mm., formado por montante de 70 mm. separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara con doble placa de cartón yeso tipo "Pladur" o similar de 15 mm. de espesor y resistente al agua WA, con un ancho total de 130 mm. 
Se incluye aislamiento acústico, constituido por panel de lana mineral Arena-60 de Isover o similar de 60 mm. de espesor ejecutado una vez realizadas las instalaciones. I/p.p. de tratamiento de huecos, perforaciones para salidas de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Se incluye replanteo y nivelación, banda elástica de aislamiento acústico bajo durmiente de base y en encuentros entre montantes de borde y muros de fábrica. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido sin dedución de huecos.|
~T|MOD49.PF2|Formación de pavimento de madeira, mediante tablóns de madeira de castiñeiro de primeira calidade de 35 mm. de espesor e anchos variables de entre 15 e 25 cm, colocada sobre rastreis ou pontóns (medidos á parte),  i/unha man de tapaporos de protección, medios auxiliares e pequeno material. A tarima non vai machihembrada nas testas. Medida a superficie executada.|
~T|MOD67.PF2|Pintura para exteriores sobre madeira tipo red falun, aplicada en até tres mans i/lixadura fina e limpeza previa á aplicación de cada unha das capas. Totalmente rematado o traballo segundo indicacións do fabricante. Medios auxiliares e de seguranza incluídos.|
~T|MOD71|Suministro y colocación de suelo radiante ALB DIFUTEC o equivalente, específico rehabilitación para una altura total de 37 mm. compuesto por:
·	Film de polietileno de baja densidad de 0,3 mm de espesor.
·	Zócalo perimetral en polietileno expandido de celda cerrada de 8 mm de espesor y 150 mm de alto provisto de una cara autoadhesiva y de una película de polietileno PE_BD termosoldada de 250 mm de anchura.
·	Base en EPS autoextinguible (Euroclase E) de dimensiones de panel de 1000x500 y espesor 20 mm. y densidad 30kg/m3; cubierto con lámina superficial de aluminio 0,25 mm. difusora del calor, provisto de solapas autoadhesivas y cuadrícula guía serigrafiada.
·	Tubo multicapa 17x2.0 mm (azul) colocado con pase de 150 mm. especial para suelo radiante y acorde DIN 4726; compuesto de tres capas, la interna de PE-RT una intermedia de AL 0,2 mm.(soldado a testa) y capa exterior de PE-HD con un valor de conductividad térmica de 0,43 W/m·K  y de dilatación térmica lineal reducido Ü= 0,023 mm/m·K., incluso grapas de fijación específicas.
Totalmente instalado de acuerdo a UNE EN 1264 y especificaciones del fabricante|
~T|MOD72|Suministro y colocación de colector premontado cromado de 1” y de8 vías, ALB o equivalente, compuesto por:
·	Colector de ida  con caudalímetros para regulación de los circuitos, y un colector de retorno con llaves de corte. Derivaciones 24x19 mm, con bicono intercambiable para tubo multicapa 17x2 mm. Distancia entre derivaciones 50 mm. Preparado para su automatización, incluye adaptadores en las llaves del colector de retorno para el montaje directo de los cabezales.
·	Tapones ciegos de 1” M, racores intermedios con purgador manual y válvula de llenado/vaciado, llaves de corte con termómetro y racor dos piezas con junta tórica. 
·	Grupo de regulación a punto fijo, con válvula mezcladora termostática, bomba de circulación Wilo Yonos Pico 15/1-6, electrónica, termostato de seguridad, válvulas de corte y racores de conexión al colector de 1”. La bomba circuladora está controlada por un termostato digital de ambiente.

Totalmente instalado de acuerdo a UNE EN 1264 y especificaciones del fabricante. Montado, conexionado y probado |
~T|MOD73|Termostato digital a pilas con display lcd incorporado. Rango operativo de 5 a 40ºC, en funcionamiento normal y reducido, solamente válido para calefacción, incluso cableado bajo tubo D=20, hasta caja de colectores. Totalmente instalado.|
~T|MOD74|Tubería de alimentación a caja de colectores, y previsión de servicio a edificio G para un total de 82 ml de tubo, realizada en tubo PEX D=32, aislada con coquilla según RITE, con p.p. de accesorios y pequeño material, hasta un máximo de 5 m. fuera del edificio.  |
~T|NUO|Suministro y colocación de válvula para abastecimiento de agua tipo Tajo 2000 PN50 con palanca de acero inoxidable para colocar en exterior de diametro 50mm (2"), totalamente instalada y probada.|
~T|P01DW090|ud. Pequeño material  |
~T|P01HA020|m3. Hormigón HA-25/P/40/I central  |
~T|P02EDC010|ud. Cal.sif. PVC/rej.L=200 s.vert.D=80-110  |
~T|P02EPW010|ud. Pates PP 30x25  |
~T|P02PC270|ud. Tapa rtro.calza.fund.D=62,5 cm D-400 REXEL c.seg  |
~T|P03AM070|m2. Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2  |
~T|P06001|ud. Macizado C/ hormigón HM-25 (100x30x30cm.)  |
~T|P19007|Tubo de polietileno de alta densidad PE 100 (UNE EN 13244) de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión, incluso manguito de unión, a pie de obra.|
~T|P19009|Tubo de polietileno de alta densidad PE 100 (UNE EN 13244) de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión, incluso manguito de unión, a pie de obra.|
~T|P21PR010|CRS|
~T|PF00910221|Manta de lana de vidrio revestida por una de sus caras con un complejo de aluminio reforzado que actua como soporte y barrera de vapor. Aislamiento térmico recubriendo exteriormente conductos de aire. CONDUCTOS Y ACCESORIOS FRIO|
~T|PF2.ALBAN.01|Saneamento de cara interior de xambas, dinteis e alfeizar, en ocos realizados con mampostería, consistente en picado de morteiros existentes en mal estado, limpeza e saneamento das xuntas de mampostería i/ racheamento con laxas de xisto ou lousa, e execución de cintaxe ao cal da cachotería. Incluso reconstrucción de pequenas perdas con argamasa de cal e cachotes e ladrillo, deixando o oco preparado para recibir a nova carpintería.|
~T|PF2.ALBAN.02|Remate de xambas e alfeizar, en ocos abertos mediante corte con fio diamantado, consistente na limpeza e saneamento da mampostería, incluso regularización da superficie con pedras reaproveitadas e racheamento con laxas de xisto ou lousa, e execución de cintaxe ao cal da cachotería, deixando o oco preparado para recibir a nova carpintería.|
~T|PF2.ALBAN.03|Reconstrucción de recercados de oco (xambas, dinteis e alfeizar) de sillería ou mampostería que presenta perdas importantes de material. A reconstrucción farase con morteiro de cal con cachotes e ladrillo, recuperando a xeometría orixinal do oco, deixándoo listo para recibir a nova carpintaría. Incluso saneamento previo consistente no picado de morteiros en mal estado, limpeza e saneamento das xuntas existentes. Incluso elementos auxiliares de encofrado. A medición efectuarase por metro cuadrado de superficie, considerando unha profundidade máxima de reconstrucción de 15cm. Totalmente rematado.|
~T|PF2.CANTE.01|Corte de muro de cachotería ordinaria (ou sillaría) de ata 75 cm. de espesor, realizado con fio diamantado. Incluso replanteo do oco, taladros necesarios para o pase de fio, medios auxiliares e maquinaria auxiliar.|
~T|PF2.CANTE.02|Apeo e apuntalamento de muro cachotaría ordinaria (ou sillaría) de ata 75 cm de espesor, en apertura de ocos de ata 400 cm de ancho, con montaxe e desmontaxe de todos os elementos de apeo necesarios (metálicos ou de madeira) en función da luz a apuntalar: vigas, dormentes, puntais, tirantes, tornapuntas, cuñas, etc. Totalmente instalado para poder proceder á apertura do oco. Incluso medios auxiliares e medios de seguranza.|
~T|PF2.CANTE.03|Suministro e colocación de dintel de sillería granítica de ata 450 cm de lonxitude, con tipo de granito a elexir pola DF, labrado de forma tradicional, acabado abuxardado, en oco previamente apeado. Incluso nivelado, aplomado, e preparación das zonas de apoio do dintel. Incluso retacado en torno ao dintel con mampostería igual a existente, rexuntado con argamasa de cal graxo e area limpa cunha dosaxe 1:4 en volume, e limpeza. I/p.p. de medios auxiliares de elevación e de seguridade. Totalmente realizado según detalle especificado en planos e indicacións da D.F. no transcurso da obra.|
~T|PF2.CANTE.04|Execución de dintel de formigón armado prefabricado ou elaborado "in situ", en oco previamente apeado. O dintel realizarase con formigón armado HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elaborado en central, incluso armadura (150 kg/m3). 
No caso das pezas prefabricadas, incluso suministro e colocación en oco previamente apeado, nivelado, aplomado, e preparación das zonas de apoio do dintel.
No caso das pezas elaboradas "in situ", incluso encofrado e desencofrado con paneles metálicos ou de madeira vertido por medio de camión-bomba, encofrado y desencofrado, vibrado y colocado. 
Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
Incluso retacado en torno ao dintel con mampostería igual a existente, rexuntado con argamasa de cal graxo e area limpa cunha dosaxe 1:4 en volume, e limpeza. I/p.p. de medios auxiliares de elevación e de seguridade. Totalmente realizado según detalle especificado en planos e indicacións da D.F. no transcurso da obra.|
~T|PF2.CANTE.05|Suministro e colocación de dintel de madeira preparado a partir de vigas retiradas da propia obra, en oco previamente apeado. Na preparación de vigas se aplicará tratamento insecticida e funxicida de amplo espectro. Incluso nivelado, aplomado, e preparación das zonas de apoio do dintel. Incluso retacado en torno ao dintel con mampostería igual a existente, rexuntado con argamasa de cal graxo e area limpa cunha dosaxe 1:4 en volume, e limpeza. I/p.p. de medios auxiliares de elevación e de seguridade. Totalmente realizado según detalle especificado en planos e indicacións da D.F. no transcurso da obra.|
~T|PF2.CANTE.07|Suministro e colocación de de sillares de pedra granítica, con tipo de granito a elexir pola DF, labrados de forma tradicional, acabado abuxardado, en formación de xambas e soleira en oco. As pezas en formación de xambas de todo o ancho do muro e 30 cm aproximadamente de altura, e a lousa en formación de soleira de ata 15 cm de espesor e acabado apiconado. Ata nivelado, aplomado, retacado con mampostería igual á existente, rexuntado con argamasa de cal graxo e area limpa cunha dosaxe 1:4 en volume, e limpeza. I/p.p. de medios auxiliares e de seguridade. Totalmente realizado según detalle especificado en planos e indicacións da D.F. no transcurso da obra.|
~T|PF2.CANTE.09|Suministro e colocación de cornixa-canzorro de pedra granítica, acabado abuxardado, de dimensións en sección de ata 55x35 cm., en muro de mampostería ordinaria, consistente en inspección previa para a definición de zonas de traballo coa Dirección Facultativa, caixeado realizado por medios mecánicos, apeo, e retacado con morteiro de alta resistencia, con p.p. de limpeza de áreas de traballo e saneamento de soportes, así como carga, transporte e descarga de entullos a vertedoiro e almacenamento de material aproveitable en zona de acopio habilitada a tales efectos, e p.p. de medios auxiliares e pequeno material.|
~T|PF2.CANTE.10|Posta a cota de soleira de pedra en umbral de porta, consistente na desmontaxe das pezas que forman a soleira, incluso desmontaxe de parte das xambas e pezas existentes baixo a soleira. Incluso execución de recrecidos no caso de elevación da soleira. Posterior recolocación da soleira na nova posición, perfectamente nivelada e asentada con morteiro de cal graxo, e execución das partes baixas das xambas en continuidade coas existentes no oco. Incluso preparación de pedras, asento, recibido, limpeza e medios auxiliares, i/posta da pedra a pe de taxo. Totalmente rematado.|
~T|PF2.CANTE.11|Apertura de caixa para apoio de viga en muro de mampostería, realizada por medios manuais, de ata 50x60x40cm. Incluso preparación de asento para apoio da viga, e posterior retacado con mampostería igual a existente, segundo indicacións da dirección facultativa, rexuntado con argamasa de cal graxo e area limpa cunha dosaxe 1:4 en volume, e limpeza. I/p.p. de medios auxiliares e de seguridade. |
~T|PF2.CANTE.13|Asento e nivelación de mesado existente sen aporte de material, consistente na retirada das lousas do mesado que presenten defectos de asento, e no asento das mesmas recibidas con argamasa de cal graxo e area limpa cunha dosaxe 1:4 en volume. Ata nivelado, preparación dos asentos, retacado con mampostería igual á existente, e limpeza. I/p.p. de medios auxiliares e de seguridade.|
~T|PF2.CANTE.14|Montaxe de tramo de escaleiras de granito existente composto por 6 chanzos de granito en nova posición, consistente na limpeza das pedras previamente desmontadas, preparación dos asentos e montaxe das mesmas recibidas con argamasa de cal graxo e area limpa cunha dosaxe 1:4 en volume. Incluso preparación das bases de apoio. Incluso axustes de cantería para adaptación dos chanzos e aporte de material ata un 10%, segundo indicacións da dirección facultativa. I/posta da pedra a pe de taxo. Totalmente rematado. I/p.p. de medios auxiliares e de seguridade.|
~T|PF2.CCALI.01|Ensayo de Cortante en Línea de Adhesivo según la norma UNE-EN 14080 para viga de madera laminada encolada sin marcado CE ni control de producción en fábrica.
En caso de que la viga cuente con marcado CE será necesario re-evaluar esta partida.|
~T|PF2.CCALI.02|Ensayo de Empalme por Unión Dentada Encolada según la norma UNE-EN 14080 de lámina de madera laminada encolada sin marcado CE ni control de producción en fárica, para la determinación de la resistencia.
En caso de que la viga cuente con marcado CE será necesario re-evaluar esta partida.|
~T|PF2.CCALI.03|Hora de ingeniero o arquitecto en supervisión de ejecución de instalaciones, incluso gastos de desplazamiento a obra e inspección y control de las obras ejecutadas.|
~T|PF2.CCALI.04|Jornada completa de ingeniero o arquitecto en supervisión de ejecución de instalaciones, incluso gastos de desplazamiento a obra e inspección y control de las obras ejecutadas. Incluso trabajos de recálculo y ajuste del proyecto durante la ejecución de la obra.|
~T|PF2.CCALI.05|Hora de arquitecto técnico en supervisión y control de calidad de unidades de obra de acuerdo con características de proyecto, incluso gastos de desplazamiento a obra e inspección y control de las obras ejecutadas.|
~T|PF2.CCALI.06|Jornada completa a pie de obra de arquitecto técnico en seguimiento, elaboración de documentación de ejecución, supervisión y control de calidad de la ejecución de las obras. Incluso elaboración de informes y adaptación de detalles constructivos durante la ejecución de las obras. |
~T|PF2.CERRAL.02|Estrutura para o aloxamento de equipo de climatización colgado da estrutura de cuberta existente, consistentes na colocación de dous perfiles redondos de aceiro galvanizado de diámetro 20mm anclados aos pares da estructura de cuberta existente, e pletinas de aceiro galvanizado de e = 5 mm para suspensión do equipo de climatización. As pletinas levarán unha peza inferior desmontable para permitir a desmontaxe do equipo de climatización. Incluso tornillería e elementos de fixación necesarios. Incluso colocación de cable de aceiro inoxidable para estabilización da estrutura.
A estrutura realizarase segundo detalles construtivos recollidos na documentación gráfica (plano D04) e indicacións da Dirección Facultativa. |
~T|PF2.CERRAL.03|Comporta motorizada, colocada baixo peza de ventilación de cumio. Incluso caixón de axuste da comporta, realizado con taboleiro contrachapado e enrastrelado de piñeiro, segundo detalle construtivo e indicacións da Dirección Facultativa, pintado con lasur. Completamente instalada, conectada a automatismo de control e funcionando.|
~T|PF2.CORTA.01|Suministro y colocación de perfiles para lucernario realizados con perfilería de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura para acristalamiento, fijada a estructura auxiliar de acero (medida aparte), compuesta por montantes  tipo COR-9811 o similar con una superficie vista de 52 mm, y travesaños tipo COR-9861 o similar con una cara vista de 52 mm; ambos provistos de canales de desagüe y ventilación y unidos a través de tornillos en ambos extremos. Tanto en la base de montante como travesaño de aluminio, debe colocarse de forma continua una lámina aislante para que no exista contacto directo entra acero y aluminio, evitando de esta manera la posibilidad de que se produzca par galvánico entre ambos metales en presencia de humedad.
Acristalamiento (medido aparte) colocado mediante  grapas de fijación atornilladas al montante y travesaño, e insertadas perimetralmente en el perfil intercalario COR-9956 del vidrio de cámara. La cámara del vidrio será de 16 mm. Posteriormente se realizará el sellado de la llaga del vidrio, siendo su dimensión de 22 mm. 
Colocación de orza de aluminio ref.999083, salientes de la nariz del montante, para posterior fijación en las mismas de sistema de sombreamiento. Incluso baberos metálicos perimetrales colocados en rozas en los muros perimetrales para garantizar la estanqueidad en el encuentro del lucernario con los muros de fábrica.
Acabado en aluminio anodizado en color a definir por la Dirección Facultativa, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS.
Previamente a la ejecución del lucernario, se presentará muestra del sistema a la Dirección Facultativa.


|
~T|PF2.CORTA.02|Execución e instalación de cheminea de ventilación en cortaventos, segundo detalle construtivo recollido na documentación gráfica (plano D03) e indicacións da Dirección Facultativa. 
A cheminea estará composta por un armazón de perfiles de aluminio, con acabado anodizado natural. 
A cuberta da cheminea estará composta por un sandwich de dous taboleiros fenólicos de 12mm de espesor, con illamento térmico e acústico de lá mineral de 30mm de espesor, con subestrutura de restreis de piñeiro tratado en autoclave clase 3; o revestimento exterior da cuberta da cheminea estará formada por unha chapa de aluminio anodizado de e=3mm, e constará de goteirón no seu extremo inferior; executarase un perfil perimetral introducido mediante roza nos muros de pedra, para garantizar a estanqueidade neste punto, solapando e selando correctamente o perfil perimetral e a cuberta da cheminea. 
O fronte da cheminea realizarase con lamas de chapa de aluminio anodizado e=2mm, segundo detalle e indicacións da Dirección Facultativa; incluso solapes e verteaugas. 
Na parte inferior da cheminea executaranse unhas trampillas de ventilación, formadas por taboleiro contrachapado fenólico de 30mm de espesor, con apertura manual e suxección mediante potentes imáns embutidos de terras raras; incluso marcos e perfís auxiliares realizados con madeira de piñeiro tratado en autoclave clase 3. Tanto as trampillas como os perfís auxiliares levarán un acabado lacado en cor a definir pola Dirección Facultativa. Incluso ferraxes de apertura, bisagras e pequeno material.
A cheminea realizarase segundo detalles construtivos recollidos na documentación gráfica (plano D04) e indicacións da Dirección Facultativa. Antes de proceder á súa fabricación definitiva deberá facerse un replanteo da cheminea en obra, así como presentar un prototipo á Dirección Facultativa para a súa comprobación e realización dos axustes ou modificacións oporturnos.
|
~T|PF2.CORTA.03|Doble acristalamento con cámara formado por un vidro de seguridade laminado tipo stadip 6+6 extraclaro con control solar, cámara de 12 ou 16 mm, e vidro temperado interior extraclaro de 6 mm. Incluso montaxe sobre perfilería metálica (medida aparte). Incluso p.p. de traslado e colocación. Ata p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocado segundo detalle especificado en planos e da D.F. no transcurso da obra.|
~T|PF2.CORTA.04|Doble acristalamento con cámara formado por un vidro de seguridade laminado tipo stadip 6+6 extraclaro con control solar, cámara de 12 ou 16 mm, e vidro interior de seguridade laminado tipo stadip 4+4 extraclaro. Incluso montaxe sobre perfilería metálica (medida aparte). Incluso p.p. de traslado e colocación. Ata p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocado segundo detalle especificado en planos e da D.F. no transcurso da obra.|
~T|PF2.CUBER.01|Execución e instalación de peza de cumio revestida de zinc para aloxar a extracción e toma de aire exterior, segundo detalles construtivos recollidos na documentación gráfica (plano D04) e indicacións da Dirección Facultativa. Para a súa instalación retirarase a peza de madeira existente no cumio no tramo correspondente, e executaranse dúas perforacións circulares na cuberta para o paso dos condutos de ventilación. Nos condutos de ventilación remataranse nos seus extremos mediante perfiles U de aluminio anodizado. Posteriormente colocarase a peza de separación do aire de impulsión e retorno, realizada con taboleiro contrachapado fenólico de 24 mm de espesor, e fixada á cuberta existente mediante un angular de fixación de chapa de aceiro de 8 mm de espesor, mecanizada previamente e galvanizada en quente, incluso colocación de tacos de neopreno, gomas de estanqueidade e angulares de remate soldados ao zinc existente para garantir unha correcta estanqueidade e suxección á cuberta existente. Posterior colocarase a tapa superior realizada con taboleiro contrachapado fenólico de 24 mm de espesor revestido con lámina de zinc-titanio de 1 mm de espesor, incluso colocación de restreis de piñeiro tratado en autoclave clase 3 de 30x30 mm, beatas de cubrición nos laterais da tapa para protección da tornillería de aceiro inoxidable de suxección, incluso tornillería e gomas de estanqueidade precisas. Incluso colocación de malla antipaxaros de aluminio estirado.
A peza de cumio realizarase segundo detalles construtivos recollidos na documentación gráfica (plano D04) e indicacións da Dirección Facultativa. Antes de proceder á fabricación destas pezas debe presentarse prototipo en obra na súa posición definitiva á Dirección Facultativa para a súa comprobación e realización dos axustes ou modificacións oporturnos.|
~T|PF2.DEMOL.01|Retirada de canzorro de formigón empotrado en muro de fábrica de pedra, mesmo masa de recibido, realizado por medios manuais, con p.p. de limpeza de áreas de traballo e saneamento de soportes, así como carga, transporte e descarga de entullos a vertedoiro. i/ Medios auxiliares e pequeno material.|
~T|PF2.DEMOL.02|Retirada de dintel de madeira existente en oco de ata 70 cm de espesor e ata 150 de lonxitude (previo apeo do oco, non incluido nesta partida), mesmo fixacións e accesorios realizado por medios manuais, con p.p. de limpeza de áreas de traballo e saneamento de soportes, así como carga, transporte e descarga de entullos a vertedoiro. i/ Medios auxiliares e pequeno material.|
~T|PF2.ESMAD.01|Suministro e colocación de trabes, escuadradas, de madeira laminada encolada de directriz lonxitudinal recta de Eucalipto (Eucalyptus globulus) ou Castaño (Castanea Sativa) de lonxitude igual ou inferior a 6,30m e seccion transversal media de 140x260 mm que inclue a labor tallado totalmente en taller mediante máquina de control numérico computerizado (CNC) de 6 eixos, para a realización de cortes, ensamblaxes, caixeados e asentos, aparafusado nos dous apoios (evitando calzos e cuñas no asento sobre a viga) e posterior tratamento, tipo Madeiras Besteiro ou similar, previa chegada á obra das pezas, cun fondo bloqueador de taninos para madeiras frondosas na proporción recomendada polo fabricante. Montaxe das pezas coas cubertas xa executadas. Tamén inclúe oa toma de datos in situ mediante levantamento topográfico dos perímetros das edificacións para realizar o traballo en taller, o traballo de oficina técnica necesario para o deseño gráfico das estruturas e as pezas, o paso a máquina CNC, a parte proporcional de elementos de ferraxería necesarios segundo da coumentación gráfica ou equivalentes en capacidades mecánicas, con marcado CE (tirafondos, parafusos, cravos, porcas, etc. ); así como apeos, colocación e medios auxiliares e medidas de seguridade que fosen necesarias. Totalmente terminado segundo documentación gráfica, memoria e pregos estruturais e as indicacións da D.F.

A madeira laminada:
	- No caso do Eucalyptus Globulus, presentarase seca ó 12% (±2% ), con unha densidade mínima de 850 Kgs/m3, optimizada (sen nudos, grietas e faltas) con aserrado radial. A madeira será 100% duramen. Tolerancias dimensionais admisibles de ±2 mm. Para os productos non estandars esperaranse 6 días a partir da fecha de expedición na fábrica antes de seres manipulados, de forma que a cola poida fraguar por completo.O almacenaxe dos elementos de madeira debera ter as mesmas condicións ambientais as que estará despois expostos unha vez colocados.
	- No caso do Castaño (Castanea Sativa) tendrá marcado CE según ETA de producto e non será necesario executar as partidas de control de calidade. Deberán ser revisadas á baixa.|
~T|PF2.ESMAD.02|Suministro e colocación de trabes-durmintes, escuadradas, de madeira laminada encolada de directriz lonxitudinal recta de Eucalipto (Eucalyptus globulus) ou Castaño (Castanea Sativa) de lonxitude igual ou inferior a 6,30m e seccion transversal media de 140x200 mm que inclue a labor tallado totalmente en taller mediante máquina de control numérico computerizado (CNC) de 6 eixos, para a realización de cortes, ensamblaxes, caixeados asentos e medias madeiras, aparafusados nas unión a media madeira, e posterior tratamento, tipo Madeiras Besteiro ou similar, previa chegada á obra das pezas, cun fondo bloqueador de taninos para madeiras frondosas na proporción recomendada polo fabricante. Montaxe das pezas coas cubertas xa executadas, sobre canzorros de pedra, intercalando una lámina de neopreno estructural, de 10 mm de espesor en cada un deles. Tamén inclúe oa toma de datos in situ mediante levantamento topográfico dos perímetros das edificacións para realizar o traballo en taller, o traballo de oficina técnica necesario para o deseño gráfico das estruturas e as pezas, o paso a máquina CNC, a parte proporcional de elementos de ferraxería necesarios segundo da coumentación gráfica ou equivalentes en capacidades mecánicas, con marcado CE (tirafondos, parafusos, cravos, porcas, etc. ); así como apeos, colocación e medios auxiliares e medidas de seguridade que fosen necesarias. Totalmente terminado segundo documentación gráfica, memoria e pregos estruturais e as indicacións da D.F.

A madeira laminada:
	- No caso do Eucalyptus Globulus, presentarase seca ó 12% (±2% ), con unha densidade mínima de 850 Kgs/m3, optimizada (sen nudos, grietas e faltas) con aserrado radial. A madeira será 100% duramen. Tolerancias dimensionais admisibles de ±2 mm. Para os productos non estandars esperaranse 6 días a partir da fecha de expedición na fábrica antes de seres manipulados, de forma que a cola poida fraguar por completo.O almacenaxe dos elementos de madeira debera? ter as mesmas condicións ambientais as que estará despois expostos unha vez colocados.
	- No caso do Castaño (Castanea Sativa) tendrá marcado CE según ETA de producto e non será necesario executar as partidas de control de calidade. Deberán ser revisadas ábaixa.|
~T|PF2.ESMAD.03|Suministro e colocación de trabes, escuadradas, de madeira laminada encolada de directriz lonxitudinal recta de Eucalipto (Eucalyptus globulus) ou Castaño (Castanea Sativa) de lonxitude igual ou inferior a 4,00m e seccion transversal media de 120x180 mm que inclue a labor tallado totalmente en taller mediante máquina de control numérico computerizado (CNC) de 6 eixos, para a realización de cortes, ensamblaxes, caixeados e asentos, aparafusado nos dous apoios, nun deles con parafusos cruzados (evitando calzos e cuñas no asento sobre a viga) e posterior tratamento, tipo Madeiras Besteiro ou similar, previa chegada á obra das pezas, cun fondo bloqueador de taninos para madeiras frondosas na proporción recomendada polo fabricante. Montaxe das pezas coas cubertas xa executadas. Tamén inclúe oa toma de datos in situ mediante levantamento topográfico dos perímetros das edificacións para realizar o traballo en taller, o traballo de oficina técnica necesario para o deseño gráfico das estruturas e as pezas, o paso a máquina CNC, a parte proporcional de elementos de ferraxería necesarios segundo da coumentación gráfica ou equivalentes en capacidades mecánicas, con marcado CE (tirafondos, parafusos, cravos, porcas, etc. ); así como apeos, colocación e medios auxiliares e medidas de seguridade que fosen necesarias. Totalmente terminado segundo documentación gráfica, memoria e pregos estruturais e as indicacións da D.F.

A madeira laminada:
	- No caso do Eucalyptus Globulus, presentarase seca ó 12% (±2% ), con unha densidade mínima de 850 Kgs/m3, optimizada (sen nudos, grietas e faltas) con aserrado radial. A madeira será 100% duramen. Tolerancias dimensionais admisibles de ±2 mm. Para os productos non estandars esperaranse 6 días a partir da fecha de expedición na fábrica antes de seres manipulados, de forma que a cola poida fraguar por completo.O almacenaxe dos elementos de madeira debera? ter as mesmas condicións ambientais as que estará despois expostos unha vez colocados.
	- No caso do Castaño (Castanea Sativa) tendrá marcado CE según ETA de producto e non será necesario executar as partidas de control de calidade. Deberán ser revisadas ábaixa.|
~T|PF2.ESMAD.04|Suministro e colocación de trabes, escuadradas, de madeira laminada encolada de directriz lonxitudinal recta de Eucalipto (Eucalyptus globulus) ou Castaño (Castanea Sativa) de lonxitude igual ou inferior a 4,00m e seccion transversal media de 120x180 mm que inclue a labor tallado totalmente en taller mediante máquina de control numérico computerizado (CNC) de 6 eixos, para a realización de cortes, ensamblaxes, caixeados e asentos, aparafusado nos dous apoios, nun deles con parafusos cruzados (evitando calzos e cuñas no asento sobre a viga) e posterior tratamento, tipo Madeiras Besteiro ou similar, previa chegada á obra das pezas, cun fondo bloqueador de taninos para madeiras frondosas na proporción recomendada polo fabricante. Montaxe das pezas coas cubertas xa executadas. Tamén inclúe oa toma de datos in situ mediante levantamento topográfico dos perímetros das edificacións para realizar o traballo en taller, o traballo de oficina técnica necesario para o deseño gráfico das estruturas e as pezas, o paso a máquina CNC, a parte proporcional de elementos de ferraxería necesarios segundo da coumentación gráfica ou equivalentes en capacidades mecánicas, con marcado CE (tirafondos, parafusos, cravos, porcas, etc. ); así como apeos, colocación e medios auxiliares e medidas de seguridade que fosen necesarias. Totalmente terminado segundo documentación gráfica, memoria e pregos estruturais e as indicacións da D.F.

A madeira laminada:
	- No caso do Eucalyptus Globulus, presentarase seca ó 12% (±2% ), con unha densidade mínima de 850 Kgs/m3, optimizada (sen nudos, grietas e faltas) con aserrado radial. A madeira será 100% duramen. Tolerancias dimensionais admisibles de ±2 mm. Para os productos non estandars esperaranse 6 días a partir da fecha de expedición na fábrica antes de seres manipulados, de forma que a cola poida fraguar por completo.O almacenaxe dos elementos de madeira debera? ter as mesmas condicións ambientais as que estará despois expostos unha vez colocados.
	- No caso do Castaño (Castanea Sativa) tendrá marcado CE según ETA de producto e non será necesario executar as partidas de control de calidade. Deberán ser revisadas ábaixa.|
~T|PF2.ESMAD.05|Suministro e colocación de pes dereitos, escuadrados, de madeira laminada encolada de directriz lonxitudinal recta de Eucalipto (Eucalyptus globulus) ou Castaño (Castanea Sativa) de lonxitude igual ou inferior a 3,00m e seccion transversal media de 140x140 mm que inclue a labor tallado totalmente en taller mediante máquina de control numérico computerizado (CNC) de 6 eixos, para a realización de cortes, ensamblaxes, caixeados e asentos, pe de pilar e anclaxe ás trabes (evitando calzos e cuñas no asento sobre a viga) e posterior tratamento, tipo Madeiras Besteiro ou similar, previa chegada á obra das pezas, cun fondo bloqueador de taninos para madeiras frondosas na proporción recomendada polo fabricante. Montaxe das pezas coas cubertas xa executadas. Tamén inclúe oa toma de datos in situ mediante levantamento topográfico dos perímetros das edificacións para realizar o traballo en taller, o traballo de oficina técnica necesario para o deseño gráfico das estruturas e as pezas, o paso a máquina CNC, a parte proporcional de elementos de ferraxería necesarios segundo da coumentación gráfica ou equivalentes en capacidades mecánicas, con marcado CE (tirafondos, parafusos, cravos, porcas, etc. ); así como apeos, colocación e medios auxiliares e medidas de seguridade que fosen necesarias. Totalmente terminado segundo documentación gráfica, memoria e pregos estruturais e as indicacións da D.F.

A madeira laminada:
	- No caso do Eucalyptus Globulus, presentarase seca ó 12% (±2% ), con unha densidade mínima de 850 Kgs/m3, optimizada (sen nudos, grietas e faltas) con aserrado radial. A madeira será 100% duramen. Tolerancias dimensionais admisibles de ±2 mm. Para os productos non estandars esperaranse 6 días a partir da fecha de expedición na fábrica antes de seres manipulados, de forma que a cola poida fraguar por completo.O almacenaxe dos elementos de madeira debera? ter as mesmas condicións ambientais as que estará despois expostos unha vez colocados.
	- No caso do Castaño (Castanea Sativa) tendrá marcado CE según ETA de producto e non será necesario executar as partidas de control de calidade. Deberán ser revisadas ábaixa.|
~T|PF2.IMPER.01|Traballos de reparación e impermeabilización en cheminea existente de pedra, consistente na limpeza das lousas inclinadas de pedra interiores, e renovación dos rexuntados interiores. Incluso execución de rexuntados impermeables, según indicacións da DF, consistentes na  limpeza e repicado das xuntas existentes así como limpeza mecánica e/ou manual da totalidade da superficie a tratar para conseguir un soporte limpo e libre de materiales disgregados. Aplicación de rexuntados, mediante aplicación de lechada tipo Sika Seal 75 Plug ou similar para obturación de entradas de agua, e Sikaceram clean grout ou similar aplicado con Sikaceram latex grout ou similar como acabado final con junta elástica. Segundo indicaciones de la DF.|
~T|PF2.PERGO.01|Desmontaxe e posterior montaxe dos elementos anexos á pérgola (verteaugas metálicos, entaboados de madeira, etc), necesarios para a execución da mesma, así como empillamento e protección en obra, e posterior montaxe unha vez que se execute a nova pérgola, segundo indicacións da Dirección Facultativa. Incluso proteccións en elementos non desmontados, para evitar deterioros dos mesmos durante a execución da pérgola.|
~T|PF2.PERGO.02|Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 150 mm. armado con tubo de acero de 88,9x7mm, incluso armadura de conexión según planos, hasta 15 m. de profundidad con lodos tixotrópicos, i/p.p. de encamisado de PCV, i/p.p de transporte de transporte, implantación y retirada de quipo mecánico.  i/p.p de medios auxiliares y pequeño material|
~T|PF2.PINTU.01|Limpeza de pinturas sobre tirante de aceiro galvanizado, mediante productos específicos que permitan a retirada da pintura sen danar o galvanizado. Totalmente rematado.
|
~T|PN.009.PF2|Conector estructural en acero inoxidable para transmisión de esfuerzos en losas, que permite movimiento unidireccional, en las juntas de dilatación, entre elementos estructurales de hormigón armado HA-25, sistema compuesto de pasador, de acero inoxidable, capaz de transmitir un cortante VRd .126 kN, considerando una abertura de junta de 2 cm. Incluidos medios de seguridad y salud, medios auxiliares y costes indirectos. Criterio de medición, las realmente colocadas según indicaciones de Proyecto.|
~T|PN.010.PF2|Conector estructural en acero inoxidable para transmisión de esfuerzos en vigas, que permite movimiento unidireccional, en las juntas de dilatación, entre elementos estructurales de hormigón armado HA- 25, sistema compuesto de pasador, de acero inoxidable, capaz de transmitir un cortante VRd .129 kN, considerando una abertura de junta de 2 cm. Incluidos medios de seguridad y salud, medios auxiliares y costes indirectos. Criterio de medición, las realmente colocadas según indicaciones de Proyecto.|
~T|PONTEP04.PF2|Picadura de revocaduras de até 4 cm. de grosor en muros, realizado por medios manuais, con p.p. de catas selectivas previas de identificación, saneamento final de soportes con cepillo metálico, i/eliminación coidadosa de vexetación, protección de mobiliario, carpintarías, pavimentos e vexetación, limpeza final de áreas de traballo, así como carga, transporte e descarga de entullos a vertedoiro.|
~T|PONTEP07.PF2|Lámina impermeabilizante de aplicación previa ao formigonado tipo PREPRUFE 300R ou similar, de espesor 1,2 mm. Compostos por multicapa de polietileno de alta densidade HDPE, acoplado a unha matriz especial multilámina que desenrola unha adhesión completa e permanente ao formigón da losa de cimentación, ata p.p de preprufe TAPE para unións e remates, e colocación.|
~T|PONTEP08.PF2|Aillamiento acústico, constituido por panel de lá mineral Arena-60 de Isover ou similar de 40 mm. de espesor, colocado en paramentos verticais ou horizontais, medida a superficie executada.|
~T|PONTEP105.PF2|Entaboado de madeira de piñeiro vermello de 22 mm. de grosor e 9 cm. de largo, con tratamento funxicida e anticouza por todas as súas caras. A tarima non vai agargalada nas testas. Incluso enrastrelado de suxección con tratamento funxicida e anticouza por todas as súas caras. En colocación en falso teito, incluso caixeados para luminarias e mecanismos empotrados. i/ p.p. de medios auxiliares e pequeno material. Medida a superficie executada.|
~T|PONTEP15.PF2|Formigón en masa HM-20 N/mm2, con vertido de grava de tamaño 80/160 mm por medios de camión bomba, ata transporte á obra, vibrado con agulla eléctrica e colocación segundo normativa EHE.|
~T|PONTEP16.PF2|Ascensor sin sala de máquinas, modelo Otis GEn2 comfort o similar, decoración Óptima, alto de cabina 2120 mm, 2 paradas, recorrido aproximado 5,90 metros, sobrerecorrido de 2700mm, maquinaria situada en techo de hueco, capacidad para 6 personas (450 Kg), velocidad 1.0 m/s, puertas automáticas de paso de 800x2000 mm, de apertura telescópica, acabadas para ser pintadas o en acero inoxidable, homologadas según normativa y operador de puertas de cabina controlado por velocidad regulable, indicador de posición en cabina con pantalla de cristal líquido, pasamanos especial para personas con movilidad reducida. Incluso célula fotoeléctrica, cortina de infrarrojos de seguridad en puerta de cabina, dispositivo de sobrecarga, sistema de comunicación bidireccional de emergencia (conexión a línea telefónica sin incluir), dispositivo de prevención de evacuación insegura y detector de acceso al hueco. Hasta suministro e instalación de guías y fijaciones. Totalmente instalado y funcionando.|
~T|PONTEP20.PF2|Retacado de fábrica de pedra granítica con rachas de xisto ou de pedra granítica, igual a existente, con argamasa de cal graxo e area limpa cunha dosaxe 1:4 en volume, i/ saneado da fábrica, carga e transporte de entullos a vertedorio e limpeza. i/ Medios auxiliares e pequeno material.|
~T|PONTEP34.PF2|Forxado sanitario con pezas tipo CAVITI ou similar de 500x750x250 mm., colocadas sobre formigón de limpeza HM-20/P/40/I, de 5 cm. de espesor (medido á parte), elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de xuntas, aserrado das mesmas e fratasado, segundo NTE-RSS e capa de compresión de 5 cm. de formigón HA-25/P/20/I armado con mallazo electrosoldado de 15X15x5, desolidarización do perímetro mediante planchas de poliestireno extrusionado de 20 mm de espesor e ventilación da cámara mediante a colocación de conductos de PVC. Ata formación de pequenos orificios nas fábricas e p.p. de medios auxiliares e medidas de seguridade. Medida a superficie realmente executada.|
~T|PONTEP37.PF2|Demolición de elementos estruturais de madeira en cuberta e forxados, de ata 7 m de lonxitude, así como fixacións, accesorios e pequeno material, realizada por medios manuais, con p.p. de limpeza de áreas de traballo e saneamento de soportes, incluso apilamento de material en obra para posterior aproveitamento; mesmo carga, transporte e descarga de entullos sobrantes a vertedoiro. Medida a unidade executada.|
~T|PONTEP38.PF2|Sollado de granito de 5 cm. de espesor, recibido con masa de cemento e area de miga 1/6, ou argamasa bastarda 1/1/8, camada de area de ao menos 4 cm. de grosor media, cintaxe con coada de cemento 1/2 e limpeza, medida a superficie executada, con acabamento de superficie “in situ”, apiconado, e p.p. de medios auxiliares.|
~T|PONTEP39.PF2|Grapa para cosido de gretas en muro de mampostería, con apertura de caixa en pezas axeitadas, grapa formada por barra de aceiro corrugado de 100 cm de lonxitude, 8 mm de diámetro con doblado de patillas de 5 cm de lonxitude, colocada en roza cada 30 cm., incluso retacado de caixa con morteiro de alta resistencia e sen retracción, medios auxiliares, limpeza e evacuación de entullos. Medida a unidade executada.|
~T|PONTEP42.PF2|Restrel de 50x50 mm. de madeira de abeto, colocado aproximadamente cada 35-40 cm. Tratamento funxicida e anticouza por todas as súas caras. Perfectamente nivelado i/ medios auxiliares e de seguranza.|
~T|PONTEP50.PF2|Illamento acústico ChovACUSTIC 65 ou similar formado por unha capa de napa de poliéster de 20 mm. adherida térmicamente a unha lámina viscoelástica de alta densidade (6,9 Kg/m2). Ata solapes, formación de banda perimetral vertical en encontros coas paredes e p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada.|
~T|PONTEP51.PF2|Suministro e colocación de canzorro de pedra granítica, acabado abuxardado, de dimensións de sólido capaz de 25x25x115 cm., en muro de mampostería ordinaria, consistente en inspección previa para a definición de zonas de traballo coa Dirección Facultativa, caixeado realizado por medios mecánicos, apeo, e retacado con morteiro de alta resistencia, con p.p. de limpeza de áreas de traballo e saneamento de soportes, así como carga, transporte e descarga de entullos a vertedoiro e almacenamento de material aproveitable en zona de acopio habilitada a tales efectos, e p.p. de medios auxiliares e pequeno material.|
~T|PONTEP54|Montaxe e desmontaxe de estadas homologadas. Mesmo transporte á obra e retirada das estadas, segundo UNE-EN 1004. Medios auxiliares e de seguranza. |
~T|PONTEP55|Mes de alquiler de estadas homologadas, segundo UNE-EN 1004. Medios auxiliares e de seguranza. |
~T|PONTEP56|Limpieza interior de chimeneas por profesional esfeluxador, con cepillado e aspiración.|
~T|PONTEP59.PF2|Pintura ao cal jabelga, conformada por mezcla de cal, polvo de mármore (marmolina) e auga,  con maior proporción de auga que de marmolina para darlle unha consistencia fluída. Añadiranse aditivos a base de pigmentos minerais seguindo a indicacións da D.F. Aplicación mediante brocha gorda.  i/medios auxiliares e pequeno material.|
~T|PONTEP60.PF2|Fornezo e colocación de taboleiro contrachapado marino de 20 mm. de espesor, acabado abedul, para usos en ámbientes moi húmedos, de 20 mm. de espesor, atornillado a estrutura base, sen incluir. Ata p.p. de medios auxiliares.
|
~T|PONTEP63.PF2|Dosificador de xabón de aceiro inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. e pechadura antirrobo, instalados con tacos de plástico e tornillos á parede.|
~T|PONTEP64.PF2|Portarrollos de aceiro inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm. Instalado con tacos á parede.|
~T|PONTEP65.PF2|Suministro y colocación de secamanos eléctrico automático por sensor de 2750 W., índice de protección LP-23, 65 dB. nivel sonoro, con carcasa de una pieza de acero inoxidable A151-304 satinado dimensiones 325x272x164 mm., turbina centrífuga, limitador térmico, sensor de detección electrónico, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.|
~T|PONTEP68|Demolición de apoio metálico existente, realizado por medios manuais, con p.p. de limpeza de áreas de traballo e saneamento de soportes, así como carga, transporte e descarga de entullos a vertedoiro. i/ Medios auxiliares e pequeno material.|
~T|PONTEP75.PF2|Reparación de reixa de fundición ou ferro forxado, mesmo rascadura e lixadura, con limpeza total da superficie, e aplicación de pasivador migrante, mesmo corte e retirada de partes da reixa que se atopen en mal estado, segundo indicacions da DF. I/p.p. de medios auxiliares e pequeno material.|
~T|PONTEP83.PF2|Apertura en formación de oco abocinado Jve1 en muro de fábrica de mampostería ordinaria, de ata 84 cm. de espesor, recibida con morteiros pobres, realizada por medios manuais, de medidas interiores do oco totalmente rematado de 45x90x85 cm, ata carga, transporte e descarga de entullos a vertedoiro e con p.p de apeos, maquinaria auxiliar de obra, e suministro e colocación de sillares de pedra granítica, labrados de forma tradicional, acabado abuxardado, en formación de dintel, xambas e soleira, a peza de dintel de ata 30 cm de altura, as pezas en formación de xambas de todo o ancho do muro e 30 cm aproximadamente de altura, e a lousa en formación de soleira de ata 15 cm de espesor, ata apuntalamento, nivelado, aplomado, retacado con mampostería igual á existente, rexuntado con argamasa de cal graxo e area limpa cunha dosaxe 1:4 en volume, e limpeza. I/p.p. de medios auxiliares e de seguridade.Totalmente realizado según detalle especificado en planos e indicacións da D.F. no transcurso da obra.|
~T|PONTEP90.PF2|Excavación en terreos duros, realizada con auxilio de miniexcavadora de orugas de goma de 11,7 CV, incluso con agotamento de augas, mesmo perfilación e retirada de pedras e cascotes, con p.p. de extracción, carga, transporte e descarga de terras sobrantes a vertedoiro; medida en perfil natural.|
~T|PONTEP95.PF2|Gárgola realizada en chapa de cinc-titanio de 0,6 mm. de grosor, i/pezas especiais e pequeno material, con todos os medios auxiliares e de seguranza. Deseño según os planos e especificacións da D.F. durante a execución das obras. Prohíbese o uso de siliconas ou colas. Totalmente colocada. 


|
~T|R041038.PF2|Suministro e colocación de perfís de aceiro S275, co límite elástico garantizado, para estruturas mediante unións soldadas, i/p.p. de soldaduras, cortes, cartelas, placas de apoio, rixidizadores, ancoraxes químicos e pezas especiais, despuntes, replanteo auxiliar e nivelación. Acabado con pintura de resinas epoxi con alto contenido en sólidos e curado con poliamidas, aplicada sobre superficies de aceiro, man de imprimación especial SIGMACAP PRIMER EP, espesor 125 micras, e unha man de acabado de SIGMACAP MIOCOAT EP, cor gris ou a elexir pola D.F. no transcurso da obra, espesor 125 micras. O espesor total do revestimento será de 250 micras. Ata limpeza previa das superficies a pintar, granallado e chorreado moi profundo con abrasivo ao grado ISO-Sa2 1/2. Todo o conxunto totalmente montado. Ata p.p. de medios auxiliares.|
~T|R041045|Suministro e colocación de perfís de aceiro S275, co límite elástico garantizado, para estruturas mediante unións soldadas, i/p.p. de soldaduras, cortes, cartelas, placas de apoio, rixidizadores, ancoraxes químicos e pezas especiais, despuntes, replanteo auxiliar e nivelación. Todo o conxunto totalmente montado e colocado. Ata p.p. de medios auxiliares.|
~T|R08P110RC.PF2|Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin pérdidas de masa (que no necesitan reconstrucción volumétrica) mediante adhesivo epoxy GY255-HY955 100/35 y pequeños cosidos de sujeción con varillas de FV de 4mm. de diámetro. Comprendiendo: Saneado de las caras fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas y decohesionadas, extendido del adhesivo regularmente por las superficies a unir, posicionado de las piezas, que se aprisionarán con mordazas, y una vez concluido el fraguado se reforzará la unión mediante cosido tridimensional que interese ambos fragmentos con varillas trenzadas de FV para lo cual se realizarán pequeños taladros oblicuos, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes Epoxy GY255-HY955 (100/35) impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas.|
~T|REDUCPEHD1|ud. Reducción pozo polietileno PE HD d.1000mm  |
~T|RES01|Acopio en obra, traslado a vertedoiro ou a pranta de tratamento autorizada de residuos de construcción, e tratamento de eliminación ou reciclaxe segundo o caso, dos residuos xerados na obra do tipo: Formigón. Incluíndo contenedor pechado de 5m³ e medios auxiliares. |
~T|RES02|Acopio en obra, traslado a vertedoiro ou a pranta de tratamento autorizada de residuos de construcción, e tratamento de eliminación ou reciclaxe segundo o caso, dos residuos xerados na obra do tipo: Formigón. Incluíndo contenedor pechado de 5m³ e medios auxiliares. |
~T|RES03|Acopio en obra, traslado a vertedoiro ou a pranta de tratamento autorizada de residuos de construcción, e tratamento de eliminación ou reciclaxe segundo o caso, dos residuos xerados na obra do tipo: Materiais cerámicos. Incluíndo contenedor pechado de 5m³ e medios auxiliares. |
~T|RES04|Acopio en obra, traslado a vertedoiro ou a pranta de tratamento autorizada de residuos de construcción, e tratamento de eliminación ou reciclaxe segundo o caso, dos residuos xerados na obra do tipo: Madeira. Incluíndo contenedor pechado de 5m³ e medios auxiliares. |
~T|RES05|Acopio en obra, traslado a vertedoiro ou a pranta de tratamento autorizada de residuos de construcción, e tratamento de eliminación ou reciclaxe segundo o caso, dos residuos xerados na obra do tipo: Metálicos. Incluíndo contenedor pechado de 5m³ e medios auxiliares. |
~T|RES08|Acopio en obra, traslado a vertedoiro ou a pranta de tratamento autorizada de residuos de construcción, e tratamento de eliminación ou reciclaxe segundo o caso, dos residuos xerados na obra do tipo: Residuos mezclados. Incluíndo contenedor pechado de 5m³ e medios auxiliares. |
~T|RMB030.PF2|Formación de capa de barniz al agua, para interiores, incoloro, acabado mate, sobre superficie de suelo de entarimado, tarima o parquet de madera, mediante aplicación de una mano de fondo con barniz inodoro al agua, a base de resinas acrílicas, (rendimiento: 0,2 l/m²), como fijador de superficie y dos manos de acabado con barniz inodoro al agua a poro cerrado, a base de resinas de poliuretano alifático de un solo componente, (rendimiento: 0,091 l/m² cada mano). Incluso preparación del soporte mediante lijado de su superficie y posterior limpieza, antes de comenzar la aplicación de la mano de imprimación y de cada mano de barniz, encintado y tratamiento de juntas. |
~T|RMB031.PF2|Formación de capa de barniz al agua, para interiores, incoloro, acabado mate, sobre escalera de madera, mediante aplicación de una mano de fondo con barniz inodoro al agua, a base de resinas acrílicas, (rendimiento: 0,2 l/m²), como fijador de superficie y dos manos de acabado con barniz inodoro al agua a poro cerrado, a base de resinas de poliuretano alifático de un solo componente, (rendimiento: 0,091 l/m² cada mano). Incluso preparación del soporte mediante lijado de su superficie y posterior limpieza, antes de comenzar la aplicación de la mano de imprimación y de cada mano de barniz, encintado y tratamiento de juntas. |
~T|RSD010.PF2|Rodapié liso de acero inoxidable mate, de 80mm de altura, fijado con adhesivo especial de poliuretano bicomponente, incluso p/p de piezas para uniones, resolución de ángulos y terminaciones. Totalmente terminado.|
~T|RSD010B.PF2|Rodapié liso de aluminio anodizado, de 80mm de altura, fijado con adhesivo especial de poliuretano bicomponente o mediante clips de soporte, incluso p/p de piezas para uniones, resolución de ángulos y terminaciones. Totalmente terminado.|
~T|RSN200.PF2|Pulido mecánico en obra de superficie de hormigón. Ejecución en obra de pulido, mediante máquina pulidora, de superficie de hormigón; el pulido constará de tres fases: la primera (desbastado o rebaje) para eliminar las rebabas que pudieran existir, utilizando una muela basta entre 36 y 60, según el estado en que se encuentre el suelo; la segunda (planificado o pulido basto) para eliminar los rayados y defectos producidos en la fase anterior, con abrasivo de grano entre 80 y 120, extendiendo a continuación nuevamente la lechada, manteniendo la superficie húmeda 24 horas y dejando endurecer otras 48 horas antes del siguiente proceso; y la tercera (afinado), con abrasivo de grano 220. Incluso acabado de los rincones de difícil acceso (que se pasarán con la pulidora de mano o fija), evacuación de las aguas sucias, lavado con agua y jabón neutro y protección del suelo con serrín de pino blanco o de chopo, lámina de papel grueso, cartón o plástico, o cualquier otra protección que no ensucie ni tiña la superficie de hormigón. |
~T|RVE010.PF2|Suministro y colocación de espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, con pintura de protección, color plata, por su cara posterior, fijado con masilla al paramento. Incluso canteado perimetral, y masilla. |
~T|SA55|Suministro e instalación de cabe bus trenzado y apantallado 2X1mm2 para conexión de sistemas de seguridad de incendios	 Incluso p.p. de conexiones con centrales de seguridad.|
~T|SAKKU|Suministro e instalación de cabe bus trenzado y apantallado 2X1mm2 para conexión de sistemas de seguridad antiintrusión. Incluso p.p. de conexiones con centrales de seguridad.|
~T|SISGESI|Sistema de gestión de funcionamiento de bomba de impulsión en balsas en función del nivel de agua utilizando sondas de nivel sumergibles. Totalmente instalado incluso conexiones eléctricas y de mando relés de actuacion de bomba y todo lo necesario para su correcto funciionamiento.	|
~T|TIPO A|Suministro y montaje de carpintería exterior de madera maciza de cedro rojo para ventanas de hoja oscilobatientes, todas colocadas en rebaje interior del muro, con cerco y hoja con cámara de descompresión y disparador para agua de escurrimiento o condensación, perfil tipo europeo, con fijación directa del cerco a la piedra, canal de rebaje para formación de junta mediante masilla de poliuretano en todo el perímetro excepto barra inferior. Atornillada a los laterales con tacos de neopreno haciendo la función de separadores con la cantería. Rebaje perimetral de encastramiento en las ventanas necesarias y barra inferior a medida para conseguir igualar el aspecto exterior de una ventana standard. Herrajes de apertura de primera calidad acabado de acero inoxidable. Vierteaguas en las hojas según diseño en la misma madera. Vierteaguas en el marco formado por chapa de aluminio natural plegado de 3 mm de espesor y 80 mm de desarrollo, imprimada con poducto de anclaje para recibir acabado con pintura base agua. Acristalamiento doble tipo Climalit 6 extraclaro/12/8 extraclaro con vidrios flotados con bajo contenido en oxidos de hierro. 
I/ acabado lasurado o red falun, lijado, preparación y capas previas necesarias segun producto, mano de limpeza y tres manos de acabado. Color a definir por la Dirección Facultativa.
I/ sellado, p.p. de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente montado, ejecutado segun los detalles especificados en planos (carpintería TIPO A) e indicaciones de la D.F. |
~T|TIPO B|Suministro y montaje de carpintería exterior de madera maciza de cedro rojo para puerta, de una o dos hojas practicables según memoria de carpinterías, situada en el rebaje interior del muro. Incluso cerco y carpintería de aluminio integrada perfil COR 60 hoja oculta con rotura de puente térmico, anodizado mate, herraje oscilobatiente y vidrio 4+4/8/4+4 mm. Revestimiento exterior a base de entrepaños con modulación según indicaciones de la D.F. encajados en estructura soporte. Aislamiento interior a base de poliestireno expandido de 30 mm de espesor. Revestimiento interior con friso de madera en disposición horizontal.  Vierteaguas intermedio e inferior con chapa de aluminio anodizado mate plegadas de 1 mm de espesor según detalles. Tapajuntas de ventana de aluminio mediante pletina de aluminio anodizado mate de 3 mm de espesor. Incluso pletina de acero galvanizado fijada al pavimento en formación de batiente. Perfil según detalle con fijación directa del cerco a la piedra. Herrajes de cuelgue, apertura, manilla, tirador y cerradura de acero inoxidable acabado mate 1ª calidad. Tratamiento a base de pintura Red Falun, pintura de minerales naturales en base agua con acabado mate, translucido y brillante mediante cristales de dioxido de silicio. Una primera mano aplicada antes de ensamblar las carpinterías y tres manos de acabado. Lijados y preparaciones previas y/o entre capas necearias s/prescripciones de productos, color a elegir en obra. Totalmente montada, pequeño material y ayudas de albañilería. Según planos de detalle (carpintería TIPO B), mediciones en obra e indicaciones de la DF.|
~T|TIPO C|Carpintaría en peche de troneira formada por vidro fixo de seguridade tipo stadip 4+4 extraclaro, de ata 0,75x0,50cm. Suxeccións a muro mediante mordazas de aceiro inoxidable en número e posición a definir pola Dirección Facultativa. Deixarase unha holgura perimetral para microventilación a definir pola Dirección Facultativa.
I/ p.p. de medios auxiliares e pequeno material. Totalmente montado, executado segundo os detalles especificados en planos (carpintería TIPO C) e indicacións da D.F. no transcurso da obra.
|
~T|TIPO D|Suministro y montaje de carpintería exterior de madera maciza de cedro rojo para puerta, de una hoja practicable, situada en el rebaje interior del muro, compuesta de una parte ciega entablada y una reja superior formada por redondos de acero Ø 14 mm . Incluso cerco y acabado de la reja mediante miniado, imprimación y esmalte en color a definir por la Dirección Facultativa. Revestimiento exterior a base de entrepaños con modulación según indicaciones de la D.F. encajados en estructura soporte. Revestimiento interior con friso de madera en disposición horizontal.  Vierteaguas intermedio e inferior con chapa de aluminio anodizado mate plegadas de 1 mm de espesor según detalles. Incluso pletina de acero galvanizado fijada al pavimento en formación de batiente. Perfil según detalle con fijación directa del cerco a la piedra. Herrajes de cuelgue, apertura, manilla, tirador y cerradura de acero inoxidable acabado mate 1ª calidad. Tratamiento a base de pintura Red Falun, pintura de minerales naturales en base agua con acabado mate, translucido y brillante mediante cristales de dioxido de silicio. Una primera mano aplicada antes de ensamblar las carpinterías y tres manos de acabado. Lijados y preparaciones previas y/o entre capas necearias s/prescripciones de productos, color a elegir en obra. Totalmente montada, pequeño material y ayudas de albañilería. Según planos de detalle (carpintería TIPO D), mediciones en obra e indicaciones de la DF.

|
~T|TIPO E|Puerta de una hoja abatible de reja mediante redondos de acero Ø 14 mm, sobre bastidor de chapa plegada de 5 mm. i/ acabado de la reja mediante miniado, imprimación y esmalte en color a definir por la Dirección Facultativa. I/ herrajes de colgar y de cierre en acero inoxidable acabado mate de 1ª calidad. i/p.p. de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente montado, ejecutado según los detalles especificados en planos (carpintería TIPO E) e indicaciones de la D.F.|
~T|TIPO F|Subministración e montaxe de porta abatible, de unha folla ou dúas en función da memoria de carpintaría, de madeira de cedro de 70mm de espesor. Recercado macizo en todo o seu contorno e revestimiento exterior e interior a base de entaboado de anchos variables con modulación según indicacións da D.F. sobre a estructura de soporte, illamento térmico interior e dimensións en función da memoria de carpintaría. Incluso ferraxes de colgar e de seguranza, todo en aceiro inoxidable acabado mate. I/ acabado lasurado ou red falun, lixadura, preparacións e capas previas necesarias segundo produto, man de limpeza e tres mans de acabamento. Cor a definir pola Dirección Facultativa.
I/p.p. de medios auxiliares e pequeno material. Totalmente montado, executado segundo os detalles especificados en planos (carpintería TIPO F) e indicacións da D.F. no transcurso da obra.|
~T|TIPO G|Subministración e montaxe de carpintaría exterior de ventás rasadas, unha folla ou dúas en función da memoria de carpintaría, sobre cerco de cantaría. Realizada en madeira de cedro, sen nós e escuadrías segundode escuadrías segundo planos de proxecto e medicións de batentes en obra, preparada en taller e perfectamente axustada ao cerco de cantaría en obra. Armadas todas as súas barras por caixa e espiga acuñada.I/ vidro sinxelo extraclaro de 4 mm. montado rasado exterior sen bordón e enmasillado con masilla ao aceite de liñaza. Colocaranse partevidros ou non a criterio da Dirección Facultativa. 
Ferraxe de falleba de aceiro de fixación en tres puntos e platinas de aceiro con macho para a palmela sobre o porlón, todas as pezas metálicas colocadas despois de imprimación antioxidante ao minio en dúas mans tanto nas partes vistas como nas ocultas. Os novos porlóns situaranse na posición dos orixinais, reaproveitándose nos casos en que sexa posible.I/ acabado lasurado ou red falun, lixadura, preparacións e capas previas necesarias segundo produto, man de limpeza e tres mans de acabamento. Cor a definir pola Dirección Facultativa.
I/ selado, p.p. de medios auxiliares e pequeno material. Totalmente instalado, executado segundo os detalles especificados en planos (carpintería TIPO G) e indicacións da D.F. no transcurso da obra.

.
. |
~T|TIPO H|Subministración e montaxe de porta interior de tipo corredeiro escamoteable no interior do tabique de cartón xeso, sistema tipo Orchidea Maydisa ou semellante, dunha folla lisa, maciza, realizada en taboleiro DM de 40 mm. de espesor e dimensións en función da memoria de carpintaría, con ancho de paso 80 cm. Incluso estrutura interior do tabique de espesor 70 mm 
Incluso tapaxuntas lisos nas dúas caras. Incluído o fornezo e a colocación dos ferraxes en aceiro inoxidable, acabado satinado, de 1ª calidade. Ata acabado do taboleiro DM con pintura ao esmalte sintético tipo laca pigmentada mate de Procolor ou semellante sobre carpintería de madeira, lixado, selado, man de imprimación, dúas tendidas de aparello, man de laca a pistola e unha man final de laca puída. I/p.p. de medios auxiliares e pequeno material. Totalmente montado, executado segundo os detalles especificados en planos (carpintería TIPO e indicacións da D.F. no transcurso da obra.|
~T|TIPO HB|Subministración e montaxe de porta interior de tipo corredeiro escamoteable no interior do tabique de cartón xeso, sistema tipo Orchidea Maydisa ou semellante, dunha folla lisa, maciza, realizada en taboleiro DM de 40 mm. de espesor e dimensións en función da memoria de carpintaría, con ancho de paso 105 cm. Incluso estrutura interior do tabique de espesor 70 mm 
Incluso tapaxuntas lisos nas dúas caras. Incluído o fornezo e a colocación dos ferraxes en aceiro inoxidable, acabado satinado, de 1ª calidade. Ata acabado do taboleiro DM con pintura ao esmalte sintético tipo laca pigmentada mate de Procolor ou semellante sobre carpintería de madeira, lixado, selado, man de imprimación, dúas tendidas de aparello, man de laca a pistola e unha man final de laca puída. I/p.p. de medios auxiliares e pequeno material. Totalmente montado, executado segundo os detalles especificados en planos (carpintería TIPO e indicacións da D.F. no transcurso da obra.|
~T|TIPO I|Subministración e montaxe de porta de madeira de cedro de tipo corredeiro aplacada, dunha folla de 40 mm de espesor entaboada con táboa de anchos variables e ferraxe da corredeira fixado lateralmente ao cargadeiro e muro mediante angular de aceiro galvanizado. I/ cerco de madeira con pestana tapaxuntas, tapa superior de madeira en ocultación de guía, contracerco e guia corrediza Klein con accesorios. Incluso tapaxuntas liso. Incluso ferraxes en aceiro inoxidable, acabado mate, de 1ª calidade.I/ acabado lasurado ou red falun, lixadura, preparacións e capas previas necesarias segundo produto, man de limpeza e tres mans de acabamento. Cor a definir pola Dirección Facultativa.
I/p.p. de medios auxiliares e pequeno material. Totalmente montado, executado segundo os detalles especificados en planos (carpintería TIPO I) e indicacións da D.F. no transcurso da obra.|
~T|TIPO J|Subministración e montaxe de porta de paso abatible normalizada dunha folla lisa, maciza, realizada en taboleiro DM de 35 mm. de espesor e dimensións 203 x 82,5 ou 72,5 x 3,5 cm. Precerco de piñeiro país; galces de DM lacado; tapaxuntas de DM lacada.
Incluído o fornezo e a colocación dos ferraxes de colgar e de pechadura en aceiro inoxidable, acabado satinado, de 1ª calidade. Ata acabado do taboleiro DM con pintura ao esmalte sintético tipo laca pigmentada mate de Procolor ou semellante sobre carpintería de madeira, lixado, selado, man de imprimación, dúas tendidas de aparello, man de laca a pistola e unha man final de laca puída, 
I/p.p. de medios auxiliares e pequeno material. Totalmente montado, executado segundo os detalles especificados en planos (carpintería TIPO J) e indicacións da D.F. no transcurso da obra.|
~T|TIPO K1|Subministración e montaxe de mampara de vidro sobre cargadero (non incluída nesta partida). Vidro acústico composto dun stadip Silence 8+8, cámara de 12 mm e outro stadip Silence 6+6, con xunquillos mediante angulares de aceiro. Replanteo de panos en partes iguais. Acabado do aceiro mediante miniado, imprimación e esmalte en cor a definir pola Dirección Facultativa.
I/p.p. de medios auxiliares e pequeno material. Totalmente montado, executado segundo os detalles especificados en planos (carpintería TIPO K) e indicacións da D.F. no transcurso da obra.|
~T|TIPO K2|Suministro y montaje  de cargadero compuesto por pieza simple de perfil de acero S275JR laminado en caliente IPE 240, illamento acústico interior en todo el espesor,  tapajuntas de pletina de aceiro de espesor 10 mm y  pletinas de acero en apoyo del cargadero. Acabado do aceiro mediante miniado, imprimación e esmalte en cor a definir pola Dirección Facultativa.
Incluso p.p. de preparación en taller de superficies en grado SA 2 1/2 según UNE-EN ISO 8501-1, preparación de bordes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies y acabado.
I/ replanteo del nivel de apoyo de los elementos. Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Colocación y fijación provisional de cargaderos. Nivelación y aplomado. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
I/p.p. de medios auxiliares e pequeno material. Totalmente montado, executado segundo os detalles especificados en planos (carpintería TIPO K) e indicacións da D.F. no transcurso da obra.
|
~T|TIPO K3|Subministración e montaxe de tabique móvil acústico corredeiro tipo Reiter o semellante, composto de módulos de dous taboleiros e illamento acústico interior Rw 40 dB, con suspensión multidireccional e fixación de tipo telescópico. Modulación e acabado a definir pola Dirección Facultativa.Incluído o fornezo e a colocación da guía superior e dos ferraxes de colgar e tirador en aceiro inoxidable acabado mate, de 1ª calidade. I/p.p. de medios auxiliares e pequeno material. Totalmente montado, executado segundo os detalles especificados en planos e indicacións da D.F. no transcurso da obra.|
~T|TIPO L|Suministro y montaje de carpintería exterior de puerta corredera de madera maciza de cedro rojo para colgar de mecanismo de puerta automática (mecanismo de puerta automática corredera medido aparte). Revestimiento exterior e interior a base de entablado con modulación según indicaciones de la D.F. sobre la estructura soporte. Aislamiento interior a base de lana mineral. i/ Herrajes de cuelgue, apertura, manilla, tirador y cerradura de acero inoxidable acabado mate 1ª calidad. I/ guía inferior. I/ acabado lasurado o red falun, lijado, preparación y capas previas necesarias segun producto, mano de limpeza y tres manos de acabado. Color a definir por la Dirección Facultativa.
I/p.p. de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente montado, ejecutado segun los detalles especificados en planos (carpintería TIPO L) e indicaciones de la D.F. |
~T|TIPO M|Subministración e montaxe de porta de paso abatible colocada rasada pola cara exterior do tabique.  Dunha folla lisa, maciza, realizada en taboleiro DM de 35 mm. de espesor e dimensións en función da memoria de carpintaría. Precerco de piñeiro país; galces de DM lacado; tapaxuntas de DM lacada.
Incluído o fornezo e a colocación dos ferraxes de colgar e de pechadura en aceiro inoxidable, acabado mate, de 1ª calidade. Ata acabado do taboleiro DM con pintura ao esmalte sintético tipo laca pigmentada mate de Procolor ou semellante sobre carpintería de madeira, lixado, selado, man de imprimación, dúas tendidas de aparello, man de laca a pistola e unha man final de laca puída.
I/p.p. de medios auxiliares e pequeno material. Totalmente montado, executado segundo os detalles especificados en planos (carpintería TIPO M) e indicacións da D.F. no transcurso da obra.|
~T|TIPO N|Subministración e montaxe de carpintaría de madeira de cedro con ventanal superior fixo con dúas ventás inferiores practicables para ventilación. Armadas todas as súas barras por caixa e espiga acuñada. Vidro fixo central axunquillado con pletinas de acero galvanizado de 4 mm de espesor. As ventás inferiores para ventilación serán de perfilería de aluminio anodizado tipo COR 60 de folla oculta con rotura de ponte térmico, anodizado mate. i/ revestimento exterior mediante chapa plegada de aceiro galvanizado de 4 mm de espesor e lámina tipo Vapozinc intermedia. i/ selado e ferraxes de pendurar e de fechar adecuados de aceiro inoxidable. i/ acristalamento illante con vidro 6 (extraclaro) / 12 / 8 (extraclaro). I/ acabado lasurado ou red falun, lixadura, preparacións e capas previas necesarias segundo produto, man de limpeza e tres mans de acabamento. Cor a definir pola Dirección Facultativa.
I/ selado, p.p. de medios auxiliares e pequeno material. Totalmente montado, executado segundo os detalles especificados en planos (carpintería TIPO N) e indicacións da D.F. no transcurso da obra.


|
~T|TIPO O|Carpintaría formada por un vidro illante con cámara 4+4/8/4+4 mm para instalar en recercado de cantaría. Suxeccións a muro mediante aparafusada con tacos de neopreno facendo a función de separadores coa cantería  en número e posición a definir pola Dirección Facultativa. Incluso pletina  de aceiro inoxidable en formación de tapaxuntas e  bordón. Incluso p.p de labrado de pedra en formación de canle de desagüe. I/ selado, p.p. de medios auxiliares e pequeno material. Totalmente montado, executado segundo os detalles especificados en planos (carpintería TIPO O) e indicacións da D.F. no transcurso da obra.



|
~T|TIPO P|Suministro y montaje de carpintería exterior de madera maciza de cedro rojo para puerta de una o dos hojas practicables. Incluso cerco y acristalamiento con vidrio 4+4/8/4+4 mm. en formación de ventanuco, herrajes de sujección y tapajuntas en acero inoxidable.  Revestimiento exterior e interior a base de entablado con modulación según indicaciones de la D.F. sobre la estructura soporte. Aislamiento interior a base de lana mineral. I/chapa de aluminio anodizado en formación de tapajuntas y vierteaguas. I/pletinas de acero galvanizado en formación de batiente. Perfil según detalle con fijación directa del cerco a la piedra. Herrajes de cuelgue, apertura, manilla, tirador y cerradura de acero inoxidable acabado mate 1ª calidad. I/ acabado lasurado o red falun, lijado, preparación y capas previas necesarias segun producto, mano de limpeza y tres manos de acabado. Color a definir por la Dirección Facultativa.
I/p.p. de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente montado, ejecutado segun los detalles especificados en planos (carpintería tipo P) e indicaciones de la D.F. 
|
~T|TIPO P2|Suministro y montaje de carpintería exterior de madera maciza de cedro rojo para puerta de una hoja practicable y fijo superior de vidrio. Incluso cerco y carpintería de aluminio integrada en hoja practicable perfil COR 60 hoja oculta con rotura de puente térmico, anodizado mate, herraje oscilobatiente y vidrio 4+4/8/4+4 mm. I/ vidrio 4+4/8/4+4 mm para fijo superior, herrajes de sujección y tapajuntas en acero inoxidable. Revestimiento exterior e interior a base de entablado con modulación según indicaciones de la D.F. sobre la estructura soporte. Aislamiento interior a base de lana mineral. I/chapa de aluminio anodizado en formación de tapajuntas y vierteaguas. I/pletinas de acero galvanizado en formación de batiente. Perfil según detalle con fijación directa del cerco a la piedra. Herrajes de cuelgue, apertura, manilla, tirador y cerradura de acero inoxidable acabado mate 1ª calidad. I/ acabado lasurado o red falun, lijado, preparación y capas previas necesarias segun producto, mano de limpeza y tres manos de acabado. Color a definir por la Dirección Facultativa.
I/p.p. de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente montado, ejecutado segun los detalles especificados en planos (carpintería TIPO P) e indicaciones de la D.F. |
~T|TIPO Q|Subministración e montaxe de galería de madeira, de módulos de até 1,10 x 3,00 m., con montantes e traveseiros de madeira de cedro, entrepanos e ventás de guillotina de madeira de  cedro, con peitoril fixo até 0,90 m de altura cego ou envidrado, tratada a madeira con produtos efectivos anticouza. I/ vidro sinxelo extraclaro de 4 mm de espesor en fixos e guillotinas e ferraxes de colgar e de pechadura en aceiro inoxidable, acabado mate, de 1ª calidade. I/ sistema de muelles para facilitar a apertura das ventás de guillotina,.
I/ acabado lasurado ou red falun, lixadura, preparacións e capas previas necesarias segundo produto, man de limpeza e tres mans de acabamento. Cor a definir pola Dirección Facultativa.
I/ selado, p.p. de medios auxiliares e pequeno material. Totalmente montado, executado segundo os detalles especificados en planos (carpintería TIPO Q) e indicacións da D.F. |
~T|TIPO Ñ|Subministración e montaxe de mampara interior para peche de arco composta por:
1. Tabique inferior de ata 12 cm de espesor, formado por unha estrutura de montantes e durmintes de madeira de cedro, entaboado interior e exterior de madeira de cedro con táboas de ancho variable con modulación según indicacións da D.F, e illamento térmico interior de la mineral
2. Porta de dúas follas abatibles (medidas á parte)
3. Vidro fixo superior; composto dun vidro tipo stadip Silence 8+8, cámara de 12 mm e vidro tipo stadip Silence 6+6; perfilería perimetral e xunquillos mediante chapa de aceiro plegada de 5 mm de espesor; miniado, imprimación e esmalte de acabado en cor a definir pola Dirección Facultativa. Incluso replanteo en obra.
I/ selado, e ferraxes de pendurar e de fechar adecuados, de aceiro inoxidable.  I/ replanteo en obra e aplantillado do vidro.
Dimensións segundo planos e replanteo en obra.  I/ acabado para madeira lasurado ou red falun, lixadura, preparacións e capas previas necesarias segundo produto, man de limpeza e tres mans de acabamento. Cor a definir pola Dirección Facultativa.
I/p.p. de medios auxiliares e pequeno material. Totalmente montado, executado segundo os detalles especificados en planos (carpintería TIPO Ñ) e indicacións da D.F. no transcurso da obra.|
~T|TIPOA2|Suministro y montaje de carpintería exterior de madera maciza de cedro rojo para puertas, de una, dos o tres hojas abatibles, colocadas en rebaje interior del muro o apalcado en la cara interior de éste, con cerco y hoja con cámara de descompresión y disparador para agua de escurrimiento o condensación, perfil tipo europeo, con fijación directa del cerco a la piedra, canal de rebaje para formación de junta mediante masilla de poliuretano en todo el perímetro excepto barra inferior. Atornillada con tacos de neopreno haciendo la función de separadores con la cantería. Herrajes de apertura de primera calidad de acero inoxidable. Incluso herrajes para una apertura plegable apilable (en carpintería Jpi1). Vierteaguas en las hojas según diseño en la misma madera. Vierteaguas en el marco formado por chapa de aluminio natural plegado de 3 mm de espesor y 80 mm de desarrollo, imprimada con poducto de anclaje para recibir acabado con pintura base agua. Acristalamiento doble tipo Climalit 6 extraclaro/12/8 extraclaro con vidrios flotados con bajo contenido en oxidos de hierro. I/ acabado lasurado o red falun, lijado, preparación y capas previas necesarias segun producto, mano de limpeza y tres manos de acabado. Color a definir por la Dirección Facultativa.
I/ sellado, p.p. de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente montado, ejecutado segun  los detalles especificados en planos (carpinteria TIPO A) e indicaciones de la D.F. |
~T|TRA..01|Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.|
~T|U002012|kg. Resina epoxy  |
~T|U005004|tn. Arena de rio  |
~T|U005046|m3. Garbancillo de rio  |
~T|U005047|tn. Garbancillo de rio  |
~T|U011002|tn. Cemento gris CEM II/A 42,5.  |
~T|U011020|m3. Hormigón preparado H-25, con arido de 20 mm.  |
~T|U011028|kg. Cemento cola.  |
~T|U011039|kg. Aditivo superfluidificante  |
~T|U013652|ml. Barandilla metálica con pasamanos de redondo macizo 0 20 mm. y balaustres de redondo macizo de 0 20 mm. y perfil inferior metálico  |
~T|U017001|kg. Alambre recocido.  |
~T|U017003|kg. Puntas de acero.  |
~T|U017014|ml. Fleje metálico  |
~T|U01EZ030|Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.|
~T|U024026|m2. Lámina de betún elastómero de 4 kg/m2, con fieltro de poliester reforzado de 160 gr/m2.  |
~T|U024050|kg. Emulsión asfáltica de base acuosa.  |
~T|U024051|kg. Oxiasfalto 90/20  |
~T|U024056|m2. Lámina de betún elastómero de 3 kg/m2, con armadura de fibra de vidrio de 50 gr/m2.  |
~T|U024057|m2. Lámina de betún elastómero GP autoprotegica de 4 kg/m2, con armadura de poliester reforzado.  |
~T|U024058|ud. Perfil de aluminio fijado mecanicamente y sellado con silicona neutra  |
~T|U029080|Kg. Acero corrugado B 500-S  |
~T|U02LV040.PF2|Suministro y colocación de tubería corrugada de PVC circular, ranurada, de diámetro 100 mm. en drenaje longitudinal, con preparación de la superficie de asiento, compactación y nivelación. Vertido de cama de arena de 5 cm en la base de la zanja para asiento de la tubería. La tubería se colocará rodeada de geotextil no tejido de fibra corta de poliester de 200 g/m2. Incluso elementos de unión para realizar uniones entre tuberías. Se dejará la tubería cubierta con al menos con 10 cm de grava. Incluso medios auxiliares y pequeño material, con p.p. de limpieza de áreas de trabajo, así como carga, transporte y descarga de residuos a vertedero.|
~T|U02LV060.PF2|Suministro y colocación de tubería corrugada de PVC circular, ranurada, de diámetro 160 mm. en drenaje longitudinal, con preparación de la superficie de asiento, compactación y nivelación. Vertido de cama de arena de 5 cm en la base de la zanja para asiento de la tubería. La tubería se colocará rodeada de geotextil no tejido de fibra corta de poliester de 200 g/m2. Incluso elementos de unión para realizar uniones entre tuberías. Se dejará la tubería cubierta con al menos con 10 cm de grava. Incluso medios auxiliares y pequeño material, con p.p. de limpieza de áreas de trabajo, así como carga, transporte y descarga de residuos a vertedero.|
~T|U02LV070|Suministro y colocación de tubería corrugada de PVC circular, ranurada, de diámetro 200 mm. en drenaje longitudinal, con preparación de la superficie de asiento, compactación y nivelación. Vertido de cama de arena de 5 cm en la base de la zanja para asiento de la tubería. La tubería se colocará rodeada de geotextil no tejido de fibra corta de poliester de 200 g/m2. Incluso elementos de unión para realizar uniones entre tuberías. Se dejará la tubería cubierta con al menos con 10 cm de grava. Incluso medios auxiliares y pequeño material, con p.p. de limpieza de áreas de trabajo, así como carga, transporte y descarga de residuos a vertedero.|
~T|U033006|kg. Esmalte sintético con poliuretano, satinado.  |
~T|U033057|lt. Aguarrás.  |
~T|U033059|kg. Aparejo sintético.  |
~T|U033083|kg. Imprimación antioxidante de cromato de cinc.  |
~T|U036214|ml. Albardilla prefabricada de hormigón armado, en forma de L, de 45x20/6 cm.  |
~T|U036215|ud. Pieza prefabricada de hormigón armado de 60x40x15 cm.  |
~T|U043144|ml. Bajante de acero galvanizado de 0 100 mm., espesor 0,6 mm., con piezas especiales y accesorios.  |
~T|U043147|ud. Abrazadera galvanizada de fijación, para bajante de 0 100 mm.  |
~T|U044002|m3. Agua.  |
~T|U044013|lt. Desencofrante.  |
~T|U044110|ud. Canon de vertedero.  |
~T|U044214|m2. Encofrado panel metálico  |
~T|U044249|m2. Encofrado recuperable para soportes de hormigón visto de calidad, sistema Alispilar, completo.  |
~T|U044251|m2. Encofrado recuperable para losas de hormigón visto de calidad, sistema Vistaform, completo.  |
~T|U044252|m2. Encofrado recuperable para vigas de hormigón visto de calidad, sistema Vistaform, completo.  |
~T|U044253|ml. Masilla elástica de poliuretano Sikaflex  |
~T|U16ZV060.PF2|División prefabricada para cabinas sanitarias formada por paredes y frentes de 13 mm. de espesor en tablero estratificado, compacto de resinas sintéticas fenólicas tipo Trespa o similar, acabado a elegir por la Dirección Facultativa, con estructura soporte en perfiles de acero inoxidable, patas telescópicas, cerraduras de pestillo con indicador rojo blanco, herrajes y bisagras de muelle en acero inoxidable, incluso montaje y colocación.|
~T|U47625052.PF2|Pavimento continuo de hormigón desactivado de 12 cm de espesor, ejecutado por paños alternos dejando junta de dilatación abierta 50 mm y rellena de tierra y siembra de césped, según despiece de planos e indicaciones de la DF. Elaborado con hormigón HA-25/P/20/IIa, sin aditivos ni plastificante, con áridos seleccionados  en proporción según el acabado estético deseado, a definir según muestras a elaborar en obra (incluyendo estas), armado malla electrosoldada B500S #15x15x6, sobre base firme y compactada con las debidas pendientes. Encofrado y desecofrado de paños iniciales, colocación de junta de poliestireno expandido para hormigonado de paños finales y posterior quemado de las mismas. Incluso replanteo, formación de pendientes, huellas y tabicas de escaleras en el mismo acabado, extendido, regleado, fratasado manual, adicción de desactivante de grado de ataque acorde con granulometría del árido, posterior lavado con agua a presión descubriendo 1/3 del árido de la masa, p/p de aserrado de juntas de retracción y aplicación de resina sellante si fuese necesario, puesta a cota de tapas de arquetas, pozos y registros existentes. i/medios auxiliares y pequeño material, con p.p. de limpieza de áreas de trabajo, así como carga, transporte y descarga de residuos a vertedero.|
~T|UTNVV|Suministro y colocación de climatizador vertical modelo UTNV 030 de Rhoss 2T con potencia termica 22,3 kW con termostato para instalación en sala, filtros y sección de tratamiento de aire exterior. Se incluye en esta partida la conexion hidráulica del climatizador mediante tuberías de diametor Dn40mm, válvulas de corte, v3v y filtro.  Totalmente instalado incluso p.p. de conexiones hidráulicas y eléctricas|
~T|XELMN320.PF2|Mecanismo para porta corredeira peatonal automática, para porta composta por dous vidros fixo e dúas portas corredeiras (vidros fixos e portas corredeiras medidos aparte), de dimensións totais aproximadas 520 cm de ancho e 210 cm de altura, e paso libre aproximado de 250 cm. Mecanismo de altas prestacións e primeira calidade, tipo Pratika Millenium Plus, Ditec Valor-L ou similar, cos seguintes componentes: radar detector de presencia exterior e interior, batería de emerxencia (cumplimiento CTE-DBSI), mando selector de maniobra dixital, bloqueo eléctrico de follas móviles e desbloqueo de emerxencia interior. I/p.p. de medios auxiliares, axudas de albanelaría e pequeno material. Incluso guía inferior de aluminio ou de aceiro inoxidable mate. Incluida a instalación de alimentación eléctrica. Incluso montaxe, conexionado e posta en marcha, segundo detalles do proxecto e da D.F. no transcurso da obra.|
~T|XELMN340.PF2|Reparación ou substitución porlón de ventá rasada anclado a fábrica de pedra, consistente na retirada do porlón existente, retirando os restos de chumbado ou morteiro sen danar a pedra, e saneamento e limpeza do oco onde se aloxa o porlón retirando todos os elementos metalicos que estean a producir oxidación. Posterior saneamento do porlón (ou eleboración dun novo de aceiro no caso de que non se poida recuperar) consistente na eliminación total das pinturas e óxidos existentes por medios manuais mediante cepillo de arame e lume de forxa, e reparación das partes que se atopen con falta de material ou fracturadas. Posterior tratamento do porlón mediante galvanizado en quente e esmaltado. Posterior colocación do porlón na fábrica de pedra mediante chumbado en frio ou quente, listo para recibir a carpintería. Incluso p.p. de axudas de cantería para preparación de furado para o anclaxe.|
~T|XELMN340B.PF2|Saneamento de porlón de ventá rasada anclado a fábrica de pedra, sen retirada do mesmo, consistente na eliminación das pinturas e óxidos por medios manuais mediante cepillo de arame, posterior tratamento con producto anticorrosión e esmaltado. Incluso atacado e repaso do chumbado existente.|
~T|XELMN342.PF2|Reparación ou substitución de gancho para retención de ventá rasada anclado a fábrica de pedra, consistente na retirada do tranqueiro existente, retirando os restos de chumbado ou morteiro sen danar a pedra, e saneamento e limpeza do oco onde se aloxa o tranqueiro retirando todos os elementos metalicos que estean a producir oxidación. Posterior saneamento do tranqueiro (ou eleboración dun novo de aceiro no caso de que non se poida recuperar) consistente na eliminación total das pinturas e óxidos existentes por medios manuais mediante cepillo de arame e lume de forxa, enderezamento e reparación das partes que se atopen con falta de material ou fracturadas. Posterior tratamento do tranqueiro mediante galvanizado en quente e esmaltado. Posterior colocación do tranqueiro na fábrica de pedra mediante chumbado en frio ou quente, totalmente axustado para a retención da carpintería. Incluso p.p. de axudas de cantería para preparación de furado para o anclaxe.|
~T|XELMN342B.PF2|Saneamento de gancho de retencion existente de ventá rasada, sen retirada do mesmo, consistente na eliminación total das pinturas e óxidos existentes por medios manuais mediante cepillo de arame, enderezamento e posterior tratamento con producto anticorrosión e esmaltado. |
~T|XELNEW218.PF2|ud. Cajeado e injerto in situ sobre recercado de hueco de volumen de piedra de granito perdido o deteriorado estimado en unas dimensiones aproximadas máximas del sólido capaz de hasta 15x15x15 cm, mediante el modelado in situ sobre la pieza injertada, realizado con granito de grano, color y dureza similar al existente, previo saneado y caneado de piedra deteriorada a sustituir, incluso cuando sea preciso y siempre con conocimiento de la D.F., medidas complementarias para garantizar anclaje fuerte de  la prótesis natural a injertar, mediante anclajes de varillas de fibra de vidrio de 12-20 cm de longitud   y diámetro 4 mm. introducidas en pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, y practicados sobre el soporte saneado, con brocas de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxi tixotrópico de dos componentes y de dosificación 100/34, tipo araldit GY255-HY955 o similar, impregnado    las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, la prótesis de granito propuesta, una vez recibida, se labrará in situ reproduciendo las texturas y marcas de labra originales, batientes de ventana en continuidad y cajas para recibir porlones de carpinterías u otros herrajes, sellando con mortero de cal hidráulica natural muy fluida la junta, para evitar filtraciones, incluso si fuera oportuno a juicio de la D.F. entonación cromática para igualar el tono del injerto sobre el contexto, incluso cortes, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo. Documentación fotográfica del proceso imprescindible para acreditar certificación consistente como mínimo en las siguientes fotografías desde el mismo ángulo: 1.- Previa de pieza deteriorada una vez realizado y aprobado por D.F. el trazado de la caja a realizar que será visible. 2.- Fotografía de la caja una vez ejecutada. 3.- Fotografía del injerto en bruto antes de labrar. 4.- Fotografía de la pieza terminada. Todo siempre de acuerdo con indicaciones de dirección facultativa. Midiendo una unidad por cada injerto.|
~E|000|||C\\\\\\\\\\|\\\|
~E|001|||C\\\\\\\\\\|\\\|
~E|002|||C\\\\\\\\\\|\\\|
~E|003|||C\\\\\\\\\\|\\\|
~E|004|||C\\\\\\\\\\|\\\|
~E|005|||C\\\\\\\\\\|\\\|
~E|A Coruña|||C\\\\\\\\\\|\\\|
~E|Lugo|||C\\\\\\\\\\|\\\|
~E|Ourense|||C\\\\\\\\\\|\\\|
~E|Pontevedra|||C\\\\\\\\\\|\\\|
~E|Z0000||Media Nacional|C\\\\\\\\\\|\\\|
~E|Z0100||Media D.T. Galicia|C\\\\\\\\\\|\\\|
~E|Z0300||Media D.T. Nordeste|C\\\\\\\\\\|\\\|
~E|Z0500||Media D.T. Asturias, Cantabria, Castilla León|C\\\\\\\\\\|\\\|
~E|Z0600||Media D.T. Centro|C\\\\\\\\\\|\\\|
~E|Z0700||Media D.T. Levante e Islas Baleares|C\\\\\\\\\\|\\\|
~E|Z1200||Media D.T. Canarias|C\\\\\\\\\\|\\\|
~E|Z1900||Media D.T. Andalucia|C\\\\\\\\\\|\\\|
~M|CAP01#\PONTEP54|1\1\|3374.08|\*** ANDAMIOS EXTERIORES ***\\\\\\.\\\\\\EDIFICIO C-D [exterior]\\\\\\Fachada oeste\1\11\\4\1\Fachada sur\1\4.5\\4\\.\\\\\\EDIFICIO Ga [exterior]\\\\\\Fachada oeste\1\12\\5.5\1\Fachada este\1\12\\4.5\\.\\\\\\EDIFICIO Gb [exterior]\\\\\\Fachada este\1\12\\3.5\1\Fachada sur\1\3.5\\4.1\\.\\\\\\EDIFICIO H [exterior]\\\\\\Fachada oeste\1\11.5\\6.5\\Fachada sur\1\2.4\\4\\Fachada este\1\9\\6\1\Fachada norte\1\55\\\\.\\\\\\EDIFICIO I [exterior]\\\\\\Fachada oeste\1\41\\5.25\\Fachada norte\1\8\\4.4\\Fachada este Ia\1\2.25\\4.5\\Fachada este Ib\1\5\\4.25\\Fachada este Ic\1\25.5\\3\\Fachada norte Ic\1\6\\3.75\1\Fachada sur Ic\1\6\\3.75\\.\\\\\\EDIFICIO J [exterior]\\\\\\Fachada norte\1\27\\5\1\Fachada sur\1\27\\5\\.\\\\\\EDIFICIO K [exterior]\\\\\\Fachada norte\1\17\\4\\Fachada sur\1\17\\3.5\1\Fachada este\1\7.5\\5\\.\\\\\\PÉRGOLA (CUBERTA CONEXIÓN NAVES - EDIFICIO K)\1\19.5\\4.5\1\\1\20.5\\4.5\\.\\\\\\*** ANDAMIOS INTERIORES ***\\\\\\.\\\\\\EDIFICIO C [interior]\\\\\\C norte\1\4.5\\3.75\\C oeste\1\3.25\\3\\C sur\1\3.25\\3\1\C este\1\5.5\\3\\.\\\\\\EDIFICIO D [interior]\\\\\\D norte\1\6\\4\\D oeste\1\6\\3.4\\D sur\1\5\\3.5\1\D este\1\6.2\\3.4\\.\\\\\\EDIFICIO E [interior]\\\\\1\Fachada sur\1\5.75\\3\\.\\\\\\EDIFICIO Ga [interior]\\\\\\Ga norte\1\6\\5\\Ga oeste\1\12\\4.5\\Ga sur\1\6\\5\1\Ga este\1\12\\4.5\\.\\\\\\EDIFICIO Gb [interior]\\\\\\Gb norte\1\3.2\\4\\Gb sur\1\3.2\\4\1\Gb este\1\12\\3.5\\.\\\\\\EDIFICIO Ha [interior]\\\\\\Ha norte\1\6\\7\\Ha oeste\1\7.5\\6\\Ha sur\1\6.2\\7\1\Ha este\1\7.5\\8\\.\\\\\\EDIFICIO Hb [interior]\\\\\\Hb norte\1\5.25\\7\\Hb oeste\1\7.5\\8\\Hb sur\1\5.5\\7\1\Hb este\1\7.5\\5.5\\.\\\\\\EDIFICIO Ia [interior]\\\\\\Ia norte\1\6\\5\\Ia oeste\1\23.5\\4.5\\Ia sur\1\6\\5\1\Ia este\1\23.5\\4.5\\.\\\\\\EDIFICIO Ib [interior]\\\\\\Ib norte\1\6\\5.2\\Ib oeste\1\16\\5\\Ib sur\1\6\\4.6\1\Ib este\1\16\\5\\.\\\\\\EDIFICIO Ic [interior]\\\\\\Ic norte\1\5\\3.5\\Ic oeste\1\24.5\\3.75\\Ic sur\1\5.25\\3.5\1\Ic este\1\24.5\\2.75\\.\\\\\\EDIFICIO J [interior]\\\\\\J norte\1\27\\5\\J oeste\1\6\\5.5\\J sur\1\27\\5\1\J este\1\6\\5.5\\.\\\\\\EDIFICIO K [interior]\\\\\\K norte\1\16\\3\\K oeste\1\6\\4.25\\K sur\1\16\\3\1\K este\1\6\\4.25\|
~M|CAP01#\PONTEP55|1\2\|3374.08|\*** ANDAMIOS EXTERIORES ***\\\\\\.\\\\\\EDIFICIO C-D [exterior]\\\\\\Fachada oeste\1\11\\4\\Fachada sur\1\4.5\\4\\.\\\\\\EDIFICIO Ga [exterior]\\\\\\Fachada oeste\1\12\\5.5\\Fachada este\1\12\\4.5\\.\\\\\\EDIFICIO Gb [exterior]\\\\\\Fachada este\1\12\\3.5\\Fachada sur\1\3.5\\4.1\\.\\\\\\EDIFICIO H [exterior]\\\\\\Fachada oeste\1\11.5\\6.5\\Fachada sur\1\2.4\\4\\Fachada este\1\9\\6\\Fachada norte\1\55\\\\.\\\\\\EDIFICIO I [exterior]\\\\\\Fachada oeste\1\41\\5.25\\Fachada norte\1\8\\4.4\\Fachada este Ia\1\2.25\\4.5\\Fachada este Ib\1\5\\4.25\\Fachada este Ic\1\25.5\\3\\Fachada norte Ic\1\6\\3.75\\Fachada sur Ic\1\6\\3.75\\.\\\\\\EDIFICIO J [exterior]\\\\\\Fachada norte\1\27\\5\\Fachada sur\1\27\\5\\.\\\\\\EDIFICIO K [exterior]\\\\\\Fachada norte\1\17\\4\\Fachada sur\1\17\\3.5\\Fachada este\1\7.5\\5\\.\\\\\\PÉRGOLA (CUBERTA CONEXIÓN NAVES - EDIFICIO K)\1\19.5\\4.5\\\1\20.5\\4.5\\.\\\\\\*** ANDAMIOS INTERIORES ***\\\\\\.\\\\\\EDIFICIO C [interior]\\\\\\C norte\1\4.5\\3.75\\C oeste\1\3.25\\3\\C sur\1\3.25\\3\\C este\1\5.5\\3\\.\\\\\\EDIFICIO D [interior]\\\\\\D norte\1\6\\4\\D oeste\1\6\\3.4\\D sur\1\5\\3.5\\D este\1\6.2\\3.4\\.\\\\\\EDIFICIO E [interior]\\\\\\Fachada sur\1\5.75\\3\\.\\\\\\EDIFICIO Ga [interior]\\\\\\Ga norte\1\6\\5\\Ga oeste\1\12\\4.5\\Ga sur\1\6\\5\\Ga este\1\12\\4.5\\.\\\\\\EDIFICIO Gb [interior]\\\\\\Gb norte\1\3.2\\4\\Gb sur\1\3.2\\4\\Gb este\1\12\\3.5\\.\\\\\\EDIFICIO Ha [interior]\\\\\\Ha norte\1\6\\7\\Ha oeste\1\7.5\\6\\Ha sur\1\6.2\\7\\Ha este\1\7.5\\8\\.\\\\\\EDIFICIO Hb [interior]\\\\\\Hb norte\1\5.25\\7\\Hb oeste\1\7.5\\8\\Hb sur\1\5.5\\7\\Hb este\1\7.5\\5.5\\.\\\\\\EDIFICIO Ia [interior]\\\\\\Ia norte\1\6\\5\\Ia oeste\1\23.5\\4.5\\Ia sur\1\6\\5\\Ia este\1\23.5\\4.5\\.\\\\\\EDIFICIO Ib [interior]\\\\\\Ib norte\1\6\\5.2\\Ib oeste\1\16\\5\\Ib sur\1\6\\4.6\\Ib este\1\16\\5\\.\\\\\\EDIFICIO Ic [interior]\\\\\\Ic norte\1\5\\3.5\\Ic oeste\1\24.5\\3.75\\Ic sur\1\5.25\\3.5\\Ic este\1\24.5\\2.75\\.\\\\\\EDIFICIO J [interior]\\\\\\J norte\1\27\\5\\J oeste\1\6\\5.5\\J sur\1\27\\5\\J este\1\6\\5.5\\.\\\\\\EDIFICIO K [interior]\\\\\\K norte\1\16\\3\\K oeste\1\6\\4.25\\K sur\1\16\\3\\K este\1\6\\4.25\|
~M|CAP01#\E0050155.PF2|1\3\|1|\Reparacións cheminea Fb\1\\\\|
~M|CAP01#\E0050160.PF2|1\4\|1|\Reparacións cheminea Hb\1\\\\|
~M|CAP02#\PONTEP37.PF2|2\1\|12|\EDIFICIO Ga\\\\\\Vigas existentes Ga\6\\\\\.\\\\\\EDIFICIO H\\\\\\Vigas existentes Ha\2\\\\\Pe dereito e pontóns existentes Ha\1\\\\\Vigas existentes Hb\2\\\\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Viga existente J\1\\\\|
~M|CAP02#\E0100220.PF2|2\2\|10|\EDIFICIO F\\\\\\Fve9\1\\\\\.\\\\\\EDIFICIO G\\\\\\Gve2\1\\\\\.\\\\\\EDIFICIO H\\\\\\Hve1\1\\\\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Jve11\1\\\\\Jve12\1\\\\\Jve13\1\\\\\Jve14\1\\\\\Jve15\1\\\\\Jve17\1\\\\\Jve23\1\\\\|
~M|CAP02#\E0100165.PF2|2\3\|9.8|\EDIFICIO H\\\\\\Escaleira existente Hb\6\1.1\\\\Banco en Hve5\1\1\\\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Escaleira existente J\2\1.1\\\|
~M|CAP02#\PONTEP56|2\4\|1|\EDIFICIO H\\\\\\Cheminea Ha\1\\\\|
~M|CAP02#\E0100110.PF2|2\5\|209.15|\EDIFICIO C\\\\\\Lousado existente C\1\15\\\\- canal intermedio\-1\4.5\0.3\\\.\\\\\\EDIFICIO H\\\\\\Lousado existente Ha (estimado 50%)\0.5\35\\\\Lousado existente Hb\1\27\\\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Lousado existente J\1\159\\\\- zonas sin lousado\-1\8\\\|
~M|CAP02#\E0100130.PF2|2\6\|15|\EDIFICIO H\\\\\\Hb\1\15\\\|
~M|CAP02#\E0100095.PF2|2\7\|7.6|\Entaboado balsas Fa\1\3.75\1.6\\\\1\1\1.6\\|
~M|CAP02#\E0100195.PF2|2\8\|1|\Jpe1\1\\\\|
~M|CAP02#\PONTEP68|2\9\|2|\EDIFICIO Ga\2\\\\|
~M|CAP02#\E0100175.PF2|2\10\|10.7|\EDIFICIO G\\\\\\Carpintería fixa entre Fb-Ga\1\\1.46\4.75\\Contraventá Gev9\1\\1\1\\.\\\\\\EDIFICIO H\\\\\\Marco madeira Hpi5\1\\1.2\2.3\|
~M|CAP02#\PONTEP04.PF2|2\11\|421.06|\*** PARAMENTOS INTERIORES ***\\\\\\.\\\\\\EDIFICIO Ga\\\\\\Paramentos interiores (medición en partida 10.01)\\133.37\\\\Estimado 50% de revocos\0.5\133.37\\\\.\\\\\\EDIFICIO Gb\\\\\\Paramentos interiores (medición en partida 10.01)\\58.01\\\\Estimado 80% de revocos\0.8\58.01\\\\.\\\\\\EDIFICIO Ha\\\\\\Paramentos interiores (medición en partida 10.01)\\165.88\\\\Estimado 40% de revocos\0.4\165.88\\\\.\\\\\\EDIFICIO Hb\\\\\\Paramentos interiores (medición en partida 10.01)\\146.38\\\\Estimado 75% de revocos\0.75\146.38\\\\.\\\\\\EDIFICIO Ic\\\\\\Paramentos interiores (medición en partida 10.01)\\153.49\\\\Estimado 25% de revocos\0.5\153.49\\\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Paramentos interiores (medición en partida 10.01)\\242.28\\\\Estimado 15% de revocos\0.15\242.28\\\\.\\\\\\EDIFICIO K\\\\\\Paramentos interiores (medición en partida 10.01)\\124.86\\\\Estimado 15% de revocos\0.15\124.86\\\|
~M|CAP02#\PF2.DEMOL.01|2\12\|2|\EDIFICIO Hb\1\\\\\EDIFICIO J\1\\\\|
~M|CAP02#\E0100360CABIL|2\13\|1|\Gve10\1\\\\|
~M|CAP02#\PF2.DEMOL.02|2\14\|2|\Gve3\1\\\\\Hve12\1\\\\|
~M|CAP02#\MOD15.PF2|2\15\|20|\EDIFICIO C\\\\\\Cve1\2\\\\\.\\\\\\EDIFICIO D\\\\\\Dve4\2\\\\\.\\\\\\EDIFICIO G\\\\\\Gve1\4\\\\\Gve2\4\\\\\Gve6\4\\\\\Gve7\4\\\\\Gve9\4\\\\\Gve10\3\\\\\Gve11\4\\\\\.\\\\\\EDIFICIO H\\\\\\Hve1\4\\\\\Hve4\4\\\\\Hve5\4\\\\\Hve6\4\\\\\Hve7\2\\\\\Hve8\2\\\\\Hve9\2\\\\\Hve10\2\\\\\Hve11\2\\\\\Hve12\2\\\\\Hve13\2\\\\\Hve14\2\\\\\Hve15\2\\\\\Hvi1\4\\\\\.\\\\\\EDIFICIO I\\\\\\Ive3\2\\\\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Jve2\4\\\\\Jve3\5\\\\\\\\\\\estimados 75% sin retirar\-60\\\\|
~M|CAP02#\MOD16.PF2|2\16\|31|\EDIFICIO C\\\\\\Cpe1\4\\\\\.\\\\\\EDIFICIO D\\\\\\Dpe1\4\\\\\.\\\\\\EDIFICIO G\\\\\\Gpe1\5\\\\\Gpe2\2\\\\\.\\\\\\EDIFICIO H\\\\\\Hpe1\4\\\\\Hpi2\1\\\\\Hpi4\6\\\\\.\\\\\\EDIFICIO I\\\\\\Ipe2\3\\\\\Ipe3\2\\\\\Ipe4\2\\\\\Ipe5\3\\\\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Jpe1\4\\\\\Jpe2\5\\\\\Jve11\4\\\\\Jve12\4\\\\\Jve13\4\\\\\Jve15\4\\\\\Jve16\1\\\\\Jve18\1\\\\\Jve19\4\\\\\Jve20\4\\\\\Jve21\4\\\\\Jve22\4\\\\\Jve23\3\\\\\Jve24\4\\\\\Jve26\4\\\\\Jve27\4\\\\\Jve28\4\\\\\Jve29\4\\\\\Jve30\4\\\\\Jve31\3\\\\\Jve32\4\\\\\Jve33\2\\\\\Jve35\4\\\\\Jve36\4\\\\\.\\\\\\estimados 75% sin retirar\-92\\\\|
~M|CAP02#\E0100030.PF2|2\17\|10|\CORTAVENTOS\\\\\\Modificación canlóns cortaventos\1\10\\\|
~M|CAP02#\E0100035.PF2|2\18\|9.5|\CORTAVENTOS\\\\\\Modificacións baixantes existentes en cortaventos\1\4.5\\\\\1\5\\\|
~M|CAP03#\E0110101.PF2|3\1\|38.01|\EDIFICIO C\\\\\\Edificio C\1\13.65\\0.65\\Arqueta exterior\1\0.8\0.8\0.8\\.\\\\\\EDIFICIO D\\\\\\Edificio D\1\32.5\\0.45\\.\\\\\\EDIFICIO H\\\\\\Edificio Ha\1\35\\0.4\|
~M|CAP03#\E0110100.PF2|3\2\|136.68|\EDIFICIO J\\\\\\Edificio J\1\159\\0.65\\Lousa ascensor\1\15.5\\2.15\|
~M|CAP03#\PONTEP90.PF2|3\3\|181.42|\EDIFICIO H\\\\\\Edificio Hb\1\42\\0.65\\Cimentación muro\1\3.3\1.2\1.4\\.\\\\\\EDIFICIO I\\\\\\Edificio Ia\1\141\\0.25\\Edificio Ib\1\101\\0.25\\Edificio Ic\1\128\\0.25\\.\\\\\\CORTAVENTOS\\\\\\Cortaventos\1\29.5\\0.75\\.\\\\\\EDIFICIO K\\\\\\Edificio K\1\97\\0.35\|
~M|CAP03#\MOD26.PF2|3\4\|1.35|\EDIFICIO G\\\\\\Limpeza balsas Gb\6\1.55\2.9\0.05\|
~M|CAP03#\E02SA060.PF2|3\5\|25|\Estimado\1\50\0.5\\|
~M|CAP04#\E0110110.PF2|4\1\|247.99|\EDIFICIO C-D\\\\\\Edificio C-D\1\47.5\\0.25\\.\\\\\\EDIFICIO F\\\\\\Recheo balsas Fa\1\3.75\1.6\1\\\1\1\1.6\1\\.\\\\\\EDIFICIO G\\\\\\Recheo balsas Ga\10\2.6\1.5\1\\\2\2.9\1.1\1\\.\\\\\\EDIFICIO H\\\\\\Edificio Ha\1\35\\0.25\\Edificio Hb\1\42\\0.25\\.\\\\\\EDIFICIO I\\\\\\Edificio Ia\1\141\\0.25\\Edificio Ib\1\101\\0.25\\Edificio Ic\1\128\\0.25\\.\\\\\\CORTAVENTOS\\\\\\Cortaventos\1\29.5\\0.25\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Edificio J\1\159\\0.25\\.\\\\\\EDIFICIO K\\\\\\Edificio K\1\97\\0.25\|
~M|CAP04#\EXTRA06.PF2|4\2\|832.98|\EDIFICIO C-D\\\\\\Edificio C-D\1\47.5\\\\.\\\\\\EDIFICIO F\\\\\\Balsas Fa\1\3.75\1.6\\\\1\1\1.6\\\.\\\\\\EDIFICIO G\\\\\\Balsas Ga\10\2.6\1.5\\\\2\2.9\1.1\\\.\\\\\\EDIFICIO H\\\\\\Edificio Ha\1\35\\\\Edificio Hb\1\42\\\\.\\\\\\EDIFICIO I\\\\\\Edificio Ia\1\141\\\\Edificio Ib\1\101\\\\Edificio Ic\1\128\\\\.\\\\\\CORTAVENTOS\\\\\\Cortaventos\1\29.5\\\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Edificio J\1\159\\\\.\\\\\\EDIFICIO K\\\\\\Edificio K\1\97\\\|
~M|CAP04#\E04CM040.PF2|4\3\|39.71|\EDIFICIO C-D\\\\\\Edificio C-D\1\47.5\\0.05\\.\\\\\\EDIFICIO F\\\\\\Balsas Fa\1\3.75\1.6\0.05\\\1\1\1.6\0.05\\.\\\\\\EDIFICIO G\\\\\\Balsas Ga\10\2.6\1.5\0.05\\\2\2.9\1.1\0.05\\.\\\\\\EDIFICIO H\\\\\\Edificio Hb\1\42\\0.05\\.\\\\\\EDIFICIO I\\\\\\Edificio Ia\1\141\\0.05\\Edificio Ib\1\101\\0.05\\Edificio Ic\1\128\\0.05\\.\\\\\\CORTAVENTOS\\\\\\Cortaventos\1\29.5\\0.05\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Edificio J\1\159\\0.05\\- Oco ascensor\-1\2.1\1.95\0.05\\.\\\\\\EDIFICIO K\\\\\\Edificio K\1\97\\0.05\|
~M|CAP04#\PONTEP34.PF2|4\4\|793.88|\EDIFICIO C-D\\\\\\Edificio C-D\1\47.5\\\\.\\\\\\EDIFICIO F\\\\\\Balsas Fa\1\3.75\1.6\\\\1\1\1.6\\\.\\\\\\EDIFICIO G\\\\\\Balsas Ga\10\2.6\1.5\\\\2\2.9\1.1\\\.\\\\\\EDIFICIO H\\\\\\Edificio Hb\1\42\\\\.\\\\\\EDIFICIO I\\\\\\Edificio Ia\1\141\\\\Edificio Ib\1\101\\\\Edificio Ic\1\128\\\\.\\\\\\CORTAVENTOS\\\\\\Cortaventos\1\29.5\\\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Edificio J\1\159\\\\- Oco ascensor\-1\\2.1\1.95\\.\\\\\\EDIFICIO K\\\\\\Edificio K\1\97\\\|
~M|CAP04#\PONTEP15.PF2|4\5\|12.81|\EDIFICIO H\\\\\\Recheo baixo zapata muro\1\3.3\1\1\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Recheo baixo lousa ascensor\1\2.91\2.75\1\\\1\1.51\1\1\|
~M|CAP04#\E04LA130.PF2|4\6\|4.38|\EDIFICIO H\\\\\\Zapata muro\1\3.3\0.8\0.4\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Lousa ascensor\1\2.9\2.75\0.35\\\1\1.5\1\0.35\|
~M|CAP04#\E04MA040.PF2|4\7\|2.96|\EDIFICIO H\\\\\\Murete\1\3.3\0.25\0.8\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Murete ascensor\1\3.6\0.2\1.3\\\1\2.1\0.2\1.3\\\2\1.55\0.2\1.3\|
~M|CAP04#\IG_01_03B.PF2|4\8\|1|\Evacuación drenaxe edificio C\1\\\\|
~M|CAP04#\U02LV040.PF2|4\9\|36.8|\EDIFICIO C-D\\\\\\Tuberías drenaxe\6\2.4\\\\.\\\\\\EDIFICIO K\\\\\\Tuberías drenaxe\8\2.8\\\|
~M|CAP04#\U02LV060.PF2|4\10\|16|\EDIFICIO K\\\\\\Tuberías drenaxe\1\16\\\|
~M|CAP04#\U02LV070|4\11\|12.5|\EDIFICIO C-D\\\\\\Tuberías drenaxe\1\12.5\\\|
~M|CAP05#\PF2.CANTE.01|5\1\|56.88|\EDIFICIO C-D\\\\\\Apertura entre C-D\1\\\2.2\\Dpe2\2\\\1.5\\.\\\\\\EDIFICIO H\\\\\\Hpi6\2\\\1.95\\.\\\\\\EDIFICIO I\\\\\\Ive1\8\\\3\\Ipi1\2\\\2.2\\Ipi5\2\\\2.29\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Jpi1\2\\\2.2\\Jpi2\2\\\2.2\\.\\\\\\EDIFICIO K\\\\\\Kve1\2\\\3\|
~M|CAP05#\PF2.CANTE.02|5\2\|35.42|\Ancho do oco a abrir +30 cm a cada lado\\\\\\.\\\\\\EDIFICIO C-D\\\\\\Apertura entre C-D\1\\2.94\\\Dpe2\1\\2.1\\\.\\\\\\EDIFICIO H\\\\\\Hpi6\1\\1.6\\\Hve12 (sustitución dintel)\1\\1.2\\\.\\\\\\EDIFICIO I\\\\\\Ive1\4\\3.4\\\Ipi1\1\\1.94\\\Ipi5\1\\2.97\\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Jpi1\1\\3.27\\\Jpi2\1\\2.4\\\.\\\\\\EDIFICIO K\\\\\\Kve1\1\\3.4\\|
~M|CAP05#\PF2.CANTE.03|5\3\|2.63|\EDIFICIO C-D\\\\\\Dpe2\1\1.65\0.68\0.15\\.\\\\\\EDIFICIO H\\\\\\Hpi6\1\1.4\0.6\0.3\\.\\\\\\EDIFICIO I\\\\\\Ive1\4\3.4\0.3\0.35\\Ipi1\1\1.94\0.72\0.3\\.\\\\\\EDIFICIO K\\\\\\Kve1\1\3.4\0.3\0.35\|
~M|CAP05#\PF2.CANTE.04|5\4\|4|\EDIFICIO C-D\\\\\\Apertura entre C-D\2\2.94\0.17\0.35\\.\\\\\\EDIFICIO I\\\\\\Ive1\4\3.4\0.3\0.35\\Ipi5\2\2.97\0.25\0.35\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Jpi1\2\3.27\0.25\0.35\\Jpi2\2\2.4\0.25\0.35\\.\\\\\\EDIFICIO K\\\\\\Kve1\2\3.4\0.3\0.35\|
~M|CAP05#\PF2.CANTE.05|5\5\|2.8|\EDIFICIO C-D\\\\\\Apertura entre C-D\1\2.94\0.17\0.35\\.\\\\\\EDIFICIO G\\\\\\Gve3 (sustitución cargadeiro intermedio)\1\1.6\0.2\0.25\\.\\\\\\EDIFICIO H\\\\\\Hve12 (sustitución dintel)\1\1.2\0.7\0.25\\.\\\\\\EDIFICIO I\\\\\\Ive1\4\3.4\0.2\0.35\\Ipi5\1\2.97\0.15\0.35\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Jpi1\2\3.27\0.25\0.35\\Jpi2\2\2.4\0.25\0.35\\.\\\\\\EDIFICIO K\\\\\\Kve1\1\3.4\0.2\0.35\|
~M|CAP05#\DEC040.PF2|5\6\|61.65|\En ap.ocos, +caixa de 40cm altura e 30cm a cada lado para dintel\\\\\\.\\\\\\EDIFICIO C-D\\\\\\Apertura entre C-D\1\2.34\2.2\0.55\\\1\2.94\0.4\0.55\\Dve4 (apertura oco anteriormente cegado)\1\0.95\1.92\0.22\\Dpe2\1\1.5\1.5\0.7\\\1\2.1\0.4\0.7\\.\\\\\\EDIFICIO H\\\\\\Hpi6 (apertura hornacina)\1\1\2.15\0.6\\\1\1.6\0.4\0.6\\Roza para aloxamento baixante saneamento\1\3.5\0.2\0.15\\.\\\\\\EDIFICIO I\\\\\\Ive1\4\2.8\3\0.72\\\4\3.4\0.4\0.72\\Ipi1\1\1.94\2.4\0.74\\\1\2.54\0.4\0.74\\Ipi5\1\2.37\2.49\0.65\\\1\2.97\0.4\0.65\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Jpi1\1\2.67\2.4\0.64\\\1\3.27\0.4\0.64\\Jpi2\1\1.8\2.4\0.64\\\1\2.4\0.4\0.64\\Desmontaxe peana escalóns pedra\1\1.25\1.25\0.5\\.\\\\\\EDIFICIO K\\\\\\Kve1\1\2.8\3\0.8\\\1\3.4\0.4\0.8\|
~M|CAP05#\PF2.CANTE.07|5\7\|2.54|\EDIFICIO C-D\\\\\\Dpe2 xambas\2\1.4\0.7\0.1\\Dpe2 soleira\1\1.7\0.95\0.1\\.\\\\\\EDIFICIO H\\\\\\Hpi6 xambas\2\1.95\0.6\0.2\\Hpi6 soleira\1\1\0.6\0.05\\.\\\\\\EDIFICIO I\\\\\\Ive1 soleira\4\2.8\0.9\0.06\\Ipi1 xambas\2\2.2\0.74\0.2\\Ipi1 soleira\1\1.34\0.74\0.05\\Ipi5 soleira\1\2.37\0.65\0.15\\.\\\\\\EDIFICIO K\\\\\\Kve1 soleira\1\2.8\0.9\0.06\\\\\\\|
~M|CAP05#\PONTEP83.PF2|5\8\|3|\EDIFICIO J\\\\\\Jve1\3\\\\|
~M|CAP05#\MOD13.PF2|5\9\|1.33|\EDIFICIO Gb\\\\\\Lousado terraza\1\3.15\1.55\0.15\\.\\\\\\EDIFICIO Hb\\\\\\Mesado baixo escaleira\1\4\\0.15\|
~M|CAP05#\ECM020.PF2|5\10\|1.34|\EDIFICIO Hb\\\\\\Muro sillería\1\3.3\0.2\2.55\\- Hpi3\-1\0.8\0.2\2.1\|
~M|CAP05#\MOD39.PF2|5\11\|2.76|\EDIFICIO Hb\\\\\\Tapado roza vertical baixante\1\3.5\0.2\0.15\\.\\\\\\EDIFICIO I\\\\\\Reconstrución parte inferior arco Ipi3\1\0.5\1\0.5\\Cegado Ive7\1\0.55\1\0.72\\Cegado Ive13\1\0.55\1\0.65\\Cegado Ivi1\1\0.55\1\0.7\\Cegado Ivi2\1\0.55\1\0.7\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Cegado parte superior Jvi3\1\0.85\0.25\0.3\\Cegado parte superior Jvi4\1\0.85\0.25\0.3\\Tapado roza vertical muro\1\0.4\4.6\0.4\|
~M|CAP05#\PONTEP51.PF2|5\12\|82|\EDIFICIO Ga\\\\\\Forxado P1 - muro oeste\8\\\\\Forxado P1 - muro este\7\\\\\Forxado P1 - muro sur\1\\\\\.\\\\\\EDIFICIO H\\\\\\Forxado P1 - muro oeste Ha\6\\\\\Forxado P1 - medianera Ha Hb\6\\\\\Forxado P1 - muro este Hb\3\\\\\Forxado P1 - muro norte Hb\3\\\\\.\\\\\\Forxado P2 - muro oeste Ha\6\\\\\Forxado P2 - medianera Ha Hb\6\\\\\Forxado P2 - muro este Hb\3\\\\\Forxado P2 - muro norte Hb\3\\\\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Forxado P1 - muro norte\15\\\\\Forxado P1 - muro sur\15\\\\|
~M|CAP05#\PF2.CANTE.09|5\13\|3.15|\EDIFICIO Gb\\\\\\Terraza enlousada\1\3.15\\\|
~M|CAP05#\E0200050.PF2|5\14\|0.31|\EDIFICIO I\\\\\\Modificación pendiente antepeito Ive3\1\1.25\0.25\\|
~M|CAP05#\PF2.CANTE.10|5\15\|2.53|\EDIFICIO I\\\\\\Ipe1\1\2.2\0.74\\\Ipe2\1\1.4\0.64\\|
~M|CAP05#\PF2.CANTE.11|5\16\|10|\EDIFICIO Hb\\\\\\Terraza exterior\2\\\\\.\\\\\\CORTAVENTOS\\\\\\Apoios vigas\8\\\\|
~M|CAP05#\PF2.CANTE.13|5\17\|1|\EDIFICIO D\1\\\\|
~M|CAP05#\PF2.CANTE.14|5\18\|1|\EDIFICIO Hb\1\\\\|
~M|CAP05#\PONTEP39.PF2|5\19\|2|\EDIFICIO J\\\\\\Cosido dintel Jve36\2\\\\|
~M|CAP05#\R08P110RC.PF2|5\20\|1|\EDIFICIO Hb\\\\\\Pegado xamba Hve3\0.5\\\\\Pegado alfeizar Hve3\0.5\\\\|
~M|CAP05#\MOD24.PF2|5\21\|1|\EDIFICIO Hb\\\\\\Reconstrucción xamba Hve3\1\\\\|
~M|CAP05#\XELNEW218.PF2|5\22\|1|\EDIFICIO Hb\\\\\\Reconstruccion dintel Hve3\1\\\\|
~M|CAP06#\PF2.ESMAD.01|6\1\|28.99|\*** VIGAS FORXADOS ***\\\\\\.\\\\\\EDIFICIO G\\\\\\Forxado Ga\25\6.11\0.14\0.26\\.\\\\\\EDIFICIO Ha\\\\\\Forxado P1 Ha\17\6.28\0.14\0.26\\Forxado P2 Ha\17\6.28\0.14\0.26\\.\\\\\\EDIFICIO Hb\\\\\\Forxado P1 Hb\11\5.27\0.14\0.26\\Forxado P2 Hb\11\5.27\0.14\0.26\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Forxado J\49\6.3\0.14\0.26\\\2\2.67\0.14\0.26\|
~M|CAP06#\PF2.ESMAD.02|6\2\|3.75|\*** DURMINTES FORXADOS ***\\\\\\.\\\\\\EDIFICIO G\\\\\\Forxado Ga\4\6.05\0.14\0.2\\.\\\\\\EDIFICIO Ha\\\\\\Forxado P1 Ha\4\3.95\0.14\0.2\\Forxado P2 Ha\4\3.95\0.14\0.2\\.\\\\\\EDIFICIO Hb\\\\\\Forxado P1 Hb\2\4.8\0.14\0.2\\\1\3.2\0.14\0.2\\Forxado P2 Hb\2\5.3\0.14\0.2\\\1\3.2\0.14\0.2\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Forxado J\4\6.07\0.14\0.2\\\1\1.68\0.14\0.2\\\4\6.3\0.14\0.2\|
~M|CAP06#\PF2.ESMAD.03|6\3\|0.94|\EDIFICIO Hb\\\\\\Forxado P1 Hb\7\3.1\0.12\0.18\\Forxado P2 Hb\7\3.1\0.12\0.18\|
~M|CAP06#\PF2.ESMAD.04|6\4\|1.13|\*** ZANCAS ESCALEIRAS ***\\\\\\.\\\\\\EDIFICIO Hb\\\\\\Tramo PB-P1\2\2.26\0.12\0.24\\\2\3.58\0.12\0.24\\Tramo P1-P2\2\3.9\0.12\0.24\\\2\3.9\0.12\0.24\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Tramo PB-P1\2\5.42\0.12\0.24\\\2\0.7\0.12\0.24\|
~M|CAP06#\PF2.ESMAD.05|6\5\|0.05|\Edificio Hb\1\2.7\0.14\0.14\|
~M|CAP07#\PF2.CUBER.01|7\1\|6|\EDIFICIO I\\\\\\Edificio Ia\3\\\\\Edificio Ib\2\\\\\.\\\\\\EDIFICIO J\1\\\\\\\\\\|
~M|CAP07#\E1250090.PF2|7\2\|14|\EDIFICIO Gb\\\\\\Alero fachada este\1\4\\\\.\\\\\\CORTAVENTOS\\\\\\Modificación canlóns cortaventos\1\10\\\|
~M|CAP07#\E1250105.PF2|7\3\|9|\CORTAVENTOS\\\\\\Modificacións baixantes existentes en cortaventos\1\4\\\\\1\5\\\|
~M|CAP07#\PONTEP95.PF2|7\4\|1|\EDIFICIO Gb\\\\\\Alero fachada este\1\\\\|
~M|CAP08#\PONTEP07.PF2|8\1\|39.49|\EDIFICIO H\\\\\\Recubrimento cimentación murete\\\\\\Cara inferior zapata\1\3.3\0.8\\\Laterais zapata\2\3.3\0.4\\1\\1\0.8\0.4\\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Recubrimento cimentación ascensor\\\\\\Cara inferior lousa\1\2.9\2.75\\\\1\1.5\1\\\Laterais lousa\1\14.3\\0.35\\Cara superior lousa\1\5.1\\\1\Laterais murete\1\11\\1.3\|
~M|CAP08#\MOD28.PF2|8\2\|8.8|\EDIFICIO J\\\\\\Encontro lousa-murete ascensor\1\3.6\\\\\1\2.1\\\\\2\1.55\\\|
~M|CAP08#\E03DMP010.PF2|8\3\|27.37|\EDIFICIO H\\\\\\Recubrimento cimentación murete\\\\\\Laterais zapata\2\3.3\0.4\\1\\1\0.8\0.4\\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Recubrimento cimentación ascensor\\\\\\Laterais lousa\1\14.3\\0.35\\Cara superior lousa\1\5.1\\\1\Laterais murete\1\11\\1.3\|
~M|CAP08#\MOD43.PF2|8\4\|1097.18|\EDIFICIO C-D\\\\\\Planta baixa C-D\1\47.5\\\\.\\\\\\EDIFICIO F\\\\\\Balsas Fa\1\3.75\1.6\\\\1\1\1.6\\\.\\\\\\EDIFICIO G\\\\\\Balsas Ga\10\2.6\1.5\\\\2\2.9\1.1\\\Forxado P1 Ga\1\70.5\\\\.\\\\\\EDIFICIO H\\\\\\Planta baixa Hb\1\42\\\\Forxado P1 Ha\1\47.2\\\\Forxado P1 Hb\1\34.1\\\\.\\\\\\EDIFICIO I\\\\\\Planta baixa Ia\1\141\\\\Planta baixa Ib\1\101\\\\Planta baixa Ic\1\128\\\\.\\\\\\CORTAVENTOS\\\\\\Cortaventos\1\29.5\\\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Planta baixa J\1\159\\\\- Oco ascensor\-1\\2.1\1.95\\Forxado planta primeira J\1\151.5\\\\.\\\\\\EDIFICIO K\\\\\\Planta baixa edificio K\1\97\\\|
~M|CAP08#\E1200085.PF2|8\5\|740.9|\EDIFICIO C-D\\\\\\Edificio C-D\1\47.5\\\\.\\\\\\EDIFICIO H\\\\\\Edificio Hb\1\42\\\\.\\\\\\EDIFICIO I\\\\\\Edificio Ia\1\141\\\\Edificio Ib\1\101\\\\Edificio Ic\1\128\\\\.\\\\\\CORTAVENTOS\\\\\\Cortaventos\1\29.5\\\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Edificio J\1\159\\\\- Oco ascensor\-1\\2.1\1.95\\.\\\\\\EDIFICIO K\\\\\\Edificio K\1\97\\\|
~M|CAP08#\E1200160.PF2|8\6\|7.6|\EDIFICIO F\\\\\\Balsas Fa\1\3.75\1.6\\\\1\1\1.6\\|
~M|CAP08#\E1200165.PF2|8\7\|3.18|\EDIFICIO F\\\\\\Balsas Fa\2\3.75\0.2\\\\2\1.6\0.2\\\\2\1\0.2\\\\2\1.6\0.2\\|
~M|CAP08#\PONTEP50.PF2|8\8\|303.3|\EDIFICIO G\\\\\\Forxado P1 Ga\1\70.5\\\\.\\\\\\EDIFICIO H\\\\\\Forxado P1 Ha\1\47.2\\\\Forxado P1 Hb\1\34.1\\\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Forxado P1 J\1\151.5\\\|
~M|CAP08#\PONTEP08.PF2|8\9\|303.3|\EDIFICIO G\\\\\\Forxado P1 Ga\1\70.5\\\\.\\\\\\EDIFICIO H\\\\\\Forxado P1 Ha\1\47.2\\\\Forxado P1 Hb\1\34.1\\\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Forxado P1 J\1\151.5\\\|
~M|CAP08#\PF2.IMPER.01|8\10\|1|\Cheminea E\1\\\\|
~M|CAP09#\MOD45.PF2|9\1\|191.99|\EDIFICIO Hb\\\\\\P1 despachos / escaleira-distrib-aseos\1\7.85\\2.85\\\1\0.45\\2.85\\P1 despacho 01 / despacho 02\1\3.15\\2.85\\P1 aseo / distribuidor\1\2.15\\2.85\\P1 tabiqueria interior aseo\1\2.15\\2.85\1\\1\1.45\\2.85\\.\\\\\\EDIFICIO J (planta baixa)\\\\\\Embarque ascensor / pasillo\1\1.35\\2.65\\Pasillo / resto estancias\1\24\\2.65\\Interior aseo homes\2\0.55\\2.65\\Aseo homes / vestiario profesores\1\1.25\\2.65\\\1\1.25\\2.65\\\1\3.85\\2.65\\Vestiario profesores / aseo adaptado\1\3.85\\2.65\\Cuarto limpeza\1\0.9\\2.65\\\1\1.25\\2.65\\Vestibulo aseo adaptado / aseo adaptado\1\1.05\\2.65\\Aseo adaptado / aseo mulleres\1\3.8\\2.65\\Aseo mulleres / vestiario profesoras\1\1.25\\2.65\\\1\1.25\\2.65\\\1\3.9\\2.65\1\Vestiario profesoras / arquivo papel\1\3.9\\2.65\|
~M|CAP09#\E07TYC060.PF2|9\2\|34.38|\EDIFICIO J\\\\\\Aseos e vestiarios planta baixa - muro norte\1\13.75\\2.5\|
~M|CAP09#\U16ZV060.PF2|9\3\|26.24|\EDIFICIO J (planta baixa)\\\\\\Aseo homes\1\1.8\\2\\\1\1.35\\2\\Encimera aseo homes\1\3.1\\0.7\\Vestiario profesores\1\1.5\\2\\\1\0.9\\2\\Aseo mulleres\1\1.8\\2\\\1\1.35\\2\\Encimera aseo mulleres\1\3.1\\0.7\\Vestiario profesoras\2\0.3\\2\\\1\1.65\\2\|
~M|CAP09#\PONTEP105.PF2|9\4\|214.03|\FALSOS TEITOS\\\\\\.\\\\\\EDIFICIO G\\\\\\Forxado P1 Ga\1\70.5\\\\- vigas\-25\6.07\0.14\\\.\\\\\\EDIFICIO H\\\\\\Forxado P1 Ha\1\47.2\\\\- vigas\-17\6.27\0.14\\\Forxado P1 Hb\1\34.1\\\\- vigas\-11\5.35\0.14\\\\-7\2.94\0.12\\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Forxado P1 J\1\151.5\\\\- vigas\-49\6.07\0.14\\\\-2\2.67\0.14\\|
~M|CAP09#\D14KS001.PF2|9\5\|5|\EDIFICIO Ib\\\\\\Falso teito en estrutura de cuberta\1\5\\\|
~M|CAP10#\E0200065.PF2|10\1\|2098.4|\*** CACHOTARIA INTERIOR ***\\\\\\.\\\\\\EDIFICIO C [interior]\\\\\\C norte\1\4.5\\3.7\\- paso CD\-1\\2.25\2.2\\C oeste\1\3.25\\3\\Exterior cambota\1\\3.06\1.7\\C sur\1\3.25\\3\\- Cve1\-1\\1.06\1.3\\C este\1\5.5\\3\1\- Cpe1\-1\\1.34\2.43\\.\\\\\\EDIFICIO D [interior]\\\\\\D norte\1\6\\4\\- Dpe2\-1\\1.61\1.66\\\-1\\0.95\0.6\\D oeste\1\6\\3.4\\D sur\1\5\\3.5\\- paso CD\-1\\2.43\2.2\\D este\1\6.2\\3.4\\- Dpe1\-1\\1.23\2.24\\- Dve4\-1\\1.17\2.2\1\- Dve5, Dve6\-2\\0.56\0.55\\.\\\\\\EDIFICIO Ga [interior]\\\\\\Ga norte\1\6\\5\\Laterales cambota\2\\0.5\1.5\\- Hpi1\-1\\1.29\2\\- Hpi6\-1\\1\2.1\\Ga oeste\1\12\\4.5\\- Gve1, Gve2, Gve9, Gve10, Gve11\-5\\1.2\2\\- Gve8\-1\\1.21\0.8\\Ga sur\1\6\\5\\- Gpi1, Gpi2\-2\\1.21\2.05\\Ga este\1\12\\4.5\\- Gpe2\-1\\1.61\2.2\\- Gve3, Gve5\-2\\1.15\2.2\\- Gve4\-1\\1.15\0.5\\- Gpe3\-1\\0.88\2.12\\- Gve12, Gve13, Gve14\-3\\0.6\0.75\1\- Gve15\-1\\0.93\1.2\\.\\\\\\EDIFICIO Gb [interior]\\\\\\Gb norte\1\3.2\\4\\Gb sur\1\3.2\\4\\- porta P1\-1\\1.2\2\\Gb este\1\12\\3.5\\- Gpe1\-1\\1.36\2.3\\- Gve6\-1\\1.08\1.4\1\- Gve7\-1\\1.11\2.3\\.\\\\\\EDIFICIO Ha [interior]\\\\\\Ha norte\1\6\\7\\- Hpi2\-1\\1.59\2.1\\- Hve12\-1\\1.03\1\\Ha oeste\1\7.5\\6\\- Hve1\-1\\1.07\2.2\\- Hvi1, Hpi4, Hve7\-3\\1.3\2.2\\Ha sur\1\6.2\\7\\- Hpi1\-1\\1.62\2.1\\- Hpi6\-1\\1\2\\- Hve15\-1\\1.06\1\\Ha este\1\7.5\\8\1\- Hpi5\-1\\1.2\2.3\\.\\\\\\EDIFICIO Hb [interior]\\\\\\Hb norte\1\5.25\\7\\- Hve2, Hve3\-2\\0.9\0.9\\- Hve8\-1\\1.4\2.2\\- Hve13\-1\\0.97\1\\Hb oeste\1\7.5\\8\\- Hpi5\-1\\1.2\2.3\\Hb sur\1\5.5\\7\\- Hve6, Hve11\-2\\1.35\2.2\\- Hve14\-1\\0.97\1\\Hb este\1\7.5\\5.5\\- Hpe1\-1\\1.45\2.3\1\- Hve4, Hve5, Hve9, Hve10\-4\\1.3\2.2\\.\\\\\\EDIFICIO Ia [interior]\\\\\\Ia norte\1\6\\5\\Ia oeste\1\23.5\\4.5\\- Ive1\-3\\2.8\3.2\\- Ive8, Ive9\-2\\0.58\0.75\\Ia sur\1\6\\5\\- Ipi2\-1\\1.23\2\\Ia este\1\23.5\\4.5\\- Ipe1\-1\\2.36\2.87\\- Ipi1, Ipi2\-2\\1.34\2.2\1\- Ipi3\-1\16.82\\\\.\\\\\\EDIFICIO Ib [interior]\\\\\\Ib norte\1\6\\5.2\\Ib oeste\1\16\\5\\- Ive1\-1\\2.8\3.2\\- Ive10, Ive11, Ive12\-3\\0.58\0.75\\Ib sur\1\6\\4.6\\Ib este\1\16\\5\\- Ipe2\-1\\1.52\2.23\1\- Ive14\-1\\0.5\0.8\\.\\\\\\EDIFICIO Ic [interior]\\\\\\Ic norte\1\5\\3.5\\- Ipi5\-1\\2.37\2.29\\Ic oeste\1\24.5\\3.75\\- Ipi1, Ipi2\-2\\1.2\2.1\\- Ipi3\-1\16.82\\\\Ic sur\1\5.25\\3.5\\Ic este\1\24.5\\2.75\\- Ive2, Ive4, Ive5\-3\\0.7\0.8\\- Ive3\-1\\1.5\1.72\1\- Ipe3, Ipe4, Ipe5\-3\\1.53\2.2\\.\\\\\\EDIFICIO J [interior]\\\\\\J norte\1\27\\5\\- Jve1\-3\\0.45\0.7\\- Jve11, Jve12, Jve13, Jve14, Jve15, Jve16, Jve17\-7\\1.22\1.87\\- Jve18, Jve19, Jve20, Jve21, Jve22, Jve23\-6\\1.22\1.87\\J oeste\1\6\\5.5\\- Jvi1, Jvi2\-2\\1.2\1.87\\J sur\1\27\\5\\- Jpi1\-1\\2.67\2.2\\- Jpi2\-1\\1.8\2.2\\- Jpe1, Jpe2\-2\\1.81\2.15\\- Jve2, Jve3\-2\\1.26\1.3\\- Jve4, Jve5, Jve6\-3\\0.65\0.8\\- Jve24, Jve25, Jve26, Jve27, Jve28, Jve29, Jve30\-7\\1.22\1.87\\- Jve31, Jve32, Jve33, Jve34, Jve35, Jve36\-6\\1.22\1.87\\J este\1\6\\5.5\\- Jpi7\-1\\0.98\2.07\1\- Jvi3, Jvi4\-2\\1.18\1.9\\.\\\\\\EDIFICIO K [interior]\\\\\\K norte\1\16\\3\\K oeste\1\6\\4.25\\- Jpi7\-1\\0.98\2.07\\K sur\1\16\\3\\- Kpe1\-1\\2.38\2.68\\- Kpe2\-1\\1.69\2.28\\- Kve2\-1\\1.2\1.23\\K este\1\6\\4.25\1\- Kve1\-1\\2.8\3\2\.\\\\\\*** CANTARIA INTERIOR ***\\\\\\.\\\\\\EDIFICIO C [interior]\\\\\\Dintel cambota\1\\1.95\0.6\\Apoio lateral cambota\1\\1.25\1\\\1\\2.4\0.5\\Soleira cambota\1\\1.75\1.15\\Vertedoiro\1\\1\0.5\\\1\\1\0.3\\Forno\1\\1.15\1.4\\Cve1\2\\0.75\1.3\\\2\\0.65\0.95\\Cpe1\2\\0.65\2.35\\\2\\0.6\1.1\\.\\\\\\EDIFICIO D [interior]\\\\\\Mesado\1\6.4\0.85\\\Dpe1\2\\0.6\2.2\\\2\\0.55\1.1\\Dve4\2\\0.9\2.2\\\2\\0.55\1.05\\Dve5, Dve6\2\\0.65\1.4\\.\\\\\\EDIFICIO Ga [interior]\\\\\\Gve1, Gve2, Gve9, Gve11\8\\0.8\2\\\8\\0.7\1.1\\Antepeitos Gve1, Gve2, Gve9, Gve11\4\\1.05\0.75\\Gpe2\2\\0.85\2.2\\\2\\0.75\1.4\\Pavimento existente\1\75\\\\- Superficie balsas Ga\-10\\2.6\1.5\\.\\\\\\EDIFICIO Gb [interior]\\\\\\Gpe1, Gve7\4\\0.6\2.3\\\4\\0.5\1.15\\Gve6\2\\0.6\1.4\\\2\\0.5\0.95\\Porta P1\2\\0.6\2\\\2\\0.5\1.2\\Pavimento existente\1\39.5\\\\- Superficie balsas Gb\-6\\1.55\2.95\\Laterais balsas Gb\6\\9\1.5\\Fondo balsas Gb\6\\1.55\2.95\\.\\\\\\EDIFICIO Ha [interior]\\\\\\Hpi1, Hpi2\4\\0.75\2.1\\\4\\0.65\1.35\\Dintel cambota\1\\1.8\0.6\\Apoios laterales cambota\2\\1.2\1\\Soleira cambota\1\\0.6\1.8\\Laterais hornacinas\2\\0.4\4.5\\Hve1\2\\0.75\2.2\\\2\\0.7\0.95\\Antepeito Hve1\1\\0.95\0.95\\Hpi4, Hvi1, Hve7\6\\0.75\2.2\\\6\\0.7\1.15\\Antepeitos Hvi1, Hve7\2\\1\0.95\\Hve12, Hve15\4\\0.75\1\\\4\\0.65\0.8\\Soleira galeria\1\13\\\\Moa do muiño\1\12.25\\\\Laterais moa do muiño\1\\12.5\0.8\\.\\\\\\EDIFICIO Hb [interior]\\\\\\Hve2, Hve3\4\\0.75\0.9\\\4\\0.6\0.45\\Hve4, Hve5, Hve6, Hve8, Hve9, Hve10, Hve11\14\\0.7\2.2\\\14\\0.6\1.2\\Antepeitos Hve4, Hve5, Hve6, Hve8, Hve9, Hve10, Hve11\7\\1.15\0.95\\Hpe1\2\\0.7\2.3\\\2\\0.6\1.3\\Hve13, Hve14\4\\0.75\1\\\4\\0.65\0.8\\.\\\\\\EDIFICIO Ia [interior]\\\\\\Ive8, Ive9\4\\0.8\0.75\\\4\\0.7\0.3\\Ipe1\2\\0.85\2.8\\\2\\0.75\2.2\\Ipi2\2\\0.75\2.2\\\2\\0.75\1.4\\.\\\\\\EDIFICIO Ib [interior]\\\\\\Ive10, Ive11, Ive12\6\\0.8\0.75\\\6\\0.7\0.3\\Ipe2\2\\0.7\2.2\\\2\\0.65\1.4\\Ive14\2\\0.7\0.65\\\2\\0.6\0.3\\.\\\\\\EDIFICIO Ic [interior]\\\\\\Ive2, Ive4, Ive5\6\\0.75\0.8\\\6\\0.6\0.55\\Ive3\2\\0.7\1.7\\\2\\0.6\1.4\\Ipe3, Ipe4, Ipe5\6\\0.7\2.2\\\6\\0.6\1.3\\.\\\\\\EDIFICIO J [interior]\\\\\\Jpe1, Jpe2\4\\0.9\2.15\\\4\\0.8\1.6\\Jve2, Jve3\4\\0.9\1.3\\\4\\0.8\1\\Jve4, Jve5, Jve6\6\\0.9\0.8\\\6\\0.8\0.35\\Jvi3, Jvi4\4\\0.7\1.9\\\4\\0.6\1\\Jvi1, Jvi2\4\\0.7\1.85\\\4\\0.65\1\\Jve11, Jve12, Jve15, Jve17, Jve19, Jve21, Jve23\14\\0.7\1.85\\\14\\0.65\1.05\\Jve24, Jve26, Jve28, Jve30, Jve32, Jve34, Jve35, Jve36\16\\0.7\1.85\\\16\\0.6\1.05\\.\\\\\\EDIFICIO K [interior]\\\\\\Kpe1\2\\0.77\2.6\\.\2\\0.65\2.2\\Kpe2\2\\0.75\2.25\\\2\\0.7\1.6\\Kve2\2\\0.65\1.2\\\2\\0.65\1\\.\\\\\\*** CANTARÍA EXTERIOR ***\\\\\\.\\\\\\Soleira galería Ha\1\4\1.1\\\\1\4\0.3\\\\1\1\0.3\\\Canzorros galería Ha\3\2\0.4\\\\3\1\0.5\\|
~M|CAP10#\E0200070.PF2|10\2\|540.89|\*** CANTARIA INTERIOR ***\\\\\\.\\\\\\EDIFICIO C [interior]\\\\\\Dintel cambota\1\\1.95\0.6\\Apoio lateral cambota\1\\1.25\1\\\1\\2.4\0.5\\Soleira cambota\1\\1.75\1.15\\Vertedoiro\1\\1\0.5\\\1\\1\0.3\\Forno\1\\1.15\1.4\\Cve1\2\\0.75\1.3\\\2\\0.65\0.95\\Cpe1\2\\0.65\2.35\1\\2\\0.6\1.1\\.\\\\\\EDIFICIO D [interior]\\\\\\Mesado\1\6.4\0.85\\\Dpe1\2\\0.6\2.2\\\2\\0.55\1.1\\Dve4\2\\0.9\2.2\\\2\\0.55\1.05\1\Dve5, Dve6\2\\0.65\1.4\\.\\\\\\EDIFICIO Ga [interior]\\\\\\Gve1, Gve2, Gve9, Gve11\8\\0.8\2\\\8\\0.7\1.1\\Antepeitos Gve1, Gve2, Gve9, Gve11\4\\1.05\0.75\\Gpe2\2\\0.85\2.2\\\2\\0.75\1.4\\Pavimento existente\1\75\\\1\- Superficie balsas Ga\-10\\2.6\1.5\\.\\\\\\EDIFICIO Gb [interior]\\\\\\Gpe1, Gve7\4\\0.6\2.3\\\4\\0.5\1.15\\Gve6\2\\0.6\1.4\\\2\\0.5\0.95\\Porta P1\2\\0.6\2\\\2\\0.5\1.2\\Pavimento existente\1\39.5\\\\- Superficie balsas Gb\-6\\1.55\2.95\\Laterais balsas Gb\6\\9\1.5\1\Fondo balsas Gb\6\\1.55\2.95\\.\\\\\\EDIFICIO Ha [interior]\\\\\\Hpi1, Hpi2\4\\0.75\2.1\\\4\\0.65\1.35\\Dintel cambota\1\\1.8\0.6\\Apoios laterales cambota\2\\1.2\1\\Soleira cambota\1\\0.6\1.8\\Laterais hornacinas\2\\0.4\4.5\\Hve1\2\\0.75\2.2\\\2\\0.7\0.95\\Antepeito Hve1\1\\0.95\0.95\\Hpi4, Hvi1, Hve7\6\\0.75\2.2\\\6\\0.7\1.15\\Antepeitos Hvi1, Hve7\2\\1\0.95\\Hve12, Hve15\4\\0.75\1\\\4\\0.65\0.8\\Soleira galeria\1\13\\\\Moa do muiño\1\12.25\\\1\Laterais moa do muiño\1\\12.5\0.8\\.\\\\\\EDIFICIO Hb [interior]\\\\\\Hve2, Hve3\4\\0.75\0.9\\\4\\0.6\0.45\\Hve4, Hve5, Hve6, Hve8, Hve9, Hve10, Hve11\14\\0.7\2.2\\\14\\0.6\1.2\\Antepeitos Hve4, Hve5, Hve6, Hve8, Hve9, Hve10, Hve11\7\\1.15\0.95\\Hpe1\2\\0.7\2.3\\\2\\0.6\1.3\\Hve13, Hve14\4\\0.75\1\1\\4\\0.65\0.8\\.\\\\\\EDIFICIO Ia [interior]\\\\\\Ive8, Ive9\4\\0.8\0.75\\\4\\0.7\0.3\\Ipe1\2\\0.85\2.8\\\2\\0.75\2.2\\Ipi2\2\\0.75\2.2\1\\2\\0.75\1.4\\.\\\\\\EDIFICIO Ib [interior]\\\\\\Ive10, Ive11, Ive12\6\\0.8\0.75\\\6\\0.7\0.3\\Ipe2\2\\0.7\2.2\\\2\\0.65\1.4\\Ive14\2\\0.7\0.65\1\\2\\0.6\0.3\\.\\\\\\EDIFICIO Ic [interior]\\\\\\Ive2, Ive4, Ive5\6\\0.75\0.8\\\6\\0.6\0.55\\Ive3\2\\0.7\1.7\\\2\\0.6\1.4\\Ipe3, Ipe4, Ipe5\6\\0.7\2.2\1\\6\\0.6\1.3\\.\\\\\\EDIFICIO J [interior]\\\\\\Jpe1, Jpe2\4\\0.9\2.15\\\4\\0.8\1.6\\Jve2, Jve3\4\\0.9\1.3\\\4\\0.8\1\\Jve4, Jve5, Jve6\6\\0.9\0.8\\\6\\0.8\0.35\\Jvi3, Jvi4\4\\0.7\1.9\\\4\\0.6\1\\Jvi1, Jvi2\4\\0.7\1.85\\\4\\0.65\1\\Jve11, Jve12, Jve15, Jve17, Jve19, Jve21, Jve23\14\\0.7\1.85\\\14\\0.65\1.05\\Jve24, Jve26, Jve28, Jve30, Jve32, Jve34, Jve35, Jve36\16\\0.7\1.85\1\\16\\0.6\1.05\\.\\\\\\EDIFICIO K [interior]\\\\\\Kpe1\2\\0.77\2.6\\.\2\\0.65\2.2\\Kpe2\2\\0.75\2.25\\\2\\0.7\1.6\\Kve2\2\\0.65\1.2\1\\2\\0.65\1\2\.\\\\\\*** CANTARÍA EXTERIOR ***\\\\\\.\\\\\\Soleira galería Ha\1\4\1.1\\\\1\4\0.3\\\\1\1\0.3\\\Canzorros galería Ha\3\2\0.4\\1\\3\1\0.5\\|
~M|CAP10#\PONTEP20.PF2|10\3\|1557.51|\*** CACHOTARIA INTERIOR ***\\\\\\.\\\\\\EDIFICIO C [interior]\\\\\\C norte\1\4.5\\3.7\\- paso CD\-1\\2.25\2.2\\C oeste\1\3.25\\3\\Exterior cambota\1\\3.06\1.7\\C sur\1\3.25\\3\\- Cve1\-1\\1.06\1.3\\C este\1\5.5\\3\1\- Cpe1\-1\\1.34\2.43\\.\\\\\\EDIFICIO D [interior]\\\\\\D norte\1\6\\4\\- Dpe2\-1\\1.61\1.66\\\-1\\0.95\0.6\\D oeste\1\6\\3.4\\D sur\1\5\\3.5\\- paso CD\-1\\2.43\2.2\\D este\1\6.2\\3.4\\- Dpe1\-1\\1.23\2.24\\- Dve4\-1\\1.17\2.2\1\- Dve5, Dve6\-2\\0.56\0.55\\.\\\\\\EDIFICIO Ga [interior]\\\\\\Ga norte\1\6\\5\\Laterales cambota\2\\0.5\1.5\\- Hpi1\-1\\1.29\2\\- Hpi6\-1\\1\2.1\\Ga oeste\1\12\\4.5\\- Gve1, Gve2, Gve9, Gve10, Gve11\-5\\1.2\2\\- Gve8\-1\\1.21\0.8\\Ga sur\1\6\\5\\- Gpi1, Gpi2\-2\\1.21\2.05\\Ga este\1\12\\4.5\\- Gpe2\-1\\1.61\2.2\\- Gve3, Gve5\-2\\1.15\2.2\\- Gve4\-1\\1.15\0.5\\- Gpe3\-1\\0.88\2.12\\- Gve12, Gve13, Gve14\-3\\0.6\0.75\1\- Gve15\-1\\0.93\1.2\\.\\\\\\EDIFICIO Gb [interior]\\\\\\Gb norte\1\3.2\\4\\Gb sur\1\3.2\\4\\- porta P1\-1\\1.2\2\\Gb este\1\12\\3.5\\- Gpe1\-1\\1.36\2.3\\- Gve6\-1\\1.08\1.4\1\- Gve7\-1\\1.11\2.3\\.\\\\\\EDIFICIO Ha [interior]\\\\\\Ha norte\1\6\\7\\- Hpi2\-1\\1.59\2.1\\- Hve12\-1\\1.03\1\\Ha oeste\1\7.5\\6\\- Hve1\-1\\1.07\2.2\\- Hvi1, Hpi4, Hve7\-3\\1.3\2.2\\Ha sur\1\6.2\\7\\- Hpi1\-1\\1.62\2.1\\- Hpi6\-1\\1\2\\- Hve15\-1\\1.06\1\\Ha este\1\7.5\\8\1\- Hpi5\-1\\1.2\2.3\\.\\\\\\EDIFICIO Hb [interior]\\\\\\Hb norte\1\5.25\\7\\- Hve2, Hve3\-2\\0.9\0.9\\- Hve8\-1\\1.4\2.2\\- Hve13\-1\\0.97\1\\Hb oeste\1\7.5\\8\\- Hpi5\-1\\1.2\2.3\\Hb sur\1\5.5\\7\\- Hve6, Hve11\-2\\1.35\2.2\\- Hve14\-1\\0.97\1\\Hb este\1\7.5\\5.5\\- Hpe1\-1\\1.45\2.3\1\- Hve4, Hve5, Hve9, Hve10\-4\\1.3\2.2\\.\\\\\\EDIFICIO Ia [interior]\\\\\\Ia norte\1\6\\5\\Ia oeste\1\23.5\\4.5\\- Ive1\-3\\2.8\3.2\\- Ive8, Ive9\-2\\0.58\0.75\\Ia sur\1\6\\5\\- Ipi2\-1\\1.23\2\\Ia este\1\23.5\\4.5\\- Ipe1\-1\\2.36\2.87\\- Ipi1, Ipi2\-2\\1.34\2.2\1\- Ipi3\-1\16.82\\\\.\\\\\\EDIFICIO Ib [interior]\\\\\\Ib norte\1\6\\5.2\\Ib oeste\1\16\\5\\- Ive1\-1\\2.8\3.2\\- Ive10, Ive11, Ive12\-3\\0.58\0.75\\Ib sur\1\6\\4.6\\Ib este\1\16\\5\\- Ipe2\-1\\1.52\2.23\1\- Ive14\-1\\0.5\0.8\\.\\\\\\EDIFICIO Ic [interior]\\\\\\Ic norte\1\5\\3.5\\- Ipi5\-1\\2.37\2.29\\Ic oeste\1\24.5\\3.75\\- Ipi1, Ipi2\-2\\1.2\2.1\\- Ipi3\-1\16.82\\\\Ic sur\1\5.25\\3.5\\Ic este\1\24.5\\2.75\\- Ive2, Ive4, Ive5\-3\\0.7\0.8\\- Ive3\-1\\1.5\1.72\1\- Ipe3, Ipe4, Ipe5\-3\\1.53\2.2\\.\\\\\\EDIFICIO J [interior]\\\\\\J norte\1\27\\5\\- Jve1\-3\\0.45\0.7\\- Jve11, Jve12, Jve13, Jve14, Jve15, Jve16, Jve17\-7\\1.22\1.87\\- Jve18, Jve19, Jve20, Jve21, Jve22, Jve23\-6\\1.22\1.87\\J oeste\1\6\\5.5\\- Jvi1, Jvi2\-2\\1.2\1.87\\J sur\1\27\\5\\- Jpi1\-1\\2.67\2.2\\- Jpi2\-1\\1.8\2.2\\- Jpe1, Jpe2\-2\\1.81\2.15\\- Jve2, Jve3\-2\\1.26\1.3\\- Jve4, Jve5, Jve6\-3\\0.65\0.8\\- Jve24, Jve25, Jve26, Jve27, Jve28, Jve29, Jve30\-7\\1.22\1.87\\- Jve31, Jve32, Jve33, Jve34, Jve35, Jve36\-6\\1.22\1.87\\J este\1\6\\5.5\\- Jpi7\-1\\0.98\2.07\1\- Jvi3, Jvi4\-2\\1.18\1.9\\.\\\\\\EDIFICIO K [interior]\\\\\\K norte\1\16\\3\\K oeste\1\6\\4.25\\- Jpi7\-1\\0.98\2.07\\K sur\1\16\\3\\- Kpe1\-1\\2.38\2.68\\- Kpe2\-1\\1.69\2.28\\- Kve2\-1\\1.2\1.23\\K este\1\6\\4.25\1\- Kve1\-1\\2.8\3\|
~M|CAP10#\MOD19.PF2|10\4\|1557.51|\*** CACHOTARIA INTERIOR ***\\\\\\.\\\\\\EDIFICIO C [interior]\\\\\\C norte\1\4.5\\3.7\\- paso CD\-1\\2.25\2.2\\C oeste\1\3.25\\3\\Exterior cambota\1\\3.06\1.7\\C sur\1\3.25\\3\\- Cve1\-1\\1.06\1.3\\C este\1\5.5\\3\1\- Cpe1\-1\\1.34\2.43\\.\\\\\\EDIFICIO D [interior]\\\\\\D norte\1\6\\4\\- Dpe2\-1\\1.61\1.66\\\-1\\0.95\0.6\\D oeste\1\6\\3.4\\D sur\1\5\\3.5\\- paso CD\-1\\2.43\2.2\\D este\1\6.2\\3.4\\- Dpe1\-1\\1.23\2.24\\- Dve4\-1\\1.17\2.2\1\- Dve5, Dve6\-2\\0.56\0.55\\.\\\\\\EDIFICIO Ga [interior]\\\\\\Ga norte\1\6\\5\\Laterales cambota\2\\0.5\1.5\\- Hpi1\-1\\1.29\2\\- Hpi6\-1\\1\2.1\\Ga oeste\1\12\\4.5\\- Gve1, Gve2, Gve9, Gve10, Gve11\-5\\1.2\2\\- Gve8\-1\\1.21\0.8\\Ga sur\1\6\\5\\- Gpi1, Gpi2\-2\\1.21\2.05\\Ga este\1\12\\4.5\\- Gpe2\-1\\1.61\2.2\\- Gve3, Gve5\-2\\1.15\2.2\\- Gve4\-1\\1.15\0.5\\- Gpe3\-1\\0.88\2.12\\- Gve12, Gve13, Gve14\-3\\0.6\0.75\1\- Gve15\-1\\0.93\1.2\\.\\\\\\EDIFICIO Gb [interior]\\\\\\Gb norte\1\3.2\\4\\Gb sur\1\3.2\\4\\- porta P1\-1\\1.2\2\\Gb este\1\12\\3.5\\- Gpe1\-1\\1.36\2.3\\- Gve6\-1\\1.08\1.4\1\- Gve7\-1\\1.11\2.3\\.\\\\\\EDIFICIO Ha [interior]\\\\\\Ha norte\1\6\\7\\- Hpi2\-1\\1.59\2.1\\- Hve12\-1\\1.03\1\\Ha oeste\1\7.5\\6\\- Hve1\-1\\1.07\2.2\\- Hvi1, Hpi4, Hve7\-3\\1.3\2.2\\Ha sur\1\6.2\\7\\- Hpi1\-1\\1.62\2.1\\- Hpi6\-1\\1\2\\- Hve15\-1\\1.06\1\\Ha este\1\7.5\\8\1\- Hpi5\-1\\1.2\2.3\\.\\\\\\EDIFICIO Hb [interior]\\\\\\Hb norte\1\5.25\\7\\- Hve2, Hve3\-2\\0.9\0.9\\- Hve8\-1\\1.4\2.2\\- Hve13\-1\\0.97\1\\Hb oeste\1\7.5\\8\\- Hpi5\-1\\1.2\2.3\\Hb sur\1\5.5\\7\\- Hve6, Hve11\-2\\1.35\2.2\\- Hve14\-1\\0.97\1\\Hb este\1\7.5\\5.5\\- Hpe1\-1\\1.45\2.3\1\- Hve4, Hve5, Hve9, Hve10\-4\\1.3\2.2\\.\\\\\\EDIFICIO Ia [interior]\\\\\\Ia norte\1\6\\5\\Ia oeste\1\23.5\\4.5\\- Ive1\-3\\2.8\3.2\\- Ive8, Ive9\-2\\0.58\0.75\\Ia sur\1\6\\5\\- Ipi2\-1\\1.23\2\\Ia este\1\23.5\\4.5\\- Ipe1\-1\\2.36\2.87\\- Ipi1, Ipi2\-2\\1.34\2.2\1\- Ipi3\-1\16.82\\\\.\\\\\\EDIFICIO Ib [interior]\\\\\\Ib norte\1\6\\5.2\\Ib oeste\1\16\\5\\- Ive1\-1\\2.8\3.2\\- Ive10, Ive11, Ive12\-3\\0.58\0.75\\Ib sur\1\6\\4.6\\Ib este\1\16\\5\\- Ipe2\-1\\1.52\2.23\1\- Ive14\-1\\0.5\0.8\\.\\\\\\EDIFICIO Ic [interior]\\\\\\Ic norte\1\5\\3.5\\- Ipi5\-1\\2.37\2.29\\Ic oeste\1\24.5\\3.75\\- Ipi1, Ipi2\-2\\1.2\2.1\\- Ipi3\-1\16.82\\\\Ic sur\1\5.25\\3.5\\Ic este\1\24.5\\2.75\\- Ive2, Ive4, Ive5\-3\\0.7\0.8\\- Ive3\-1\\1.5\1.72\1\- Ipe3, Ipe4, Ipe5\-3\\1.53\2.2\\.\\\\\\EDIFICIO J [interior]\\\\\\J norte\1\27\\5\\- Jve1\-3\\0.45\0.7\\- Jve11, Jve12, Jve13, Jve14, Jve15, Jve16, Jve17\-7\\1.22\1.87\\- Jve18, Jve19, Jve20, Jve21, Jve22, Jve23\-6\\1.22\1.87\\J oeste\1\6\\5.5\\- Jvi1, Jvi2\-2\\1.2\1.87\\J sur\1\27\\5\\- Jpi1\-1\\2.67\2.2\\- Jpi2\-1\\1.8\2.2\\- Jpe1, Jpe2\-2\\1.81\2.15\\- Jve2, Jve3\-2\\1.26\1.3\\- Jve4, Jve5, Jve6\-3\\0.65\0.8\\- Jve24, Jve25, Jve26, Jve27, Jve28, Jve29, Jve30\-7\\1.22\1.87\\- Jve31, Jve32, Jve33, Jve34, Jve35, Jve36\-6\\1.22\1.87\\J este\1\6\\5.5\\- Jpi7\-1\\0.98\2.07\1\- Jvi3, Jvi4\-2\\1.18\1.9\\.\\\\\\EDIFICIO K [interior]\\\\\\K norte\1\16\\3\\K oeste\1\6\\4.25\\- Jpi7\-1\\0.98\2.07\\K sur\1\16\\3\\- Kpe1\-1\\2.38\2.68\\- Kpe2\-1\\1.69\2.28\\- Kve2\-1\\1.2\1.23\\K este\1\6\\4.25\1\- Kve1\-1\\2.8\3\|
~M|CAP10#\E0350020.PF2|10\5\|1159.56|\*** REVOCOS EXTERIORES ***\\\\\\.\\\\\\EDIFICIO C-D [exterior]\\\\\\Fachada oeste\1\11\\4\\- Dve1, Dve2\-2\\0.3\0.56\\Fachada sur\1\4.5\\4\1\- Cve1\-1\\0.65\0.76\\.\\\\\\EDIFICIO E [interior]\\\\\\Fachada sur\1\5.75\\3\\- Dpe2\-1\\1.15\1.22\1\- Dve3\-1\\0.82\0.57\\.\\\\\\EDIFICIO Ga [exterior]\\\\\\Fachada oeste\1\12\\5.5\\- Gve1, Gve2, Gve9, Gve10, Gve11\-5\\0.95\1.2\\- Gve8\-1\\0.75\0.8\\Fachada este\1\12\\4.5\\- Gpe2, Gve3, Gve5\-3\\1.15\2.2\\- Gve4\-1\\1.15\0.5\\- Gpe3\-1\\0.77\2\\- Gve15\-1\\0.8\1.2\1\- Gve12, Gve13, Gve14\-3\\0.4\0.7\\.\\\\\\EDIFICIO Gb [exterior]\\\\\\Fachada este\1\12\\3.5\\- Gpe1\-1\\1.2\2.2\\- Gve6\-1\\0.84\1.3\\- Gve7\-1\\0.88\2.2\1\Fachada sur\1\3.5\\4.1\\.\\\\\\EDIFICIO Gb [interior]\\\\\\Gb norte\1\3.2\\4\\Gb sur\1\3.2\\4\\- porta\-1\\1.2\2\\Gb este\1\12\\3.5\\- Gpe1\-1\\1.36\2.3\\- Gve6\-1\\1.08\1.4\1\- Gve7\-1\\1.11\2.3\\.\\\\\\EDIFICIO H [exterior]\\\\\\Fachada oeste\1\11.5\\6.5\\- Hve1\-1\\0.85\1.08\\- Hve7, Hvi1\-2\\0.95\1.4\\- Hpi4\-1\\1.05\2.15\\Fachada sur\1\2.4\\4\\- Hve6\-1\\1.08\1.4\\Fachada este\1\9\\6\\- Hpe1\-1\\1.2\2.3\\- Hve4, Hve5\-2\\1.1\1.4\\- Hve9, Hve10\-2\\1.1\1.65\\Fachada norte\1\55\\\\- Hve2, Hve3\-2\\0.4\0.65\\- Hve8\-1\\1.13\1.65\1\- Hve12, Hve13\-2\\0.8\0.9\\.\\\\\\EDIFICIO I [exterior]\\\\\\Fachada oeste\1\41\\5.25\\- Ive1\-4\\2.8\3.2\\- Ive7, Ive8, Ive9, Ive10, Ive11, Ive12\-6\\0.4\0.75\\Fachada norte\1\8\\4.4\\Fachada este Ia\1\2.25\\4.5\\- Ipe1\-1\\2\2.85\\Fachada este Ib\1\5\\4.25\\- Ipe2\-1\\1.25\2.25\\Fachada este Ic\1\25.5\\3\\- Ipe3, Ipe4, Ipe5\-3\\1.2\2.2\\- Ive2, Ive4, Ive5\-3\\0.45\0.7\\- Ive3\-1\\1.25\1.7\\Fachada norte Ic\1\6\\3.75\\- Ipi5\-1\\2.35\2.2\1\Fachada sur Ic\1\6\\3.75\\.\\\\\\EDIFICIO J [exterior]\\\\\\Fachada norte\1\27\\5\\- Jve11, Jve12, Jve13, Jve14, Jve15, Jve16, Jve17\-7\\0.86\1.84\\- Jve18, Jve19, Jve20, Jve21, Jve22, Jve23\-6\\0.86\1.84\\Fachada sur\1\27\\5\\- Jve24, Jve25, Jve26, Jve27, Jve28, Jve29, Jve30\-7\\0.86\1.75\\- Jve31, Jve32, Jve33, Jve34, Jve35, Jve36\-6\\0.86\1.75\\- Jpe1, Jpe2\-2\\1.38\2.15\\- Jve2, Jve3\-2\\0.92\1.22\\- Jve4, Jve5, Jve6\-3\\0.4\0.75\\- Jpi1\-1\\2.67\2.1\1\- Jpi2\-1\\1.8\2.1\\.\\\\\\EDIFICIO K [exterior]\\\\\\Fachada norte\1\17\\4\\Fachada sur\1\17\\3.5\\- Kpe1\-1\\1.95\2.32\\- Kpe2\-1\\1.49\2.28\\- Kve2\-1\\0.9\1.23\\Fachada este\1\7.5\\5\1\- Kve1\-1\\2.8\3.2\|
~M|CAP10#\PF2.ALBAN.01|10\6\|44.19|\EDIFICIO Ga\\\\\\Gve8\2\\0.87\1.13\\\1\\0.76\1.15\\Gve3, Gve5\4\\0.77\2.22\\\2\\0.77\1.12\\Gve4\2\\0.77\0.5\\\1\\0.77\1.12\\Gpe3\2\\0.74\2.12\\Gve10\2\\0.8\2\\Antepeito Gve10\1\\1.05\0.75\\\1\\0.53\1.18\\Gve12, Gve13, Gve14\6\\0.74\0.75\\\3\\0.74\0.6\\Gve15\2\\0.74\1.02\1\\1\\0.74\0.87\\.\\\\\\EDIFICIO Ha\\\\\\Hpi5\2\\0.65\2.3\1\\1\\0.65\1.2\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Jpi7\2\\0.75\2.07\\Jve13, Jve16, Jve18\6\\0.72\1.87\1\\2\\0.72\1.13\|
~M|CAP10#\PF2.ALBAN.02|10\7\|33.12|\EDIFICIO C-D\\\\\\Apertura entre C-D (xambas)\2\\0.55\2.2\\.\\\\\\EDIFICIO I\\\\\\Ive1 (xambas)\8\\0.72\3\\Ipi5 (xambas)\2\\0.65\2.29\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Jpi1 (xambas)\2\\0.64\2.2\\Jpi2 (xambas)\2\\0.64\2.2\\.\\\\\\EDIFICIO K\\\\\\Kve1 (xambas)\2\\0.8\3\|
~M|CAP10#\PF2.ALBAN.03|10\8\|23.1|\EDIFICIO G\\\\\\Gve10 (xambas)\2\\1.09\0.3\\.\\\\\\EDIFICIO H\\\\\\Hve1 (alfeizar)\1\\0.85\0.3\\Hve1 (xambas)\2\\1.09\0.3\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Jve14, Jve20, Jve22, Jve25, Jve27, Jve29, Jve31, Jve33 (xambas)\16\\1.87\0.72\|
~M|CAP10#\E0250020.PF2|10\9\|33.72|1\EDIFICIO J\\\\\\Núcleo ascensor\1\6.7\\5.3\\- ocos portas\-2\1.55\\2\\.\\\\\\Muro xunto a escaleiras\1\2.8\\2.25\\- Jpi3\-1\\0.9\2.1\|
~M|CAP10#\E0350060.PF2|10\10\|82.39|\EDIFICIO Hb\\\\\\Aseos planta primeira - muro oeste\1\2.54\\2.85\1\Aseos planta primeira - muro sur\1\2.18\\2.85\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Núcleo ascensor\2\6.78\\5.3\\- ocos portas\-4\1.55\\2\\.\\\\\\Muro xunto a escaleiras\2\2.85\\2.25\1\- Jpi3\-2\\0.8\2.1\|
~M|CAP10#\E0400001.PF2|10\11\|0.06|\EDIFICIO Ga\\\\\\Nivelación soleira Gpe3\1\0.8\0.7\0.1\|
~M|CAP10#\E05HVA030.PF2|10\12\|0.29|\EDIFICIO Gb\\\\\\Viga terraza lousada\1\3.84\0.3\0.25\|
~M|CAP10#\MOD35.PF2|10\13\|14.25|\EDIFICIO Ga\\\\\\Taladros entre balsas\8\0.25\\\\Taladros entre balsas\5\0.5\\\\.\\\\\\CONXUNTO EDIFICIOS\\\\\\Estimados pasos instalacións\5\0.75\\\\Estimados ventilación cavitis\8\0.75\\\|
~M|CAP10#\MOD34.PF2|10\14\|6|\CONXUNTO EDIFICIOS\\\\\\Estimados paso drenaxes\2\0.75\\\\Estimado paso tuberías aporte auga\2\0.75\\\\Resto estimado\4\0.75\\\|
~M|CAP11#\E0400015.PF2|11\1\|157.08|\EDIFICIO Hb\\\\\\Aseo H\1\4.95\\2.1\\- Hpi9\-1\0.8\\2.1\\Aseo M\1\5\\2.1\\- Hpi9\-1\0.8\\2.1\\Vestíbulo\1\6.35\\2.1\\- Hpi9\-2\0.8\\2.1\\- Hpi7\-1\0.8\\2.1\1\- espello\-1\1\\1\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Aseo homes\1\19.7\\2.1\\- Jpi3\-2\0.8\\2.1\\- espello\-1\2.65\\1\\Vestibulo acceso aseo homes - vestiario profesores\1\4.8\\1\\- Jpi3\-2\0.8\\2.1\\- Jpi4\-1\0.8\\2.1\\Vestiario profesores\1\10.75\\2.1\\- Jpi4\-1\0.8\\2.1\\Cuarto limpeza\1\4.1\\2.1\\- Jpi3\-1\0.8\\2.1\\Vestibulo aseo adaptado\1\4.5\\2.1\\- Jpi5\-2\1.05\\2.1\\- Jpi3\-1\0.8\\2.1\\Aseo adaptado\1\9\\2.1\\- Jpi5\-1\1.05\\2.1\\- espello\-1\2.5\\1\\Aseo mulleres\1\13.9\\2.1\\- Jpi3\-1\0.8\\2.1\\- espello\-1\2.65\\1\\Vestibulo acceso aseo mulleres - vestiario profesoras\1\4.8\\2.1\\- Jpi3\-2\0.8\\2.1\\- Jpi4\-1\0.8\\2.1\\Vestiario profesoras\1\11.2\\2.1\1\- Jpi4\-1\0.8\\2.1\|
~M|CAP12#\PONTEP38.PF2|12\1\|228.48|\EDIFICIO C-D\\\\\\Edificio C-D\1\47.5\\\\.\\\\\\EDIFICIO F\\\\\\Balsas Fa\1\3.75\1.6\\\\1\1\1.6\\\.\\\\\\EDIFICIO G\\\\\\Balsas Ga\10\2.6\1.5\\\\2\2.9\1.1\\\.\\\\\\EDIFICIO I\\\\\\Edificio Ic\1\128\\\|
~M|CAP12#\E0450090.PF2|12\2\|104|\EDIFICIO H\\\\\\Edificio Ha\1\35\\\\Edificio Hb\1\42\\\\- escaleira\-1\2.5\\\\.\\\\\\CORTAVENTOS\\\\\\Cortaventos\1\29.5\\\|
~M|CAP12#\E04SA020.PF2|12\3\|494|\EDIFICIO I\\\\\\Edificio Ia\1\141\\\\Edificio Ib\1\101\\\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Edificio J\1\159\\\\- Oco ascensor\-1\2\2\\\.\\\\\\EDIFICIO K\\\\\\Edificio K\1\97\\\|
~M|CAP12#\RSN200.PF2|12\4\|434|\EDIFICIO I\\\\\\Edificio Ia\1\141\\\\Edificio Ib\1\101\\\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Edificio J\1\159\\\\- Oco ascensor\-1\2\2\\\- Zona aseos, vestiarios e baixo escaleiras\-1\60\\\\.\\\\\\EDIFICIO K\\\\\\Edificio K\1\97\\\|
~M|CAP13#\E0650045.PF2|13\1\|53.2|\EDIFICIO Hb\\\\\\Planta baixa - primeira\4\1.1\\\\\8\1.1\\\\Planta primeira - baixocuberta\8\1.1\\\\\8\1.1\\\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Planta baixa - primeira\13\1.4\\\\\3\1.4\\\|
~M|CAP13#\MOD49.PF2|13\2\|6.91|\*** DESCANSOS ESCALEIRAS ***\\\\\\.\\\\\\EDIFICIO Hb\\\\\\Planta baixa - primeira\1\2.2\1.1\\\Planta primeira - baixocuberta\1\2.2\1.1\\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Planta baixa - primeira\1\1.48\1.4\\|
~M|CAP13#\PONTEP42.PF2|13\3\|303.3|\EDIFICIO G\\\\\\Forxado planta primeira Ga\1\70.5\\\\.\\\\\\EDIFICIO H\\\\\\Forxado planta primeira Ha\1\47.2\\\\Forxado planta primeira Hb\1\34.1\\\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Forxado planta primeira J\1\151.5\\\|
~M|CAP13#\PONTEP60.PF2|13\4\|303.3|\EDIFICIO G\\\\\\Forxado planta primeira Ga\1\70.5\\\\.\\\\\\EDIFICIO H\\\\\\Forxado planta primeira Ha\1\47.2\\\\Forxado planta primeira Hb\1\34.1\\\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Forxado planta primeira J\1\151.5\\\|
~M|CAP13#\E0500081.PF2|13\5\|303.3|\EDIFICIO G\\\\\\Forxado planta primeira Ga\1\70.5\\\\.\\\\\\EDIFICIO H\\\\\\Forxado planta primeira Ha\1\47.2\\\\Forxado planta primeira Hb\1\34.1\\\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Forxado planta primeira J\1\151.5\\\|
~M|CAP13#\E11SAP130.PF2|13\6\|48.65|\EDIFICIO J\\\\\\Aseo homes\1\14.95\\\\Vestiario profesores e vestibulo\1\7.4\\\\Cuarto limpeza\1\1.05\\\\Aseo adaptado e vestíbulo\1\6.55\\\\Aseo mulleres\1\10.2\\\\Vestiario profesoras e vestibulo\1\8.5\\\|
~M|CAP13#\E0500045.PF2|13\7\|81.3|\EDIFICIO H\\\\\\Forxado planta baixo cuberta Ha\1\47.2\\\\Forxado planta baixo cuberta Hb\1\34.1\\\|
~M|CAP14#\TIPO A|14\1\|96.38|\EDIFICIO C\\\\\\PLANTA BAIXA\\\\\\Cve1\1\0.89\\0.76\\.\\\\\\EDIFICIO D\\\\\\PLANTA BAIXA\\\\\\Dve4\1\1.09\\1.81\\PLANTA PRIMEIRA\\\\\\Dve3\1\0.92\\1.4\\.\\\\\\EDIFICIO G\\\\\\PLANTA BAIXA\\\\\\Gve1\1\1.07\\1.25\\Gve2\1\1.07\\1.25\\Gve3\1\1.18\\2.22\\Gve5\1\1.12\\2.22\\PLANTA PRIMEIRA\\\\\\Gve8\1\0.77\\0.81\\Gve9\1\1.07\\1.13\\Gve10\1\1.16\\1.13\\Gve11\1\1.07\\1.19\\Gve12\1\0.6\\0.78\\Gve13\1\0.6\\0.78\\Gve15\1\0.88\\1.02\\.\\\\\\EDIFICIO H\\\\\\PLANTA BAIXA\\\\\\Hve1\1\0.96\\1.09\\Hve4\1\1.16\\1.33\\Hve5\1\1.11\\1.41\\Hve6\1\1.18\\1.41\\PLANTA PRIMEIRA\\\\\\Hvi1\1\1.02\\1.4\\Hve7\1\1.02\\1.4\\Hve8\1\1.18\\1.65\\Hve9\1\1.16\\1.65\\Hve10\1\1.15\\1.65\\Hve11\1\1.18\\1.41\\PLANTA BAIXOCUBERTA\\\\\\Hve12\1\0.78\\0.91\\Hve13\1\0.75\\0.91\\Hve14\1\0.75\\0.9\\Hve15\1\0.82\\0.91\\.\\\\\\EDIFICIO I\\\\\\PLANTA BAIXA\\\\\\Ive3\1\1.37\\1.72\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\PLANTA BAIXA\\\\\\Jve2\1\0.99\\1.22\\Jve3\1\0.99\\1.22\\PLANTA PRIMEIRA\\\\\\Jve11\1\0.96\\1.84\\Jve12\1\0.96\\1.84\\Jve13\1\0.96\\1.84\\Jve14\1\0.96\\1.84\\Jve15\1\0.96\\1.84\\Jve16\1\0.96\\1.84\\Jve17\1\0.96\\1.84\\Jve18\1\0.96\\1.84\\Jve19\1\0.96\\1.84\\Jve20\1\0.96\\1.84\\Jve21\1\0.96\\1.84\\Jve22\1\0.96\\1.84\\Jve23\1\0.96\\1.84\\Jve24\1\0.96\\1.84\\Jve25\1\0.96\\1.84\\Jve26\1\0.96\\1.84\\Jve27\1\0.96\\1.84\\Jve28\1\0.96\\1.84\\Jve29\1\0.96\\1.84\\Jve30\1\0.96\\1.84\\Jve31\1\0.96\\1.84\\Jve32\1\0.96\\1.84\\Jve33\1\0.96\\1.84\\Jve34\1\0.96\\1.84\\Jve35\1\0.96\\1.84\\Jve36\1\0.96\\1.84\\Jvi1\1\0.98\\1.9\\Jvi2\1\0.98\\1.9\\Jvi3\1\0.98\\1.9\\Jvi4\1\0.98\\1.9\\.\\\\\\EDIFICIO K\\\\\\PLANTA BAIXA\\\\\\Kve2\1\1.01\\1.23\|
~M|CAP14#\TIPOA2|14\2\|11.89|\EDIFICIO G\\\\\\PLANTA PRIMEIRA\\\\\\Gpe3\1\0.97\\2.12\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Jpi1\1\2.67\\2.2\\Jpi2\1\1.8\\2.2\|
~M|CAP14#\TIPO G|14\3\|16.44|\EDIFICIO H\\\\\\PLANTA BAIXA\\\\\\Hve4\1\1.16\\1.33\\Hve5\1\1.11\\1.41\\Hve6\1\1.18\\1.41\\PLANTA PRIMEIRA\\\\\\Hve7\1\1.02\\1.4\\Hve8\1\1.18\\1.65\\Hve9\1\1.16\\1.65\\Hve10\1\1.15\\1.65\\Hve11\1\1.18\\1.41\\PLANTA BAIXOCUBERTA\\\\\\Hve12\1\0.78\\0.91\\Hve13\1\0.75\\0.91\\Hve14\1\0.75\\0.9\\Hve15\1\0.82\\0.91\|
~M|CAP14#\TIPO C|14\4\|27|\EDIFICIO D\\\\\\PLANTA BAIXA\\\\\\Dve1\1\\\\\Dve2\1\\\\\PLANTA PRIMEIRA\\\\\\Dve5\1\\\\\Dve6\1\\\\\.\\\\\\EDIFICIO G\\\\\\PLANTA BAIXA\\\\\\Gve4  doble\2\\\\\PLANTA PRIMEIRA\\\\\\Gve14\1\\\\\.\\\\\\EDIFICIO H\\\\\\PLANTA BAIXA\\\\\\Hve2\1\\\\\Hve3\1\\\\\.\\\\\\EDIFICIO I\\\\\\PLANTA BAIXA\\\\\\Ive2\1\\\\\Ive4\1\\\\\Ive5\1\\\\\PLANTA PRIMERA\\\\\\Ive7\1\\\\\Ive8\1\\\\\Ive9\1\\\\\Ive10\1\\\\\Ive11\1\\\\\Ive12\1\\\\\Ive14\1\\\\\Ivi3\1\\\\\Ivi4\1\\\\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Jve1\3\\\\\Jve4\1\\\\\Jve5\1\\\\\Jve6\1\\\\|
~M|CAP14#\TIPO Q|14\5\|15.75|\EDIFICIO H\\\\\\Galería H\\\\\\oeste\1\4.17\\2.95\\norte\1\1.17\\2.95\|
~M|CAP14#\TIPO N|14\6\|42|\EDIFICIO I\\\\\\PLANTA BAIXA\\\\\\Ive1\4\2.8\\3\\.\\\\\\EDIFICIO K\\\\\\PLANTA BAIXA\\\\\\Kve1\1\2.8\\3\|
~M|CAP14#\TIPO B|14\7\|36.34|\EDIFICIO C\\\\\\Cpe1\1\1.13\\2.43\\.\\\\\\EDIFICIO D\\\\\\Dpe1\1\1.1\\2.24\\.\\\\\\EDIFICIO H\\\\\\Hpe1\1\1.28\\2.31\\.\\\\\\EDIFICIO I\\\\\\Ipe3\1\1.33\\2.18\\Ipe4\1\1.38\\2.18\\Ipe5\1\1.38\\2.17\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Jpe1\1\1.51\\2.2\\Jpe2\1\1.5\\2.15\\.\\\\\\EDIFICIO K\\\\\\Kpe1\1\2.06\\2.68\\Kpe2\2\1.58\\2.28\|
~M|CAP14#\TIPO O|14\8\|1.38|\EDIFICIO D\\\\\\PLANTA BAIXA\\\\\\Dpe2\1\1.25\\1.1\|
~M|CAP14#\TIPO P|14\9\|3.08|\EDIFICIO I\\\\\\PLANTA BAIXA\\\\\\Ipe2\1\1.38\\2.23\|
~M|CAP14#\TIPO P2|14\10\|6.17|\EDIFICIO I\\\\\\PLANTA BAIXA\\\\\\Ipe1\1\2.15\\2.87\|
~M|CAP14#\TIPO E|14\11\|2.86|\EDIFICIO G\\\\\\PLANTA BAIXA\\\\\\Gpe1\1\1.3\\2.2\|
~M|CAP14#\TIPO D|14\12\|3.01|\EDIFICIO G\\\\\\PLANTA BAIXA\\\\\\Gpe2\1\1.37\\2.2\|
~M|CAP14#\TIPO L|14\13\|5.44|\CORTAVENTOS\\\\\\Porta corredeira\1\2.59\\2.1\|
~M|CAP15#\TIPO I|15\1\|13.57|\EDIFICIO H\\\\\\PLANTA BAIXA\\\\\\Hpi3B\1\2.15\\2.5\\PLANTA PRIMEIRA\\\\\\Hpi5\1\1.2\\2.3\\.\\\\\\EDIFICIO I\\\\\\PLANTA BAIXA\\\\\\Ipi5\1\2.36\\2.3\|
~M|CAP15#\TIPO J|15\2\|12|\EDIFICIO J\\\\\\PLANTA BAIXA\\\\\\Jpi3\6\\\\\Jpi6\2\\\\\.\\\\\\EDIFICIO K\\\\\\PLANTA PRIMEIRA\\\\\\Hpi8\2\\\\\Hpi9\2\\\\|
~M|CAP15#\TIPO M|15\3\|1|\EDIFICIO H\\\\\\PLANTA BAIXA\\\\\\Hpi3\1\\\\|
~M|CAP15#\TIPO F|15\4\|20.28|\EDIFICIO G\\\\\\PLANTA BAIXA\\\\\\Gpi1\1\1.21\\2.06\\.\\\\\\EDIFICIO H\\\\\\PLANTA BAIXA\\\\\\Hpi1\1\1.43\\2.1\\Hpi2\1\1.38\\2.1\\.\\\\\\EDIFICIO I\\\\\\PLANTA BAIXA\\\\\\Ipi1\1\1.34\\2.2\\Ipi2\1\1.34\\2.2\\Ipi3\1\1.8\\2.2\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\PLANTA BAIXA\\\\\\Jpi7\1\0.98\\2.07\|
~M|CAP15#\TIPO H|15\5\|3|\EDIFICIO H\\\\\\PLANTA PRIMEIRA\\\\\\Hpi7\1\\\\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\PLANTA BAIXA\\\\\\Jpi4\2\\\\|
~M|CAP15#\TIPO HB|15\6\|2|\EDIFICIO J\\\\\\PLANTA BAIXA\\\\\\Jpi5\2\\\\|
~M|CAP15#\TIPO Ñ|15\7\|1|\EDIFICIO I\\\\\\Ipi3\1\\\\|
~M|CAP15#\TIPO K1|15\8\|26.56|\EDIFICIO I\\\\\\Ipi4\2\6.25\\1.6\\\2\6.25\0.5\1.05\|
~M|CAP15#\TIPO K2|15\9\|12.5|\EDIFICIO I\\\\\\Cargaderos tabiques móviles Ipi4\2\6.25\\\|
~M|CAP15#\TIPO K3|15\10\|32.5|\EDIFICIO I\\\\\\Ipi4\2\6.25\\2.6\|
~M|CAP15#\E11RRA091.PF2|15\11\|18.5|\EDIFICIO K\\\\\\Recercados velux\5\3.7\\\|
~M|CAP15#\E11RRA090.PF2|15\12\|33.86|\EDIFICIO J (planta baixa)\\\\\\Pasillo\1\24.03\\\\\-2\0.8\\\\\-2\0.9\\\\\-1\1.15\\\\Archivo\1\15.98\\\1\\-2\0.8\\\|
~M|CAP15#\RSD010B.PF2|15\13\|13.95|\EDIFICIO Hb\\\\\\P1 distribuidor\1\4.3\\\\\-3\0.9\\\\P1 despacho 01\1\6.85\\\\\-1\0.9\\\\P1 despacho 02\1\7.3\\\1\\-1\0.9\\\|
~M|CAP15#\RSD010.PF2|15\14\|1.36|\EDIFICIO K\\\\\\Embarque ascensor\1\1.36\\\|
~M|CAP16#\R041038.PF2|16\1\|345.72|\EDIFICIO J\\\\\\Coroación ascensor\\\\\\UPN100\4\1.55\\10.6\\\4\70\\\|
~M|CAP16#\DXELMIR36.PF2|16\2\|12.19|\EDIFICIO J\\\\\\Tramo PB-P1\2\4.31\\\\\1\2.87\\\\\1\0.7\\\|
~M|CAP16#\D024397.PF2|16\3\|25.15|\EDIFICIO G\\\\\\Terraza exterior Gb\1\3.3\\\1\Defensa acceso Gb\1\3.4\\\\.\\\\\\EDIFICIO H\\\\\\Escaleira Hb\\\\\\Tramo PB-P1\1\3.05\\\\\2\1.9\\\\Tramo P1-P2\2\1.9\\\1\Defensa P2\1\4.3\\\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Defensa sobre escaleiras\1\2\\\1\Defensa sobre doble altura\1\1.5\\\|
~M|CAP16#\PONTEP75.PF2|16\4\|15.43|\EDIFICIO C\\\\\\Cve1\1\0.89\\0.76\\.\\\\\\EDIFICIO G\\\\\\Gve1\1\1.07\\1.25\\Gve11\1\0.6\\0.78\\.\\\\\\EDIFICIO H\\\\\\Hve2\1\0.42\\0.7\\.\\\\\\EDIFICIO I\\\\\\Ive2\1\0.42\\0.7\\Ive4\1\0.36\\0.7\\Ive5\1\0.38\\0.7\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Jve2\1\0.99\\1.22\\Jve3\1\0.99\\1.22\\Jve4\1\0.31\\0.62\\Jve5\1\0.31\\0.62\\Jve6\1\0.31\\0.62\\Jve16\1\0.96\\1.84\\Jve18\1\0.96\\1.84\\Jve19\1\0.96\\1.84\\Jve21\1\0.96\\1.84\\Jve22\1\0.96\\1.84\|
~M|CAP16#\E0750020.PF2|16\5\|1.03|\Gve2\1\\0.94\1.1\|
~M|CAP16#\E0750035.PF2|16\6\|4.08|\Gve2\2\\0.94\\\\2\\1.1\\|
~M|CAP16#\XELMN340B.PF2|16\7\|36|\EDIFICIO H\\\\\\Hve4\4\\\\\Hve5\4\\\\\Hve6\4\\\\\Hve7\4\\\\\Hve8\4\\\\\Hve9\4\\\\\Hve10\4\\\\\Hve11\4\\\\\Hve12\4\\\\\Hve13\4\\\\\Hve14\4\\\\1\Hve15\4\\\\\.\\\\\\A deducir 25% estimado de renovacion\-0.25\48\\\|
~M|CAP16#\XELMN340.PF2|16\8\|12|\EDIFICIO H\\\\\\.\\\\\\Estimado 25% de renovación de porlóns exteriores\0.25\48\\\|
~M|CAP16#\XELMN342B.PF2|16\9\|37|\EDIFICIO C\\\\\\Cve1\1\\\\\.\\\\\\EDIFICIO G\\\\\\Gpe1\1\\\\\Gve1\1\\\\\Gve2\1\\\\\Gve6\1\\\\\Gve7\1\\\\\Gve9\1\\\\\Gve11\1\\\\\.\\\\\\EDIFICIO H\\\\\\Hve1\1\\\\\Hve7\1\\\\\Hve9\2\\\\\Hve10\2\\\\\Hve15\1\\\\\Hpi4\1\\\\\Hvi1\1\\\\\.\\\\\\EDIFICIO I\\\\\\Ipe2\1\\\\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Jve11\1\\\\\Jve12\1\\\\\Jve13\1\\\\\Jve15\1\\\\\Jve16\1\\\\\Jve18\1\\\\\Jve19\1\\\\\Jve20\1\\\\\Jve21\1\\\\\Jve22\1\\\\\Jve23\1\\\\\Jve24\1\\\\\Jve26\1\\\\\Jve27\1\\\\\Jve28\1\\\\\Jve29\1\\\\\Jve30\1\\\\\Jve32\1\\\\1\Jve36\1\\\\|
~M|CAP16#\XELMN342.PF2|16\10\|20|\EDIFICIO H\\\\\\Hve4\2\\\\\Hve5\2\\\\\Hve6\2\\\\\Hve7\2\\\\\Hve8\2\\\\\Hve11\2\\\\\Hve12\2\\\\\Hve13\2\\\\\Hve14\2\\\\\Hve15\2\\\\|
~M|CAP16#\PF2.CERRAL.02|16\11\|5|\EDIFICIO I\\\\\\Edificio Ia\3\\\\\Edificio Ib\2\\\\|
~M|CAP16#\E14AW010.PF2|16\12\|9.75|\EDIFICIO H\\\\\\Recercado Hve14, Hve15\2\1.2\\\\\2\1.2\\\\Recercado Hve11\2\1.75\\\\\1\1.45\\\|
~M|CAP16#\PF2.CERRAL.03|16\13\|1|\EDIFICIO K\1\\\\|
~M|CAP17#\PONTEP59.PF2|17\1\|1815.64|\*** CACHOTARIA INTERIOR ***\\\\\\.\\\\\\Cachotaría interior (medición en partida 10.01)\1\1557.51\\\\- a deducir:\\\\\\- muros con revestimento vitraico en aseos edificio H\-1\2.64\2.65\\\\-1\2.3\2.65\\\- muros con revestimento vitraico en vestiarios edificio J\-1\14.08\2.38\\\- muros interior Gb (medición en partida 10.01)\-1\58.01\\\\- canto forxado Ga\-1\36\0.4\\\- canto forxados Ha\-1\29\0.4\\\\-1\29\0.25\\\- canto forxados Hb\-1\22\0.4\\\.\-1\22\0.25\\1\- canto forxado J\-1\56\0.4\\\.\\\\\\*** CANTARÍA INTERIOR ***\\\\\\.\\\\\\Cantaría interior (medición en partida 10.02)\1\531.09\\\\- a deducir:\\\\\\- forno\-1\\1.15\1.4\\- mesado edificio D\-1\6.4\0.85\\\- pavimento Ga\-1\36\\\\- pavimento e fondo balsas Gb\-1\39.5\\\\- laterais balsas Gb\-6\\9\1.5\\- soleira galería Ha\-1\13\\\\- moa do muiño\-1\12.25\\\1\- laterais moa do muiño\-1\\12.5\0.8\\.\\\\\\*** RECERCADOS OCOS CACHOTERÍA ***\\\\\\Ocos saneados (medición en partida 10.06)\1\44.19\\\\Ocos abertos con fio de diamante (medición en partida 10.07)\1\33.12\\\1\Ocos reconstruidos (medición en partida 10.08)\1\23.1\\\|
~M|CAP17#\E1150090.PF2|17\2\|658.75|\*** FALSOS TEITOS ***\\\\\\.\\\\\\EDIFICIO G\\\\\\Forxado planta primeira Ga\1\70.5\\\\Laterais vigas planta primeira Ga\24\2\6.11\0.16\\.\\\\\\EDIFICIO H\\\\\\Forxado P1 Ha\1\47.2\\\\Laterais vigas P1 Ha\16\2\6.28\0.16\\.\\\\\\Forxado P2 Ha\1\47.2\\\\Laterais vigas P2 Ha\16\2\6.28\0.24\\.\\\\\\Forxado P1 Hb\1\34.1\\\\Laterais vigas P1 Hb\9\2\5.27\0.16\\\6\2\3.1\0.1\\\\\\\\Forxado P2 Hb\1\34.1\\\\Laterais vigas P2 Hb\9\2\5.27\0.24\\\6\2\3.1\0.18\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Forxado P1 J\1\151.5\\\\Laterais vigas P1 J\48\2\6.3\0.16\1\.\2\2\2.67\0.16\|
~M|CAP17#\E1150040.PF2|17\3\|13.47|\EDIFICIO H\\\\\\PB sala reunions / office\2\3.3\\2.55\\- Hpi3\-2\\0.8\2.1\|
~M|CAP17#\E1150060.PF2|17\4\|198.32|\EDIFICIO H\\\\\\P1 escaleira\1\7.4\\2.88\\- Hpi7\-1\\0.8\2.1\\- Hpi8\-2\\0.8\2.1\\P1 despacho 01\1\6.85\\2.88\\- Hpi8\-1\\0.8\2.1\\P1 despacho 02\1\8.25\\2.88\\- Hpi8\-1\\0.8\2.1\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Núcleo ascensor\1\6.7\\5.3\\- ocos portas\-2\1.55\\2\\.\\\\\\Muro escaleiras\2\2.8\\2.25\\- Jpi3\-2\\0.8\2.1\\.\\\\\\Embarque ascensor / pasillo\2\1.36\\2.75\\Pasillo\1\24\\2.75\\- Jpi3\-2\\0.8\2.1\\- Jpi5\-1\\1.15\2.1\\- Jpi6\-2\\0.9\2.1\\.\\\\\\Arquivo papel\1\15.72\\2.75\\- Jpi6\-2\\0.9\2.1\|
~M|CAP17#\RMB030.PF2|17\5\|81.3|\EDIFICIO H\\\\\\Tarima planta baixo cuberta Ha\1\47.2\\\\Tarima planta baixo cuberta Hb\1\34.1\\\|
~M|CAP17#\RMB031.PF2|17\6\|27.11|\EDIFICIO Hb\\\\\\Escaleira PB-P1\1\2.63\1.1\\\.\1\4.44\1.1\\\Escaleira P1-P2\1\4.51\1.1\\\\1\4.44\1.1\\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Escaleira\1\7.26\1.1\\\\1\1.37\1.1\\|
~M|CAP17#\MOD67.PF2|17\7\|5|\Reparacións desmontaxes execución pérgola\1\5\\\|
~M|CAP17#\PF2.PINTU.01|17\8\|6|\EDIFICIO K\\\\\\Tirantes\1\6\\\|
~M|CAP18#\E0850060.PF2|18\1\|5|\EDIFICIO J\\\\\\Aseo homes\2\\\\\Aseo adaptado\1\\\\\Aseo mulleres\2\\\\|
~M|CAP18#\E21ANS050.PF2|18\2\|2|\EDIFICIO H\\\\\\Aseos\2\\\\|
~M|CAP18#\E0850070.PF2|18\3\|4|\EDIFICIO J\\\\\\Aseo homes\4\\\\|
~M|CAP18#\E0850150.PF2|18\4\|2|\EDIFICIO J\\\\\\Aseo adaptado\2\\\\|
~M|CAP18#\PONTEP65.PF2|18\5\|1|\EDIFICIO J\\\\\\Aseo adaptado\1\\\\|
~M|CAP18#\PONTEP64.PF2|18\6\|7|\EDIFICIO H\\\\\\Aseos\2\\\\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Aseo homes\2\\\\\Aseo adaptado\1\\\\\Aseo mulleres\2\\\\|
~M|CAP18#\PONTEP63.PF2|18\7\|3|\EDIFICIO J\\\\\\Aseo homes\1\\\\\Aseo mulleres\1\\\\\Aseo adaptado\1\\\\|
~M|CAP18#\RVE010.PF2|18\8\|8.86|\EDIFICIO H\\\\\\Aseo\1\1\1\\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Aseo homes\1\2.68\1\\\Aseo adaptado\1\2.5\1\\\Aseo mulleres\1\2.68\1\\|
~M|CAP18#\E21ADA050.PF2|18\9\|3|\EDIFICIO J\\\\\\Vestiario profesores\1\\\\\Vestiario profesoras\2\\\\|
~M|CAP18#\E21AWV010.PF2|18\10\|1|\EDIFICIO J\\\\\\Cuarto de limpeza\1\\\\|
~M|CAP18#\E0850045.PF2|18\11\|4|\EDIFICIO H\\\\\\Aseos\1\\\\\.\\\\\\EDIFICIO J\\\\\\Vestiario profesores\1\\\\\Vestiario profesoras\2\\\\|
~M|CAP18#\E21ALE020.PF2|18\12\|6|\EDIFICIO J\\\\\\Aseo homes\3\\\\\Aseo mulleres\3\\\\|
~M|CAP18#\E21ALS010.PF2|18\13\|1|\EDIFICIO J\\\\\\Aseo adaptado\1\\\\|
~M|CAP19#\PONTEP16.PF2|19\1\|1|\EDIFICIO J\\\\\\Ascensor\1\\\\|
~M|CAP20#\03.011|20\1\|1|\\1\\\\|
~M|CAP20#\03.017|20\2\|1|\edificios IJK\1\\\\|
~M|CAP20#\ASDREW|20\3\|1|\edificio IJK\1\\\\|
~M|CAP20#\03.018|20\4\|1|\edificios IJk\1\\\\|
~M|CAP20#\03EREW|20\5\|1|\edificios GH\1\\\\|
~M|CAP20#\03EREZFTT|20\6\|1|\edificio D\1\\\\|
~M|CAP20#\03.007|20\7\|62|\aseos IJK\1\7\\\\conexion edificio D\1\25\\\\conexion pozo\1\30\\\|
~M|CAP20#\03.008|20\8\|66|\conexion edificio GH\1\18\\\\conexion IJK\1\48\\\|
~M|CAP20#\03.016|20\9\|1|\cuarto edificio IJK\1\\\\|
~M|CAP20#\ASDR55|20\10\|7|\fecales\6\\\\\pluviales\1\\\\|
~M|CAP20#\C01.011|20\11\|1|\baño habitacion\1\\\\|
~M|CAP21#\04.20.01|21\1\|47|1\alimentación edif D\1\32\\\\alimentación edifi GH\1\15\\\|
~M|CAP21#\04.20.02|21\2\|1|1\aseo F\1\\\\|
~M|CAP21#\04.20.03|21\3\|1|1\aseo minusv. f\1\\\\|
~M|CAP21#\06.06.02|21\4\|108|\general\1\50\\\\llenado de balsas\1\58\\\|
~M|CAP21#\06.06.03|21\5\|20|1\general edificio IJK\1\20\\\|
~M|CAP21#\NUO|21\6\|1|1\edificio IJK\1\\\\|
~M|CAP21#\06.06.06|21\7\|2|1\edificio D\1\\\\\edificio GH\1\\\\|
~M|CAP21#\015.001|21\8\|1|\generación ACS\1\\\\|
~M|CAP21#\015.003|21\9\|4|\exterior edificios\4\\\\|
~M|CAP21#\015.009|21\10\|40|\red interior vestuarios-aseos\40\\\\|
~M|CAP21#\015.010|21\11\|20|\red interior vestuarios-aseos\20\\\\|
~M|CAP21#\015.011|21\12\|32|\red interior vestuarios-aseos\32\\\\|
~M|CAP21#\015.012|21\13\|9|\red interior vestuarios-aseos\9\\\\|
~M|CAP21#\015.013|21\14\|6|\red interior vestuarios-aseos\6\\\\|
~M|CAP21#\015.014|21\15\|2|\general baños\2\\\\|
~M|CAP21#\ASDRWW|21\16\|1|\captación de agua\1\\\\|
~M|CAP21#\ASDEYYE|21\17\|1|\bombeo\1\\\\|
~M|CAP21#\SISGESI|21\18\|1|\balsas\1\\\\|
~M|CAP21#\E22TAE020|21\19\|1|\edificio D\1\\\\|
~M|CAP22#\06.07.05|22\1\|3|1\general\3\\\\|
~M|CAP22#\06.07.08|22\2\|85|1\red general\1\85\\\|
~M|CAP22#\04.21.01|22\3\|1|1\edificio IJK\1\\\\|
~M|CAP22#\04.21.02|22\4\|1|1\edificio IJK\1\\\\|
~M|CAP22#\04.21SEE|22\5\|1|1\edificio IJK\1\\\\|
~M|CAP22#\04.21.032|22\6\|1|1\edificio GH\1\\\\|
~M|CAP22#\04.2SDR|22\7\|1|1\edificio GH\1\\\\|
~M|CAP22#\04.21.0SWEFR|22\8\|1|1\edificio D\1\\\\|
~M|CAP22#\04.21.07|22\9\|54|\edificio IJK\42\\\\\edificio GH\4\\\\\edificio D\8\\\\|
~M|CAP22#\04.21.03|22\10\|132|\edificio IJK\120\\\\\edificio GH\12\\\\|
~M|CAP22#\04.21.04|22\11\|320|\edificio IJK\210\\\\\edificio GH\80\\\\\edificio D\30\\\\|
~M|CAP22#\04.21.05|22\12\|1555|\edificio IJK\700\\\\\edificio GH\820\\\\\edificio D\35\\\\|
~M|CAP22#\04.21.08|22\13\|52|\edificio IJK\32\\\\\edificio GH\18\\\\\edificio D\2\\\\|
~M|CAP22#\04.21.09|22\14\|3|\edificio GH\2\\\\\edificio D\1\\\\|
~M|CAP22#\04.21.10|22\15\|11|1\edificio IJK\7\\\\\edificio GH\4\\\\|
~M|CAP22#\04.21.11|22\16\|26|\edificio IJK\9\\\\\edificio GH\17\\\\|
~M|CAP22#\04.21.12|22\17\|1|\edificio D\1\\\\|
~M|CAP22#\04.21.13|22\18\|2330|\edificio IJK\1\1200\\\\edificio GH\1\1050\\\\edificio D\1\80\\\|
~M|CAP22#\04.21.14|22\19\|1515|\edificio IJK\620\\\\\edificio GH\850\\\\\edificio D\45\\\\|
~M|CAP22#\04.21.15|22\20\|400|1\edificio IJK\1\360\\\\edificio GH\1\30\\\\edificio D\1\10\\\|
~M|CAP22#\04.21.16|22\21\|32|1\edificio IJK\1\32\\\|
~M|CAP22#\18.19|22\22\|430|\edificio IJK\1\310\\\\edificio GH\1\75\\\\edificio D\1\45\\\|
~M|CAP22#\18.20|22\23\|97|\edificio ijk\1\65\\\\edificio GH\1\24\\\\edificio D\1\8\\\|
~M|CAP22#\04.21.17|22\24\|22|\edificio IJK\20\\\\1\edificio GH\2\\\\|
~M|CAP22#\04.21.18|22\25\|3|\edificio IJK\1\\\\\edificio GH\1\\\\\edificio D\1\\\\|
~M|CAP22#\16.021|22\26\|220|\cuadro alumbrado IJK\1\100\\\\cuadro alumbrado GH\1\70\\\\cuadro D\1\50\\\|
~M|CAP22#\16.022|22\27\|170|\cuadro fuerza IJK\1\100\\\\cuadro fuerza GH\1\70\\\|
~M|CAP22#\04.IIE7P|22\28\|1|\conexion CGBT\1\\\\|
~M|CAP23#\04.22.02|23\1\|82|\edificio IJK\37\\\\\edificio GH\37\\\\\edificio D\8\\\\|
~M|CAP23#\04.22.099|23\2\|22|\edificio IJK\22\\\\|
~M|CAP23#\04.22.190|23\3\|50|\edificio IJK\31\\\\\edificio GH\17\\\\\edificio D\2\\\\|
~M|CAP23#\04.22.196|23\4\|24|\edificio IJK\24\\\\|
~M|CAP23#\04.22.06|23\5\|41|\edificio IJK\24\\\\\edificio GH\16\\\\\edificio D\1\\\\|
~M|CAP23#\04.22.07|23\6\|11|\edificio IJK\8\\\\\edificio GH\3\\\\|
~M|CAP23#\C09.023|23\7\|6|\balsas\6\\\\|
~M|CAP24#\MOD71|24\1\|160|\edificio GH\160\\\\|
~M|CAP24#\MOD72|24\2\|1|\Edificio G\1\\\\|
~M|CAP24#\MOD73|24\3\|1|\Edificio GH\1\\\\|
~M|CAP24#\MOD74|24\4\|40|\Edificio GH\2\20\\\|
~M|CAP24#\04.23.12|24\5\|7|1\edificio IJK\7\\\\|
~M|CAP24#\25.14|24\6\|11|\edificio IJK\10\\\\\edificio GH\1\\\\|
~M|CAP24#\24.06|24\7\|11|\edificio IJK\9\\\\\edificio D\2\\\\|
~M|CAP24#\24.8|24\8\|6|\edificio IJK\6\\\\|
~M|CAP24#\25.08|24\9\|9|\edificio IJK\7\\\\\edficio GH\1\\\\\edificio D\1\\\\|
~M|CAP24#\25.09|24\10\|1|\control climatizacion\1\\\\|
~M|CAP24#\06.09.01|24\11\|120|\calefacción ida\1\60\\\1\calefacción retorno\1\60\\\|
~M|CAP24#\03.022|24\12\|35|\edificio IJK\1\35\\\|
~M|CAP24#\03.023|24\13\|52|\edificio IJK\1\52\\\|
~M|CAP24#\03.024|24\14\|70|\edificio IJK\1\70\\\|
~M|CAP24#\03.025|24\15\|40|\edificio ijk\1\40\\\|
~M|CAP24#\03.026|24\16\|60|\edificio ijk\1\42\\\\edificio D\1\18\\\|
~M|CAP24#\03.31|24\17\|35|\edificio IJK\1\35\\\|
~M|CAP24#\03.027|24\18\|52|\edificio IJK\1\52\\\|
~M|CAP24#\03.028|24\19\|35|\edificio ijk\1\35\\\|
~M|CAP24#\03.029|24\20\|35|\edificio ijk\1\35\\\|
~M|CAP24#\03.030|24\21\|60|\edificio ijk\1\42\\\\edificio D\1\18\\\|
~M|CAP24#\ASDHHU|24\22\|1|\edificio IJK\1\\\\|
~M|CAP24#\E22NTS010|24\23\|128|\conexion radiadores\8\10\\\\minicanal\6\8\\\|
~M|CAP24#\E22NTS030|24\24\|168|\conexion fancoil\21\8\\\|
~M|CAP25#\04.24.01|25\1\|15|1\ventilación caviti\1\15\\\|
~M|CAP25#\04.24.02|25\2\|2|1\ventilacion caviti IJK\1\\\\\libreria\1\\\\|
~M|CAP25#\04.24.03|25\3\|1|1\aseos edificio GH\1\\\\|
~M|CAP25#\04.24.04|25\4\|58|1\conexiones IJK\20\\\\\conexiones GH\38\\\\|
~M|CAP25#\04.24.06|25\5\|12|1\ventilacion cavitit\12\\\\|
~M|CAP25#\04.24.27|25\6\|2|1\bomba de calor\1\\\\\almacen\1\\\\|
~M|CAP25#\04.24.07|25\7\|8|1\edificio GH\2\\\\\edificio IJK\6\\\\|
~M|CAP25#\04.24.08|25\8\|1|1\aseos edificio\1\\\\|
~M|CAP25#\17.037|25\9\|33.01|\aseos\28\\\\\recuperadores de calor\7\7\0.3\0.3\\libreira\1\15\0.2\0.2\|
~M|CAP25#\KAMK|25\10\|32|\edificio GH\4\\\\\recuperadores\6\4\\\\libreria\1\4\\\|
~M|CAP25#\C0SAEE|25\11\|2|\impulsion IJK\2\\\\|
~M|CAP25#\C07.013|25\12\|10|\impulsión planta alta\10\\\\|
~M|CAP25#\17.041|25\13\|1|\vestuarios\1\\\\|
~M|CAP25#\C07.004|25\14\|2|\campana\2\\\\|
~M|CAP25#\UTNVV|25\15\|1|\edificio IJK\1\\\\|
~M|CAP25#\E23DCH180|25\16\|22|\edificio ijk\1\22\\\|
~M|CAP25#\C07.0WERT|25\17\|10|\impulsión planta alta\10\\\\|
~M|CAP26#\04.25.01|26\1\|7|\edificio IJK\4\\\\1\edificio GH\2\\\\\edificio D\1\\\\|
~M|CAP26#\04.25.02|26\2\|15|\edificio IJK\9\\\\1\edificio GH\5\\\\\edificio D\1\\\\|
~M|CAP26#\04.25.03|26\3\|14|1\conexion BIES\1\14\\\|
~M|CAP26#\04.25.04|26\4\|85|1\edificio IJK\1\85\\\|
~M|CAP26#\06.06.03|26\5\|105|1\abastecimiento BIES\1\105\\\|
~M|CAP26#\04.25.05|26\6\|2|\edificio IJK\1\\\\1\edificio GH\1\\\\|
~M|CAP26#\22.10|26\7\|18|\edificio IJK\18\\\\|
~M|CAP26#\04.25.06|26\8\|12|\edificio GH\10\\\\\edificio D\2\\\\|
~M|CAP26#\04.25.07|26\9\|3|\edificio IJK\1\\\\\edificio GH\1\\\\\edificio D\1\\\\|
~M|CAP26#\04.25.08|26\10\|7|\edificio IJK\4\\\\1\edificio GH\2\\\\\edificio D\1\\\\|
~M|CAP26#\04.25.09|26\11\|6|\edificio IJK\3\\\\\edificio GH\2\\\\\edificio D\1\\\\|
~M|CAP26#\04.25.10|26\12\|99|1\conexion modulos via radio edif IJK\1\38\\\\conexión edificio GH\1\19\\\\conexión edificio D\1\42\\\|
~M|CAP26#\22.08|26\13\|39|\bies\7\\\\\extintores\16\\\\\pulsadores\7\\\\\salidas\9\\\\|
~M|CAP26#\04.25.11|26\14\|1|1\\1\\\\|
~M|CAP26#\SA55|26\15\|208|\conexión centralitas\1\208\\\|
~M|CAP27#\04.26.01|27\1\|3|1\edificio IJK\1\\\\\edificio GH\1\\\\\edificio D\1\\\\|
~M|CAP27#\04.26.02|27\2\|3|1\edificio IJK\1\\\\\edificio GH\1\\\\\edificio D\1\\\\|
~M|CAP27#\04.26.03|27\3\|3|1\edificio IJK\1\\\\\edificio GH\1\\\\\edificio D\1\\\\|
~M|CAP27#\04.26.04|27\4\|5|1\edificio IJK\2\\\\\edificio GH\2\\\\\edificio D\1\\\\|
~M|CAP27#\04.26.05|27\5\|23|\edificio IJK\14\\\\\edificio GH\8\\\\\edificio D\1\\\\|
~M|CAP27#\04.26.06|27\6\|3|1\edificio IJK\1\\\\\edificio GH\1\\\\\edificio D\1\\\\|
~M|CAP27#\SAKKU|27\7\|165|\conexión centralitas\1\165\\\|
~M|CAP28#\04.27.01|28\1\|1|1\edificio IJK\1\\\\\edificio GH\\\\\|
~M|CAP28#\04.27.02|28\2\|2235|\edificio IJK\1\850\\\\edificio GH\1\1320\\\\edificio D\1\65\\\|
~M|CAP28#\04.27.03|28\3\|2|\edificio IJK\1\\\\\edificio GH\1\\\\|
~M|CAP28#\04.27.04|28\4\|7|\edificio IJK\3\\\\\edificio GH\4\\\\|
~M|CAP28#\04.27.05|28\5\|12|\edificio IJK\6\\\\\edificio GH\6\\\\|
~M|CAP28#\04.27.06|28\6\|68|\edificio IJK\26\\\\\edificio GH\40\\\\\edificio D\2\\\\|
~M|CAP28#\04.27.07|28\7\|9|\edificio IJK\6\\\\1\edificio GH\3\\\\|
~M|CAP28#\04.27.08|28\8\|95|1\edificio IJK\1\60\\\\edificio GH\1\20\\\\edificio D\1\15\\\|
~M|CAP28#\04.27.09|28\9\|1130|\edificio IJK\1\450\\\\edificio GH\1\650\\\\edificio D\1\30\\\|
~M|CAP28#\06.11.01|28\10\|3|1\arquetas generales\3\\\\|
~M|CAP28#\06.11.02|28\11\|60|1\lineas generales\1\60\\\|
~M|CAP28#\20.014|28\12\|245|\conexion racks IJK\1\130\\\\conexion racks GH\1\115\\\|
~M|CAP28#\20.015|28\13\|4|\conexiones racks\4\\\\|
~M|CAP30#\R041038.PF2|29\1\|554.94|\ESTRUTURA CORTAVENTOS\\\\\\Perfiles canto 180\3\5.2\24.27\\\Perfiles canto 240\1\5.2\33.91\\|
~M|CAP30#\A07M100.PF2|29\2\|554.94|\ESTRUTURA CORTAVENTOS\\\\\\Perfiles canto 180\3\5.2\24.27\\\Perfiles canto 240\1\5.2\33.91\\|
~M|CAP30#\E27SF040.PF2|29\3\|13.1|\ESTRUTURA CORTAVENTOS\\\\\\Perfiles canto 180\3\5.2\0.6\\\Perfiles canto 240\1\5.2\0.72\\|
~M|CAP30#\E1150130.PF2|29\4\|17|\ESTRUTURA CORTAVENTOS\\\\\\Perfiles canto 180\3\5.2\0.6\\\Perfiles canto 240\1\5.2\0.72\\\.\\\\\\Chapas remate\1\5.2\0.75\\|
~M|CAP30#\PF2.CORTA.01|29\5\|28.6|\CORTAVENTOS\\\\\\Cuberta cortaventos\1\5.2\5.5\\|
~M|CAP30#\PF2.CORTA.02|29\6\|5.2|\CORTAVENTOS\\\\\\Cheminea\1\5.2\\\|
~M|CAP30#\E09ISH021.PF2|29\7\|3.9|\CORTAVENTOS\\\\\\Remates\1\5.2\0.75\\|
~M|CAP30#\XELMN320.PF2|29\8\|1|\CORTAVENTOS\1\\\\|
~M|CAP30#\PF2.CORTA.03|29\9\|28.6|\CORTAVENTOS\\\\\\Cuberta cortaventos\1\5.2\5.5\\|
~M|CAP30#\PF2.CORTA.04|29\10\|5.67|\CORTAVENTOS\\\\\\Fachada cortaventos\2\1.35\\2.1\|
~M|CAP30#\MOD20.PF2|29\11\|28.6|\CORTAVENTOS\\\\\\\1\5.2\5.5\\|
~M|CAP30#\MOD22.PF2|29\12\|2|\\2\\\\|
~M|CAP31#\PF2.PERGO.01|30\1\|1|\PERGOLA\1\\\\|
~M|CAP31#\E0110100.PF2|30\2\|43.48|\PERGOLA\1\20.2\6.15\0.35\|
~M|CAP31#\D008007.PF2|30\3\|16|\PERGOLA\\\\\\Encepados 9,10,11,23,24,25\6\2.15\1.55\0.8\|
~M|CAP31#\PF2.PERGO.02|30\4\|120|\PERGOLA\\\\\\pilar 9\2\10\\\\pilar 10\2\10\\\\pilar 11\2\10\\\\pilar 23\2\10\\\\pilar 24\2\10\\\\pilar 25\2\10\\\|
~M|CAP31#\D010176.PF2|30\5\|2.66|\PERGOLA\\\\\\Encepados pérgola\\\\\\9,10,11,23,24,25\6\1.15\0.55\0.7\|
~M|CAP31#\E0110110.PF2|30\6\|4.31|\PERGOLA\1\2.2\6.15\0.2\\\0.5\1.3\6.15\0.4\|
~M|CAP31#\EXTRA06.PF2|30\7\|124.23|\PERGOLA\1\20.2\6.15\\|
~M|CAP31#\E04CM040.PF2|30\8\|6.59|\PERGOLA\\\\\\solera\1\20.2\6.15\0.05\\Encepados pérgola\\\\\\9,10,11, 23,24,25\6\1.15\0.55\0.1\|
~M|CAP31#\U47625052.PF2|30\9\|124.23|\PERGOLA\1\20.2\6.15\\|
~M|CAP31#\D013152.PF2|30\10\|2.83|\PERGOLA\\\\\1\p9-10-11-23-24-25\6\0.35\0.35\3.85\|
~M|CAP31#\D013149.PF2|30\11\|8.97|\PERGOLA\\\\\\Pórtico-10\1\19.8\0.35\0.6\\Pórtico-15\1\6.3\0.35\0.5\\Pórtico 13\1\21.2\0.35\0.5\|
~M|CAP31#\D013150.PF2|30\12\|35.05|1\PERGOLA\1\125.17\\0.28\|
~M|CAP31#\PN.009.PF2|30\13\|4|\\4\\\\|
~M|CAP31#\PN.010.PF2|30\14\|4|\\4\\\\|
~M|CAP31#\D022186.PF2|30\15\|134.82|\PERGOLA\1\19.49\5.25\\\\0.5\1.11\5.25\\\perímetro albardilla\1\28.78\0.6\\1\\1\20.54\0.6\\|
~M|CAP31#\D016161.PF2|30\16\|6.1|\PERGOLA\\\\\\bp27\1\2.6\\\\\1\0.45\\\\bp28\1\2.6\\\\\1\0.45\\\|
~M|CAP31#\03.019.PF2|30\17\|3|\PERGOLA\\\\\\Pluviales\3\\\\|
~M|CAP31#\D017143.PF2|30\18\|47.3|\PERGOLA\\\\\\Pórtico-10\1\19.8\\\\Pórtico-15\1\6.3\\\\Pórtico 13\1\21.2\\\|
~M|CAP31#\D022070.PF2|30\19\|105.23|\PERGOLA\\\\\\\1\19.49\5.25\\1\\0.5\1.11\5.25\\|
~M|31.01#\31.01.01|31\1\1\|15|1\\15\\\\|
~M|31.01#\31.01.02|31\1\2\|15|1\\15\\\\|
~M|31.01#\31.01.03|31\1\3\|15|1\\15\\\\|
~M|31.01#\31.01.04|31\1\4\|3|1\\3\\\\|
~M|31.01#\31.01.05|31\1\5\|5|1\\5\\\\|
~M|31.01#\31.01.06|31\1\6\|15|1\\15\\\\|
~M|31.01#\31.01.07|31\1\7\|15|1\\15\\\\|
~M|31.01#\31.01.08|31\1\8\|15|1\\15\\\\|
~M|31.01#\31.01.09|31\1\9\|5|1\\5\\\\|
~M|31.01#\31.01.10|31\1\10\|10|1\\10\\\\|
~M|31.01#\31.01.11|31\1\11\|15|1\\15\\\\|
~M|31.01#\31.01.12|31\1\12\|15|1\\15\\\\|
~M|31.01#\31.01.13|31\1\13\|15|1\\15\\\\|
~M|31.01#\31.01.14|31\1\14\|2|1\\2\\\\|
~M|31.01#\31.01.15|31\1\15\|2|1\\2\\\\|
~M|31.01#\31.01.16|31\1\16\|1|1\\1\\\\|
~M|31.01#\31.01.17|31\1\17\|1|1\\1\\\\|
~M|31.01#\31.01.18|31\1\18\|1|1\\1\\\\|
~M|31.01#\31.01.19|31\1\19\|1|1\\1\\\\|
~M|31.02#\31.02.01|31\2\1\|52.2|\G\2\1.2\\\\\1\3\\\\\1\5.7\\\\\1\1.1\\\\H\1\5.1\\\\\2\4.3\\\\\2\3.6\\\\I\1\6.8\\\\\1\5.1\\\\\2\3.6\\\|
~M|31.02#\31.02.02|31\2\2\|8|1\\8\\\\|
~M|31.02#\E28PH110|31\2\3\|71.6|\balsas\10\2.57\1.55\\\\6\2.82\1.5\\\\2\2.9\1.1\\|
~M|31.02#\E28PR025|31\2\4\|385.23|\G\1\84.4\\\\H\1\96.44\\\\\1\43.52\\\\J\1\160.87\\\|
~M|31.03#\31.03.01|31\3\1\|8|1\\8\\\\|
~M|31.03#\31.03.02|31\3\2\|1|1\\1\\\\|
~M|31.04#\31.04.01|31\4\1\|15|1\\15\\\\|
~M|31.04#\31.04.02|31\4\2\|8|1\\8\\\\|
~M|31.05#\31.05.01|31\5\1\|1|1\\1\\\\|
~M|31.05#\31.05.02|31\5\2\|1|1\\1\\\\|
~M|31.05#\31.05.03|31\5\3\|2|1\\2\\\\|
~M|31.05#\31.05.04|31\5\4\|4|1\\4\\\\|
~M|31.05#\31.05.05|31\5\5\|4|1\\4\\\\|
~M|31.05#\31.05.06|31\5\6\|4|1\\4\\\\|
~M|31.05#\31.05.07|31\5\7\|50|1\\50\\\\|
~M|CAP33#\RES01|32\1\|1.66|\\1\1.66\\\|
~M|CAP33#\RES02|32\2\|0.8|\\1\0.8\\\|
~M|CAP33#\RES03|32\3\|2.24|\\1\2.24\\\|
~M|CAP33#\RES04|32\4\|4.6|\\1\4.6\\\|
~M|CAP33#\RES05|32\5\|2.42|\\1\1.15\\\\\1\0.03\\\\\1\0.67\\\\\1\0.57\\\|
~M|CAP33#\RES08|32\6\|12.48|\\1\3.45\\\\\1\0.92\\\\\1\0.92\\\\\1\0.69\\\\\1\0.34\\\\\1\0.46\\\\\1\0.46\\\\\1\1.15\\\\\1\1.29\\\\\1\0.23\\\\\1\1.67\\\\\1\0.11\\\\\1\0.23\\\\\1\0.11\\\\\1\0.34\\\\\1\0.11\\\|
~M|CAP34#\PF2.CCALI.01|33\1\|190||
~M|CAP34#\PF2.CCALI.02|33\2\|140||
~M|CAP34#\E29BFD020|33\3\|1||
~M|CAP34#\E29CS010|33\4\|1||
~M|CAP34#\E29CS050|33\5\|1||
~M|CAP34#\E29IS040|33\6\|1||
~M|CAP34#\E29IFI020|33\7\|1||
~M|CAP34#\E29IEI010|33\8\|1||
~M|CAP34#\E29IEI020|33\9\|1||
~M|CAP34#\E29IEI030|33\10\|1||
~M|CAP34#\E29IEI040|33\11\|1||
~M|CAP34#\E29IEI050|33\12\|1||
~M|CAP34#\E29IEI070|33\13\|1||
~M|CAP34#\E29ICI030|33\14\|1||
~M|CAP34#\E29IL010|33\15\|1||
~M|CAP34#\PF2.CCALI.03|33\16\|8||
~M|CAP34#\PF2.CCALI.04|33\17\|6||
~M|CAP34#\PF2.CCALI.05|33\18\|8||
~M|CAP34#\PF2.CCALI.06|33\19\|6||
